ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2008 г. N 26-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, РАСЦЕНОК И КОЭФФИЦИЕНТОВ

ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 21.08.2008 N МВС-8-08:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2008 года:

1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в августе 2008 года в связи с инфляционными процессами.

1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен августа 2008 года. Сборник N 08/2008-98 (выпуск 88).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен августа 2008 года. Сборник N 08/2008 (выпуск 23).

1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 87).

1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 78).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 08/2008).

1.7. Сборник "Дополнение N 36 к МТСН 81-98".

1.8. Сборник "Дополнение N 31 ЭСН".

1.9. Сборник "Дополнение N 9 к ТСН-2001".

2. Утвердить и ввести в действие Прогнозные коэффициенты инфляции с учетом фактической инфляции за 2006-2007 годы для формирования начальных (максимальных) цен на строительство объектов государственного заказа программы 2008-2011 гг.

3. Утвердить Коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен мая 2008 г. и июня 2008 г., разработанные ОАО "Моспроект", по объекту "Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ "Москва-Сити", тоннель под Кутузовским проспектом в районе очистного сооружения N 9".

4. Утвердить и ввести в действие Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений МРР-3.2.05.04-07.

5. Утвердить и ввести в действие Сборник базовых цен на проектные работы по рекультивации городских нарушенных территорий МРР-3.2.53-07.

6. Утвердить и ввести в действие Методику определения стоимости работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований МРР-3.2.51-07.

7. Утвердить и ввести в действие Временный сборник базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве МРР-3.2.54-07.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента

М.Е. Оглоблина

Утвержден

распоряжением Департамента

экономической политики

и развития города Москвы

от 21 августа 2008 г. N 26-Р

СБОРНИК

БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И МОНИТОРИНГУ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МРР-3.2.05.04-07

Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений МРР-3.2.05.04-07 подготовлен специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Вайнерман А.М.), ГУП "Мосгоргеотрест" (Цыганков А.А., Лаврентьева Н.В., Терентьев А.К., Блинова В.А.), ГУП МНИИТЭП (Дорофеев В.М., Дузинкевич М.С., Федоров Н.Н.), ГУП "МосжилНИИпроект" (Сухов В.А., Манин А.А.), ИПКОН РАН (Иофис М.А., Негурица Д.Л.).

Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений МРР-3.2.05.04-07 разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года" взамен Рекомендаций по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений МРР-3.2.05.03-05.

Сборник предназначен для определения стоимости работ по обследованию строительных конструкций и инженерного оборудования существующих зданий и сооружений, определению их технического состояния, условий капитального ремонта или реконструкции, условий примыкания проектируемых пристроек и возможности надстройки зданий, а также для определения стоимости мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений МРР-3.2.05.04-07 утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21 августа 2008 года N 26-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 21 августа 2008 года N МВС-8-08.

Введение

Строительные программы города Москвы в связи с отсутствием свободных для застройки территорий предусматривают дальнейшее наращивание площадей жилищного и социально-бытового фонда, что все в большей степени осуществляется на основе реконструкции, капитального ремонта и поддержания в нормальном состоянии существующих объектов. Это требует создания нормативно-методической базы обследования и мониторинга технического состояния этих объектов.

До создания данного Сборника, в отличие от обследования технического состояния строительных конструкций, стоимость работ по обследованию инженерного оборудования, а также мониторингу различного технического состояния зданий и сооружений определялась частным порядком и официального методического подтверждения не имела.

При разработке Сборника объединены оптимальные подходы к ценообразованию, расширена номенклатура видов изыскательских работ, применена единая методическая основа, в том числе базовый уровень цен и порядок пересчета в текущий уровень цен, учтены замечания и предложения пользователей действующих нормативных документов по определению стоимости.

При выполнении работы были использованы следующие источники информации:

- Справочник по ценообразованию под редакцией Н.Т. Глушкова, Москва, изд-во "Экономика", 1995 г.;

- Л. Канторович и др. "Экономика и организация", Москва, изд-во "Наука", 1990 г.;

- Стенли Фишер, Москва, изд-во "Экономика", 1993 г.;

- Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (3-я редакция) МРР-3.2.05.03-05 (утверждены и введены в действие Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы; протокол МВС от 27.06.2006 N МС-6-06, п. 10.1);

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06 (введен в действие с 01.12.2006 постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП);

- Изменение N 1 к Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06 (утверждено и введено в действие распоряжением Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 21.12.2007 N 21);

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния зданий и сооружений в городе Москве - МГСН 2.10-04 (проект);

- Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке МРР-2.2.07-98 (утверждена указанием Москомархитектуры N 37 от 15.10.98);

- Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства (введены в действие с 10.08.2002 постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102;

- Сборник базовых цен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве МРР-3.2.38.02-07 (утвержден и введен в действие распоряжением председателя Москомэкспертизы от 28.04.2007 N 7);

- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва, ПНИИИС Госстроя России, 1999 г.;

- Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, ГП "Центринвестпроект" Минземстроя России, Москва, 1998 г.;

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции, Москва, 1998 г. (приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.11.98 N 39).

1. Общие положения

1.1. Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений МРР-3.2.05.04-07 (далее - Сборник) является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы.

1.2. Сборник предназначен для определения стоимости работ по обследованию строительных конструкций и инженерного оборудования существующих зданий и сооружений, определения их технического состояния, условий капитального ремонта или реконструкции, условий примыкания проектируемых пристроек и возможности надстройки зданий, а также для определения стоимости мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Сборник не распространяется на работы по обследованию гидротехнических сооружений, мостов, тоннелей труб, дорог, аэродромных покрытий и других специальных сооружений.

1.3. Критерии оценки стоимости работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и инженерного оборудования учитывают общественно необходимые затраты на их выполнение, оформление и передачу заказчику.

1.4. Стоимость работ по обследованиям и мониторингу в текущих ценах определяется в уровне базовых цен на 01.01.2000 с коэффициентами, учитывающими усложняющие (упрощающие) факторы и инфляционные процессы, присущие рыночной экономике.

1.5. Стоимость работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и оборудования, определенная в соответствии с методическими положениями, изложенными в Сборнике, является исходной для определения договорной цены.

1.6. Под комплексным обследованием технического состояния зданий и сооружений понимается комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. Этот комплекс характеризует техническое состояние, пригодность и работоспособность объекта обследования и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включает обследование технического состояния здания или сооружения, теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

1.7. Под общим мониторингом технического состояния зданий и сооружений понимается система наблюдения и контроля, проводимая по утверждаемой заказчиком программе для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо обследование их технического состояния.

1.8. В ценах Сборника учтены расходы на оплату труда участников обследований и мониторинга, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское страхование, амортизационные отчисления на восстановление основных производственных фондов и расходы на их ремонт, арендная плата, налоги и сборы в соответствии с законодательством и сметная прибыль.

1.9. В стоимости работ, определяемой в соответствии со Сборником, учтены:

а) подготовка и наладка (проверка) приборов, инструмента и оборудования, их мелкий и средний ремонт;

б) проведение необходимых согласований, связанных с производством обследований и мониторинга;

в) передача технической документации заказчику.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.11. В стоимость работ не входят и определяются дополнительно затраты:

а) на проведение специальных мероприятий при обследовании сложных конструкций или сооружений;

б) по восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений, восстановлению нарушенных бетонных и асфальтовых покрытий;

в) по восстановлению вскрытых конструкций;

г) по горнопроходческим работам при обследовании фундаментов, а также буровым, опытным и лабораторным работам, связанным с изучением инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка;

д) по устройству и разборке лесов и подмостей;

е) по определению планово-высотного положения строительных конструкций и инженерно-геологических выработок (определяются по Сборнику базовых цен на инженерно-геодезические изыскания, Госстрой России, 1999 г., табл. 93);

ж) по выплате командировочных расходов в размерах, установленных действующим законодательством;

з) по доставке приборов, инструментов и т.п. к месту обследования и обратно, а также переносу во время обследования - определяются в размере 15% от стоимости работ по тт. 4.3, 4.7, 4.8 (кроме пп. 1, 2, 3, 7).

1.12. Затраты на использование транспорта, оборудования и аренду передвижной станции мониторинга включены в базовые цены раздела 5: пп. 5.3, 5.4, 5.5 (табл. 5.4, табл. 5.5, табл. 5.6) и пп. 5.8, 5.9 (табл. 5.10; табл. 5.11).

1.13. Стоимость работ по обследованию находится в непосредственной зависимости от сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений. При комплексном обследовании и мониторинге здания и сооружения характеризуются по категориям сложности, учитывающим конструктивные особенности, виды материалов и их состояние на период выполнения работ.

1.14. Описание категорий сложности зданий (сооружений) представлено в таблице 1.1.

По конструктивным особенностям существует следующее подразделение зданий (сооружений) по категориям сложности:

Таблица 1.1

	N   
п/п 
	Категория
сложности
здания   
	Характеристика сложности                                  

	1  
	2    
	3                             

	1.  
	I        
	Основные несущие конструкции имеют следующие особенности: 
- фундаменты ленточные, глубина заложения не превышает    
1,5 м, грунтовой воды в шурфах нет, имеется 1-2 вида      
разновидностей кладки;                                    
- стены с одним видом кирпича (камня) и раствора и одним  
расчетным сопротивлением;                                 
- перекрытия с простыми расчетными схемами, симметричными 
нагрузками, прямоугольными грузовыми площадями;           
- основные несущие конструкции здания находятся в         
удовлетворительном состоянии                              

	2.  
	II       
	Достаточно одного из нижеперечисленных признаков:         
- глубина заложения фундаментов или низа ростверка        
составляет от 1,5 м до 3 м от устья шурфа;                
- в шурфах накапливается вода с умеренным притоком, где   
требуются периодические откачки;                          
- количество разновидностей кладки фундаментов равно трем;
- стены с двумя видами кирпича (камня) и раствора или     
двумя расчетными сопротивлениями кладки;                  
- перекрытия со сложными расчетными схемами, грузовые     
площади трапециевидные и криволинейные;                   
- здание состоит в плане из 2-3 прямоугольников с         
разнотипными помещениями в пределах этажа                 

	3.  
	III      
	Достаточно одного из нижеперечисленных признаков:         
- глубина заложения фундамента или низа ростверка         
превышает 3,0 м. В шурфах имеется обильный приток воды;   
количество разновидностей кладки четыре и более;          
- стены с тремя и более видами кирпича (камня) и раствора 
или тремя и более расчетными сопротивлениями кладки;      
- по конструктивному решению здание каркасной конструкции,
с крановыми нагрузками, выполнено по рамной или           
рамно-связевой расчетной схеме;                           
- перекрытия безбалочные. Сборные железобетонные элементы 
предварительно напряжены. Изгибаемые элементы             
многопролетные с несимметричными нагрузками и неравными   
пролетами;                                                
- здание подвергалось реконструкции с перестройкой части  
основных несущих конструкций. Техническое состояние здания
неудовлетворительное в связи с имеющимися деформациями,   
физическим износом и т.п. причинами                       


1.15. В зависимости от условий выполнения стоимость работ по обследованиям корректируется с помощью коэффициентов, представленных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│N   │Условия и работы, при которых применяется          │Корректирующий  │

│п/п │коэффициент                                        │коэффициент К   │

│    │                                                   │             i  │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1  │                         2                         │       3        │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1.  │Выполнение обмерных и конструкторских работ в      │К   определяется│

│    │полном или неполном объеме (< 100%).               │ ср             │

│    │К   - коэффициент, учитывающий полноту выполнения  │расчетом по     │

│    │ ср                                                │т. 4.1 - для    │

│    │работы или комплекса работ                         │обмерных работ, │

│    │                                                   │по т. 4.4 - для │

│    │                                                   │конструкторских │

│    │                                                   │работ           │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│2.  │Здания с закрытым режимом, строения и участки,     │      1,25      │

│    │прилегающие к ним, где по обстановке или           │                │

│    │установленному режиму неизбежны перерывы в работе, │                │

│    │связанные с потерями рабочего времени, или         │                │

│    │обследование на которых возможно лишь в нерабочее  │                │

│    │время, включая ночное время. К ним, прежде всего,  │                │

│    │относятся эксплуатируемые квартиры в жилых домах,  │                │

│    │эксплуатируемые общественные и промышленные здания │                │

│    │и сооружения, для которых установлен твердый график│                │

│    │работы, в процессе которой невозможно проведение   │                │

│    │обследования по требованиям техники безопасности,  │                │

│    │либо по причинам, существенно мешающим проведению  │                │

│    │инструментальных измерений (распространяется на все│                │

│    │виды работ сборника, кроме работ, указанных в табл.│                │

│    │4.8, пп. 1, 2, 3, 7)                               │                │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│3.  │Обследование проводится в неблагоприятных условиях:│                │

│    │а) в помещениях или на территориях с вредным для   │      1,20      │

│    │здоровья производством (если работникам организаций│                │

│    │установлены льготные условия труда)                │                │

│    │б) в помещениях с температурой воздуха более 30°   │      1,10      │

│    │и влажностью атмосферы 70%                         │                │

│    │в) обследуемые конструкции расположены на высоте   │      1,15      │

│    │2 и более метров и для доступа к ним необходимы    │                │

│    │лестницы, подмости, леса и т.п. приспособления     │                │

│    │г) неблагоприятный период года.                    │      1,3       │

│    │Продолжительность неблагоприятного периода для     │                │

│    │Москвы и Московской области 6,5 месяца (20/X-05/V) │                │

│    │д) работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий │      1,10      │

│    │или в помещениях, площади которых заняты           │                │

│    │оборудованием свыше 50%                            │                │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│4.  │Обследуемые здания являются памятниками            │      1,20      │

│    │архитектуры, истории или культуры                  │                │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│6.  │Здания имеют малый строительный объем, при общем   │                │

│    │объеме здания:                                     │                │

│    │а) до 1000 куб. м (включительно)                   │      2,5       │

│    │б) до 2000 куб. м (включительно)                   │      2,2       │

│    │в) до 3000 куб. м (включительно)                   │      1,8       │

│    │г) до 4000 куб. м (включительно)                   │      1,4       │

│    │д) до 5000 куб. м (включительно)                   │      1,2       │

│    │е) 6000 куб. м и более                             │      1,0       │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│7.  │При высоте здания выше 30 м (к табл. 4.3; 4.6):    │                │

│    │а) до 40 м                                         │      1,15      │

│    │б) до 50 м                                         │      1,25      │

│    │в) выше 50 м                                       │      1,3       │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│8.  │Объекты, обследуемые после пожара, наводнения или  │      1,30      │

│    │др. стихийных бедствий                             │                │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│9.  │Обмерно-обследовательские работы производятся с    │      0,75      │

│    │использованием только чертежей проекта             │                │

├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│10. │Обмерно-обследовательские работы выполнены без     │      0,75      │

│    │обмеров планов расположения видимых плит, балок и  │                │

│    │прогонов, т.е. произведена только сверка с натурой │                │

│    │плана этажа с нанесением на план видимых дефектов и│                │

│    │мест вскрытий                                      │                │

└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

При применении к ценам нескольких установленных коэффициентов на различные факторы, влияющие на производство работ, коэффициент рассчитывается путем перемножения коэффициентов, произведение которых не должно превышать величины 6,0.

1.16. При экспертно-технических обследованиях стоимость определяется по I категории сложности работ.

1.17. Стоимость экспертизы технических заключений по результатам обследования строительных конструкций существующих зданий и сооружений, выполненных другими организациями, определяется в объеме 7,5% сметной стоимости обследования, в зависимости от состава работ.

1.18. Объем работ в каждом конкретном случае определяется в соответствии с:

- Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП-13-102-2003. - М.: 2003;

- Положением по техническому обследованию жилых зданий ВСН 57-88 р. - М.: 2003.

1.19. По зданиям, состоящим из отдельных объемов с разными высотами, стоимость работ определяется по каждому объему. При определении отдельных объемов здания, отличающихся по высоте, стена, разграничивающая части здания, относится к той части, которой она соответствует по высоте.

1.20. Строительные объемы, площади и этажность надземной и подземной частей жилых, общественных и промышленных зданий определяются в соответствии со СНиП 31-01, СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий"; СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"; СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

1.21. Открытые эстакады рассматриваются как одноэтажные здания с высотой, равной высоте надземной части колонн.

1.22. Стоимость обследования фундаментов, стен и других конструкций здания для определения условий примыкания к ним проектируемых пристроек определяется по данному сборнику, исходя из условного строительного объема, определенного для той части здания, для которой возможны дополнительные осадки от возведения пристроек.

1.23. За узел вскрытых и обследованных строительных конструкций условно принято:

- поперечное сечение деревянной, стальной или железобетонной балки или прогона с примыкающими элементами заполнения (лаги, накат, сводики, пол, подшивка, штукатурка, смазка, засыпка и т.п.);

- сечение по элементам безбалочного перекрытия сводчатого или плоского, а также сечения по вскрытию перекрытия вне места расположения балки или прогона;

- поперечное сечение железобетонной плиты с указанием арматуры, то же поперечное сечение железобетонных или стальных элементов и других конструкций.

1.24. При обследовании части здания или отдельного его помещения учитываются объем и высота обследуемой части здания или его помещения.

2. Классификация и номенклатура работ по обследованию

и мониторингу технического состояния зданий, сооружений

и инженерного оборудования

2.1. В настоящем документе обследования и мониторинг представлены:

- обмерно-обследовательскими работами;

- инженерно-конструкторскими работами;

- работами по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами;

- лабораторными испытаниями строительных материалов, отобранных из конструкций;

- обследованием инженерного оборудования;

- мониторингом технического состояния зданий и сооружений.

2.2. Каждый вид обследований подразделяется на подвиды и отдельные операции, определяемые специфическими особенностями выполнения работ, в частности:

- обследование частей зданий (фундаменты, перекрытия, другие несущие конструкции, фасады);

- обследование узлов и деталей конструкций зданий и сооружений;

- определение прочности материалов в готовых строительных конструкциях;

- определение прочности материалов строительных конструкций путем лабораторного испытания образцов;

- определение деформаций зданий (сооружений) и отдельных конструкций и др.

2.3. Объем работ по обследованиям находится в непосредственной зависимости от:

- сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий (сооружений);

- состава работ;

- условий выполнения обследований;

- технической оснащенности и пр.

Все факторы, осложняющие выполнение обследований, разбиты по категориям сложности и учитываются соответствующими коэффициентами.

2.4. По месту проведения обследования подразделяются на:

- полевые, осуществляемые непосредственно на обследованном объекте;

- камеральные, испытания и исследования в лабораторных условиях.

2.5. Обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений подразделяется на:

2.5.1. Обследование технического состояния основных конструкций зданий (см. п. 2.2).

2.5.2. Обследование технического состояния инженерного оборудования, в том числе:

- систем горячего водоснабжения;

- систем отопления;

- систем холодного водоснабжения;

- систем канализации;

- систем вентиляции;

- систем мусороудаления;

- систем газоснабжения;

- состояния водостоков.

2.5.3. Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи.

2.5.4. Обследование звукоизоляции ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, в том числе:

- обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и пр.;

- измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников;

- измерение вибрации.

2.5.5. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций.

2.6. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений подразделяется на следующие виды:

2.6.1. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений города.

2.6.2. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии.

2.6.3. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий.

3. Методика определения стоимости работ по обследованию

и мониторингу технического состояния зданий, сооружений,

конструктивных элементов и инженерного оборудования

3.1. Стоимость работ по обследованию и мониторингу зданий, сооружений, конструктивных элементов и инженерного оборудования определяется по формуле:

                                          n

                 С   = Ц         x К   x  П К  x К   ,                (3.1)

                  то    бо(2000)    ср   n=1 i    пер

    где:

    С   - стоимость работ в текущих ценах;

     то

    Ц         - базовая цена работ в ценах 2000 года;

     бо(2000)

    К    - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы или комплекса

     ср

работ. К    определяется  расчетом по данным  долевого  значения  отдельных

        ср

операций  в  общем  объеме   работ.  Алгоритм  расчета  К    представлен  в

                                                         ср

приложении;

     n

     П К  - произведение    корректирующих    коэффициентов,    учитывающих

    n=1 i

усложняющие  (упрощающие)  факторы, влияющие  на  трудоемкость   выполнения

работ, значения коэффициентов К  представлены в разделе 1, табл. 1.2;

                               i

    К     - коэффициент  пересчета базовой стоимости в текущий уровень цен,

     пер

разрабатывается  Департаментом  экономической  политики  и  развития города

Москвы и утверждается в установленном порядке.

    Для работ,  выполняемых по городскому заказу, стоимость в текущих ценах

определяется по формуле:

                                             n

             С   = Ц         x К   x N    x  П К  x К   ,             (3.2)

              то    бо(2000)    ср    г/з   n=1 i    пер

    где:

    N    - норматив   стоимости  проектной   продукции  городского  заказа,

     г/з

величина  которого  устанавливается  Департаментом экономической политики и

развития города Москвы.

    При   смешанном  финансировании  работ  с  участием  городских  средств

стоимость  работ  определяется  по  формуле  2.3  Сборника  базовых  цен на

проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06.

    3.2. Базовые  цены,  Ц        ,  полученные на основании  нормированных

                          бо(2000)

трудозатрат,  рассчитываются  по  методике,   изложенной  в  приложении 2 к

Сборнику базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства  в  городе

Москве МРР-3.2.06.06-06.

4. Базовые цены на работы по обследованию технического

состояния строительных конструкций зданий и сооружений

Обмерно-обследовательские работы.

4.1. Обмерные работы выполняются при обследовании зданий в объеме, необходимом для подготовки технических заключений по результатам обследования. Для принятия проектных решений они недостаточны.

4.1.1. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

┌──────┬──────────────────────────────────────────┬─────┐

│N п/п │Виды работ                                │%    │

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│  1   │                    2                     │  3  │

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│1.    │Обследование фундаментов в открытых шурфах│  6,1│

│1.1.  │Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами       │  3,0│

│      │фундаментов                               │     │

│1.2.  │Механическое опробование кладки и         │  1,1│

│      │определение ее состояния                  │     │

│1.3.  │Составление чертежей                      │  2,0│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│2.    │Конструктивное обследование здания с      │     │

│      │составлением:                             │     │

│2.1.  │Разрезов                                  │ 18,9│

│2.1.1.│Выборочные замеры конструкций для         │ 10,0│

│      │составления разрезов                      │     │

│2.1.2.│Графическое оформление результатов замеров│  8,9│

│2.2.  │Фасадов                                   │ 10,9│

│2.2.1.│Выборочные замеры элементов фасада с      │  5,9│

│      │фиксацией дефектов                        │     │

│2.2.2.│Графическое оформление результатов замеров│  5,0│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│3.    │Сверка с натурой плана этажа с нанесением │  5,1│

│      │обследовательских выработок               │     │

│3.1.  │Сверка и корректировка плана              │  2,0│

│3.2.  │Нанесение выработок                       │  1,1│

│3.3.  │Составление чертежей                      │  2,0│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│4.    │Обследование перекрытий                   │ 26,9│

│4.1.  │Выборочные замеры элементов перекрытий с  │ 16,5│

│      │определением необходимых для расчетов     │     │

│      │размеров, нанесением дефектов и мест      │     │

│      │вскрытий                                  │     │

│4.2.  │Составление чертежей перекрытий           │ 10,4│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│5.    │Обследование планов стропил               │  4,3│

│5.1.  │Замеры конструкций стропил                │  2,3│

│5.2.  │Составление чертежей                      │  2,0│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│6.    │Обследование лестниц                      │  8,0│

│6.1.  │Выборочные замеры конструкций             │  4,2│

│6.2.  │Составление чертежей                      │  3,8│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│7.    │Обследование узлов вскрытых строительных  │ 10,7│

│      │конструкций                               │     │

│7.1.  │Замеры узлов с определением состояния     │  5,7│

│      │элементов конструкций                     │     │

│7.2.  │Составление чертежей                      │  5,0│

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│8.    │Исследование поверхности кладки стен,     │  4,3│

│      │столбов и колонн, очищенных от штукатурки │     │

│      │или облицовки                             │     │

│8.1.  │Исследование кладки с определением ее     │  2,3│

│      │системы, вида и качества                  │     │

│8.2.  │Графическое оформление результатов        │  2,0│

│      │обследования                              │     │

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│9.    │Обследование элементов стропил            │  4,8│

│9.1.  │Обследование элементов в натуре с         │  2,8│

│      │определением их состояния                 │     │

│9.2.  │Графическое оформление результатов        │  2,0│

│      │обследования                              │     │

├──────┼──────────────────────────────────────────┼─────┤

│      │Итого                                     │100  │

└──────┴──────────────────────────────────────────┴─────┘

4.1.2. Описание видов обмерно-обследовательских работ по категориям сложности изложено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

	Состояние           
строительных        
конструкций         
	Категория
сложности
работ    
	Состав работ                              

	1           
	2    
	3                     

	Независимо от       
состояния           
строительных        
конструкций         
	I
	Обмерно-обследовательские работы в объеме,
необходимом для выполнения визуального    
экспертно-технического обследования зданий
и сооружений. Составление паспортов зданий
с выпуском чертежей, схем, планов и       
разрезов.                                 
Сверка с натурой имеющейся технической    
документации                              

	Удовлетворительное  
	II
	Обмерно-обследовательские работы,         
перечисленные в табл. 4.1, по зданиям с   
однотипными конструкциями                 
перекрытий и покрытий с выявлением их     
состава и конструктивных схем зданий и    
сооружений, конструкций узлов сопряжения и
примыкания конструкций и их элементов,    
армирования железобетонных конструкций,   
фиксацией дефектов конструкций,           
составлением чертежей                     

	Неудовлетворительное
(аварийное)         
	III
	То же, что и для II категории, только с   
разнотипными конструкциями                
перекрытий и покрытий. Изучение           
эксплуатационной документации. Определение
аварийных и наиболее опасных мест здания  
для подготовки противоаварийных охранных  
мер. Инструментальное обследование        
строительных конструкций с изготовлением  
чертежей, нанесение мест обрушения, гнили 
и повреждений на графический материал     


    4.1.3. Базовые  цены, Ц        ,  на обмерно-обследовательские работы с

                           об(2000)

учетом  категории сложности здания (сооружения) и категорий сложности работ

представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	Категория
сложности
здания   
	Базовая цена в рублях на 100 куб. м здания                                                                                                     

	
	Категория сложности работ                                                                                                                      

	
	I                                              
	II                                             
	III                                            

	
	Высота здания в метрах                         
	Высота здания в метрах                         
	Высота здания в метрах                         

	
	до 6     
	выше 6 до 7    
	выше 7 до 8  
	выше 8 
до 9   
	до 6   
	выше 6 до 7    
	выше 7 до
8        
	выше 8 до 9  
	до 6     
	выше 6 до 7  
	выше 7 до 
8         
	выше 8 до 9 

	I        
	312,82
	281,56
	253,38
	228,05
	435,72
	392,13
	352,94
	317,66
	522,86
	470,56
	423,53
	381,19

	II       
	406,67
	366,03
	329,41
	296,48
	566,46
	509,76
	458,83
	412,97
	679,75
	611,71
	550,60
	495,56

	III      
	528,66
	475,83
	428,23
	385,47
	736,37
	662,69
	596,47
	536,83
	883,64
	795,23
	715,76
	644,20

	
	выше 9 
до 10  
	выше 10
до 11  
	выше 11
до 12  
	выше 12
До 13  
	выше 13
до 14  
	выше 14
до 15  
	выше 9 
до 10  
	выше 10
до 11  
	выше 11
до 12  
	выше 12
До 13  
	выше 13
до 14  
	выше 14
до 15  
	выше 9 
до 10  
	выше 10
до 11  
	выше 11
до 12  
	выше 12
До 13  
	выше 13
до 14  
	выше 14
до 15  

	I        
	205,25
	184,71
	166,24
	149,62
	134,63
	121,15
	285,91
	257,3 
	231,59
	208,43
	187,61
	168,86
	343,09
	308,76
	277,91
	250,12
	225,13
	202,63

	II       
	266,82
	240,14
	216,12
	194,51
	175,04
	157,50
	371,69
	334,47
	301,09
	270,97
	243,91
	219,50
	446,03
	401,36
	361,31
	325,16
	292,69
	263,40

	III      
	346,84
	312,20
	280,98
	252,85
	227,57
	204,76
	483,18
	434,81
	391,41
	352,27
	317,08
	285,37
	579,82
	521,77
	469,69
	422,72
	380,50
	342,44

	
	выше 15
до 16  
	выше 16
до 17  
	выше 17
до 18  
	выше 18
до 19  
	выше 19
до 20  
	выше 20
до 30  
	выше 15
до 16  
	выше 16
до 17  
	выше 17
до 18  
	выше 18
до 19  
	выше 19
до 20  
	выше 20
до 30  
	выше 15
До 16  
	выше 16
до 17  
	выше 17
до 18  
	выше 18
до 19  
	выше 19
до 20  
	выше 20
до 30  

	I        
	109,03
	98,10
	88,29
	79,44
	71,52
	64,37
	151,99
	136,76
	123,09
	110,76
	99,70
	89,75
	182,39
	164,11
	147,71
	132,91
	119,64
	107,70

	II       
	141,75
	127,53
	114,78
	103,28
	92,98
	83,70
	197,56
	177,8 
	160,01
	144,01
	129,61
	116,65
	237,07
	213,36
	192,01
	172,81
	155,53
	139,98

	III      
	184,26
	165,8 
	149,19
	134,25
	120,87
	108,83
	256,82
	231,15
	207,99
	187,22
	168,52
	151,65
	308,18
	277,38
	249,59
	224,66
	202,22
	181,98


Примечание. При высоте здания выше 30 м корректирующие коэффициенты см. п. 7 таблицы 1.2.

4.2. Базовые цены на выполнение инженерно-конструкторских работ.

4.2.1. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в процентном отношении представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│N    │Наименование работ и конструкций                       │%    │

│п/п  │                                                       │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│  1  │                           2                           │  3  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│1.   │Изучение имеющейся технической документации по объекту │  3,0│

│1.1. │Выезд на объект, подбор необходимой технической        │  1,0│

│     │документации                                           │     │

│1.2. │Поиск и подбор необходимой документации в фондах ГУП   │  1,0│

│     │"Мосгоргеотрест" и в других архивах                    │     │

│1.3. │Изучение технической документации                      │  1,0│

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│2.   │Обследование фундаментов в открытых шурфах             │  9,6│

│2.1. │Обследование грунтов основания и фундаментов с         │  6,0│

│     │определением типа, конструкции и состояния фундаментов │     │

│2.2. │Составление заключения о состоянии фундаментов и       │  3,6│

│     │грунтов основания с выполнением необходимых расчетов   │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│3.   │Стены, внутренние отдельно стоящие опоры, перегородки  │ 29,6│

│3.1. │Обследование конструкций с определением их технического│ 15,0│

│     │состояния                                              │     │

│3.2. │Составление заключения о состоянии конструкций с       │ 14,6│

│     │выполнением необходимых расчетов                       │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│4.   │Перекрытия                                             │ 34,6│

│4.1. │Обследование конструкций с определением их технического│ 10,6│

│     │состояния                                              │     │

│4.2. │Составление заключения о состоянии конструкций с       │ 24,0│

│     │выполнением необходимых расчетов                       │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│5.   │Лестницы                                               │ 10,1│

│5.1. │Обследование конструкций с определением их технического│  5,0│

│     │состояния                                              │     │

│5.2. │Составление заключения о состоянии конструкций с       │  5,1│

│     │выполнением необходимых расчетов                       │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│6.   │Фермы и стропила                                       │  9,1│

│6.1. │Обследование конструкций с определением их технического│  4,0│

│     │состояния                                              │     │

│6.2. │Составление заключения о состоянии конструкций с       │  5,1│

│     │выполнением необходимых расчетов                       │     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│7.   │Кровля                                                 │  4,0│

│7.1. │Обследование конструкций с определением их технического│  2,0│

│     │состояния                                              │     │

│7.2. │Составление заключения о состоянии кровли              │  2,0│

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│     │Итого                                                  │100  │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

4.2.2. Описание видов инженерно-конструкторских работ по категориям сложности изложено в таблице 4.5.

Таблица 4.5

	Состояние    
строительных 
конструкций  
	Категории
сложности
работ    
	Состав работ                                     

	1      
	2    
	3                        

	Независимо от
состояния    
строительных 
конструкций  
	I
	1. Экспертно-техническое визуальное обследование 
зданий и сооружений с выдачей заключения         

	Удовлетвори- 
тельное      
	II
	1. Выявление объемов работ для составления       
договорной документации, изучение технической,   
производственной и эксплуатационной документации.
2. Составление программы по определению          
действительного состояния строительных           
конструкций.                                     
3. Детальный осмотр строительных конструкций с   
зарисовкой и замерами дефектов и повреждений.    
4. Указание заказчику мест для отбора проб       
(образцов) материалов из строительных конструкций
и грунтов оснований фундаментов для лабораторных 
испытаний.                                       
5. Фотографирование дефектов и повреждений.      
6. Графическое оформление материалов обследования
с указанием обнаруженных дефектов.               
7. Составление проверочных расчетов несущей      
способности строительных конструкций.            
8. Составление заключения по результатам         
определения действительного состояния конструкций
с выводами и рекомендациями по их дальнейшей     
эксплуатации                                     

	Неудовлетво- 
рительное или
аварийное    
	III
	1. Выявление объемов работ для составления       
договорной документации и изучение технической,  
производственной и эксплуатационной документации.
2. Составление программы по определению          
действительного состояния строительных           
конструкций.                                     
3. Составление дефектных ведомостей на           
поврежденные конструкции.                        
4. Детальный осмотр строительных конструкций с   
зарисовкой дефектов и повреждений, их характер,  
степень аварийности.                             
5. Указание заказчику мест для отбора проб       
(образцов) материалов из строительных конструкций
и грунтов оснований фундаментов для лабораторных 
испытаний.                                       
6. Фотографирование видимых дефектов и           
повреждений.                                     
7. Графическое оформление материалов с указанием 
обнаруженных дефектов.                           
8. Составление проверочных расчетов по несущей   
способности строительных конструкций.            
9. Разработка временных противоаварийных         
мероприятий.                                     
10. Составление заключения по результатам        
определения действительного состояния конструкций
с выводами и рекомендациями по их дальнейшей     
эксплуатации                                     


    4.2.3. Базовые  цены  Ц         на  инженерно-конструкторские  работы с

                           бо(2000)

учетом  категорий сложности зданий и категорий сложности работ представлены

в таблице 4.6.

Таблица 4.6

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

	Категория
сложности
здания   
	Базовые цены в рублях на 100 куб. м здания                                                                                                     

	
	Категория сложности работ                                                                                                                      

	
	I                                              
	II                                             
	III                                            

	
	Высота здания в метрах                         
	Высота здания в метрах                         
	Высота здания в метрах                         

	
	До 6     
	Выше 6 до 7    
	Выше 7 до 8  
	Выше 8 
до 9   
	Выше 5 
до 6   
	Выше 6 до 7    
	Выше 7 до
8        
	Выше 8 до 9  
	Выше 5   
до 6     
	Выше 6 до 7  
	Выше 7 до 
8         
	Выше 8 до 9 

	I        
	62,82
	57,80
	53,17
	48,90
	604,69
	555,78
	511,31
	470,44
	725,62
	667,57
	614,17
	565,02

	II       
	69,78
	64,19
	59,06
	54,33
	722,52
	664,72
	611,55
	562,65
	867,02
	797,68
	733,88
	675,15

	III      
	73,32
	67,47
	62,06
	57,07
	809,75
	744,99
	685,39
	630,56
	971,71
	893,99
	822,46
	756,69

	
	Выше 9 
до 10  
	Выше 10
до 11  
	Выше 11
до 12  
	Выше 12
до 13  
	Выше 13
до 14  
	Выше 14
до 15  
	Выше 9 
до 10  
	Выше 10
до 11  
	Выше 11
до 12  
	Выше 12
до 13  
	Выше 13
до 14  
	Выше 14
до 15  
	Выше 9 
до 10  
	Выше 10
до 11  
	Выше 11
до 12  
	Выше 12
до 13  
	Выше 13
до 14  
	Выше 14
до 15  

	I        
	45,96
	43,93
	42,01
	40,16
	38,38
	36,69
	442,22
	422,73
	404,13
	386,34
	369,33
	353,09
	531,14
	507,75
	485,41
	464,05
	443,66
	424,14

	II       
	51,09
	48,81
	46,69
	44,61
	42,63
	40,73
	528,86
	505,56
	483,34
	462,07
	441,73
	422,30
	634,66
	606,72
	580,04
	554,53
	530,12
	506,77

	III      
	53,65
	52,73
	49,01
	46,83
	44,75
	42,76
	592,70
	566,60
	541,68
	517,84
	495,09
	473,29
	711,31
	679,99
	650,07
	621,46
	594,12
	567,97

	
	Выше 15
до 16  
	Выше 16
до 17  
	Выше 17
до 18  
	Выше 18
до 19  
	Выше 19
до 20  
	Выше 20
до 30  
	Выше 15
до 16  
	Выше 16
до 17  
	Выше 17
до 18  
	Выше 18
до 19  
	Выше 19
до 20  
	Выше 20
до 30  
	Выше 15
до 16  
	Выше 16
до 17  
	Выше 17
до 18  
	Выше 18
до 19  
	Выше 19
до 20  
	Выше 20
до 30  

	I        
	34,46
	42,63
	31,51
	30,12
	28,80
	27,54
	337,57
	322,74
	308,53
	294,95
	281,95
	269,53
	405,48
	387,64
	370,59
	354,30
	338,69
	323,81

	II       
	38,27
	36,58
	34,98
	33,45
	31,95
	30,55
	403,74
	385,95
	368,99
	352,75
	337,23
	322,40
	484,50
	463,19
	442,79
	423,32
	404,71
	386,93

	III      
	40,21
	38,42
	36,74
	35,14
	33,59
	32,09
	452,46
	432,54
	413,51
	395,33
	377,94
	361,31
	542,98
	519,10
	496,26
	474,39
	453,51
	433,57


    Примечание. При высоте здания выше 30 м корректирующие коэффициенты см.

п. 7 таблицы 1.2.

    4.3. Базовые    цены   на   обследование    строительных    конструкций

неразрушающими методами.

    4.3.1. Базовые  цены  Ц         на выполнение обследования строительных

                           бо(2000)

конструкций неразрушающими методами принимаются по таблице 4.7.

Таблица 4.7

	N  
п/п
	Виды работ                                  
	Единица     
измерения   
	Цена за    
единицу    
измерения  
(руб.)     

	1 
	2                      
	3      
	4     

	1. 
	Определение прочности бетона и кирпича в    
готовых строительных конструкциях           
ультразвуковым методом с составлением       
выводов о прочности материала               
	Одно место  
	175,00

	2. 
	Определение прочности бетона, кирпича и     
раствора в готовых строительных конструкциях
методом пластической деформации с           
составлением выводов о прочности материалов 
	-"-     
	119,97

	3. 
	Определение прочности бетона, кирпича и     
раствора в готовых строительных конструкциях
ударно-импульсивным методом (молотком       
Шмидта) с составлением выводов о прочности  
материалов                                  
	-"-     
	131,97

	4. 
	Определение армирования строительных        
конструкций магнитным прибором с            
изготовлением чертежей                      
	Одно        
поперечное  
сечение     
несущего    
элемента    
	163,84

	5. 
	Обследование перекрытий и других конструкций
металлоискателем с изготовлением чертежей   
	100 кв. м   
площади     
	172,05

	6. 
	Определение прочности бетона методом отрыва 
со скалыванием и составлением выводов о     
прочности материала                         
	Одно        
испытание   
	474,61

	7. 
	Отбор образцов стеновых материалов из       
конструкций, естественного камня,           
шлакобетонных и бетонных камней (10 шт.     
кирпича и раствора в плитках для склеивания 
5 кубиков)                                  
	1 партия    
	162,91


4.3.2. На цены по работам, приведенным в таблице 4.7, вводятся следующие коэффициенты:

позиции 1, 2:

а) при испытании в одном месте методом пластической деформации и ультразвуковым методом к стоимости на метод пластической деформации - К = 0,80;

позиция 3:

а) при обследовании конструкций из кирпича, армированных горизонтальными сетками, требуется детальное определение 2 сеток - К = 1,25;

позиция 4:

а) при обследовании деревянных перекрытий по деревянным балкам - К = 0,50;

б) при обследовании железобетонных перекрытий по скрытым стальным балкам - К = 1,30.

4.4. Базовые цены на лабораторные испытания строительных материалов, отобранных из конструкций.

    4.4.1. Базовые   цены  Ц         на  лабораторные   и   другие   работы

                            бо(2000)

принимаются по таблице 4.8.

Таблица 4.8

┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐

│N   │Наименование работ                     │Единица измерения│Стоимость │

│п/п │                                       │                 │(руб.)    │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│ 1  │                  2                    │        3        │    4     │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│1.  │Определение прочности бетона на сжатие │Один образец     │    201,97│

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│2.  │Определение прочности раствора на      │Один образец     │    264,28│

│    │сжатие                                 │                 │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│3.  │Определение прочности естественного    │Один образец     │    172,83│

│    │камня на сжатие                        │                 │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│4.  │Установка и снятие маяков для          │Один маяк        │    154,70│

│    │наблюдения за деформацией зданий       │                 │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│5.  │Наблюдение за деформациями зданий при  │Одно наблюдение  │     65,26│

│    │помощи маяков                          │за одним маяком  │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│6.  │Зондирование каменной кладки, бетонных │Одно зондирование│          │

│    │и железобетонных конструкций           ├─────────────────┼──────────┤

│    │перфоратором                           │Гл. до 0,5 м     │    217,00│

│    │                                       ├─────────────────┼──────────┤

│    │                                       │Гл. до 1 м       │    330,00│

│    │                                       ├─────────────────┼──────────┤

│    │                                       │Гл. 1,5 м        │    440,00│

│    │                                       ├─────────────────┼──────────┤

│    │                                       │Гл. 2,0 м        │    510,00│

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│7.  │Испытание на вырыв анкеров и дюбелей   │Одно испытание   │    276,28│

│    │из стены на фасадных конструкциях      │                 │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│8.  │Размножение и брошюровка технического  │Один экземпляр   │    457,56│

│    │заключения в 1 экземпляре              │                 │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│9.  │Фотографирование строительных          │Один снимок (5   │    260,90│

│    │конструкций <*>                        │позитивов)       │          │

├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│10. │Вскрытие конструкций без обратной      │Одно вскрытие    │          │

│    │заделки:                               │                 │          │

│    │а) вскрытие деревянных конструкций,    │                 │    773,6 │

│    │в т.ч. полов, наката, настила,         │                 │          │

│    │обшивки, обрешетки и т.п.              │                 │          │

│    │б) вскрытие бетонных конструкций,      │                 │    928,32│

│    │кирпичной и каменной кладки            │                 │          │

│    │в) вскрытие элементов железобетонных   │                 │    917,40│

│    │конструкций (за элемент железобетонной │                 │          │

│    │конструкции принимается один вскрытый  │                 │          │

│    │стержень арматуры, один профиль        │                 │          │

│    │жесткой арматуры)                      │                 │          │

│    │г) отбивка штукатурки для обследования │                 │    657,00│

│    │деревянных, каменных, металлических и  │                 │          │

│    │железобетонных конструкций             │                 │          │

└────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

    <*> 1) при  количестве  снимков от 31 и более стоимость их изготовления

определяется по формуле:

                      С           = 260,9 x n x К  ,

                       31 и более                31

    где:

    260,9 - стоимость изготовления 1 снимка (5 позитивов);

    n - общее количество снимков;

    К           - понижающий коэффициент, рассчитанный по формуле:

     31 и более

                    К           = 0,9 - [(n - 6) : 100];

                     31 и более

2) при количестве снимков более 45 стоимость их изготовления принимается равной стоимости изготовления 45 снимков.

5. Базовые цены на работы по обследованию технического

состояния инженерного оборудования и мониторингу

технического состояния зданий и сооружений

5.1. Обследование технического состояния инженерного оборудования осуществляется при комплексном обследовании технического состояния зданий и сооружений и включает:

- определение фактического технического состояния системы;

- выявление дефектов, повреждений и неисправностей;

- количественную оценку физического износа систем инженерного оборудования;

- количественную оценку морального износа систем инженерного оборудования;

- определение морального износа жилых зданий при отсутствии отдельных видов инженерного оборудования;

- установление отклонений от проекта и нормативных требований;

- оценку коррозионного состояния внутренних трубопроводов;

- отбор образцов из стояков, подводок к нагревательным приборам и т.п. для определения максимальной глубины коррозионного поражения и величины сужения живого сечения.

Таблица 5.1

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	N п/п
	Наименование работы (операции)         
	Единица       
измерения     
	Стоимость,  
БЦ (2000)   
(тыс. руб.) 

	1  
	2                   
	3       
	4      

	
	1. Обследование систем горячего водоснабжения                      

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН. Описание        
системы. Обследование трубопроводов и  
установление дефектов                  
	количество    
квартир в     
доме, шт., до:
	

	1.1  
	
	1
	0,340

	1.2  
	
	2
	0,508

	1.3  
	
	4
	0,564

	1.4  
	
	8
	1,245

	1.5  
	
	12
	1,584

	1.6  
	
	16
	1,979

	1.7  
	
	24
	2,434

	1.8  
	
	32
	2,885

	1.9  
	
	40
	3,168

	1.10 
	На каждые последующие 10 квартир       
добавлять                              
	
	0,339

	1.11 
	Замеры температуры воды, свободного    
напора, уклона прокладки магистральных 
труб и др.                             
	место         
	0,584

	1.12 
	Составление отчетных материалов        
	технич.       
заключение    
	2,698

	
	2. Обследование систем отопления                                   

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН. Описание        
системы. Выявление неисправностей и    
дефектов трубопроводов, стояков,       
подводок и т.п.                        
	объем здания, 
тыс. куб. м,  
до:           
	

	2.1  
	
	1
	1,415

	2.2  
	
	3
	2,490

	2.3  
	
	5
	3,960

	2.4  
	
	10
	5,375

	2.5  
	
	15
	6,507

	2.6  
	
	20
	7,922

	2.7  
	На каждые последующие 5 тыс. куб. м    
добавлять                              
	
	1,130

	2.8  
	Замеры температуры наружного воздуха и 
воздуха в отапливаемых помещениях      
	помещение     
	0,293

	2.9  
	Замеры температуры воды в подающем     
трубопроводе и в обратном трубопроводе 
	место         
	0,059

	2.10 
	Замеры уклонов разводящих              
трубопроводов                          
	место         
	0,567

	2.11 
	Замеры давления в системе              
	место         
	0,059

	2.12 
	Составление отчетных материалов        
	технич.       
заключение    
	3,311

	
	3. Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без   
ванн                                                               

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН. Описание        
системы. Обследование трубопроводов с  
установлением дефектов                 
	количество    
квартир в     
доме, шт.,    
до:           
	

	3.1  
	
	1
	0,395

	3.2  
	
	2
	0,564

	3.3  
	
	4
	0,794

	3.4  
	
	8
	1,358

	3.5  
	
	12
	1,753

	3.6  
	
	16
	2,207

	3.7  
	
	24
	2,716

	3.8  
	
	32
	3,224

	3.9  
	
	40
	3,506

	3.10 
	На каждые последующие 10 квартир       
добавлять                              
	
	0,395

	3.11 
	Замеры давления в подающем трубопроводе
и свободного напора у водоразборных    
кранов                                 
	место         
	0,585

	3.12 
	Проверка трассировки трубопроводов     
	1000 куб. м   
	0,293

	3.13 
	Замеры уклонов горизонтальных участков 
	место         
	0,293

	3.14 
	Проверочный расчет диаметра выпуска    
трубопроводов                          
	расчет        
	0,343

	3.15 
	Составление отчетных материалов        
	технич.       
заключение    
	2,683

	
	4. Обследование систем вентиляции                                  

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН. Описание        
конструктивного решения системы.       
Выявление дефектов (герметичности,     
целостности, соответствия сечения      
проектному решению) и т.д.             
	объем здания, 
тыс. куб. м,  
до:           
	

	4.1  
	
	1
	1,584

	4.2  
	
	3
	3,622

	4.3  
	
	5
	5,658

	4.4  
	
	10
	7,184

	4.5  
	
	15
	8,542

	4.6  
	
	20
	10,751

	4.7  
	На каждые последующие 5 тыс. куб. м    
добавлять                              
	
	1,810

	4.8  
	Инструментальные замеры объемов вытяжки
воздуха                                
	помещение,    
имеющее       
вентиляционный
выход         
	0,340

	4.9  
	Проверка проходимости вентиляционных и 
дымовых каналов                        
	канал         
	0,340

	4.10 
	Составление отчетных материалов        
	отчет         
	3,318

	
	5. Обследование систем мусороудаления                              

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН.                 
Обследование ствола, загрузочных       
клапанов, шибера. Проверка целостности 
и герметичности стыковых соединений    
ствола и загрузочных клапанов. Проверка
нарушения плотности притвора и запора  
двери мусорокамеры и т.д.              
	объем здания, 
тыс. куб. м,  
до:           
	


	5.1  
	
	1
	1,584

	5.2  
	
	3
	3,622

	5.3  
	
	5
	5,658

	5.4  
	
	10
	7,184

	5.5  
	
	15
	8,542

	5.6  
	
	20
	10,751

	5.7  
	На каждые последующие 5 тыс. куб. м    
добавлять                              
	
	1,810

	5.8  
	Составление отчетных материалов        
	отчет         
	2,828

	
	6. Обследование систем газоснабжения                               

	
	Обследование технического состояния    
элементов системы согласно             
соответствующему МГСН. Описание        
конструктивной схемы газового ввода в  
здание и изучение технической          
документации на газопроводы.           
Установление соответствия проекту      
существующей системы газоснабжения.    
Оценка технического состояния          
трубопроводов с выявлением дефектов    
	количество    
квартир в     
доме, шт.,    
до:           
	

	6.1  
	
	1
	0,340

	6.2  
	
	2
	0,453

	6.3  
	
	4
	0,622

	6.4  
	
	8
	1,076

	6.5  
	
	12
	1,414

	6.6  
	
	16
	1,753

	6.7  
	
	24
	2,151

	6.8  
	
	32
	2,603

	6.9  
	
	40
	2,829

	6.10 
	На каждые последующие 10 квартир       
добавлять                              
	
	0,340

	6.11 
	Проверка работы системы вентиляции и   
газоходов                              
	канал         
	0,340

	6.12 
	Составление отчетных материалов        
	заключение    
	2,692

	
	7. Обследование состояния водостоков                               

	
	Обследование технического состояния    
элементов водостоков согласно          
соответствующему МГСН. Описание        
конструктивной системы. Выявление      
неисправностей и повреждений           
водоотводящих устройств                
	объем здания, 
тыс. куб. м,  
до:           
	

	7.1  
	
	1
	0,660

	7.2  
	
	3
	1,509

	7.3  
	
	5
	2,360

	7.4  
	
	10
	2,990

	7.5  
	
	15
	3,560

	7.6  
	
	20
	4,480

	7.7  
	На каждые последующие 10 квартир       
добавлять                              
	
	0,75 

	7.8  
	Обследование чердаков и кровель для    
установления причин образования        
конденсата и наледей                   
	1000 куб. м   
	2,828

	7.9  
	Составление отчетных материалов        
	заключение    
	2,692


Примечания:

1. Цены таблицы 5.1 допускается применять при проектировании полной замены санитарно-технических сетей, для определения объема демонтажа (без вычерчивания) с коэффициентом 0,6.

2. Цены таблицы 5.1 не учитывают снятие с натуры скрытой прокладки трубопроводов. Снятие с натуры скрытой прокладки нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 1,2.

3. При наличии в доме ванн цены таблицы (поз. 3.1-3.15) на снятие с натуры сетей холодного водоснабжения и канализации применять с коэффициентом 1,5.

4. При наличии в доме ванн с водонагревателями к ценам таблицы (поз. 6.1-6.12) на снятие с натуры сетей газоснабжения применять коэффициент 0,4.

5. При съемке с натуры только приборов отопления, санитарных или газовых приборов к ценам таблицы применять коэффициент 0,4.

6. При съемке с натуры только системы холодного водоснабжения или канализации к ценам таблицы (поз. 3.1-3.15) применять коэффициент 0,8.

5.2. Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи состоит в обследовании электрооборудования зданий и сооружений.

Таблица 5.2

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И СРЕДСТВ СВЯЗИ

	N    
п/п  
	Наименование работы (операции)          
	Единица      
измерения    
	Стоимость,  
БЦ (2000)   
(тыс. руб.) 

	1  
	2                    
	3      
	4      

	1.   
	Обследование состояния электрических    
сетей и средств связи согласно          
соответствующему МГСН. Проверка         
исправности шкафов вводных и            
вводно-распределительных устройств;     
внутридомовых электрических сетей       
питания, этажных щитков и шкафов;       
осветительных установок общедомовых     
помещений, включая светильники;         
электрических установок систем          
дымоудаления, автоматической            
сигнализации внутреннего пожарного      
водопровода, грузовых и пассажирских    
лифтов; автоматически запирающихся      
устройств (АЗУ) дверей дома и пр.       
Выявление неисправностей, повреждений,  
следов ремонтов и др.                   
	1000 кв. м   
здания       
	1,838    

	2.   
	Составление отчетных материалов         
	заключение   
	1,658    


Таблица 5.3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ ЦЕНАМ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И СРЕДСТВ СВЯЗИ (К ТАБЛ. 5.1, 5.2)

	N   
п/п 
	Количество       
выполняемых      
однотипных работ 
по обследованию  
	Поправочный
коэффициент
к базовой  
цене       

	1  
	2        
	3     

	1.  
	10 видов работ   
	0,1    

	2.  
	9 -"-            
	0,2    

	3.  
	8 -"-            
	0,3    

	4.  
	7 -"-            
	0,4    

	5.  
	6 -"-            
	0,5    

	6.  
	5 -"-            
	0,6    

	7.  
	4 -"-            
	0,7    

	8.  
	3 -"-            
	0,8    

	9.  
	2 -"-            
	0,9    


5.3. Обследование звукоизоляции ограждающих конструкций.

5.3.1. Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций.

5.3.2. Натурные измерения звукоизоляции.

5.3.3. Определение значения индексов изоляции воздушного шума, приведенного уровня ударного шума.

5.3.4. Определение соответствия звукоизоляции конструкций нормативным требованиям и др.

Таблица 5.4

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН,

ПЕРЕГОРОДОК, МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ДВЕРЕЙ

И НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

	N   
п/п 
	Наименование и состав работы (операции) 
	Единица      
измерения    
	Стоимость,   
БЦ (2000)    
(тыс. руб.)  

	1  
	2                    
	3      
	4      

	1.  
	Ознакомление с проектом и объектом      
исследований. Подготовка акустического  
тракта для проведения измерений         
(лабораторные условия). Выезд на объект.
Погрузка и разгрузка                    
электроакустического оборудования. Выбор
помещений и измерительных точек для     
проведения исследований. Сборка и       
калибровка акустического тракта на      
объекте.                                
Проведение акустических измерений       
согласно соответствующему ГОСТу для     
измерения звукоизоляции конструкций.    
Натурные измерения звукоизоляции стен,  
перегородок, дверей и наружных          
ограждающих конструкций.                
Погрузка и разгрузка электроакустических
трактов после проведения измерений на   
объекте, возвращение в лабораторию для  
камеральной обработки. Обработка        
результатов измерений и расчет          
звукоизоляции ограждения                
	1 конструкция
	4,410

	2.  
	Натурные измерения звукоизоляции        
междуэтажного перекрытия (описание      
состава работ см. п. 1 т. 5.4).         
Погрузка и разгрузка электроакустических
трактов после проведения измерений на   
объекте, возвращение в лабораторию для  
камеральной обработки. Обработка        
результатов измерений и расчет          
звукоизоляции и ударного шума под       
перекрытием                             
	1 конструкция
	5,920

	3.  
	Проведение акустических измерений       
согласно соответствующему ГОСТу для     
измерения времени реверберации          
	
	

	
	Измерение времени реверберации          
до 100 куб. м                           
	1 помещение  
	2,795

	4.  
	До 500 куб. м                           
	1 помещение  
	7,318

	5.  
	Более 500 куб. м                        
	1 помещение  
	9,314

	6.  
	Более 5000 куб. м                       
	1 помещение  
	12,307

	7.  
	Проведение акустических измерений       
согласно соответствующему ГОСТу для     
измерения звукоизоляции. Определение R, 
Ln значений индексов изоляции воздушного
шума Rw, приведенного уровня ударного   
шума Lnw и соответствия звукоизоляции   
конструкций нормативным требованиям     
(описание состава работ см. п. 1 и п. 2 
т. 5.4)                                 
	1 конструкция
	3,400

	8.  
	Составление отчетных материалов.        
Оформление результатов измерений,       
составление протоколов в виде таблиц и  
диаграмм. Подписи протоколов и сдача    
заказчику совместно с актами сдачи и    
счетами-фактурами                       
	заключение   
	2,268


5.4. Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников:

5.4.1. Измерение октавных уровней звукового давления, эквивалентных уровней звукового давления и др.

5.4.2. Расчет эквивалентных уровней звука.

5.4.3. Определение шумовых характеристик транспортных потоков.

Таблица 5.5

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА ОТ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНОГО,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

	N   
п/п 
	Наименование и состав работы (операции) 
	Единица      
измерения    
	Стоимость,   
БЦ (2000)    
(тыс. руб.)  

	1  
	2                    
	3      
	4      

	1.  
	Ознакомление с проектом и объектом      
исследований. Подготовка акустического  
тракта для проведения измерений         
(лабораторные условия). Выезд на объект.
Погрузка и разгрузка                    
электроакустического оборудования. Выбор
помещений и измерительных точек для     
проведения исследований. Сборка и       
калибровка акустического тракта на      
объекте. Проведение акустических        
измерений согласно соответствующему     
ГОСТу для измерения шума.               
Измерение уровней звукового давления в  
октавных полосах частот звукового       
давления.                               
Погрузка и разгрузка электроакустических
трактов после проведения измерений      
на объекте, возвращение в лабораторию   
для камеральной обработки. Обработка    
результатов измерений и определение     
уровня звука, уровней звукового         
давления. Сопоставление результатов     
измерений с нормативными значениями     
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	0,750

	2.  
	За каждую последующую точку сверх 5     
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	0,375

	3.  
	Измерение уровней звукового давления в  
1/3 октавных полосах частот (описание   
состава работ см. п. 1 т. 5.5)          
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	1,480

	4.  
	За каждую последующую точку сверх 5     
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	0,740

	5.  
	Измерение и расчет эквивалентных уровней
звука непостоянного шума (описание      
состава работ см. п. 1 т. 5.5)          
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	3,550

	6.  
	Определение шумовых характеристик       
транспортных потоков (сост. работ см.   
п. 1 т. 5.5)                            
	1 точка      
	9,180

	7.  
	Составление отчетных материалов.        
Оформление результатов измерений,       
составление протоколов в виде таблиц и  
диаграмм. Подписи протоколов и сдача    
заказчику совместно с актами сдачи и    
счетами-фактурами                       
	1 протокол   
	2,260


5.5. Измерение вибраций.

5.5.1. Оценка вибраций в жилых и общественных зданиях.

Таблица 5.6

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

	N   
п/п 
	Наименование и состав работы (операции) 
	Единица      
измерения    
	Стоимость,   
БЦ (2000)    
(тыс. руб.)  

	1  
	2                    
	3      
	4      

	1.  
	Ознакомление с проектом и объектом      
исследований. Подготовка акустического  
тракта для проведения измерений         
(лабораторные условия).                 
Выезд на объект. Погрузка и разгрузка   
электроакустического оборудования. Выбор
помещений и измерительных точек для     
проведения исследований. Сборка и       
калибровка акустического тракта на      
объекте. Проведение акустических        
измерений. Погрузка и разгрузка         
электроакустических трактов после       
проведения измерений на объекте,        
возвращение в лабораторию для           
камеральной обработки. Обработка        
результатов измерений. Сопоставление    
результатов измерений с нормативными    
значениями. Измерение вибраций (одного  
параметра) в нормируемых октавных       
полосах частот, в одном направлении, в  
помещениях жилых и общественных зданий  
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	1,430

	2.  
	За каждую последующую точку сверх 5     
	1 точка в    
измеряемом   
помещении    
	0,715

	3.  
	Составление отчетных материалов.        
Оформление результатов измерений,       
составление протоколов в виде таблиц и  
диаграмм. Подписи протоколов и сдача    
заказчику совместно с актами сдачи и    
счетами-фактурами                       
	1 протокол   
	1,850



5.5.2. Примечание.

В базовые цены (табл. 5.4, 5.5, 5.6) включены затраты по использованию транспорта и оборудования.

При проведении поисковых работ, включающих в себя регистрацию, анализ и изучение кратковременных и нестабильных процессов, вызванных как явными, так и неизвестными источниками возмущения, к ценам таблиц 5.3, 5.4 и 5.5 вводится поправочный коэффициент К = 3. Холостой выезд по вине организаций, для которых производится измерение шума и вибрации, оформляется актом или протоколом о срыве измерений и оплачивается организациями штрафом. Стоимость разработки проектно-сметной документации по шумовиброглушению определяется дополнительно.

Ценами таблицы предусмотрены работы по измерениям шума и вибрации для санитарно-гигиенической оценки шума и вибрации в полевых условиях или в помещениях при температуре окружающего воздуха от +25 °С до -10 °С и в уровнях звука не выше 85 дБА.

Измерения выполняются в дневное время суток в течение рабочего дня. При отклонении от этих условий к ценам таблицы вводятся поправочные коэффициенты.

Таблица 5.7

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ ЦЕНАМ

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ,

ШУМА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВИБРАЦИЙ И ВНЕШНЕГО ШУМА

(К ТАБЛИЦАМ 5.4, 5.5, 5.6)

┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐

│N   │Учитываемые отклонения от│Характеристика учитываемых  │Поправочный  │

│п/п │условий измерений        │отклонений от условий       │коэффициент  │

│    │                         │измерений                   │             │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1  │            2            │             3              │      4      │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│1.  │Работа в вечернее или    │Работа в вечернее или ночное│К  = 1,2     │

│    │ночное время от 18 до    │время определяется          │ 1           │

│    │24 ч                     │требованиями заказчика или  │             │

│    │                         │невозможностью проведения   │             │

│    │                         │измерения в дневное время   │             │

│    │После 24 ч               │                            │К    = 1,4   │

│    │                         │                            │ 1-1         │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│2.  │Работа в полевых условиях│Необходимость проведения    │К  = 1,25    │

│    │при температуре          │измерений именно в данное   │ 2           │

│    │окружающего воздуха выше │время года определяется     │             │

│    │+25 °С и ниже -10 °С     │требованиями заказчика      │             │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│3.  │Работа в производственных│Необходимость проведения    │К  = 1,5     │

│    │помещениях горячих цехов │измерений в указанных       │ 3           │

│    │(при температуре воздуха │помещениях определяется     │             │

│    │на рабочем месте более   │требованиями заказчика      │             │

│    │40 °С)                   │                            │             │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│4.  │Работа в производственных│                            │             │

│    │помещениях с уровнем     │                            │             │

│    │звука:                   │                            │             │

│    │86-100 дБА               │                            │К  = 1,4     │

│    │                         │                            │ 4           │

│    │101-110 дБА              │                            │К  = 1,6     │

│    │                         │                            │ 4           │

│    │111-120 дБА              │                            │К  = 1,8     │

│    │                         │                            │ 4           │

│    │Выше 120 дБА             │                            │К  = 2,0     │

│    │                         │                            │ 4           │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤

│5.  │Проведение измерений на  │Необходимость проведения    │К  = 2,5     │

│    │крышах производственных  │измерений у воздуховодов    │ 5           │

│    │цехов выше 3 этажа       │выброса в атмосферу,        │             │

│    │                         │выведенных на конек крыши, и│             │

│    │                         │у подобных устройств,       │             │

│    │                         │размещаемых на крышах       │             │

│    │                         │производственных корпусов,  │             │

│    │                         │определяется требованиями   │             │

│    │                         │заказчика                   │             │

└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┘

5.6. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций включает:

5.6.1. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций с точки зрения теплозащиты здания.

5.6.2. Изучение и анализ имеющейся проектной документации наружных ограждающих конструкций и др.

5.6.3. Получение от эксплуатирующей организации списка квартир с дефектами (промерзания и отсыревания стен, неудовлетворительная работа вентиляции и др.).

5.6.4. Инструментально-визуальные обследования ограждающих конструкций с указанием мест выпадения конденсата, образования плесени и т.п.; измерения температуры, относительной влажности и температуры точки росы воздуха помещений; измерения температуры внутренней поверхности в местах дефектов и на "глади" наружной стены; выборочные определения термического сопротивления (сопротивления теплопередаче) на глади стен с дефектами при низких температурах наружного воздуха; измерения объема вытяжки из кухни и санитарно-технического блока; измерения температуры и скорости наружного воздуха.

5.6.5. Отбор проб и образцов материалов из дефектных и не дефектных мест (для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих конструкций и лабораторные испытания на плотность, влажность и теплопроводность.

5.6.6. Расчеты влажностного режима ограждающих конструкций.

5.6.7. Расчеты температурных полей дефектных узлов сопряжения ограждающих конструкций с проектными и натурными показателями плотности, влажности и теплопроводности материалов конструкций.

5.6.8. Тепловизионная съемка наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями.

5.6.9. Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен типового этажа здания с учетом выявленных фрагментов наружных стен с низкими теплозащитными показателями.

Таблица 5.8

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

	N   
п/п 
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица     
измерения   
	Стоимость, 
БЦ (2000)  
(тыс. руб.)

	1  
	2                   
	3      
	4     

	
	Техническое заключение по результатам обследования теплозащитных
качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений             

	1.  
	Получение задания. Ознакомление с      
проектной документацией. Подготовка к  
проведению работ. Выезд на объект.     
Экспертно-техническое обследование     
наружных ограждающих конструкций       
	1000 куб. м 
	1,750

	2.  
	Установка (снятие) датчиков наблюдения 
на базовых участках                    
	1000 куб. м 
	2,230

	3.  
	Систематический контроль за работой    
датчиков - регистраторов температур и  
тепловых потоков (не реже одного раза в
трое суток)                            
	1000 куб. м 
	2,230

	4.  
	Термографирование наружных (внутренних)
поверхностей ограждающих конструкций   
	1000 куб. м 
	2,230

	5.  
	Обработка и анализ результатов         
обследования                           
	1000 куб. м 
	3,810

	6.  
	Составление технического заключения    
	заключение  
	1,750


Таблица 5.9

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ БАЗОВЫХ ЦЕН ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ (К ТАБЛИЦЕ 5.8)

	N  
п/п
	Наименование работ                  
	Значение     
коэффициента 

	1 
	2                  
	3      

	1. 
	При выполнении работ в зимнее время 
года                                
	1,1     

	2. 
	При выполнении работ в ночные часы  
	1,1     

	3. 
	При обследовании ограждающих        
конструкций различных типов         
	1,1     

	4. 
	При термографировании внутренней    
поверхности ограждающих конструкций 
	1,5     

	5. 
	При увеличении объема обследуемого  
объекта:                            
	

	
	при объеме более 10000 куб. м       
	0,7     

	
	при объеме более 20000 куб. м       
	0,6     

	
	при объеме более 30000 куб. м       
	0,5     

	
	при объеме более 60000 куб. м       
	0,4     

	
	при объеме более 120000 куб. м      
	0,3     


5.7. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений включает:

5.7.1. Требования к мониторингу.

5.7.2. Составление программы проведения мониторинга и согласование с заказчиком.

5.7.3. Сертификацию, проверку и аттестацию приборов и оборудования, используемых для мониторинга.

5.7.4. Обследование технического состояния зданий и сооружений.

5.8. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений:

5.8.1. Выявление объектов, изменивших свое напряженно-деформированное состояние настолько, что требуется обследование их технического состояния.

5.8.2. Визуальное обследование конструкций с целью приблизительной оценки категории технического состояния.

5.8.3. Измерение динамических параметров зданий и сооружений.

5.8.4. Составление паспорта здания или сооружения.

5.8.5. Составление заключения по результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений города.

Таблица 5.10

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБЩИЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	N   
п/п 
	Наименование работы (операции) 
	Единица        
измерения      
	Стоимость, 
Цбо (2000) 
(тыс. руб.)

	1  
	2               
	3       
	4     

	1.  
	Измерение динамических         
параметров объекта             
	1 период       
	12,610   

	2.  
	Измерение динамических         
параметров объекта             
	один           
логарифмический
декремент      
	12,610   

	3.  
	Измерение динамических         
параметров объекта             
	одна           
передаточная   
функция (для   
особых зданий) 
	14,290   

	4.  
	Составление паспорта здания или
сооружения                     
	паспорт        
	8,380   

	5.  
	Составление заключения по      
результатам общего мониторинга 
технического состояния зданий и
сооружений города              
	заключение     
	9,400   


5.9. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии.

5.9.1. Контроль процессов, протекающих в конструкциях объектов и грунте, до и во время их восстановления или усиления.

5.9.2. В зависимости от причин, приведших здание или сооружение в такую категорию технического состояния, характера дефектов и повреждений конструкций, которые установлены при обследовании технического состояния объекта, принимается разная полнота состава работ, проводимых при таком мониторинге.

5.9.3. Определение текущих динамических параметров объекта.

Таблица 5.11

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОМ

ИЛИ АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ

	N   
п/п 
	Наименование работы    
(операции)             
	Единица        
измерения      
	Стоимость, 
Цбо (2000) 
(тыс. руб.)

	1  
	2           
	3       
	4     

	1.  
	Определение текущих    
динамических параметров
объекта и сравнение их 
с аналогичными,        
измеренными на         
предыдущем этапе       
	один период    
	12,610   

	2.  
	Определение текущих    
динамических параметров
объекта и сравнение их 
с аналогичными,        
измеренными на         
предыдущем этапе       
	один           
логарифмический
декремент      
	12,610   

	3.  
	Определение текущих    
динамических параметров
объекта и сравнение их 
с аналогичными,        
измеренными на         
предыдущем этапе       
	одна           
передаточная   
функция (для   
особых зданий) 
	15,030   

	4.  
	Составление отчетных   
данных                 
	отчет          
	9,400   


5.10. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий.

5.10.1. Определение абсолютных и относительных величин деформаций конструкций зданий и сооружений и сравнение их с расчетными и допустимыми значениями.

5.10.2. Выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объектов.

5.10.3. Уточнение расчетных схем для различных типов зданий, сооружений и коммуникаций.

5.10.4. Установление эффективности принимаемых профилактических и защитных мероприятий.

5.10.5. Уточнение закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и зависимостей его параметров от основных влияющих факторов.

5.10.6. См. п. 1 табл. 5.12.

5.10.7. Выполнение геодезическо-маркшейдерских работ при подземном способе строительства и реконструкции.

5.10.8. Оценка и прогноз геомеханического состояния породного массива в районе крупного строительства и в зоне его влияния на объекты, расположенные на земной поверхности.

5.10.9. Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и расположенными на ней объектами.

5.10.10. Закладка стенных и грунтовых реперов для наблюдения за отдельными зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния.

5.10.11. Обследование технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния.

5.10.12. Регистрация динамических параметров зданий и сооружений, попадающих в зону влияния.

5.10.13. Составление паспортов.

5.10.14. Определение неравномерности осадки фундаментов.

5.10.15. См. пп. 2, 3, 4 таблицы 5.12.

Таблица 5.12

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ

СТРОЕК И ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

	N   
п/п 
	Наименование работы (операции)             
	Единица     
измерения   
	Стоимость, 
Цбо (2000) 
(тыс. руб.)

	1  
	2                     
	3      
	4     

	1.  
	Составление проекта мониторинга            
технического состояния зданий и сооружений,
попадающих в зону влияния строек           
и природно-техногенных воздействий.        
Оценка зоны влияния динамических           
воздействий на окружающие здания и         
сооружения при погружении свайных элементов
строящихся зданий. Определение внешних     
границ мульды сдвижения на земной          
поверхности, значений ожидаемых и          
максимальных сдвижений и деформаций земной 
поверхности в точках мульды сдвижений при  
подземном способе возведения объекта.      
Определение общей продолжительности        
процесса сдвижения земной поверхности и    
периода опасных деформаций над подземной   
выработкой                                 
	проект      
мониторинга 
технического
состояния   
	27,200

	2.  
	Обследование технического состояния зданий 
и сооружений, попадающих в зону влияния    
строек и природно-техногенных воздействий. 
Выявление причин возникновения и степени   
опасности деформаций для нормальной        
эксплуатации объектов. Уточнение расчетных 
данных и физико-механических характеристик 
грунтов. Оценка надежности узлов опирания  
конструкций, наличие необходимых зазоров в 
швах и шарнирных опорах. Фиксация трещин и 
других повреждений конструкций. Определение
в промышленных зданиях относительных       
горизонтальных перемещений отдельно стоящих
фундаментов колонн, наклонов фундаментов   
технологического оборудования. Составление 
паспортов                                  
	акт         
обследования
здания или  
сооружения  
	32,020

	3.  
	Мониторинг зданий и сооружений, попадающих 
в зону влияния строек                      
и природно-техногенных воздействий.        
Закладка стенных и грунтовых реперов для   
наблюдения за отдельными зданиями и        
сооружениями, попадающими в зону влияния.  
Наблюдения за сдвижением земной            
поверхности, а также за деформациями зданий
и сооружений, попадающих в зону влияния    
строительства подземного сооружения.       
Измерение геодезическими методами и        
приборами по наблюдательным реперам        
вертикальных и горизонтальных перемещений  
земной поверхности                         
	1 цикл      
измерений на
объекте     
	20,660

	4.  
	Составление отчетных материалов.           
Составление отчета по материалам измерений,
вычислений и геолого-маркшейдерской        
документации, содержащее необходимую       
информацию, характеризующую состояние      
зданий и сооружений, попадающих в зону     
влияния крупных строек                     
и природно-техногенных воздействий, с      
приложением документации, подтверждающей   
сделанные выводы                           
	отчет       
	27,240


6. Формирование договорной цены

6.1. Договорная цена формируется на основе стоимости работ, определяемой в соответствии с настоящим Сборником, и учета взаимных интересов партнеров, в т.ч. достижение требуемого объема и качества обследований, сокращение (увеличение) сроков выполнения работ по сравнению с нормативными, научной и технической сложности, степени творческого и предпринимательского риска, а также других условий.

6.2. Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:

а) стоимость дополнительных работ и услуг;

б) стоимость сопутствующих расходов, исчисленных в соответствии с существующим порядком.

6.3. В условия формирования договорной цены, помимо перечисленных в п. 6.2, включается дополнительная оплата за:

- выполнение особых требований, предусмотренных в договоре.

6.4. За нарушение установленных в договоре требований к составу, комплектности и качеству технической документации на заказчика и организации-исполнители налагаются санкции в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Сборнику

                                  РАСЧЕТ

            ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛНОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ К

                                                            ср

    Коэффициент  полноты  выполнения  работы,  К  ,  учитывает    возможные

                                                ср

отклонения  от  нормативных  объемов  работ  по  тому  или  иному  разделу,

уточняемые техническим заданием на обследование.

    Увеличение  объема  работ по разделу влечет изменение удельного веса по

смежным  разделам.  Доля  увеличения  объема  работ по разделу и влияние на

смежные разделы определяются экспертным путем по согласованию с заказчиком.

    Алгоритм расчета К    может быть представлен следующим образом:

                      срi

                   "Дельта" V    x К  = "Дельта" V   ;

                             1.1    1             2.1

                   "Дельта" V    x К  = "Дельта" V   ;

                             1.2    2             2.2

                   "Дельта" V    x К  = "Дельта" V   ;

                             1.3    3             2.3

                   ...

                           n                       n

                    К   = SUM "Дельта" V   x К  = SUM "Дельта" V  ,

                     ср   n=1           1i    1   i=1           2i

    где:

    "Дельта" V   ; "Дельта" V   ; "Дельта" V   ; ... - доли раздела в общем

              1.1            1.2            1.3

объеме работ до корректировки;

    К ;  К ;  К ; ... - коэффициенты, учитывающие  изменения  объема  работ

     1    2    3

раздела;

    "Дельта" V   ; "Дельта" V   ; "Дельта" V   ; ... - доля раздела в общем

              2.1            2.2            2.3

объеме работ после корректировки;

    К   - коэффициент полноты работы.

     ср

Приложение 2

к Сборнику

ПРИМЕРЫ

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ,

СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Определить стоимость обмерно-обследовательских работ по зданию высотой до 15 м, 4700 куб. м, II категория сложности здания, II категория сложности работ, выполнение работ в полном объеме, в неблагоприятный период года (март), для городского заказа.

Базовая цена на выполнение обмерно-обследовательских работ определяется из таблицы 4.3 и составляет 219,5 руб. на 100 куб. м здания.

Стоимость работ в текущих ценах определяется по формуле 3.2:

                                               n

               С   = Ц         x К   x N    x  П К  x К   .

                то    бо(2000)    ср    г/з   n=1 i    пер

С   = 219,50 x 1,0 x 0,61 x (1,3 x 1,2) x 2,438 = 509,24 руб. / 100 куб. м;

 то

    С   = 509,24 x 47 = 23934,2 руб. на здание;

     то

    К   = 1,0 - полнота выполнения работ, табл. 1.2;

     ср

    N    = 0,61 - норматив стоимости проектной продукции городского заказа;

     г/з

    К    = 1,3 - обследования  проводятся  в  неблагоприятный  период года,

     i1

табл. 1.2, подп. "г" п. 3;

    К   = 1,2 - здание  имеет  малый  строительный объем - до 5000  куб. м,

     i2

табл. 1.2, подп. "д" п. 6;

    К    = 2,438 - коэффициент пересчета  к  ценам 2000 года на III квартал

     пер

2007 года.

    2. Определить  стоимость работ по измерению вибраций (одного параметра)

в  нормируемых  октавных  полосах  частот, в одном направлении, в помещении

жилого  дома (квартира), в 3 точках измеряемого помещения, в вечернее время

(после 18.00), для городского заказа.

    Базовая  цена  на  измерение  вибраций  определяется  по  таблице 5.5 и

составляет 1430 руб. за 1 точку измеряемого помещения.

    Стоимость работ в текущих ценах определяется по формуле 3.2:

                                                n

                С   = Ц         x К   x N    x  П К  x К   .

                 то    бо(2000)    ср    г/з   n=1 i    пер

    С   = 1,430 x 1,0 x 0,61 x 1,2 x 2,438 x 3 = 7656 руб.

     то

    1,2 - работа  в  вечернее   или   ночное  время  (с 18.00  до  24.00) -

табл. 5.6, п. 1;

    К   = 1,0 - полнота выполнения работ, табл. 1.2;

     ср

    N    = 0,61 - норматив стоимости проектной продукции городского заказа;

     г/з

    К    = 2,438 - коэффициент  пересчета к ценам  2000 года на III квартал

     пер

2007 года.

    3. Определить   стоимость  работ  на  один  цикл   общего   мониторинга

технического   состояния  зданий  и  сооружений.  Этажность  здания  -  16,

передаточных функций - 3, период собственных колебаний - 1, логарифмических

декрементов  -  1, паспортов здания - 1, технических заключений - 1, К    =

                                                                      пер

2,438  -  коэффициент пересчета к ценам 2000 года на III квартал 2007 года,

работа выполняется по городскому заказу - N    = 0,61.

                                           г/з

        С   (табл. 5.10) = (1 период x 12,61 + 1 логарифм. декрем. x

         то

         x 12,61 + 3 передаточн. ф-ции x 14,29 + 1 паспорт x 8,38 +

              + 1 отчет x 9,400) x 2,439 x 0,61 = 127756 руб.

    Примечание. В примерах  расчета стоимости не учтен налог на добавленную

стоимость.

Утвержден

распоряжением Департамента

экономической политики

и развития города Москвы

от 21 августа 2008 г. N 26-Р

СБОРНИК

БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

ГОРОДСКИХ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МРР-3.2.53-07

Сборник базовых цен на проектные работы по рекультивации городских нарушенных территорий МРР-3.2.53-07 подготовлен специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А.), ООО "НИиПИ экологии города" (Курбатов А.А., Неглядюк О.Ф., Васина Е.Г.).

Сборник базовых цен на проектные работы по рекультивации городских нарушенных территорий МРР-3.2.53-07 утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21 августа 2008 года N 26-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 21.08.2008 N МВС-8-08.

Введение

Разработка Сборника базовых цен на проектные работы по рекультивации городских нарушенных территорий (в дальнейшем - Сборник) связана с ограниченностью свободных территорий для градостроительного освоения в границах города.

В связи с этим появилась необходимость градостроительного освоения территорий в стыковых зонах города и пригорода с практически неконтролируемым землепользованием и неиспользуемых территорий в черте города, часто занятых несанкционированными свалками. В экологическом плане они представляют собой сильно нарушенные городские территории.

Для освоения таких территорий необходима разработка проектной документации по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок.

Однако в настоящее время нормативный документ, позволяющий определить стоимость проектных работ по рекультивации городских нарушенных территорий, отсутствует.

Основанием для разработки Сборника является постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП.

При разработке Сборника использовалась следующая нормативно-методическая литература:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ);

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ);

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 N 89-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 169-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

- Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.96 N 3-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

- постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. N 857-ПП "Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (в ред. постановлений Правительства Москвы от 12.04.2005 N 215-ПП, от 14.06.2005 N 418-ПП, от 11.10.2005 N 780-ПП, от 06.12.2005 N 980-ПП, от 17.01.2006 N 19-ПП, от 21.03.2006 N 199-ПП, от 22.08.2006 N 596-ПП, от 12.09.2006 N 687-ПП, от 07.11.2006 N 866-ПП);

- постановление Правительства Москвы от 6 апреля 1999 г. N 259 "О введении в опытную эксплуатацию Системы регулирования, учета и контроля перемещения грунта на строительные объекты г. Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 16.05.2000 N 338);

- постановление Правительства Москвы от 20 июня 1995 г. N 553 "О порядке выявления, учета и использования участков территорий, подвергшихся техногенному радиоактивному загрязнению, и обеспечении радиационной безопасности при проведении строительных и других земляных работ на территории г. Москвы";

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06;

- СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв";

- МГСН (ТСН 11-301-2005) "Положение о порядке проведения работ по рекультивации несанкционированных свалок в городе Москве" (утверждены постановлением Правительства Москвы от 3 мая 2005 г. N 313-ПП).

1. Основные положения

1.1. Целью разработки Сборника является создание методической основы для определения базовых цен на разработку проектной документации по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок.

1.2. Настоящий Сборник разработан в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, государственными стандартами, устанавливающими для участников инвестиционной деятельности в строительстве порядок формирования договорных цен и регулирования договорных отношений, а также требования к разработке, составу и оформлению проектной документации.

1.3. Проектная документация по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок, разрабатывается в соответствии с МГСН (ТСН 11-301-2005) в одну стадию - рабочий проект. Конкретный состав работ определяется заданием на проектирование.

В том случае, если проектная документация по рекультивации городских нарушенных территорий входит в состав проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, в стоимость вносятся соответствующие поправочные и корректирующие коэффициенты согласно настоящему Сборнику (табл. 1.1).

1.4. При разработке проектной документации на пусковые комплексы стоимость проектирования увеличивается на 5% от стоимости проектных работ комплекса.

1.5. Территории рекультивации характеризуются следующими классами нарушенных территорий:

- территории со сложным рельефом (овраги, крутые склоны, карьеры и др.);

- территории со сложными гидрогеологическими условиями;

- территории с повышенной газогенерацией (участки стихийных свалок, сложенных насыпными грунтами с примесью строительного мусора и бытовых отходов);

- территории геохимических аномалий: участки грунтов, загрязненных неорганическими и органическими токсикантами;

- территории с высокой эпидемической опасностью;

- участки с превышением контрольных уровней радиационного загрязнения;

- территории с содержанием летучих токсичных веществ;

- территории со сложными гидрологическими условиями;

- территории с размещением осадка сточных вод (поля аэрации);

- территории захоронения промышленных отходов.

1.6. При проектировании рекультивации городских нарушенных территорий, в т.ч. свалок, используются пять категорий сложности проектирования:

I категория - территории, характеризующиеся наличием одного класса нарушенности;

II категория - территории, характеризующиеся наличием двух классов нарушенности;

III категория - территории, характеризующиеся наличием трех классов нарушенности;

IV категория - территории, характеризующиеся наличием четырех классов нарушенности;

V категория - территории, характеризующиеся наличием пяти и более классов нарушенности.

За нормативный уровень принята III категория сложности проектирования рекультивации городских нарушенных территорий, в т.ч. свалок.

При определении базовой цены объектов, отнесенных к другим категориям сложности, к базовым ценам применяются коэффициенты:

    - для I категории сложности К   = 0,75;

                                 сл

    - для II категории сложности К   = 0,85;

                                  сл

    - для IV категории сложности К   = 1,15;

                                  сл

    - для V категории сложности К   = 1,25.

                                 сл

1.7. Состав проектных работ, необходимых для выполнения рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок, определяется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, государственных стандартов, а также согласующих организаций (Мосгосэкспертиза, Управление Роспотребнадзора по г. Москве, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и др.).

1.8. В Сборнике применяются поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие и упрощающие факторы, влияющие на разработку проектных материалов по рекультивации.

1.9. При применении нескольких коэффициентов, установленных Сборником, их значения перемножаются.

1.10. Проведение проектных работ по рекультивации городских нарушенных территорий предполагает выполнение следующего комплекса мероприятий (определение стоимости которых осуществляется в соответствии с методикой, предлагаемой в данном Сборнике):

- натурные обследования предполагаемых к рекультивации городских нарушенных территорий (определение стоимости проведения натурных обследований осуществляется в соответствии с разделом 2.1 Методики определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности в городе Москве МРР-3.2.43.02-07;

- сбор и анализ исходных данных;

- разработка рекомендаций по составу проектных работ для выбранного варианта рекультивации городских нарушенных территорий;

- разработка инженерных мероприятий при рекультивации городских нарушенных территорий;

- выполнение чертежей согласно табл. 2.7;

- подготовка пояснительной записки;

- проект организации работ по рекультивации городских нарушенных территорий;

- разработка сметной документации.

1.11. Базовыми ценами не учтены и дополнительно оплачиваются заказчиком следующие расходы и виды работ:

- изготовление геоподосновы и ситуационного плана;

- инженерная подготовка территории;

- разработка раздела "Охрана окружающей среды";

- составление технического задания;

- гидрогеологическое моделирование;

- проектирование строительного водопонижения;

- перекладка, прокладка и вынос инженерных сетей и коммуникаций;

- разработка проекта организации движения;

- проектирование АСУД;

- проектирование переходно-скоростных полос (ПСП);

- проектирование подпорной стены;

- проектирование ограждающей стены в грунте;

- проведение натурных исследований и замеров, которые не входят в стоимость работ по разработке проектных материалов по рекультивации городских нарушенных территорий;

- обмерочные работы зданий и сооружений, подлежащих сносу;

- снос строений и зданий, технологический регламент (ТР) процесса обращения (использования, захоронения) с отходами строительства и сноса;

- проектирование очистных сооружений;

- расчет напряженного деформационного состояния грунтов;

- составление предварительной пояснительной записки для выбора варианта по рекультивации городских нарушенных территорий;

- расходы, связанные с оплатой услуг организаций - держателей фондовых материалов (ГУП "Мосводосток", Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ), ГУП "Мосгоргеотрест", Государственного учреждения "Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" (ГУ "Московский ЦГМС-Р") и др.);

- расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручению заказчика;

- расходы по оплате услуг организаций по переводу с иностранного и на иностранный язык проектно-сметной документации;

- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительного количества экземпляров проектно-сметной документации (сверх обязательных четырех экземпляров, предусмотренных Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция).

Величина дополнительных расходов определяется по фактическим затратам (прейскурантам, тарифам, счетам и трудозатратам) в текущем уровне цен.

1.12. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде, устанавливается в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.

1.13. Стоимость проектных работ по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок, по объектам (или разделам объекта), входящим в сферу действия Закона РФ "О государственной тайне", рассчитывается с учетом корректирующего коэффициента 1,2 (применяется к таблицам 2.4 и 2.5).

1.14. Поправочные коэффициенты, учет которых необходим при выполнении всех видов работ по рекультивации городских нарушенных территорий, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	N  
	Спецификация проектирования         
	Коэффициенты

	1. 
	Месторасположение рекультивируемой  
территории в пределах Садового      
кольца                              
	1,15    

	2. 
	Месторасположение рекультивируемой  
территории в зоне метро             
	1,30    

	3. 
	Наличие коммуникаций и              
высоковольтных линий электропередачи
	1,15    

	4. 
	Наличие водных объектов (пруд, река,
река в коллекторе)                  
	1,10    

	5. 
	Затесненность территории (наличие   
рядом стоящих существующих зданий и 
густой сети подземных коммуникаций) 
	1,10    

	6. 
	Увязка проектных решений с проектами
застройки, строительства отдельных  
объектов, инженерных коммуникаций и 
транспортной инфраструктуры         
	1,15    

	7. 
	Разработка проекта рекультивации в  
составе проектной документации на   
строительство, капитальный ремонт,  
реконструкцию и т.д. (при объеме    
свалочных грунтов до 5000 куб. м)   
	0,85    


    1.15. Базовые  цены  на  разработку  разделов по реабилитации городских

нарушенных территорий определены по состоянию на 01.01.2000.

    1.16. Приведение  базовой  цены  к  текущему  уровню  осуществляется  с

помощью  коэффициента пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий

уровень  цен,  утвержденного Межведомственным советом по ценовой политике в

строительстве при Правительстве Москвы (К   ).

                                         пер

    1.17. Базовые  цены (Ц ) рассчитаны на основе нормируемых трудозатрат в

                          б

соответствии с Методикой  расчета  стоимости проектных и других видов работ

(услуг)   на  основании   трудозатрат   проектировщиков,   приведенной  в

приложении 2 к Сборнику базовых цен на проектные работы  для  строительства

в городе Москве МРР-3.2.06.06-06.

    1.18. Общая  стоимость  выполнения работ в текущих ценах рассчитывается

как  сумма  базовых  цен  отдельных  видов работ по рекультивации городских

нарушенных территорий по следующей формуле:

                          n                     n

               С       = SUM Ц         x S   x  П К  x К   ,          (1.1)

                общ(т)   i=1  (б)i2000    пл   i=1 i    пер
    где:

    С       - стоимость работ в текущих ценах (руб.);

     общ(т)

     n

    SUM Ц         - сумма базовых цен на отдельные  виды работ в уровне цен

    i=1  (б)i2000

на 01.01.2000 (руб.);

     n

     П К  - произведение поправочных коэффициентов, учитывающих усложняющие

    i=1 i

(упрощающие)   факторы   и   условия   проектирования.   Произведение  всех

коэффициентов ПК  не должно превышать значения 2,0.

                i

    К     - коэффициент  пересчета  базовой  стоимости  проектных  работ  в

     пер

текущий  уровень цен. Величина К    принимается Межведомственным советом по

                                пер

ценовой  политике  в  строительстве  при Правительстве Москвы. Для объектов

городского  заказа  при  определении  стоимости проектных работ применяется

норматив   стоимости   проектной   продукции   городского    заказа   N   ,

                                                                       г/з

утвержденный Департаментом экономической политики и развития города Москвы.

                                                   n

    Сумма базовых цен на  отдельные  виды  работ (SUM Ц        ) может быть

                                                  i=1  (б)i2000

представлена следующей формулой (1.2):

                                 n

                                SUM Ц         =

                                i=1  (б)i2000

  = [Ц       + Ц       + Ц      + Ц       + Ц       + Ц      + Ц      ] x

      (б)обс    (б)исх    (б)пр    (б)инж    (б)чер    (б)пз    (б)пос
                                  x 1,05,

    где:

    Ц       - базовая цена на натурные обследования (руб.);

     (б)обс

    Ц       - базовая цена на сбор и анализ исходных данных (руб.);

     (б)исх

    Ц      - базовая цена на разработку рекомендаций по составу  работ  для

     (б)пр

выбранного варианта по рекультивации (руб.);

    Ц       - базовая цена на разработку инженерных мероприятий (руб.);

     (б)инж

    Ц       - базовая цена на выполнение чертежей к  пояснительной  записке

     (б)чер

(руб.);

    Ц      - базовая цена на разработку пояснительной записки (руб.);

     (б)пз

    Ц       - базовая цена на проект организации работ (руб.);

     (б)пос

    1,05 - норматив, учитывающий стоимость разработки сметной документации.

1.19. Базовые цены в Сборнике рассчитаны на 1 га рекультивированной территории.

При площади рекультивированной территории свыше 1 га величина базовой цены умножается на площадь рекультивации.

При этом применяются следующие поправочные коэффициенты на величину площади рекультивируемой территории:

Таблица 1.2

┌───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┐

│S      │До 1 га│До 3 га│До 6 га│До 10 га│До 15 га │Св. 15 га│

│ пл    │       │       │       │        │         │         │

├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│К      │  1,0  │ 0,90  │ 0,80  │  0,75  │  0,70   │  0,65   │

│ тер   │       │       │       │        │         │         │

└───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┘

1.20. Рассчитывая величину базовой цены, необходимо также учитывать объем свалочных грунтов, приходящихся на 1 га рекультивируемой территории. Коэффициенты, учитывающие этот фактор, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

┌───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┐

│Объем      │До 10,0│До 25,0│До 50,0│До 75,0│До 100,0│Св. 100,0│

│свалочных  │       │       │       │       │        │         │

│грунтов на │       │       │       │       │        │         │

│1 га       │       │       │       │       │        │         │

│территории │       │       │       │       │        │         │

│(тыс. куб. │       │       │       │       │        │         │

│м/га)      │       │       │       │       │        │         │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤

│К          │  1,0  │ 1,10  │ 1,15  │ 1,25  │  1,35  │  1,40   │

│ об        │       │       │       │       │        │         │

└───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┘

1.21. В величину базовой цены не включен налог на добавленную стоимость (НДС).

1.22. Сборник применяется при формировании цен в договорах (контрактах) для всех групп предприятий, организаций и учреждений города Москвы независимо от форм собственности и видов хозяйственной деятельности при определении стоимости разработки проектной документации и отдельных ее частей на все виды работ по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок.

2. Базовые цены на проектные работы по рекультивации

городских нарушенных территорий

2.1. Сбор и анализ исходных данных.

2.1.1. В базовых ценах по данному разделу учитываются затраты на выполнение следующих видов работ:

- сбор и анализ архивных, проектных и справочных материалов;

- камеральная обработка результатов натурного обследования территории;

- эколого-градостроительный анализ исходных данных;

- анализ результатов инженерно-геологических изысканий и условий территории;

- анализ результатов инженерно-экологических изысканий;

- анализ дендроплана и перечетной ведомости;

- выявление характера и степени нарушенности территории;

- выявление источников загрязнения территории;

- выявление подлежащих выводу предприятий и организаций и подлежащих сносу зданий и сооружений.

2.1.2. Базовые цены по разделу "Сбор и анализ исходных данных" приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	N  
	Наименование              
работ                     
	Перспективное   
функциональное  
назначение      
территории      
	Базовая 
цена    
(руб.)  

	1. 
	Сбор и анализ архивных и  
справочных материалов,    
результатов инженерных    
изысканий и натурных      
обследований              
	Жилая           
	12153  

	
	
	Общественная    
	10300  

	
	
	Природно-       
рекреационная   
	9108  

	
	
	Производственная
	6065  

	2. 
	Эколого-градостроительный 
анализ                    
	Жилая           
	5583  

	
	
	Общественная    
	4732  

	
	
	Природно-       
рекреационная   
	4187  

	
	
	Производственная
	2792  

	3. 
	Выявление характеристики  
нарушенности территории и 
источников ее загрязнения 
	Жилая           
	9133  

	
	
	Общественная    
	7733  

	
	
	Природно-       
рекреационная   
	6843  

	
	
	Производственная
	4558  


2.2. Разработка рекомендаций по составу проектных работ для выбранного варианта по рекультивации городских нарушенных территорий, в том числе свалок.

2.2.1. Рекомендации по составу проектных работ для выбранного варианта по рекультивации городских нарушенных территорий должны учитывать:

- местоположение и современное использование территории;

- геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия;

- водоприток в котлован;

- характеристику состава грунтового массива и рекомендаций рекультивации;

- глубину и площадь выемки загрязненных грунтов;

- методы удаления загрязненных грунтов и их объемы;

- необходимость выделения очередей, пусковых комплексов и этапов рекультивации;

- необходимость проведения инженерной подготовки;

- необходимость осушения территории на период проведения работ по рекультивации;

- необходимость выноса инженерных коммуникаций;

- мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций;

- планировку территории;

- расчет объемов земляных работ.

Таблица 2.2

	N  
	Наименование работ        
	Перспективное   
функциональное  
назначение      
территории      
	Базовая  
цена     
(руб.)   

	1. 
	Разработка рекомендаций   
по составу проектных      
работ для выбранного      
варианта по               
рекультивации             
	Жилая           
	117710

	
	
	Общественная    
	99754

	
	
	Природно-       
рекреационная   
	88278

	
	
	Производственная
	58852


Примечание. При наличии на проектируемой территории радиационного загрязнения к базовым ценам вводится коэффициент 1,2.

Поправочные коэффициенты к базовым ценам на разработку рекомендаций по составу проектных работ для выбранного варианта по рекультивации приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

	N  
	Гидрогеологические условия территории 
	Коэффициенты 

	1  
	Насыпные грунты не обводнены          
	0,85    

	2  
	Насыпные грунты обводнены локально    
(основной ГУВ расположен ниже дна     
котлована)                            
	1,0     

	3  
	Дно котлована вскрывает уровень       
грунтовых вод                         
	1,15    

	4  
	Дно котлована ниже пьезометрических   
уровней нижнего напорного водоносного 
горизонта (возможность прорыва        
напорных вод в котлован)              
	1,20    


2.3. Разработка инженерных мероприятий при рекультивации городских нарушенных территорий.

2.3.1. Разработка инженерных мероприятий при рекультивации городских нарушенных территорий применяется при необходимости и включает в себя:

- проектирование защитных экранов;

- проектирование газодренажных траншей;

- проектирование мероприятий для инженерных коммуникаций.

Таблица 2.4

	N 
	Наименование работ                   
	Базовая цена
(руб.)      

	1.
	Разработка          
инженерных          
мероприятий по      
рекультивации       
городских           
нарушенных          
территорий          
	Проектирование  
защитных экранов
	42300    

	
	
	Проектирование  
газодренажных   
траншей         
	45000    

	
	
	Проектирование  
мероприятий для 
инженерных      
коммуникаций    
	37200    


2.4. Выполнение чертежей.

Базовые цены на выполнение данного вида работ рассчитаны на 1 га рекультивируемой территории (таблица 2.5).

Таблица 2.5

	N  
	Наименование работ 
	Перспективное         
функциональное        
назначение            
территории            
	Базовая   
цена      
(руб.)    

	1. 
	Выполнение чертежей
(объем работ       
приведен в         
таблице 2.7)       
	Жилая                 
	605580  

	
	
	Общественная          
	513200  

	
	
	Природно-рекреационная
	454165  

	
	
	Производственная      
	302800  


Корректирующие коэффициенты на разработку чертежей к пояснительной записке приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

	Площадь территории
рекультивации     
	Коэффициенты

	До 1 га           
	0,85    

	До 3 га           
	1,00    

	До 5 га           
	1,05    

	До 10 га          
	1,10    

	До 15 га          
	1,15    

	Свыше 15 га       
	1,20    


Таблица 2.7

СОСТАВ РАБОТ К ТАБЛИЦЕ 2.5 С РАЗБИВКОЙ ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ

ЕЕ ВИДАМ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ

	N 
	Наименование работы                      
	%      

	1.
	Генеральный план на геоподоснове         
	10,0

	2.
	Картограмма земляных работ по выемке     
загрязненных грунтов                     
	30,0

	3.
	Картограмма земляных работ по обратной   
засыпке                                  
	20,0

	4.
	Схема существующих сетей (сохраняемых и  
перекладываемых)                         
	5,0

	5.
	Схема организации рельефа территории с   
оптимальными объемами                    
	10,0

	6.
	Карта фактического материала             
	5,0

	7.
	Разрезы                                  
	10,0

	8.
	Технологические схемы                    
	10,0

	
	Итого                                    
	100,0


2.5. Подготовка пояснительной записки.

2.5.1. Подготовка пояснительной записки включает в себя:

- обоснование выбранного проектного решения по рекультивации;

- разработка технологии и последовательности проведения рекультивационных работ;

- совмещение разработанных инженерных решений и земляных работ при проведении работ по рекультивации;

- организация контроля качества рекультивационных работ по видам негативного воздействия на природную среду (воздушная среда, почвы, водная среда и т.д.), разработка программы экологического мониторинга;

- технико-экономические показатели проекта.

Таблица 2.8

	N  
	Наименование работ
	Перспективное         
функциональное        
назначение территории 
	Базовая 
цена    
(руб.)  

	1. 
	Подготовка        
пояснительной     
записки           
	Жилая                 
	54080

	
	
	Общественная          
	45831

	
	
	Природно-рекреационная
	40558

	
	
	Производственная      
	27039


2.6. Проект организации работ по рекультивации городских нарушенных территорий.

2.6.1. В проекте организации работ по рекультивации городских нарушенных территорий разрабатываются сроки и общие положения по строительству, методы производства работ, потребность в строительных механизмах, потребность в строительных кадрах, объемы выполняемых работ.

2.6.2. В таблице 2.9 приведены базовые цены на разработку проекта организации работ по рекультивации территории.

Таблица 2.9

	N  
	Наименование работ
	перспективное         
функциональное        
назначение территории 
	Базовая 
цена    
(руб.)  

	1. 
	Проект организации
работ по          
рекультивации     
	Жилая                 
	75080 

	
	
	Общественная          
	63630 

	
	
	Природно-рекреационная
	56310 

	
	
	Производственная      
	37540 


Примечание. При наличии на проектируемой территории радиационного загрязнения к базовым ценам вводится коэффициент 1,2.

Приложение 1

к Сборнику

                                  ПРИМЕРЫ

            РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

                    И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

    Пример 1. Рабочий   проект   рекультивации   и   инженерной  подготовки

территории клиники МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Исходные данные:

    Площадь  в  границах свалки: 1,32 га - в соответствии с данными таблицы

1.2 применяется коэффициент К    = 0,90.

                             тер

    Объем  выемки  свалочного грунта: 17727 куб. м, тогда в расчете на 1 га

территории  приходится  13430  куб.  м/га  грунта,  коэффициент  К   = 1,10

                                                                  об

(таблица 1.3).

    Категория  сложности  IV,  коэффициент  сложности  К    =  1,15 (п. 1.6

                                                        сл

Сборника).

    Территория    со    сложившейся     застройкой   и   удовлетворительной

проходимостью.

    Проводится инженерная подготовка территории.

    Расчет стоимости:

    1. Базовая  цена  на  проведение  натурного  обследования  территории в

соответствии с данными МРР-3.2.43.02-07 составляет Ц       = 16018 руб.

                                                    (б)обс

    2. Базовая цена на сбор исходных данных: Ц       = 26869 руб.

                                              (б)исх

    3. Базовая  цена на разработку  рекомендаций по составу проектных работ

для выбранного варианта по рекультивации городских нарушенных территорий, в

т.ч. свалок: Ц      = 99754 руб. (насыпные грунты обводнены).

              (б)пр

    4. Базовая цена на разработку инженерных мероприятий:

    - проектирование защитных экранов: 42300 руб.;

    -  проектирование  мероприятий  для инженерных коммуникаций: 37200 руб.

Всего Ц       = 79500 руб.

       (б)инж

    5. Базовая цена на выполнение чертежей к пояснительной записке: Ц

                                                                     (б)чер

= 513200 руб.

    6. Базовая  цена  на  разработку  пояснительной записки: Ц      = 45831

                                                              (б)пз

руб.

    7. Базовая  цена  на  разработку  проекта  организации работ: Ц       =

                                                                   (б)пос

63630 руб.

    Итого базовая цена по пунктам 1-7:

  (Ц       + Ц       + Ц      + Ц       + Ц       + Ц      + Ц      ) x

    (б)обс    (б)исх    (б)пр    (б)инж    (б)чер    (б)пз    (б)пос

    x 1,05 = (16018 + 26869 + 99754 + 79500 + 513200 + 45831 + 63630) x

                           x 1,05 = 887042 руб.

    8. Стоимость   выполнения  рабочего  проекта  рекультивации  территории

клиники МГУ им. М.В. Ломоносова в текущих ценах (на II квартал 2008 года) с

учетом городского заказа определяется по формуле (1.1):

                          n                     n

               С       = SUM Ц         x S   x  П К  x К   ,

                общ(т)   i=1  (б)i2000    пл   i=1 i    пер
                n

     С       = SUM Ц         x S   x К    x К   x К   x К    x N   ,

      общ(т)   i=1  (б)i2000    пл    тер    сл    об    пер    г/з

 С       = 887042 x 1,32 x 0,90 x 1,15 x 1,10 x 2,552 x 0,61 = 2075208 руб.

  общ(т)

    Пример 2. Рабочий  проект   рекультивации   и   инженерной   подготовки

территории клиники МГУ им. М.В. Ломоносова (II очередь).

    Исходные данные:

    Площадь  в  границах свалки: 4,24 га - в соответствии с данными таблицы

1.2 применяется коэффициент К    = 0,80.

                             тер

    Объем  выемки  свалочного грунта: 55762 куб. м, тогда в расчете на 1 га

территории  приходится  13151  куб.  м/га  грунта, коэффициент   К   = 1,10

                                                                  об

(таблица 1.3).

    Категория  сложности  III,  коэффициент  сложности  К    =  1,0 (п. 1.6

                                                         сл

Сборника).

    Территория    со    сложившейся     застройкой   и   удовлетворительной

проходимостью.

    Проводится инженерная подготовка территории.

    Расчет стоимости:

    1. Базовая  цена  на  проведение  натурного  обследования  территории в

соответствии с данными МРР-3.2.43.02-07 составляет Ц       = 16018 руб.

                                                    (б)обс

    2. Базовая цена на сбор исходных данных: Ц       = 26869 руб.

                                              (б)исх

    3. Базовая  цена на разработку  рекомендаций по составу проектных работ

для выбранного варианта по рекультивации городских нарушенных территорий, в

т.ч. свалок: Ц      = 99754 руб.

              (б)пр

    4. Базовая  цена  на  разработку инженерных мероприятий Ц       = 79500

                                                             (б)инж

руб.

    5. Базовая цена на выполнение чертежей к пояснительной записке с учетом

площади  свалки  4,24  га  (применяем коэффициент 1,05): Ц       = 513200 x

                                                          (б)чер

1,05 = 538860 руб.

    6. Базовая  цена  на  разработку  пояснительной записки: Ц      = 45831

                                                              (б)пз

руб.

    7. Базовая  цена  на  разработку  проекта организации  работ: Ц       =

                                                                   (б)пос

63630 руб.

    Итого базовая цена по пунктам 1-7:

  (Ц       + Ц       + Ц      + Ц       + Ц       + Ц      + Ц      ) x

    (б)обс    (б)исх    (б)пр    (б)инж    (б)чер    (б)пз    (б)пос

    x 1,05 = (16018 + 26869 + 99754 + 79500 + 538860 + 45831 + 63630) x

                           x 1,05 = 913985 руб.

    8. Стоимость  выполнения  рабочего  проекта  рекультивации территории в

текущих  ценах  (на  II  квартал  2008  года)  с  учетом  городского заказа

определяется по формуле (1.1):

                          n                     n

               С       = SUM Ц         x S   x  П К  x К   ,

                общ(т)   i=1  (б)i2000    пл   i=1 i    пер
                n

     С       = SUM Ц         x S   x К    x К   x К   x К    x N   ,

      общ(т)   i=1  (б)i2000    пл    тер    сл    об    пер    г/з

 С       = 913985 x 4,24 x 0,80 x 1,0 x 1,10 x 2,552 x 0,61 = 5308821 руб.

  общ(т)

    Пример 3. Рабочий   проект   инженерной  подготовки   и   рекультивации

территории застройки квартала 34Е Печатники города Москвы.

    Исходные данные:

    Площадь  в  границах свалки: 5,11 га - в соответствии с данными таблицы

1.2 применяется коэффициент К    = 0,80.

                             тер

    Объем  выемки свалочного грунта: 192643 куб. м, тогда в расчете на 1 га

территории    приходится   37773  куб. м/га  грунта, коэффициент К   = 1,15

                                                                  об

(таблица 1.3).

    Категория  сложности  III,  коэффициент  сложности  К    =  1,0 (п. 1.6

                                                         сл

Сборника).

    Территория    со    сложившейся     застройкой   и   удовлетворительной

проходимостью.

    Проводится инженерная подготовка территории.

    Расчет стоимости:

    1. Базовая  цена  на  проведение  натурного  обследования  территории в

соответствии с данными МРР-3.2.43.02-07 составляет Ц       = 16018 руб.

                                                    (б)обс

    2. Базовая цена на сбор исходных данных: Ц       = 26869 руб.

                                              (б)исх

    3. Базовая  цена на разработку  рекомендаций по составу проектных работ

для выбранного варианта по рекультивации городских нарушенных территорий, в

т.ч. свалок: Ц      = 117710 руб.

              (б)пр

    4. Базовая  цена  на  разработку инженерных мероприятий Ц       = 79500

                                                             (б)инж

руб.

    5. Базовая цена на выполнение чертежей к пояснительной записке с учетом

площади свалки 5,11 га (применяем коэффициент 1,11): Ц       = 605580 x 1,1

                                                      (б)чер

= 666138 руб.

    6. Базовая  цена  на  разработку  пояснительной записки: Ц      = 54080

                                                              (б)пз

руб.

    7. Базовая  цена  на  разработку  проекта  организации  работ: Ц

                                                                    (б)пос

= 75080 руб.

    Итого базовая цена по пунктам 1-7:

  (Ц       + Ц       + Ц      + Ц       + Ц       + Ц      + Ц      ) x

    (б)обс    (б)исх    (б)пр    (б)инж    (б)чер    (б)пз    (б)пос

   x 1,05 = (16018 + 26869 + 117710 + 79500 + 666138 + 54080 + 75080) x

                           x 1,05 = 1087165 руб.

    8. Стоимость  выполнения  рабочего  проекта  рекультивации территории в

текущих  ценах  (на  II  квартал  2008  года)  с  учетом  городского заказа

определяется по формуле (1.1):

                          n                     n

               С       = SUM Ц         x S   x  П К  x К   ,

                общ(т)   i=1  (б)i2000    пл   i=1 i    пер
                n

     С       = SUM Ц         x S   x К    x К   x К   x К    x N   ,

      общ(т)   i=1  (б)i2000    пл    тер    сл    об    пер    г/з

        С       = 1087165 x 5,11 x 0,80 x 1,0 x 1,15 x 2,552 x 0,61 =

         общ(т)

                              = 7956363 руб.

Приложение 2

к Сборнику

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рекультивация территории - комплекс инженерных и санитарно-гигиенических мероприятий, предусматривающих улучшение, восстановление свойств грунтов на территории в целях исключения физического и химического негативного воздействия на здоровье населения и окружающую природную среду.

Нарушенные земли - земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Свалка несанкционированная (погребенная) - стихийно образовавшиеся или возникшие благодаря непродуманной деятельности человека техногенные элементы геологической среды из отходов бытовой и/или производственной сферы площадью более 0,5 га при мощности отложений не менее 1 м (объем более 5000 куб. м).

Инженерная подготовка территории - совокупность мероприятий, включающих решения по организации рельефа (схема организации рельефа), земляные и дорожные работы, баланс перемещения земляных масс, дренаж, укрепление берегов, водоемов и оврагов, защита почвенного покрова от эрозии, мероприятия против оползней, перекладка инженерных коммуникаций, сетей и т.п.

Утверждена

распоряжением Департамента

экономической политики

и развития города Москвы

от 21 августа 2008 г. N 26-Р

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА КРЫШ ЗДАНИЙ И ДРУГИХ

ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ

МРР-3.2.51-07

Методика определения стоимости работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований МРР-3.2.51-07 разработана специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А.), ОАО "Моспроект" (Машинский В.Л., Вайнштейн Г.С., Сорокин С.М.), ООО "НИиПИ экологии города" (Кильдишева С.В.).

Методика определения стоимости работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований МРР-3.2.51-07 утверждена и введена в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21 августа 2008 года N 26-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 21.08.2008 N МВС-8-08.

Введение

Разработка Методики определения стоимости работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований (в дальнейшем - Методика) осуществлена временным творческим коллективом (ВТК), сформированным из специалистов ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры, ОАО "Моспроект" и ООО "НИиПИ экологии города".

В Методике определяются условия и правила формирования базовых цен на проектные работы по озеленению и благоустройству крыш зданий и других искусственных оснований.

При разработке Методики были использованы следующие нормативно-методические документы:

- "О совершенствовании нормативно-методической базы в проектировании в г. Москве" от 05.04.1996 N 415-РЗП;

- "О комплексном благоустройстве в г. Москве" от 26.11.96 N 940;

- "О мероприятиях по формированию нормативной базы комплексного благоустройства в г. Москве" от 10.07.2001 N 642-ПП,

а также:

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства на основе натуральных показателей в городе Москве МРР-3.2.06.06-06;

- Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99;

- Сборник цен на проектные работы для строительства. Госстрой России, 1987-1990 гг., разд. 56;

- Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02;

- Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений МРР-3.2.08.02-06;

- Изменения и дополнения в МГСН 1.02-02 "Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы" по нормированию крышного и вертикального озеленения и цветочного оформления, Москва, 2006 г.;

- Пособие по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий, подземных и полуподземных гаражей, объектов гражданской обороны и других сооружений. Научное издание, издательство "Компания Спутник +", Москва, 2006 г.

При разработке Методики использован опыт специализированных мастерских по благоустройству, проектных институтов Москомархитектуры, подрядных организаций с учетом современных требований и возможностей города.

1. Общие положения

1.1. Базовые цены, представленные в настоящей Методике, являются методической основой для расчета договорной цены на выполнение проектных работ по озеленению и благоустройству крыш зданий.

1.2. Базовые цены на работы, предусмотренные данной Методикой, рассчитаны по состоянию на 01.01.2000 на основании использования натуральных показателей.

Базовые цены разработаны в зависимости от величины натурального показателя - кв. м благоустроенной крыши.

Базовая цена рассчитана для стадии "Рабочий проект".

Распределение базовой цены, определенной в настоящей Методике, по стадиям проектирования осуществляется в соответствии с данными табл. 2.1 Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06.

1.3. Проектирование озеленения и благоустройства крыш зданий и сооружений предполагает выполнение следующих работ:

- разработка эскиза предполагаемого озеленения крыши объекта;

- проектирование системы отвода воды с эксплуатируемого покрытия. (Разработка системы уклонов по всему покрытию, определение мест отверстий и проемов, обеспечивающих пропуск воды через ограждающие конструкции и т.п.);

- расчет несущей способности конструкций вновь проектируемого покрытия (проверка несущей способности существующего покрытия) с учетом нагрузок от веса эксплуатируемого покрытия, грунта, элементов озеленения и благоустройства, возможных нагрузок от людей, техники, в том числе и от пожарной);

- разработка генплана;

- выбор материалов для устройства основных слоев и "деятельного покрытия";

- определение состава почвенного субстрата;

- выбор ассортимента растений с учетом несущей способности кровли;

- проектирование укладки противокорневого слоя с учетом конструктивных вопросов по размещению на кровле деревьев, кустарников, травянистых растений (устройство объемов по размещению корней деревьев и кустарников и защиты от них гидроизоляционного ковра, создание влагосохраняющего слоя и т.п.);

- проектирование кровельного ковра эксплуатируемого покрытия (гидроизоляционный ковер, утеплитель, защитные и дренирующие слои, корнезащита; узлы по деформационным швам в покрытии, места примыкания к выступающим конструкциям);

- проектирование в конструкции эксплуатируемого покрытия каналов для пропуска коммуникаций, электрокабелей, установка столбов освещения, шахт дымоудаления и вентиляции. Разработка узлов сопряжения конструкций эксплуатируемого покрытия с элементами благоустройства (малые формы, ограждения, входы в здания и т.п.), а также с элементами, организующими вертикальную планировку территории над эксплуатируемой кровлей (парапеты, подпорные стены, заборы и т.п.). Решение конструктивных вопросов по сбросу воды с эксплуатируемых кровель;

- проектирование посева газонов, посадки деревьев, кустарников и цветников;

- проект организации работ;

- составление сметы на проведение работ.

1.4. В базовых ценах, разработанных в настоящей Методике, учтены расходы:

- по оплате труда всех участников выполняемых работ;

- содержание административно-управленческого персонала;

- отчисления на государственное социальное и медицинское страхование;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта;

- подготовка и проверка приборов, инструментов и оборудования;

- арендная плата;

- налоги и сборы, установленные в законодательном порядке (кроме НДС);

- прибыль.

Базовая цена установлена без учета налога на добавленную стоимость.

1.5. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется с помощью коэффициента пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен, утвержденного Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.

1.6. В базовую цену не входят и подлежат компенсации заказчиком сопутствующие расходы, в том числе:

- командировочные и транспортные расходы;

- международные и межгородские телефонные переговоры; международные и межгородские почтово-телеграфные отправления;

- оплата счетов согласующих и экспертирующих организаций по работам, выполняемым по поручению заказчика;

- оплата работ в архивах, БТИ и т.д.

1.7. Базовыми ценами не учтены следующие дополнительные работы по:

- инженерному обеспечению эксплуатации "озелененной" крыши;

- по проектированию фонтанов и других водных элементов;

- проектированию малых архитектурных форм на "озелененной" крыше;

- разработке демонстрационного материала.

1.8. Базовыми ценами не учтены работы по проектированию архитектурных объектов на кровлях уже построенных зданий и сооружений.

В состав работ по проектированию таких объектов входят в обязательном порядке работы по обследованию зданий и сооружений, определение состояния их конструкций, несущей способности кровель с установлением возможности создания на этих кровлях того или иного вида архитектурно-ландшафтного объекта (сада, "зеленой крыши").

Эти обследования проводятся специализированными организациями и оплачиваются заказчиком по отдельным договорам.

1.9. Стоимость проектирования "деятельного покрытия" (противокорневой слой, дренажный слой, разделительный слой, почвенный субстрат, покрытие дорожек и площадок) входит в общую стоимость проектирования здания или сооружения, на кровле которого проектируется тот или иной архитектурный объект, в качестве самостоятельного раздела сметы.

1.10. Озеленение и благоустройство крыш по пожарным требованиям ограничено для жилых зданий 22 этажами, для общественных - 16 этажами.

Таблица 1.1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ЭТАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ КРЫШ

	Этажность зданий 
	Здания             

	
	жилые 
	общественные

	До 3 эт.         
	1,0  
	1,0     

	4-10 эт.         
	1,1  
	1,2     

	11-16 эт.        
	1,2  
	1,35    

	17-22 эт.        
	1,3  
	-      


1.11. При проектировании проведения работ по озеленению и благоустройству на крышах с углом наклона свыше 12° к базовой цене применяется коэффициент 1,3.

1.12. Значения базовых цен приведены в таблице 2.1.

Относительное распределение работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш приведено в таблице 2.2.

Описание категорий сложности представлено в таблице 1.2.

1.13. Описание категорий сложности озеленения и благоустройства крыш зданий.

Таблица 1.2

	Категории   
сложности   
	Характеристика объекта                 

	1 категория 
	1. Благоустройство и озеленение        
неэксплуатируемой кровли с             
использованием газона или              
почвопокровных растений                

	2 категория 
	1. Благоустройство и озеленение        
неэксплуатируемой кровли с             
использованием газонов, кустарников и  
цветников.                             
2. Благоустройство и озеленение кровли 
подземных гаражей и других сооружений с
использованием кустарников, газонов,   
цветников и оборудования.              
3. Благоустройство и озеленение на     
крышах общественных и жилых зданий и   
сооружений с использованием            
контейнерного озеленения               

	3 категория 
	1. Благоустройство и озеленение жилых и
общественных зданий и сооружений с     
использованием деревьев, кустарников,  
газонов с посадкой и посевом на        
постоянное место в почвенный субстрат. 
2. Площадки различного функционального 
назначения с установкой                
соответственного оборудования          
(спортивного, игрового и др.)          


За основу расчета величины базовой цены принято проектирование работ по озеленению и благоустройству на кровлях зданий и сооружений, отнесенных к 1 категории сложности.

При отнесении работ по озеленению и благоустройству на крышах ко 2-й категории сложности к базовой цене применяется коэффициент 1,3.

При отнесении объекта к 3 категории сложности применяется коэффициент 1,5.

1.14. Базовая цена основных проектных работ определяется по формуле:

                          Ц        = а + вх,                          (1.1)

                           (б)2000

    где:

    Ц        - базовая цена основных проектных работ в  ценах 2000 г., руб.

     (б)2000

(определяется по таблице 2.1);

    а - постоянная величина, выраженная в руб.;

    в - постоянная   величина,  имеющая   размерность   руб.   на   единицу

натурального показателя;

    х - величина   (мощность)   натурального   показателя  рассматриваемого

объекта.

    1.15. Стоимость  выполнения  работ  в  текущих  ценах рассчитывается на

основе базовых цен по формуле:

                                            n

                     С   = Ц        x  П К  x К   ,                   (1.2)

                      тц    (б)2000   i=1 i    пер

    где:

    С   - стоимость работ в текущих ценах;

     тц

    Ц        - базовая цена работ в уровне цен на 01.01.2000;

     б(2000)

     n

     П К  - произведение    корректирующих    коэффициентов,    учитывающих

    i=1 i

усложняющие  (упрощающие)  факторы,  влияющие  на  трудоемкость  выполнения

работ.

    Произведение  всех  коэффициентов К , кроме  коэффициента, учитывающего

                                       i

сокращение   сроков   проектирования,   и  коэффициента,  учитывающего  вид

реконструкции существующего объекта, не должно превышать значение 2,0.

    К     -  коэффициент  пересчета  базовой  стоимости  проектных  работ в

     пер

текущий  уровень цен. Величина К    принимается Межведомственным советом по

                                пер

ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.

    Для  объектов  городского  заказа  при определении  стоимости проектных

работ  применяется норматив стоимости проектной продукции городского заказа

N   , утверждаемый  Департаментом  экономической политики и развития города

 г/з

Москвы.

2. Базовые цены на работы, связанные

с проектированием озеленения и благоустройства

крыш зданий и других искусственных оснований

Таблица 2.1

┌───┬─────────────────┬───────────────────┐

│N  │Натуральный      │Параметры базовой  │

│   │показатель X     │цены               │

│   │объекта, кв. м   ├────────┬──────────┤

│   │                 │а, руб. │в,        │

│   │                 │        │руб./кв. м│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│1. │До 1000          │ 60760,0│    -     │

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│2. │От 1000 до 2000  │ 45360,0│    15,400│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│3. │От 2000 до 3000  │ 47760,0│    14,200│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│4. │От 3000 до 5000  │ 55110,0│    11,750│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│5. │От 5000 до 7500  │ 64660,0│     9,840│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│6. │От 7500 до 10000 │ 68635,0│     9,310│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│8. │От 10000 до 15000│ 81435,0│     8,030│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│9. │От 15000 до 20000│ 89235,0│     7,510│

├───┼─────────────────┼────────┼──────────┤

│10.│Свыше 20000      │239435,0│    -     │

└───┴─────────────────┴────────┴──────────┘

Таблица 2.2

СОСТАВ РАБОТ К ТАБЛИЦЕ 2.1 С РАЗБИВКОЙ

ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ

	N   
	Наименование работы                       
	%     

	1.  
	Разработка эскиза и концепции             
предполагаемого озеленения крыши объекта  
	7,8

	2.  
	Проектирование системы отвода воды с      
эксплуатируемого покрытия                 
	7,5

	3.  
	Расчет несущей способности конструкций    
вновь проектируемого здания               
	11,2

	4.  
	Разработка генплана                       
	10,0

	5.  
	Выбор материала для устройства основных   
слоев "деятельного покрытия"              
	5,1

	6.  
	Определение состава почвенного субстрата  
	3,2

	7.  
	Выбор ассортимента растений с учетом      
несущей способности кровли                
	6,0

	8.  
	Проектирование кровельного ковра          
эксплуатируемого покрытия с учетом укладки
противокорневого слоя                     
	12,0

	9.  
	Проектирование размещения в конструкции   
эксплуатируемого покрытия каналов для     
пропуска коммуникаций, электрокабелей,    
установки столбов освещения, шахт         
дымоудаления и вентиляции                 
	11,2

	10. 
	Проектирование газонов, посадки деревьев, 
кустарников и цветников                   
	19,0

	11. 
	Проект организации работ (ПОС)            
	3,0

	12. 
	Составление сметы на проведение работ     
	4,0

	
	Итого                                     
	100  


3. Формирование договорной цены

3.1. Договорная цена формируется на основе базовой цены с учетом взаимных интересов партнеров.

3.2. Наряду с основными работами в договорной цене учитываются:

- стоимость дополнительных работ;

- стоимость сопутствующих работ.

3.3. Договорная цена определяется по формуле:

             С         = С         + С         + С        ,           (3.1)

              дог(тек)    осн(тек)    доп(тек)    соп(тек)

    где:

    С         - договорная цена в текущих ценах;

     дог(тек)

    С         - стоимость основных работ в текущих ценах;

     осн(тек)

    С         - стоимость дополнительных работ в текущих ценах;

     доп(тек)

    С         - стоимость сопутствующих работ в текущих ценах.

     соп(тек)

Приложение

к Методике

Пример 1

1. Исходные данные:

Жилое здание, 6 этажей, площадь озелененной крыши - 2500 кв. м. Кровля плоская. На эксплуатируемой крыше предполагается использование контейнерного озеленения.

2. Расчет стоимости.

В соответствии с данными табл. 1.2 объект отнесен ко 2-й категории сложности с коэффициентом 1,3 к базовой цене.

Исходя из данных табл. 1.1 в расчете применен коэффициент 1,1.

                         n

                         П  К  = 1,3 x 1,1 = 1,43.

                        i=1  i

    Стоимость  выполнения  работ  по  озеленению  крыши в текущих ценах (по

состоянию  на  IV  квартал 2007 г.)  определяем  в  соответствии с формулой

1.2 и табл. 2.1.

    Тогда:

                                        n

                      С   = Ц        x  П  К  x К   ,

                       тц    б(2000)   i=1  i    пер

                   С   = 83260 x 1,43 x 2,471 = 294201 руб.

                    тц

    С учетом городского заказа стоимость работ составит:

                    С      = 294201 x 0,61 = 179463 руб.

                     тц

                       г/з

Пример 2

1. Исходные данные:

Подземный гараж, площадь крыши - 8000 кв. м. Крыша плоская.

Предполагается эксплуатируемую крышу использовать для посадки кустарников, газонов и цветников.

2. В соответствии с данными табл. 1.2 данные работы отнесены ко 2-й категории сложности с коэффициентом К = 1,3 к базовой цене.

Стоимость озеленения крыши определяем в соответствии с формулой 1.2 и данными табл. 2.1.

Тогда:

                                         n

                       С   = Ц        x  П  К  x К   ,

                        тц    б(2000)   i=1  i    пер

                   С   = 143115 x 1,3 x 2,471 = 459728 руб.

                    тц

    С учетом городского заказа стоимость работ составит:

                     С      = 459728 x 0,61 = 280434 руб.

                      тц

                        г/з

