УТВЕРЖДАЮ

                                            Председатель Региональной

                                            межведомственной комиссии

                                       по ценовой и тарифной политике

                                             при Правительстве Москвы

                                                          Ю.В. Росляк

                             ПРОТОКОЛ N 108

              ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

             В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

                КОМИССИИ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

                    ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ (РМВК)

   г. Москва                                      8 декабря 1999 года

      Присутствовали члены рабочей группы:

      Одинцов В.К.,  Страшнов  Г.Г.,  Абдрахманов С.С.,  Белова Г.С.,

   Борисов Н.Т.,  Бурцев  Н.Т.,  Богачев  С.Н.,  Владимирцева   Н.Н.,

   Власова Е.Г.,  Петров А.Ю., Гурина О.А., Гришин А.С., Маркау Г.И.,

   Маркелова Л.В.,  Минаев  Ю.В.,  Мищенко  В.А.,   Пашенцева   И.В.,

   Фишхеллер Ю.Ю., Холмецкая О.В., Шевелева Е.А., Гольдич Е.Е.

      Приглашенные:

      Департамент экономической политики

      и развития г. Москвы              - Климова Г.Н.

      ОАО "Моспроект"                   - Маркина В.Д.

      ГП "ПКТИтрансстрой"               - Артюнина А.Л.

      ВНИИ ГОЧС                         - Сосунов И.В.

      ООО ФПК "Сатори"                  - Васильева О.Т.

                                        - Дудко И.В.

      ОАО "Гипротрансмост"              - Корноухов Г.П.

                                        - Хенкин Л.И.

      ОАО "Центртрансстрой"             - Родендорф Я.К.

      НПО "Космос"                      - Варыгин В.Н.

                              ПОВЕСТКА ДНЯ

      1. О  введении  в  действие расценок на проведение комплексного

   обследования пятиэтажных жилых  зданий  методом  вибродинамических

   испытаний (письмо  Управления  развития   Генплана   от   13.08.99

   N 03/И-272/9).

      Решили:

      1.1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1999 г.  расценки

   на проведение  комплексного   обследования   несущей   способности

   конструкций пятиэтажных  жилых  зданий  методом  вибродинамических

   испытаний в текущих ценах,  разработанных Агентством МЧС России по

   мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) по

   методике инструментального  обследования  технического   состояния

   пятиэтажных зданий,   основу   которой   составляют  неразрушающие

   вибродинамические испытания,   позволяющие   установить    степень

   повреждения здания  с определением скрытых дефектов конструктивных

   элементов (приложение N 1 к настоящему протоколу).

      1.2. Рекомендовать   субъектам  инвестиционной  деятельности  в

   строительстве применение   указанного   метода   по   обследованию

   пятиэтажных жилых   зданий   при   проведении  программы  сноса  и

   реконструкции ветхого жилого фонда.

      2. О  введении  в  действие  единичных  расценок  на  нанесение

   негорючего защитно   -   декоративного   покрытия  на  бетонные  и

   железобетонные поверхности по технологии НПО "Космос" (письмо  ОАО

   "Моспроект" от 17.11.99 N 253-ЭКС).

      Решили:

      2.1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1999 г. единичные

   расценки в ценах 1984  года  на  нанесение  негорючего  защитно  -

   декоративного покрытия  на  бетонные  и железобетонные поверхности

   строительных конструкций и на поверхности,  покрытые огнезащитными

   составами, по технологии НПО "Космос" (приложение N 2 к настоящему

   протоколу).

      Проект расценок  рассмотрен  Мосгорэкспертизой и рекомендован к

   утверждению письмом от 18.11.99 N 60/9.

      2.2. Поручить  ОАО  "Моспроект"  включить  указанные расценки в

   дополнение N 11 к Сборнику  общегородских  единичных  расценок  на

   строительные работы   для   Москвы   и   разработать  коэффициенты

   пересчета сметной стоимости этих работ в текущий уровень цен.

      2.3. ОАО  МЦЦС "Мосстройцены" переработать указанные расценки в

   уровень цен 1998 года и включить в дополнение к МТСН 81-98.

      3. О  введении  в  действие  единичной  расценки  на  установку

   деформационного шва  "Маурер"  на  железобетонных  и металлических

   конструкциях мостов  и   путепроводов   (письмо   ОАО  "Корпорация

   "Трансстрой" от 12.08.99 N МВ-401).

      Решили:

      3.1. Утвердить  и  ввести  в действие для применения с 1 января

   1999 г.  единичную  расценку  на  установку  деформационного   шва

   "Маурер" на  железобетонных  и металлических конструкциях мостов и

   путепроводов, разработанную ГП "ПКТИтрансстрой", в ценах 1984 года

   (приложение N 3 к настоящему протоколу).

      Стоимость конструкции деформационного шва "Маурер" и  бетона  в

   расценке не учтена.

      Проект расценок рассмотрен Мосгосэкспертизой и  рекомендован  к

   утверждению письмом от 23.11.99 N 64/9.

      3.2. Поручить ОАО "Моспроект"  включить  указанные  расценки  в

   дополнение N  11  к  Сборнику  общегородских единичных расценок на

   строительные работы  для   Москвы   и   разработать   коэффициенты

   пересчета сметной стоимости этих работ в текущий уровень цен.

      3.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" переработать указанные расценки  в

   уровень цен 1998 года и включить в дополнение к МТСН 81-98.

      4. О  согласовании  цены  на  переработку  во  вторичное  сырье

   железобетонного лома от разборки пятиэтажных жилых зданий  (письмо

   ООО   "Финансово  -  промышленная  корпорация  САТОРИ" от 12.10.99

   N 070/99-22).

      Решили:

      Согласовать для  применения  с  1  ноября  1999  г.  со  сроком

   действия до  1 апреля 2000 г.  цену франко - транспортные средства

   на переработку во вторичное сырье железобетонного лома от разборки

   пятиэтажных жилых  зданий типовых серий К-7,  II-32,  I-515,  510,

   1605 на дробильно - сортировочном оборудовании в текущих  ценах  в

   размере 142,8 руб. за 1 куб. м железобетонного лома без учета НДС.

      5. О  согласовании  отпускных  цен  на  перильные ограждения из

   коррозионно - стойкой стали для подземного пешеходного тоннеля  на

   пересечении  Лужнецкого  проезда с Хамовническим валом (письмо ОАО

   "Корпорация "Трансстрой" от 11.11.99 N МВ-531).

      Решили:

      Согласовать отпускные цены франко -  транспортные  средства  на

   перильные ограждения из коррозионно - стойкой стали для подземного

   пешеходного тоннеля   на   пересечении   Лужнецкого   проезда    с

   Хамовническим валом в размере 117520 руб. за 1 т (без учета НДС).

      6. О введении в действие норматива затрат на временные здания и

   сооружения при  строительстве  подземных  пешеходных  переходов  в

   составе МТСН 81-98.

      Решили:

      6.1. Утвердить и ввести в действие норматив затрат на временные

   здания и  сооружения  при   строительстве   подземных   пешеходных

   переходов в   размере  2,5%  к  сметной  стоимости  строительно  -

   монтажных работ (главы 1-7 сводного сметного расчета).

      6.2. Включить  указанный  в  пункте 6.1 норматив в дополнение к

   МТСН 81-98.

      7. О  корректирующем  коэффициенте  при  определении  стоимости

   инженерно - геологических изысканий,  определяемой по Справочникам

   базовых цен Минстроя России (1997,  1999 годов) при проектировании

   мостов и  путепроводов  (письмо  ОАО  "Корпорация  "Трансстрой" от

   24.09.99 N МБ-120).

      Решили:

      Определение стоимости  инженерно  -  геологических   работ   по

   Справочникам базовых  цен (инженерно - геологические,  инженерно -

   геодезические изыскания) Минстроя России (1997,  1998  годов)  при

   проектировании мостов     и    путепроводов,    выполняемых    ОАО

   "Гипротрансмост", к     корректирующему     коэффициенту     0,59,

   установленному в  пункте  5  (абзац 6) протокола заседания рабочей

   группы по  ценовой  политике  РМВК  от  23.11.99  N  107,  следует

   применять повышающий коэффициент 1,2.

      8. Об    определении    стоимости    работ   на   строительстве

   административно - хозяйственного корпуса АО "Лужники" и двухпутной

   рампы в  Лужниках,  входящих  в  состав  3-го транспортного кольца

   (письмо ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 18.10.99 N МВ-494).

      Решили:

      Учитывая, что строительство хозяйственного корпуса АО "Лужники"

   и  двухпутной  рампы, входящих в состав 3-го транспортного  кольца

   г. Москвы, осуществляется в условиях особой стесненности и полного

   отсутствия мест  складирования строительных материалов,  изделий и

   конструкций, связанных   с   этим   дополнительных    затрат    по

   эксплуатации грузоподъемных кранов и транспортных средств, считать

   обоснованным:

      - применение повышающего коэффициента 1,15 к заработной плате и

   затратам по  эксплуатации  строительных  машин  при  строительстве

   объектов в  особо стесненных условиях в соответствии с пунктом 6.1

   приложения 3  к  Общей  части  Сборника  общегородских   единичных

   расценок на строительные работы для Москвы;

      - оплату затрат по эксплуатации строительных машин  производить

   по смете, составленной на основании графика работы указанных машин

   на объекте. При этом затраты по эксплуатации строительных машин из

   расценок на производство строительно - монтажных работ должны быть

   исключены.

                                          Руководитель рабочей группы

                                                         В.К. Одинцов

                                                       Приложение N 1

                                                к протоколу заседания

                                                  рабочей группы РМВК

                                           от 8 декабря 1999 г. N 108

                                РАСЦЕНКИ

                НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

              НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПЯТИЭТАЖНЫХ

            ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

      Настоящими нормами и расценками учтены затраты на:

      - подготовительные  работы,  включая  проверку,   настройку   и

   тестирование измерительных   линий,   трех  компонентных  датчиков

   ускорений, ультразвукового  прибора  измерения  прочности  бетона;

   составление плана    проведения    обследования;    комплектование

   необходимыми приборами и приспособлениями для выезда на объект;

      - работу   на   объекте,  включая  организационную  подготовку,

   проведение измерений с помощью измерительной аппаратуры на объекте

   и в   камеральных   условиях;   обработку  результатов  измерений,

   составление отчета  по  результатам   выполненного   обследования,

   подготовку при   необходимости  предложений  по  усилению  несущей

   способности конструктивных элементов здания.

                                               в ценах ноября 1999 г.

                (единицы измерения - 100 куб. м здания)

   ----T---------------------------------------T----------------¬

   ¦N  ¦Наименование работ                     ¦Стоимость работ,¦

   ¦п/п¦                                       ¦руб.            ¦

   ¦   ¦                                       ¦(без НДС)       ¦

   +---+---------------------------------------+----------------+

   ¦Проведение обследования несущей способности                 ¦

   ¦конструкций пятиэтажных жилых зданий                        ¦

   ¦методом вибродинамических испытаний, в т.ч:                 ¦

   +---T---------------------------------------T----------------+

   ¦1. ¦Выявление мест локальных дефектов      ¦        4       ¦

   ¦   ¦конструкций путем визуального осмотра  ¦                ¦

   ¦   ¦конструктивных элементов здания,       ¦                ¦

   ¦   ¦их фотографирование и привязка         ¦                ¦

   +---+---------------------------------------+----------------+

   ¦2. ¦Определение динамических калибровочных ¦       16       ¦

   ¦   ¦параметров колебаний конструкций       ¦                ¦

   ¦   ¦при импульсном возбуждении здания      ¦                ¦

   +---+---------------------------------------+----------------+

   ¦3. ¦Определение поэтажных калибровочных    ¦       24       ¦

   ¦   ¦динамических параметров колебаний      ¦                ¦

   ¦   ¦конструкций при импульсном возбуждении ¦                ¦

   ¦   ¦здания                                 ¦                ¦

   +---+---------------------------------------+----------------+

   ¦4. ¦Определение прочности конструктивных   ¦       19       ¦

   ¦   ¦элементов здания ультразвуковым методом¦                ¦

   ¦   ¦                                       ¦                ¦

   +---+---------------------------------------+----------------+

   ¦5. ¦Определение степени повреждения        ¦       19       ¦

   ¦   ¦здания путем построения поэтажных эпюр ¦                ¦

   ¦   ¦относительных ускорений и анализа      ¦                ¦

   ¦   ¦динамических параметров                ¦                ¦

   L---+---------------------------------------+-----------------

                                                       Приложение N 2

                                                к протоколу заседания

                                                  рабочей группы РМВК

                                           от 8 декабря 1999 г. N 108

                       Раздел 21. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

   Техническую часть дополнить:

                           1. Общие указания

   Пункт 1.1 дополнить таблицей 5:

   ---------------------------------------T---------------------------------¬

   ¦Наименование операций                 ¦Нанесение негорючего             ¦

   ¦                                      ¦защитно - декоративного          ¦

   ¦                                      ¦покрытия                         ¦

   ¦                                      +----------------T----------------+

   ¦                                      ¦по бетонным     ¦по огнезащитному¦

   ¦                                      ¦и железобетонным¦покрытию        ¦

   ¦                                      ¦поверхностям    ¦                ¦

   +--------------------------------------+----------------+----------------+

   ¦1. Пескоструйная обработка            ¦     +          ¦       -        ¦

   ¦2. Продувка и сушка сжатым воздухом   ¦     +          ¦       -        ¦

   ¦3. Нанесение пропиточного слоя        ¦     +          ¦       -        ¦

   ¦4. Грунтовка модифицированным составом¦     +          ¦       -        ¦

   ¦   за 2 раза                          ¦                ¦                ¦

   ¦5. Нанесение покровно - защитно -     ¦     +          ¦       +        ¦

   ¦   декоративной композиции за 2 раза  ¦                ¦                ¦

   L--------------------------------------+----------------+-----------------

      "1.20. Расценки 21-М296,  297 на нанесение негорючего защитно -

   декоративного покрытия   предусматривают  полный  комплекс  работ,

   включая перестановку подмостей.

      Затраты на  устройство и разборку лесов при выполнении работ на

   высоте более   4  м  следует  учитывать  дополнительно  на  основе

   проектных данных".

      Дополнить раздел расценками:

   ---------T---------------------T---------T--------T----------------------------------------T--------T------¬

   ¦Номера  ¦Наименование         ¦Единица  ¦Прямые  ¦           В том числе, руб.            ¦Затраты ¦Шифр  ¦

   ¦расценок¦и характеристика     ¦измерения¦затраты,+----------T----------------T------------+труда   ¦ЭСН-84¦

   ¦        ¦строительных работ   ¦         ¦руб.    ¦основная  ¦эксплуатация    ¦материальные¦рабочих,¦      ¦

   ¦        ¦и конструкций        ¦         ¦        ¦заработная¦машин           ¦ресурсы     ¦чел. - ч¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦плата     +-----T----------+            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦рабочих   ¦всего¦в т.ч.    ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦заработная¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦плата     ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦рабочих,  ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦обслуж.   ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦машины    ¦            ¦        ¦      ¦

   +--------+---------------------+---------+--------+----------+-----+----------+------------+--------+------+

   ¦  1     ¦          2          ¦   3     ¦   4    ¦    5     ¦  6  ¦     7    ¦      8     ¦   9    ¦  10  ¦

   +--------+---------------------+---------+--------+----------+-----+----------+------------+--------+------+

   ¦        ¦Нанесение негорючего ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦защитно -            ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦декоративного        ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦покрытия по:         ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦21-М296 ¦бетонным             ¦кв. м    ¦ 29,44  ¦  1,41    ¦ 0,73¦    0,2   ¦    27,3    ¦   2,19 ¦ М.Н. ¦

   ¦        ¦и железобетонным     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦поверхностям         ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦21-М297 ¦огнезащитным         ¦-"-      ¦ 12,34  ¦  0,34    ¦ -   ¦    -     ¦    12,0    ¦   0,57 ¦ То же¦

   ¦        ¦покрытиям            ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦      ¦

   L--------+---------------------+---------+--------+----------+-----+----------+------------+--------+-------

                                                       Приложение N 3

                                                к протоколу заседания

                                                  рабочей группы РМВК

                                           от 8 декабря 1999 г. N 108

                           ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА

               НА УСТАНОВКУ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА "МАУРЕР"

              (БЕЗ СТОИМОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА И БЕТОНА)

                                                    в ценах 1984 года

   ---------T---------------------T---------T--------T----------------------------------------T--------T-------¬

   ¦Номер   ¦Наименование         ¦Единица  ¦Прямые  ¦           В том числе, руб.            ¦Затраты ¦Шифр   ¦

   ¦расценки¦и характеристика     ¦измерения¦затраты,+----------T----------------T------------+труда   ¦ЭСН-84 ¦

   ¦        ¦строительных работ   ¦         ¦руб.    ¦основная  ¦эксплуатация    ¦материальные¦рабочих,¦       ¦

   ¦        ¦и конструкций        ¦         ¦        ¦заработная¦машин           ¦ресурсы     ¦чел. - ч¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦плата     +-----T----------+            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦рабочих   ¦всего¦в т.ч.    ¦            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦заработная¦            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦плата     ¦            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦рабочих,  ¦            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦обслуж.   ¦            ¦        ¦       ¦

   ¦        ¦                     ¦         ¦        ¦          ¦     ¦машины    ¦            ¦        ¦       ¦

   +--------+---------------------+---------+--------+----------+-----+----------+------------+--------+-------+

   ¦1.      ¦Установка            ¦1 м шва  ¦  96,7  ¦   18,65  ¦67,87¦   22,04  ¦    10,18   ¦   23,17¦каль-  ¦

   ¦        ¦деформационного шва  ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦куляция¦

   ¦        ¦"Маурер"             ¦         ¦        ¦          ¦     ¦          ¦            ¦        ¦       ¦

   L--------+---------------------+---------+--------+----------+-----+----------+------------+--------+--------

