20 Августа 2010 
Письмо Министерства регионального развития РФ
от 20 августа 2010 г. № 30424-КК/08
В связи с поступающими запросами Министерство регионального развития, Российской федерации, в дополнение к письму от 26.07.2010 № 23263-КК/08, сообщает.
При использовании индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к ФЕР-2001, сообщаемых ежеквартально Минрегионом России по субъектам Российской Федерации для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, дополнительное применение коэффициентов, предназначенных для: пересчета из базисного уровня цен ФЕР-2001 в базисный уровень цен ТЕР-2001 не допускается.
При составлении сметной документации на устройство буронабивных свай с использованием расценок ФЕР 05-01-075-01÷05-01-080-07 сборника «Свайные работы» перед применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства сообщаемых Минрегионом России, к прямым затратам в базисном уровне цен, определенным по указанным расценкам применяется коэффициент 0,4, для электромонтажных работ, определенных с использованием расценок отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети» и отдела 03 «Электросиловые и электроосветительные установки» сборника ФЕРм - 08 «Электротехнические установки» применяется коэффициент 0,8.
Данные поправочные коэффициенты учитывают значительную разницу в динамике изменения базисной стоимости (по состоянию 01.01.2000 г.) основных ресурсов, предусмотренных в указанных расценках, относительно средней динамики изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитываемой в целом по виду строительства. В случае применения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по соответствующим видам и комплексом работ, указанные поправочные коэффициенты не применяются.
К.Ю. Королевский

