Исходные данные для составления сметы

Исходные данные для составления сметы - проектная документация. Возможно использование только части проекта - ведомости объёмов работ, которая должна содержать полный перечень работ, которые необходимо выполнить по проектным данным, и их объёмы. Также по необходимости вместе с ведомостью должен присутствовать перечень проектных ресурсов (номенклатура, марка, расход). 

Основа для составления сметы - сборники сметно-нормативной базы. 

 

При имеющихся исходных данных и необходимых сборниках нормативной базы, начать стоит с выбора используемой формы:

Поиск расценок в сборниках

После выбора формы сметы можно приступать к поиску расценок и занесения данных из таблиц нормативной базы. 

Для поиска расценки в нормативной базе необходимо: 

1. Определить к какой главе НБ МТСН относится данный вид работ: 

· строительные работы (3-я глава - Книга 2) 

· ремонтные работы (6-я глава - Книга 4) 

· монтажные работы (4-я глава - Книга 3) 

· пусконаладочные работы (5-я глава - Книга 3) 

· работы по реставрации (7-я глава - Книга 4) 

2. Определив главу НБ, необходимо в соответствующей Книге в требуемой главе выбрать сборник, который по типу работ совпадает с искомой расценкой. 

3. Затем в выбранном сборнике найти таблицу с расценками по виду работ. 

4. Выбрать из таблицы необходимую расценку 

Перенос данных из таблиц сборника в смету

Перенос данных из таблицы сборника в смету происходит записыванием стоимостных показателей расценки постатейно в соответствующие ячейки сметы: 

· В графу 2 "Шифр" записывается обоснование расценки - её код (номер главы.номер сборника-номер таблицы-позиция расценки в таблице, например 3.12-1-2), который соответствует положению расценки в нормативной базе. 

· В графу 3 "Наименование работ и затрат" записывается наименование расценки, причём при условии применительного применения расценки, наименование записывается в соответствии с проектными данными. 

· В графу 4 "Ед. изм." записывается единица измерения, указанная на таблицу с расценками. 

· В графу 5 "Кол-во единиц" объём работы по проектным данным с учётом единицы измерения (Например, если объём 450 м2, а единица измерения 100 м2, то количество единиц записывается 4,5). А также единичное значение трудоёмкости расценки в человеко-часах в строке ЗТР. 

· В графу 6 "Цена на ед. изм., руб." записываются стоимостные показатели на единицу расценки в базовом уровне цен из таблицы сборника нормативной базы соответственно для каждой статьи (ОЗП, ЭММ, в т.ч. ЗПМ, МР). 

Техническая часть сборника

Техническая часть сборника, как правило, состоит из 3 частей:

· Общие положения 

· Правила исчисления объёмов 

· Коэффициенты к единичным расценкам 

Общие положения содержат сведения о составе работ по таблицам расценок, материальных ресурсах учтённых в расценках, прочие особенности применения расценок соответствующих таблиц. 

Правила исчисления объёмов содержат описание расчёта объёмов исходя из особенностей конструкций, с которыми ведётся работа по расценкам данного сборника. 

Коэффициенты к единичным расценкам в виде таблиц поправочных коэффициентов (поправок) при выполнении работ в определённых условиях, отличающихся от условий, для которых были рассчитаны расценки. 

Рассмотрев техническую часть, определить необходимость применения поправочных коэффициентов для учёта условий выполнения работ. При необходимости применения поправочных коэффициентов, записать соответствующие значения поправок в графу 7 сметы для соответствующих статей расценки. 

 

Определение коэффициентов зимнего удорожания

Для определения значений коэффициентов зимнего удорожания можно использовать Книгу 5 главу 9 или сборник коэффициентов (индексов) пересчёта в текущий уровень цен, таблицу 1. Значение зимнего удорожания определяется из Книги 5 по виду выполняемых работ, а из таблицы коэффициентов пересчёта, по номеру таблицы, из которой взята расценка. Значения коэффициентов записываются в графу 8, соответственно для каждой статьи: один коэффициент для ОЗП, ЭММ, ЗПМ и ЗТР, другой для МР (если для данной расценки используются материальные ресурсы). 

 

Расчёт итоговой стоимости статей в базисном уровне цен

Для расчёта итоговых показателей расценки постатейно в базисном уровне необходимо перемножить показатель на единицу, поправочный коэффициент, коэффициент зимнего удорожания и объём расценки. В общем виде формула для расчёта показателей выглядит следующим образом: 

PИТ/бу =Pбаз * k * ЗУ * V, где 

PИТ/бу - итоговый показатель статьи расценки (ОЗП, ЭММ, ЗПМ, МР) в базисном уровне цен 

Pбаз - базовая стоимость статьи расценки (из таблицы НБ) 

k - поправочный коэффициент 

ЗУ - коэффициент зимнего удорожания 

V - объём расценки 

Записать полученные значения в графу 9 сметы ("Всего в базисном уровне цен, руб.") соответственно для каждой статьи. 

 

Определение значений коэффициентов (индексов) пересчёта

Для определения значений коэффициентов (индексов) пересчёта в текущий уровень цен, необходимо воспользоваться сборником индексов пересчёта за соответствующий месяц, в уровень цен которого производится пересчёт сметной стоимости. (Если составление сметы производится в базовом уровне цен (в уровне цен 1998 года), то значение всех индексов пересчёта принимается равным 1.) 

Для нормативной базы МТСН 81-98 используется способ пересчёта в текущие цены по статьям затрат: различные коэффициенты инфляции для каждой статьи расценки. Выбор индекса из сборника производится по обоснованию расценки (каждой расценке соответствует единственный индекс с аналогичным обоснованием). 

Записать значения коэффициентов в графу 10 сметы для каждой статьи затрат: для ОЗП значение коэффициента содержится в технической части сборника индексов, пункт 4 - единый коэффициент для всех видов работ, этот же коэффициент применяется для пересчёта ЗПМ в текущий уровень цен. Для ЭММ и МР коэффициенты зависят от вида работ и находятся в таблице с индексами в соответствии с обоснованием расценки. 

 

Расчёт итоговой стоимости статей в текущем уровне цен

Для расчёта итоговых показателей расценки постатейно в текущем уровне необходимо перемножить показатель на единицу, поправочный коэффициент, коэффициент зимнего удорожания, индекс пересчёта и объём расценки. В общем виде формула для расчёта показателей выглядит следующим образом: 

PИТ/ту =PИТ/бу * i, 

где 

PИТ/ту- итоговый показатель статьи расценки (ОЗП, ЭММ, ЗПМ, МР) в текущем уровне цен 

PИТ/бу - итоговый показатель статьи расценки (ОЗП, ЭММ, ЗПМ, МР) в базисном уровне цен 

i - индекс пересчёта в текущий уровень цен 

Записать полученные значения в графу 11 сметы ("Всего в текущем уровне цен, руб.") соответственно для каждой статьи. 

 

Определение размера накладных расходов и сметной прибыли в базовом и текущем уровнях цен.

Определение размера накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) для сметы при расчётах по нормативной базе МТСН разделяется на 2 части: от зарплаты основных рабочих (ОЗП) берётся процент по виду работ, а от зарплаты машинистов (ЗПМ) постоянный процент, не зависящий от вида работ. 

В базовом уровне цен 

Для базового уровня цен проценты накладных расходов и сметной прибыли содержатся в Книге 5 главе 8 . Для определения НР и СП от ОЗП по виду работ используется соответствующая таблица с указанием номеров таблиц, к которым применяются соответствующие проценты НР и СП. Определив их значения по номеру таблицы, из которой "взята" расценка эти значения записываются в графу 5 в соответствующих строках. 

Проценты НР и СП от зарплаты машинистов не зависят от вида работ и всегда едины для базового уровня цен 1998 года - 98% и 77% соответственно, указаны в техчасти главы 8. Просуммировав их, полученное значение (175%) записываем в графу 5 в строку НР и СП от ЗПМ. 

В текущем уровне цен 

В текущем уровне цен проценты накладных расходов и сметной прибыли по видам работ содержатся в сборнике индексов пересчёта в таблице 1 (для каждой таблицы свои проценты). Поиск соответствующего значения для данной расценки происходит по номеру таблицы, из которой эта расценка "взята". Найденные значения записываются в смету в графу 10 для НР и СП соответственно. 

Проценты накладных расходов и сметной прибыли от зарплаты машинистов в текущем уровне цен указаны в технической части индексов пересчёта пункт 6 последний абзац. Просуммировав их, полученное значение записываются в графу 10 сметы в строку НР и СП от ЗПМ. 

Расчёт значений НР и СП 

Расчёт НР и СП от ОЗП происходит по следующим формулам: 

НРОЗП = ОЗП * %НРВР , 
и 
СПОЗП = ОЗП * %СПВР , 
где 
НРОЗП и СПОЗП - накладные расходы и сметная прибыль от основной зарплаты соответственно (руб) 

%НРВР и %СПВР - проценты накладных расходов и сметной прибыли по виду работ (%) 

ОЗП - основная заработная плата 

Рассчитать по указанным формулам значения НР и СП в базисном уровне цен от итогового значения ОЗП в базисном уровне цен. Полученные значения записать в графу 9 в соответствующие строки для НР и СП соответственно. 

Рассчитать по указанным формулам значения НР и СП в текущем уровне цен от итогового значения ОЗП в текущем уровне цен. Полученные значения записать в графу 11 в соответствующие строки для НР и СП соответственно. 

Расчёт НР и СП от ЗПМ по формуле: 

НР и СП от ЗПМ = ЗПМ * (%НРЗПМ + %СПЗПМ ) 
Рассчитать значения для базисного и текущего уровней цен от ЗПМ в базисном и текущем уровнях соответственно. Полученные значения записываются в графу 9 (для базисного уровня) и графу 11 (для текущего уровня) сметы в строку НР и СП от ЗПМ. 

Расценки НБ МТСН 81-98 преимущественно открытые, то есть зачастую основные материальные ресурсы в стоимости расценки не учтены, а приведён лишь перечень этих ресурсов с указанием группы материалов, из которых этот ресурс может быть использован. Приведён также код соответствующей группы для поиска необходимого материала в ней. Кодировка материальных ресурсов в нормативной базе МТСН приведена в кодах ОКП (Общероссийский Классификатор Продукции) - это десятизначные коды, соответствующие данному классификатору. Если окончанием кода является 3 и более нуля, то это означает код группы материалов. 

При работе с открытыми расценками, содержащими неучтённые ресурсы, следующим шагом станет выбор неучтённых ресурсов и расчёт их стоимости. 

При отсутствии неучтённых ресурсов можно переходить к расчёту итога по расценке с начислениями. 
Выбор неучтённых ресурсов и расчёт их стоимости

При работе с неучтёнными ресурсами необходимо использовать сборник средних сметных цен на материалы изделия и конструкции МТСН 81.1-98 (далее ценник). Для поиска группы материалов по коду ОКП можно использовать оглавление по кодам, в котором они расположены в отсортированном виде. Найти код соответствующей группы в оглавлении и перейти на указанную страницу ценника. На указанной странице найти соответствующую группу, а в ней выбрать тот материальный ресурс, который используется в конкретном случае исходя из проектных данных. Если используемый по проекту материал отсутствует в найденной группе, то можно использовать иной материальный ресурс схожий по своим характеристикам и назначению с представленными (по согласованию с заказчиком). Для поиска иного материала можно использовать оглавление по наименованию материальных ресурсов. Выбрав необходимый ресурс в ценнике записать его показатели в смету: 

· обоснование ПО ЦЕННИКУ (не код ОКП, а обоснование соответствующее позиции в ценнике: номер главы - 1, затем номер сборника в ценнике, номер таблицы и позиция в таблице, например: 1.2-12-3) в графу 2 в строку следующую после ЗТР. 

· наименование материала в графу 3 "Наименование работ и затрат" 

· единицу измерения в графу 4 

· в графу 5 записывается общее количество материального ресурса исходя из нормы расхода его на единицу расценки (указывается в таблице с расценкой*) и объёма расценки, путём перемножения этих показателей. 

· в графу 6 записывается цена материала в базовом уровне цен (по ценнику) 

· если на расценку присутствуют поправочные коэффициенты на материальные ресурсы, то они проставляются и на неучтённые материалы в подчинённые строки в графу 7 

· коэффициент зимнего удорожания принимается такой же, как и коэффициент ЗУ на МР к расценке, записывается в графу 8 

*Как правило, в таблице с расценками указывается норма расхода неучтённого материального ресурса - это расход материала в физических величинах на единицу расценки. Если вместо числового значения расхода в соответствующей графе стоит прочерк (дефис), то это означает, что данный материал не используется в выбранной расценке. А если в соответствующей графе расхода стоит литера "П", то это означает, что расход данного материального ресурса уточняется проектными данными.

Расчёт стоимости материально ресурса в базисном уровне цен происходит по формуле: 

МРИТ/бу = МРбаз * k * ЗУ * V , 

где 

МРИТ/бу - Итоговая стоимость материального ресурса в базовом уровне цен 

МРбаз - Базовая стоимость материального ресурса за единицу 

k - поправочный коэффициент к МР (при отсутствии k=1) 

ЗУ - коэффициент зимнего удорожания 

V - объём материала из графы 5 

 

Рассчитанное значение записывается в графу 9. 

Индекс пересчёта находится в сборнике индексов пересчёта в текущий уровень цен по обоснованию материала по ценнику. Записывается в графу 10. Рассчёт текущей стоимости материального ресурса по формуле: 

МРИТ/ту = МРИТ/бу * i , 

где 

МРИТ/ту - Итоговая стоимость материального ресурса в текущем уровне цен 

МРИТ/бу - Итоговая стоимость материального ресурса в базовом уровне цен 

i - индекс пересчёта в текущий уровень цен 

 

Полученное значение записывается в графу 11. 

Повторить вышеперечисленные действия для каждого неучтённого материального ресурса, если их присутствует более одного. 

 

Расчёт итога по расценке с начислениями

Расчёт итога по расценке при работе с формой 1а ведётся в 2-х уровнях цен: в базовом и текущем путём суммирования всех показателей графы 9 (для базового уровня) и графы 11 (для текущего) соответственно, за исключением ЗПМ, так как она учтена в статье эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) и приводится только для расчёта НР и СП от ЗПМ. Полученные значения записываются в графы 9 и 11 соответственно после последней строки расценки (последний неучтённый ресурс, а за отсутствием неучтённых ресурсов - ЗТР). 

Расчёт итога по расценке в базовом и текущем уровнях цен является заключительным действием работы с расценкой. После этого необходимо проделать вышеперечисленные операции для каждой расценки, входящей в смету, начиная с поиска расценки в сборнике. 

После подбора всех расценок сметы и их расчёта, следующим этапом является расчёт итога по смете. 
Расчёт итога по смете

Расчёт итога по смете представляет собой суммирование итоговых показателей расценок с начислениями в базовом и текущем уровнях цен. После сложения всех итоговых показателей в конце сметы записывается строка "ИТОГО ПО СМЕТЕ" и напротив неё в графе 9 сумма по расценкам в базовом уровне цен, а в графе 11 в текущем. 

Рассчитав итог по смете, перейти к расчёту дополнительных начислений (лимитированных затрат). 
Дополнительные начисления (лимитированные затраты)

При определении стоимости объекта по одной локальной смете за итогом сметы могут включаться дополнительные начисления, которые включаются за итогом объектной сметы: 

· затраты на строительство временных зданий и сооружений 

· резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

· за итогом сметы со всеми начислениями - размер налога на добавленную стоимость 

· всего по локальной смете с НДС 

Определение размера затрат на строительство временных зданий и сооружений от стоимости сметы в текущем уровне цен производится по сборнику МТСН 81.10-98 " Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения" выбором соответствующего процента от сметной стоимости. После указания размера затрат на временные здания и сооружения , подводится итог - "Итого с временными" 

Определение резерва средств на непредвиденные работы и затраты происходит от итога с временными: 

· для жилищно-гражданского строительства - 2% 

· для промышленного строительства - 3% 

После указания размера непредвиденных затрат , подводится итог - "Итого с непредвиденными" 

Заключительным этапом расчёта сметной стоимости является расчёт размера налога на добавленную стоимость от итога с непредвиденными затратами. После чего подводится итог - "Всего по смете с НДС" как сумма итога с непредвиденными и НДС. 

