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Сборник N 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Техническую часть читать в следующей редакции:

1. Общие указания

1.1. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении земляных работ.

1.2. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕР) разработаны на основе:

государственных элементных сметных норм на земляные работы (ГЭСН 81-02-01-2001), утвержденных Постановлением Госстроя России от 26.04.2000 N 36 и Изменений и дополнений к ним;

данных об уровне оплаты труда рабочих-строителей (Приложение 3);

федерального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве, утвержденного Постановлением Госстроя России от 20.05.2003 N 40 (Приложение 2);

федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, утвержденного Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 86.

1.3. В настоящем сборнике содержатся расценки на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередач и связи, магистральных трубопроводов и др.

В сборнике приведены расценки на земляные работы для строительства трубопроводов, разработанные в зависимости от метода производства работ и характеристики машин.

Расценки на горновскрышные работы предусмотрены в сборнике ФЕР-2001-02, на земляные и каменные конструкции гидротехнических сооружений - в сборниках ФЕР-2001-36 и ФЕР-2001-38.

1.4. При пользовании сборником следует:

- способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже в настоящей Технической части;

- классификацию грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой приведенной в табл. 1-1, 1-3 и 1-4 Технической части. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 табл. 1-1 Технической части, за определяющий показатель классификации принимать не следует.

1.5. В сборнике, за исключением расценок табл. 01-055 - 01-080 и 02-017, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из расценок табл. с 01-055 по 01-072 исключаются водоотливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к расценкам коэффициентов, приведенных в разд. 3 Технической части.

Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять расценки, приведенные в табл. 02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.

1.6. Затраты на разработку выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах разных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим расценкам на отдельные группы (таблица 1-1 Технической части).

Таблица 1-1

Распределение грунтов на группы в зависимости

от трудности разработки

┌───┬────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┐

│ N │    Наименование    │Средняя│       Механизированная разработка грунтов       │Разра-│Разрых-│Нарезка│

│п/п│     и краткая      │плот-  ├─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤ботка │ление  │проре- │

│   │   характеристика   │ность в│  Экскаваторами  │Скре-│Буль-│Грей-│Грей-│Буриль-│грун- │мерзлых│зей в  │

│   │      грунтов       │естест-├─────┬─────┬─────┤пера-│дозе-│дера-│дер- │но-кра-│тов   │грунтов│мерзлых│

│   │                    │венном │одно-│тран-│тран-│ми   │рами │ми   │эле- │новыми │вруч- │       │грунтах│

│   │                    │залега-│ков- │шей- │шей- │     │     │     │вато-│машина-│ную   │       │буровы-│

│   │                    │нии,   │шовы-│ным и│ным  │     │     │     │рами │ми     │      │       │ми ма- │

│   │                    │кг/м3  │ми   │цеп- │и ро-│     │     │     │     │       │      │       │шинами │

│   │                    │       │     │ными │тор- │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │                    │       │     │     │ными │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1 │         2          │   3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │  11   │  12  │  13   │  14   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1 │Алевролиты:         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) слабые,          │ 1500  │  4  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │низкой прочности    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) крепкие,         │ 2200  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │мало прочные        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 2 │Ангидриты           │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 3 │Аргиллиты:          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) крепкие, плит-   │ 2000  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │чатые, мало прочные │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) массивные,       │ 2200  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 4 │Бокситы плотные,    │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 5 │Вечномерзлые и      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │мерзлые сезонно-    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │протаивающие грунты:│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) растительный     │ 1150  │  1  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │  -  │   -   │  1м  │  1м   │  1м   │

│   │слой, торф,         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │заторфованные грунты│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) пески, супеси,   │ 1750  │  2  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │  -  │   -   │  1м  │  1м   │  1м   │

│   │суглинки и глины    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │без примеси         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) пески, супеси,   │ 1950  │  3  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │  -  │   -   │  2м  │  2м   │  2м   │

│   │суглинки и глины    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │с примесью гравия,  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, дресвы,     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │щебня в количестве  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 20% и валунов    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) пески, супеси,   │ 2100  │  3  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │  -  │   -   │  3м  │  3м   │  3м   │

│   │суглинки и глины    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │с примесью гравия,  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, дресвы,     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │щебня в количестве  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │более 20% и валунов │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │более 10%, а также  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гравийно-галечные и │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │щебенисто-дресвяные │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │грунты              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 6 │Гравийно-галечные   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │грунты (кроме       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │моренных) при       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │размере частиц:     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) до 80 мм         │ 1750  │1; 1м│  -  │2; 2м│  2  │  2  │  3  │  -  │   -   │2; 2м │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) свыше 80 мм      │ 1950  │  2  │  -  │  3  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │3; 3м │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) свыше 80 мм, с   │ 1950  │  3  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │  3   │   -   │   -   │

│   │содержанием валунов │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) свыше 80 мм, с   │ 2000  │  4  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  4   │   -   │   -   │

│   │содержанием валунов │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 30%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) свыше 80 мм, с   │ 2300  │  5  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   │содержанием валунов │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 70%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │е) свыше 80 мм, с   │ 2600  │  6  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │содержанием валунов │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │более 70%           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │ж) цементированная  │1900 - │  4  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4   │   -   │   -   │

│   │смесь гальки,       │   2200│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гравия, мелкозер-   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │нистого песка и     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │лессовидной супеси  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 7 │Гипс                │ 2200  │5; 3м│  -  │3; 4м│  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 8 │Глина:              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягко- и         │ 1800  │  2  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │  2  │   1   │  2   │  3м   │  2м   │

│   │тугопластичная      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │без примесей        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) мягко- и         │ 1750  │  2  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │ 3м  │  -  │   1   │2; 3м │  4м   │  4м   │

│   │тугопластичная,     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │с примесью щебня,   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, гравия или  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) мягко- и         │ 1900  │  3  │  -  │  3  │  2  │  2  │  -  │  -  │   -   │3; 4м │   -   │  -    │

│   │тугопластичная с    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │примесью более 10%  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) мягкая карбонная │ 1950  │  3  │  -  │  3  │  2  │  3  │  3  │  3  │   2   │  3   │  4м   │  3м   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) твердая          │1950 - │4; 3м│  -  │4; 4м│  -  │3; 4м│  -  │  -  │   2   │4; 4м │  4м   │  3м   │

│   │карбонная, тяжелая  │   2150│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │ломовая сланцевая   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│ 9 │Грунт растительного │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │слоя:               │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) без корней       │ 1200  │  1  │ 1;  │ 1;  │ 1;  │ 1;  │ 1;  │  1  │   1   │1; 1м │  1м   │  1м   │

│   │кустарника и        │       │     │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │ 1м  │     │       │      │       │       │

│   │деревьев            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) с корнями кустар-│ 1200  │  1  │2; 2м│2; 2м│1; 1м│2; 2м│  -  │  -  │   1   │2; 2м │  1м   │  1м   │

│   │ника и деревьев     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) с примесью щебня,│ 1400  │  1  │2; 2м│2; 2м│1; 1м│2; 2м│  -  │  -  │   -   │2; 2м │  2м   │  3м   │

│   │гравия или          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│10 │Грунты ледникового  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │происхождения       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │(моренные):         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) пески, супеси и  │ 1600  │  1  │  -  │  -  │  -  │  1  │  -  │  -  │   -   │  1   │   -   │   -   │

│   │суглинки при коэффи-│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │циенте пористости   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │или показателе      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции более  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │0,5 и содержании    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │частиц крупнее 2 мм │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б)пески, супеси и   │ 1800  │  2  │  -  │  -  │  -  │  2  │  -  │  -  │   -   │2; 2м │   -   │   -   │

│   │суглинки при коэффи-│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │циенте пористости   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │или показателе      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции до 0,5;│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │глины при показателе│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции более  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │0,5 и содержании    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │частиц крупнее 2 мм │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) глины при        │ 1850  │  3  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │3; 3м │   -   │   -   │

│   │показателе          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции до 0,5 │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и содержании частиц │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │крупнее 2 мм до 10% │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Пески, супеси,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │суглинки и глины    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │при коэффициенте    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │пористости или      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │показателе          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции более  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │0,5 и содержании    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │частиц крупнее 2 мм:│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) до 35%           │ 1800  │  2  │  -  │  -  │  -  │  2  │  -  │  -  │   -   │  2   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) до 65%           │ 1900  │  3  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │3; 4м │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │е) более 65%        │ 1950  │  -  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Пески, супеси,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │суглинки и глины    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │при коэффициенте    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │пористости или      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │показателе          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │консистенции до 0,5 │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и содержании частиц │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │крупнее 2 мм:       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │ж) до 35%           │ 2000  │  4  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │4; 4м │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │з) до 65%           │ 2100  │  5  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │и) более 65%        │ 2300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │к) валунный грунт   │ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │(содержание частиц  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │крупнее 200 мм более│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │50%) при любых пока-│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │зателях пористости  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и консистенции      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│11 │Диабазы:            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) сильно выветрив- │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │шиеся, мало прочные │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) слабо выветрив-  │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │шиеся, прочные      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) незатронутые     │ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │крепкие, очень      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) незатронутые     │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │особо крепкие,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│12 │Доломиты:           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкие, пористые,│ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) плотный, прочный │ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) крепкий, очень   │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │прочный             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│13 │Дресва в коренном   │ 2000  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │залегании (элювий)  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│14 │Дресвяной грунт     │ 1800  │  4  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│15 │Змеевик (серпентин):│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) выветрившийся    │ 2400  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   │мало прочный        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) средней крепости │ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) крепкий, прочный │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│16 │Известняки:         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкие, пористые,│ 1200  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся, мало │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) мергелистые      │ 2300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │слабые, средней     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) мергелистые      │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │плотные, прочные    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) крепкие,         │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │доломитизированные, │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) плотные          │ 3100  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │окварцованные,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│17 │Кварциты:           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) сланцевые, сильно│ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) сланцевые, средне│ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) слабо выветрив-  │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │шиеся, очень прочные│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) не выветрившиеся,│ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) не выветрившиеся,│ 3000  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │мелкозернистые,     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│18 │Конгломераты        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и брекчии:          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) слабосцементиро- │1900 - │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   │ванные, а также из  │   2100│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │осадочных пород на  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │глинистом цементе,  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │мало прочные        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) из осадочных     │ 2300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │пород на известковом│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │цементе, средней    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) из осадочных     │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │пород на кремнистом │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │цементе, прочные    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) с галькой из     │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │изверженных пород   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │на известковом и    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │кремнистом цементе, │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│19 │Коренные глубинные  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │породы (граниты,    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гнейсы, диориты,    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │сиениты, габбро     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и др.):             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) крупнозернистые, │ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся и     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │дресвяные, мало     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) среднезернистые, │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) мелкозернистые,  │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) крупнозернистые, │ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │не затронутые       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) среднезернистые, │ 2900  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │не затронутые       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │е) мелкозернистые,  │ 3100  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │не затронутые       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │ж) микрозернистые,  │ 3300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │порфировые, не за-  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тронутые выветрива- │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │нием, очень прочные │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│20 │Коренные излившиеся │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │породы (андезиты,   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │базальты, порфириты,│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │трахтиты и др.)     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) сильно           │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │средней прочности   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) слабо выветрив-  │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │шиеся, прочные      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) со следами       │ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │выветривания,       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) без следов       │ 3100  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │выветривания,       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) не затронутые    │ 3300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │выветриванием,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │микроструктурные,   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│21 │Кремень очень       │ 3300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │прочный             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│22 │Лесс:               │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкопластичный  │ 1600  │1; 2м│2; 2м│2; 2м│1; 2м│1; 1м│1; 1м│  1  │   1   │1; 1м │  2м   │  1м   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) тугопластичный   │ 1800  │  1  │2; 2м│2; 2м│2; 2м│1; 1м│2; 2м│  -  │   -   │2; 2м │  2м   │  1м   │

│   │с примесью гравия   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │или гальки          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) твердый          │ 1800  │4; 2м│ 2м  │3; 2м│ 2м  │3; 3м│ 3м  │  -  │   -   │3; 2м │  3м   │  2м   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) рыхлый и         │ 1800  │  2  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │  -  │   -   │  2   │  2м   │   -   │

│   │слежавшийся         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) сцементированный │ 1900  │  3  │ 2м  │ 2м  │ 2м  │ 3м  │ 2м  │  -  │   -   │  3   │  2м   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│23 │Мел:                │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкий, низкой   │ 1550  │4; 3м│  -  │ 4м  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) плотный,         │ 1800  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │малопрочный         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│24 │Мергель:            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкий, рыхлый,  │ 1900  │4; 3м│  -  │ 4м  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │низкой прочности    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) средний,         │ 2300  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │малопрочный         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) плотный средней  │ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│25 │Мрамор, прочный     │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│26 │Мусор строительный: │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) рыхлый и         │ 1800  │2; 1м│  -  │  -  │  -  │2; 2м│  -  │  -  │   -   │2; 2м │  2м   │   -   │

│   │слежавшийся         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) сцементированный │ 1900  │3; 2м│  -  │  -  │  -  │3; 3м│  -  │  -  │   -   │3; 3м │  2м   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│27 │Опока               │ 1900  │5; 3м│  -  │ 4м  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│28 │Пемза               │ 1100  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│29 │Песок:              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) без примесей     │ 1600  │1; 1м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│  3  │   1   │  1   │  2м   │  1м   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) с примесью щебня,│ 1600  │1; 1м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│  3  │   1   │1; 1м │  2м   │  3м   │

│   │гальки, гравия или  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) то же, с примесью│ 1700  │  1  │  -  │2; 2м│2; 2м│2; 2м│ 2м  │  -  │   -   │2; 3м │  2м   │  3м   │

│   │более 10%           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) барханный        │ 1600  │  2  │  -  │  -  │  -  │  3  │  3  │  -  │   -   │  2   │   -   │   -   │

│   │и дюнный            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│30 │Песчаник:           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) выветрившийся,   │ 2200  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

│   │малопрочный         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) на глинистом     │ 2300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   │цементе средней     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) на известковом   │ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │цементе, прочный    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) плотный, на      │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │известковом или     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │железистом цементе, │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочный             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) на кварцевом     │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │цементе, очень      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │прочный             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │е) кремнистый,      │ 2700  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │очень прочный       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│31 │Ракушечники:        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) слабо            │ 1200  │  3  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │цементированные,    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │низкой прочности    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) сцементированные,│ 1800  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │малопрочные         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│32 │Скальные грунты,    │       │  6  │  -  │  -  │  -  │  4  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │предварительно      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │разрыхленные        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │(кроме отнесенных   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │к 4 и 5 группам)    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│33 │Сланцы:             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) выветрившиеся,   │ 2000  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │низкой прочности    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) слабо выветрив-  │ 2600  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │шиеся и глинистые   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) средней прочности│ 2800  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  6   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) окварцованные,   │ 2300  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  7   │   -   │   -   │

│   │прочные             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │д) песчаные, прочные│ 2500  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │е) окремнелые,      │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │ж) кремнистые,      │ 2600  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  -   │   -   │   -   │

│   │очень прочные       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│34 │Солончаки и солонцы:│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкие,          │ 1600  │1; 2м│2; 2м│2; 2м│1; 2м│1; 2м│  1  │  1  │   1   │2; 2м │  2м   │  1м   │

│   │пластичные          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) твердые          │ 1800  │3; 2м│ 3м  │3; 3м│ 3м  │3; 3м│  3  │  -  │   2   │4; 4м │  3м   │  2м   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│35 │Суглинки:           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) легкие и лессо-  │ 1700  │1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│  1  │   1   │1; 2м │  2м   │  2м   │

│   │видные, мягкоплас-  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тичные без примесей │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) тоже, с примесью │ 1700  │1; 2м│2; 3м│2; 3м│1; 3м│1; 3м│1; 3м│  -  │   1   │1; 3м │  3м   │  4м   │

│   │гальки, щебня,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гравия или строи-   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тельного мусора до  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │10% и тугопластичные│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │без примесей        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) легкие и лессо-  │ 1750  │2; 3м│ 3м  │2; 3м│2; 3м│2; 3м│ 3м  │  -  │   -   │2; 3м │  3м   │  2м   │

│   │видные, мягкоплас-  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тичные с примесью   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, щебня,      │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гравия или          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │более 10%, тугоплас-│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тичные с примесью   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%, а также     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │тяжелые, полутвердые│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │и твердые без       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │примесей и с        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │примесью до 10%     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) тяжелые, полу-   │ 1950  │3; 3м│ 3м  │3; 4м│ 3м  │2; 3м│ 3м  │  -  │   -   │3; 4м │  3м   │  4м   │

│   │твердые и твердые   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │с примесью щебня,   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, гравия или  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │более 10%           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│36 │Супеси:             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) легкие, пластич- │ 1650  │1; 1м│2; 1м│2; 1м│2; 1м│2; 1м│2; 1м│  2  │   2   │1; 1м │  1м   │  1м   │

│   │ные без примесей    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) твердые без      │ 1650  │1; 1м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│  2  │   2   │  1   │  2м   │  3м   │

│   │примесей, а также   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │пластичные и твердые│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │с примесью щебня,   │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │гальки, гравия или  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │строительного мусора│       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 10%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) то же, с примесью│ 1800  │  1  │ 2м  │2; 2м│2; 2м│2; 2м│ 2м  │  -  │   -   │2; 2м │  2м   │  3м   │

│   │до 30%              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) то же, с примесью│ 1850  │1; 1м│ 2м  │2; 2м│2; 2м│2; 2м│ 2м  │  -  │   -   │3; 3м │  2м   │  3м   │

│   │более 30%           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│37 │Торф:               │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) без древесных    │800 -  │1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│  1  │   1   │1; 1м │  2м   │  1м   │

│   │корней              │   1000│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) с древесными     │850 -  │1; 2м│1; 2м│1; 2м│ 2м  │ 2м  │ 2м  │  -  │   1   │2; 2м │  2м   │  2м   │

│   │корнями толщиной    │   1050│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │до 30 мм            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) то же, более     │900 -  │2; 2м│ 2м  │ 2м  │ 2м  │2; 2м│ 2м  │  -  │   -   │2; 2м │  2м   │  2м   │

│   │30 мм               │   1200│     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│38 │Трепел:             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) слабый, низкой   │ 1500  │4; 3м│  -  │ 4м  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  4р  │   -   │   -   │

│   │прочности           │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) плотный,         │ 1770  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5р  │   -   │   -   │

│   │малопрочный         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│39 │Туф                 │ 1100  │  5  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │   -   │  5   │   -   │   -   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│40 │Черноземы и         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │каштановые грунты:  │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) мягкие,          │ 1300  │1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│1; 2м│  2  │   1   │1; 1м │  2м   │  2м   │

│   │пластичные          │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) то же, с корнями │ 1300  │  1  │  1  │  1  │  1  │  1  │  1  │  2  │   1   │2; 2м │   -   │   -   │

│   │кустарника и        │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   │деревьев            │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) твердые          │ 1200  │  2  │2; 2м│2; 2м│2; 2м│2; 2м│3; 2м│  3  │   2   │3; 3м │  2м   │  2м   │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│41 │Щебень:             │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) при размере      │ 1750  │  2  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │  2   │   -   │   -   │

│   │частиц до 40 мм     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) при размере      │ 1950  │  2  │  -  │  -  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │  3   │   -   │   -   │

│   │частиц до 150 мм    │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│42 │Шлаки:              │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │а) котельные, рыхлые│  700  │1; 1м│  1  │1; 1м│  -  │  1  │  -  │  -  │   -   │1; 1м │   -   │   -   │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │б) котельные,       │  700  │  1  │  1  │  1  │  -  │  1  │  -  │  -  │   -   │2; 2м │   -   │   -   │

│   │слежавшиеся         │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │в) металлургические │   -   │2; 1м│  2  │2; 1м│  -  │  1  │  -  │  -  │   -   │3; 3м │   -   │   -   │

│   │выветрившиеся       │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

│   ├────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   │г) металлургические │ 1500  │3; 2м│  -  │ 2м  │  -  │  3  │  -  │  -  │   -   │4; 4м │   -   │   -   │

│   │невыветрившиеся     │       │     │     │     │     │     │     │     │       │      │       │       │

└───┴────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Примечания. 1. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация".

2. Грунты:

- 4р - 5р группы - разборно-скальные;

- 1м - 4м - вечномерзлые и сезонно-мерзлые;

- скальные породы 6 - 11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов;

- скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе;

- для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.

3. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

4. Грунты, указанные в пп. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п. 10 з. Грунты, указанные в пп. 10 и - к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п. 32 табл. 1-1 Технической части.

1.7. Расценки таблиц подразделов 1 и 2 раздела 01 разработаны из условия разработки грунта экскаваторами в карьерах. Расценки на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в таблицах с 01-01-006 по 01-01-009 и с 01-01-018 по 01-01-022.

Расценки таблиц 01-01-033 - 01-01-035 на работы по засыпке траншей и котлованов бульдозерами разработаны из условия засыпки траншей и котлованов нескальным грунтом. При засыпке траншей и котлованов скальным грунтом (предварительно разрыхленным взрывом или другим методом) затраты следует определять по таблице 01-01-037 "Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом".

1.8. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

Механизированная разработка грунтов

(экскаваторами, скреперами, бульдозерами,

грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)

1.9. В расценках на экскаваторную разработку грунтов (табл. с 01-002 по 01-004, с 01-012 по 01-014, с 01-042 по 01-044, 01-048, 01-049, 01-093, с 03-001 по 03-003, с 03-011 по 03-013, с 03-040 по 03-042) кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены переходы машин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжении и взрывании шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработкой их после разрыхления.

1.10. Затраты на эксплуатацию машин в расценках табл. с 01-002 по 01-004, с 01-012 по 01-014, с 01-030 по 01-036, с 03-001 по 03-003, с 03-011 по 03-013, с 03-028 по 03-034 исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на "других видах строительства". При работе экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на сооружении магистральных трубопроводов к затратам на эксплуатацию машин этих расценок следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.1 - 3.32 Технической части. Расценками табл. 01-001 и 01-011 предусмотрена разработка грунта шагающими и карьерными экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетическом строительстве и могут применяться на любых видах строительства (кроме горно-вскрышных работ). В расценках табл. 01-023, 01-024, 03-021, 03-022 и раздела 02 затраты на эксплуатацию машин исчислены исходя из условий работы строительных машин на "других видах строительства" и предназначены для применения без какой-либо корректировки на любых видах строительства.

1.11. Расценками табл. с 01-002 по 01-004, с 01-012 по 01-014, 01-093, с 03-001 по 03-003, с 03-011 по 03-013 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера). В таблицах, кроме вместимости основного стандартного ковша, указана и вместимость ковшей, учтенных расценками. При разработке грунтов грейферным ковшом следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части пп. 3.33, 3.34, 3.58 - 3.65.

1.12. Затраты на автомобильные перевозки грунта следует определять дополнительно, кроме табл. 01-047 и 02-019, где затраты на перевозки расценками учтены. Массу транспортируемого грунта следует принимать по табл. 1-1 Технической части, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в табл. 1-1 более чем на 5% - по данным инженерно-геологических изысканий.

При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:

- при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5%;

- при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км - 1,0%;

- при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:

при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5%;

при укладке в насыпи - 2,5%.

1.13. Расценками табл. 01-015, 03-014 предусмотрены затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, предназначенных для перевозки грунтов. В тех случаях, когда транспортирование грунтов производится по автомобильным дорогам общего назначения, расценки указанной таблицы применяться не должны.

1.14. Расценками табл. 01-023, 01-024, с 01-030 по 01-032, 01-086, с 01-112 по 01-114, с 01-118 по 01-121 не предусмотрены и должны при необходимости дополнительно учитываться по расценкам табл. 02-032 настоящего сборника затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).

1.15. Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по нивелировочным отметкам следует определять по расценкам табл. 01-036, 01-088, 03-034 и 03-072 с поправочными коэффициентами, приведенными в пп. 3.80 - 3.82 разд. 3 Технической части.

1.16. В расценках табл. 01-043 и 03-041 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с перемещением грунта железнодорожными составами широкой колеи учтены затраты на весь комплекс работ в забое, на транспортирование грунта до 5 км и на отвале. Затраты на перевозку грунта на расстояние сверх 5 км следует определять: по тарифам МПС, если перевозка производится по путям, находящимся в постоянной эксплуатации МПС; по тарифам временной эксплуатации, если перевозка грунта производится по путям, находящимся во временной эксплуатации, или при открытом рабочем движении.

1.17. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на переездах к расценкам на перевозку грунта следует применять коэффициенты, приведенные в гр. 1 табл. 1-2 Технической части. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.

Таблица 1-2

	Число поездов  
в сутки     
	Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта      
автотранспортом                    

	
	с пересечением    
железнодорожных путей
на переездах     
	при сооружении земляного полотна 
в условиях движения поездов   
по соседнему пути        

	
	1          
	2                

	1. От 14 до 36   
	1,04         
	1,01               

	2. От 37 до 72   
	1,07         
	1,05               

	3. От 73 до 112  
	1,14         
	1,07               

	4. От 113 до 140 
	1,18         
	1,1                

	5. Свыше 140     
	1,21         
	1,14               


В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом через несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т.д.), размер поправочного коэффициента, учитывающего простой транспортных средств, устанавливается индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути к затратам труда рабочих, оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации машин в забое и на отвале следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части, а затраты по перевозке грунта, исчисленные по расценкам, должны учитываться с коэффициентами, приведенными в гр. 2 табл. 1-2 Технической части.

Коэффициенты, приведенные в гр. 2 табл. 1-2 и разд. 3 Технической части, распространяются только на объем нижней части разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4,5 м. При уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого грунта. При устройстве насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты гр. 2 табл. 1-2 и разд. 3 Технической части применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.

1.18. При перемещении грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также стационарных путей, к затратам труда рабочих, оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части пп. 3.88 - 3.92.

1.19. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует определять:

- в железнодорожных и автомобильных выемках - по расценкам табл. 01-049, 03-047;

- в котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и других выемках - по соответствующим расценкам настоящего сборника в зависимости от способов производства работ, определяемых проектом.

1.20. В расценках табл. с 01-055 по 01-077, с 03-053 по 03-065 на рытье и засыпку траншей для магистральных трубопроводов предусмотрено выполнение работ в условиях равнинного и холмистого рельефа местности с учетом переходов трубопроводов через балки и овраги (сухие и с ручьями).

Расценки табл. с 01-055 по 01-077, с 03-053 по 03-065 приведены для средней глубины траншеи в зависимости от диаметра и с учетом изменения глубины траншеи на каждые 0,2 м.

В случае, когда глубина траншеи по проекту отличается от принятой (меньше средней глубины), поправку на изменение глубины следует учитывать только один раз или определять затраты на разработку грунта при меньшей глубине траншеи по расценкам табл. 01-002, 01-003, 03-001, 03-002 данного сборника.

1.21. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепления их анкерными устройствами на обводненных или затопляемых участках трассы предусмотрено расценками табл. с 01-068 по 01-077.

1.22. Затраты при обратной засыпке грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках трассы следует определять по расценкам табл. 01-078 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.93. разд. 3 Технической части.

1.23. В расценках табл. с 01-081 по 01-085, с 03-066 по 03-069 предусмотрено выполнение работ на продольных уклонах до 15 градусов. При работе экскаваторов на уклонах более 15 градусов следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.94 - 3.97 разд. 3 Технической части, и добавлять бульдозеры для анкеровки по норме времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.

1.24. Расценками табл. 01-093 не учтена планировка дна и откосов каналов под облицовку, которую следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.25. В расценках табл. 01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 4 м; для экскаваторов вместимостью 1 м3 - 6 м; для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5 м3 - 8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.99 раздела 3 Технической части.

1.26. При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел рек водоприемников, а также при очистке от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к расценкам и табл. 01-093 следует применять коэффициенты по пп. 3.101 - 3.103 Технической части.

1.27. Уборка срезанного грунта в расценках табл. 01-108 и 01-111 не предусмотрена и в случае необходимости должна определяться по соответствующим расценкам в зависимости от способа производства работ.

1.28. Расценками табл. 01-109 и 01-110 предусмотрена планировка откосов экскаваторами с увеличенным ковшом вместимостью 0,8 м3 или с ковшом-планировщиком вместимостью 0,65 м3.

1.29. Расценки табл. 01-116 и расценки 1, 10 табл. 02-123 предусматривают работу механизмов (агрегатов) при одном проходе. При необходимости дополнительного прохода механизмов расценки следует увеличивать пропорционально количеству проходов.

1.30. Расценками табл. 01-112 предусмотрена планировка орошаемых площадей "бескулисным" способом. При планировке орошаемых площадей "кулисным" способом к расценкам указанной таблицы следует применять коэффициенты по пп. 3.104 - 3.106 Технической части.

1.31. Затраты на разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по расценкам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.

1.32. Затраты на рыхление грунтов от 5 группы и выше следует определять по сборнику ФЕР-2001-03 "Буровзрывные работы".

При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и скального грунта, наибольший размер которых превышает:

2/3 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания;

1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном;

2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для скреперов;

1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;

1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности - для транспортных средств;

3/4 меньшей стороны приемного отверстия - для дробилки;

30 см - при разработке вручную с удалением подъемными кранами.

Разработка грунта методом гидромеханизации

1.33. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромеханизированным способом приведено в табл. 1-3 и 1-4 Технической части.

Таблица 1-3

Распределение грунтов по группам

при разработке их гидромониторами

	Груп-
па   
грун-
та   
	Расход 
воды   
в м3 на
разра- 
ботку и
транс- 
порти- 
рование
1 м3   
грунта 
	Наименование 
грунтов    
	Количество частиц грунта по массе, %,    
в зависимости от их размера, мм       

	
	
	
	гли- 
нис- 
тых  
менее
0,005
	пылева-
тых    
0,005 -
0,05
	песчаных      
	гра-
вий-
ных 
2 - 
40
	гале-
чных 
40 - 
60

	
	
	
	
	
	мелких
0,05 -
0,25
	сред- 
них   
0,25 -
0,5
	круп-
ных  
0,5 -
2
	
	

	1  
	2   
	3       
	4  
	5   
	6   
	7   
	8  
	9  
	10  

	1  
	4,5  
	грунты,       
предварительно
разрыхленные, 
неслежавшиеся 
	до 40
	не регламентируются 
	до 50
	-  
	-  

	2  
	5,4  
	пески мелкие  
	до 3 
	до 15 
	более 
50  
	до 50    
	до 1
	-  

	
	
	пески         
пылеватые     
	до 3 
	не регламен-  
тируются      
	
	
	

	
	
	супеси (частиц
менее 0,005 мм
до 6%)        
	3 - 6
	
	
	
	

	
	
	лесс          
высокопористый
(коэффициент  
пористости    
больше 0,8)   
	до 8 
	до 70 
	не регламентируются
	
	

	
	
	торф, сильно  
разложившийся 
	не регламентируется    
	-  
	-  
	-  

	3  
	6,3  
	пески средней 
крупности     
	до 3 
	не регламен-  
тируются      
	более 
50  
	
	
	

	
	
	супеси (частиц
менее 0,005 мм
до 10%)       
	6 -  
10
	не регламентируются 
	до 50
	до 5
	до 1 

	
	
	суглинки      
(частиц менее 
0,005 мм      
до 15%)       
	до 15
	
	
	
	

	
	
	лесс          
низкопористый 
(коэффициент  
пористости    
меньше 0,8)   
	
	до 15 
	не регламен- 
тируются     
	
	
	

	4  
	8,1  
	пески крупные 
	до 3 
	не регламентируются 
	свыше
50  
	5 - 
15
	до 1 

	
	
	супеси (частиц
менее 0,005 мм
до 15%)       
	6 -  
15
	
	
	
	

	
	
	суглинки      
(частиц менее 
0,005 мм      
до 30%)       
	15 - 
30
	не регламентируются    
	до  
10  
	

	
	
	глины (частиц 
менее 0,005 мм
до 40%)       
	
	
	
	

	5  
	10,8  
	пески         
гравелистые   
	до 5 
	не регламентируются    
	до 25   

	
	
	глины (частиц 
менее 0,005 мм
до 50%)       
	40 - 
50
	
	до 15   

	6  
	12,6  
	пески         
гравелистые   
	до 5 
	не регламентируются    
	до 40   

	
	
	глины (частиц 
менее 0,005 мм
до 60%)       
	50 - 
60
	
	до 15   


Примечания. 1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10% высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружение или штабели.

3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.

4. При разработке грунтов 2 и 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

Таблица 1-4

Распределение грунтов по группам при разработке

их землесосными снарядами

	Груп-
па   
грун-
та   
	Расход  
воды    
в м3 на 
разра-  
ботку   
и транс-
портиро-
вание   
1 м3    
грунта  
	Наименование 
грунтов    
	Гранулометри- 
ческая харак- 
теристика     
грунтов       
(размеры      
частиц в мм и 
количество их 
по весу в %%) 
	Песчаных      
	Гравийно-галечных фракций 
в зависимости       
от производительности   
землесосных снарядов   
(по пульпе) в м3/ч     

	
	
	
	гли-  
нистых
менее 
0,005 
	пыле-  
ватых  
0,005 -
0,05
	мелких
0,05 -
0,25
	сред- 
них   
0,25 -
0,5
	круп-
ных  
0,5 -
2
	до 1000 
	до 2000 
	более  
2000  

	1  
	2    
	3       
	4   
	5   
	6   
	7   
	8  
	9 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1  
	6,5   
	пески мелкие  
	до 3 
	до 15 
	свыше 
50  
	до 50 
	до 15
	3 
	2 
	1 
	4 
	2 
	1 
	5 
	3 
	1 

	
	
	пески средней 
крупности     
	
	
	до 50 
	свыше 
50  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пески         
пылеватые     
	
	до 20 
	не регламен- 
тируются     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	илы с коэффи- 
циентом порис-
тости более   
1,5 и илы     
суглинистые с 
коэффициентом 
пористости    
менее 1,5,    
находящиеся в 
жидкотекущем  
состоянии     
	
	
	не регламен- 
тируются     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  
	8,5   
	пески средней 
крупности,    
пески крупные 
и гравелистые 
	до 3 
	до 15 
	до 50 
	до 50 
	более
15  
	6 
	5 
	3 
	8 
	6 
	3 
	10
	7 
	5 

	
	
	пески         
пылеватые     
	
	20 - 50
	не регламентируются
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	супеси (частиц
менее 0,005 мм
до 6%)        
	3 - 6 
	до 50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  
	11   
	пески средней 
крупности     
	до 3 
	не регламентируются    
	12
	10
	8 
	12
	11
	10
	15
	12
	10

	
	
	супеси частиц 
0,005 мм      
до 10%        
	6 - 10
	до 50 
	не регламентируются
	8 
	6 
	5 
	10
	8 
	6 
	12
	10
	8 

	4  
	14   
	пески         
гравелистые   
	до 3 
	не регламентируются    
	25
	22
	20
	30
	25
	20
	30
	27
	25

	
	
	суглинки      
(частиц менее 
0,005 мм      
до 15%)       
	10 -  
15
	
	12
	8 
	6 
	14
	10
	8 
	15
	12
	10

	5  
	18   
	гравийный     
	до 5 
	не регламентируются    
	35
	30
	25
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	
	
	суглинки      
(частиц менее 
0,005 мм      
до 20%)       
	15 -  
20
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	12

	6  
	22   
	гравийный     
	до 5 
	не регламентируются    
	45
	40
	35
	45
	40
	35
	50
	45
	40

	
	
	суглинки      
(частиц менее 
0,005 мм      
до 30%)       
	15 -  
20
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10

	
	
	глины (частиц 
менее 0,005 мм
до 40%)       
	до 40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7  
	26   
	галечниковые  
	-   
	не регламентируются    
	- 
	- 
	- 
	60
	55
	50
	65
	60
	50

	8  
	30   
	галечниковые  
	-   
	не регламентируются    
	- 
	- 
	- 
	90
	85
	80
	95
	90
	80


Примечания. 1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2 - 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2 - 0,6 м общей мощностью от 10 до 20% или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10% высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20% высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5. Группы грунтов, не предусмотренных табл. 1-4, следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1 - 6 группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие добавки, установленные материалами геодезической разведки, следует относить на одну группу выше.

1.34. Расценками предусматривается разработка грунтов 2 группы. При разработке грунтов других групп к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.110 - 3.137 разд. 3 Технической части.

1.35. В расценках табл. с 01-144 по 01-147 не учтены потери грунта при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2.29 разд. 2 Технической части и применять к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 коэффициенты по пп. 3.138 - 3.142 разд. 3 Технической части.

1.36. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации, их производительности и напора следует производить в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.

1.37. В расценках табл. 01-144 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к расценкам табл. 01-144, 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.143, 3.144 разд. 3 Технической части. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к табл. 1-3 Технической части.

1.38. В расценках табл. 01-145 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для землесосных снарядов производительностью, м3/ч, грунта:

    80                 более 2,4 м;

    140 и 200          более 3,2 м;

    400                более 4,8 м;

    600                более 6,4 м.

При меньшей высоте забоя к расценкам табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по пп. 3.145, 3.146 разд. 3 Технической части, минимальная глубина разработки грунта землесосными снарядами ниже уровня воды не должна быть меньше величин, приведенных в табл. 9 главы СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

1.39. Расценками табл. 01-145, 01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 м3/ч послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня, 200 м3/ч и более - безэстакадным способом при укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 м3/ч и более другими способами к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.147 разд. 3 Технической части.

1.40. В расценках табл. с 01-144 по 01-147 предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки от постоянных источников (табл. 1-5 Технической части).

Таблица 1-5

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках

	Номер    
расценки  
	Расход электроэнергии, кВт x ч               

	01-144-01   
	3410                            

	01-144-02   
	4260                            

	01-144-03   
	4750                            

	01-144-04   
	3590                            

	01-144-05   
	3590                            

	01-145-03   
	2490                            

	01-145-04   
	2520                            

	01-145-05   
	3200                            

	01-145-06   
	4010                            

	01-145-07   
	4440                            

	01-145-08   
	3900                            

	01-145-09   
	5280                            

	01-146-01   
	2200                            

	01-146-02   
	2470                            

	01-146-03   
	3200                            

	01-146-04   
	3480                            

	01-146-05   
	3680                            

	01-146-06   
	3050                            

	01-146-07   
	3410                            

	01-146-08   
	3630                            

	01-147-01   
	1170                            

	01-147-02   
	1360                            

	01-147-03   
	1690                            

	01-147-04   
	1860                            

	01-147-05   
	1610                            

	01-147-06   
	1820                            


При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизельными электростанциями к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.148 разд. 3 Технической части.

1.41. При разработке грунта в профилированных выемках к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.149 разд. 3 Технической части. Отнесение выемок к профильным устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ.

1.42. Расценками табл. 01-144, 01-145 предусмотрена разработка и транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.150 - 3.152 разд. 3 Технической части.

1.43. В расценках табл. 01-144, 01-145 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.

При укладке грунта в отвалы, штабеля, под воду, одностороннем намыве, свободными или пляжными откосами к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.153 - 3.157 разд. 3 Технической части.

1.44. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.158, 3.159 разд. 3 Технической части.

1.45. При добыче грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд подсобного производства к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.160 разд. 3 Технической части.

1.46. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок гидромеханизации более 5% продолжительности рабочей смены, к расценкам табл. с 01-144 по 01-148 следует применять коэффициенты по пп. 3.161 - 3.165 разд. 3 Технической части. Время простоя из-за засоренности забоя определяется в %, исходя из отношения общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета цельносменных простоев машин и установок гидромеханизации.

При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к расценкам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.166 разд. 3 Технической части.

1.47. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации следует определять по расценкам табл. с 01-149 по 01-155.

1.48. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50% поковок и болтов подлежит возврату по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или сооружении по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке к месту складирования.

Перекладку труб с одного сооружения на другое на одном и том же строительстве следует учитывать по расценкам табл. с 01-151 по 01-155 с исключением (после начисления накладных расходов и плановых накоплений) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50% поковок и болтов.

1.49. При продолжительности выполнения гидромеханизированных работ на объекте, превышающей нормативный срок службы труб, приведенный в табл. 1-6 Технической части, следует, если это предусмотрено в проекте, учитывать полную или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат расхода труб следует определять в соответствии с п. 1.48 Технической части.

Таблица 1-6

	Группа
грун- 
тов   
	Наименование грунта  
	Трубы тонкостенные  
	Трубы толстостенные 

	
	
	срок 
служ-
бы,  
год  
	еже-  
годный
износ,
%     
	ежегод- 
ные от- 
числения
на ре-  
монты, %
	срок 
служ-
бы,  
год  
	еже-  
годный
износ,
%     
	ежегод- 
ные от- 
числения
на ре-  
монты, %

	1   
	2           
	3  
	4   
	5    
	6  
	7   
	8    

	-   
	вода чистая           
и оборотная           
	10  
	9,6  
	3    
	15  
	6,4  
	1    

	все  
группы
	глина, суглинок,      
супесь (частиц        
2 - 0,05 мм менее 20%)
	8  
	12  
	4    
	12  
	7   
	2    

	1   
	пески от пылеватых    
до крупных (частиц    
крупнее 2 мм до 5%)   
	6  
	16  
	5    
	10  
	9,6  
	3    

	2   
	пески гравелистые     
(частиц крупнее 2 мм  
до 10%)               
	5  
	19,2 
	6    
	9  
	10,7 
	4    

	3   
	пески гравелистые     
(частиц крупнее 2 мм  
до 20%)               
	4  
	24  
	7    
	8  
	12  
	5    

	4   
	пески гравелистые     
(частиц крупнее 2 мм  
до 30%)               
	3,5 
	27,4 
	8    
	7  
	13,7 
	6    

	5   
	пески гравелистые     
(частиц крупнее 2 мм  
до 40%)               
	3  
	32  
	9    
	6  
	16  
	7    

	6   
	пески гравелистые     
(частиц крупнее 2 мм  
до 50%)               
	2,5 
	38,4 
	10   
	5  
	19,2 
	8    

	7   
	гравийный грунт       
(частиц крупнее 2 мм  
до 60%)               
	-  
	-   
	-    
	2  
	48  
	9    

	8   
	гравийный грунт       
(частиц крупнее 2 мм  
до 90%)               
	-  
	-   
	-    
	1  
	96  
	10   


1.50. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающего повышенный против расценки износ труб, следует учитывать, если это предусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат труб первичной и последующих укладок следует принимать в размере 65% затрат на ремонт и износ, приведенных в табл. с 01-144 по 01-147, на объем работ, предусмотренных проектом.

Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров устанавливается по проектным данным.

1.51. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, к расценкам выработки табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по п. 3.167 Технической части.

1.52. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлической установкой к расценкам табл. с 01-145 по 01-148 следует применять коэффициенты по п. 3.168 разд. 3 Технической части.

1.53. В расценках табл. 01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м. При других значениях следует применять коэффициент по пп. 3.169 - 3.178 разд. 3 Технической части.

1.54. В расценках табл. с 01-144 по 01-148 предусмотрено использование машин и установок гидромеханизации в календарном году в течение 4000 рабочих часов.

Если проектом предусмотрено другое количество часов использования машин и установок гидромеханизации в календарном году, то к расценкам таблиц 01-01-145 - 01-01-148 следует применять коэффициенты пп. 3.216 - 3.223 разд. 3 Технической части.

Другие виды земляных работ, подготовительные,

сопутствующие и укрепительные работы

Насыпи на болотах

1.55. В расценках предусмотрено возведение насыпей на болотах глубиной не менее 0,5 м следующих типов: 1 - болота, заполненные до дна торфом устойчивой консистенции; 2 - болота, заполненные до дна торфом неустойчивой консистенции, скрытым под растительно-корневым покровом; 3 - болота, заполненные болотным илом и водой с торфяной коркой или без нее.

1.56. Затраты на работы по очистке торфоприемников от наплывающего торфа следует определять по расценке 4 табл. 02-017.

1.57. В расценках табл. 02-039 и 02-040 учтено применение готового дерна и растительной земли, заготовку и доставку к месту работ которых следует определять дополнительно.

Разработка грунта вручную

1.58. Расценки на разработку, выполняемую вручную при послойном залегании грунтов, следует принимать для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины разработки.

Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м, в которой грунт 1 группы залегает до глубины 1 м от поверхности, а грунт 3 группы - от 1,01 до 3 м, в этом случае разработку грунта как 1, так и 3 группы следует учитывать по расценкам таблицы, предусматривающим глубину разработки до 3 м.

1.59. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных неслежавшихся грунтов 2 - 4 группы следует применять расценки на одну группу ниже, а для грунтов 5 - 7 группы - расценки 4 группы.

1.60. При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных механизированным способом, следует руководствоваться п. 3.187 разд. 3 Технической части.

1.61. В расценках табл. 02-066 и 02-067 на устройство креплений стенок траншей к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.62. Расценки на разработку скального грунта отбойными молотками (табл. 02-065) следует применять в случаях, когда не допускается производство взрывных работ.

1.63. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 02-060) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по пп. 3.214, 3.215 Технической части.

Разработка вечномерзлых и скальных грунтов

1.64. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для 3 группы грунтов табл. с 03-031 по 01-033, 01-071 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 разд. 3 Технической части.

1.65. В расценках табл. с 02-074 по 02-076 предусмотрена разработка вручную вечномерзлых грунтов в котлованах и траншеях без устройства креплений. В случае необходимости, крепление следует учитывать дополнительно.

1.66. Расценки на оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом (табл. 02-083) применяются только при незначительных объемах работ при соответствующем обосновании проектом.

1.67. В расценках табл. 02-087 предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/м3 и плотного снега до 400 кг/м3.

1.68. При погрузке вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по пп. 3.214, 3.215 Технической части.

Подготовительные работы

1.69. Расценки на валку и корчевку леса, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 02-099 по 02-123) следует применять только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.

1.70. В расценках табл. с 02-099 по 02-101 предусмотрены следующие группы леса по твердости древесины:

а) мягкие - осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха;

б) твердые - дуб, бук, граб, клен, ясень;

в) лиственница - по расценкам на валку и разделку древесины лиственница отнесена к твердым породам.

1.71. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в табл. 1-7 Технической части.

Таблица 1-7

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│  Характеристика  │                На 1 га, шт.                 │

│     густоты      ├─────────────────────┬───────────────────────┤

│                  │ стволов (при срезке │  кустов при корчевке  │

│                  │     кусторезом)     │     корчевателем      │

├──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤

│1. Редкий         │       до 3000       │        до 900         │

│2. Средний        │    3001 - 10000     │      901 - 1250       │

│3. Густой         │     Более 10000     │      1251 - 2200      │

└──────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘

1.72. Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксационными данными.

При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности, принимать по табл. 1-8 Технической части.

Таблица 1-8

	Характеристика леса             
	Примерный выход древесины  
с 1 га, плотные м3     

	По крупности  
	Диаметр в см:  
	По густоте
	По числу
деревьев
на 1 га 
	Все-
го  
	В том числе: 

	
	ствола 
<*>   
	пня   
	
	
	
	дело- 
вой   
	дровя- 
ной    

	1       
	2    
	3    
	4     
	5    
	6  
	7   
	8   

	1. Крупный     
	Более 32
	Более 34
	Густой  
	300   
	190 
	160  
	30   

	
	
	
	Средней  
густоты  
	190   
	140 
	120  
	20   

	
	
	
	Редкий  
	70   
	90 
	80  
	10   

	2. Средней     
крупности      
	До 32  
	До 34  
	Густой  
	530   
	180 
	155  
	25   

	
	
	
	Средней  
густоты  
	350   
	130 
	110  
	20   

	
	
	
	Редкий  
	170   
	80 
	70  
	10   

	3. Мелкий      
	До 24  
	До 26  
	Густой  
	960   
	170 
	145  
	25   

	
	
	
	Средней  
густоты  
	600   
	120 
	100  
	20   


	
	
	
	Редкий  
	420   
	70 
	60  
	10   

	4. Очень мелкий
	До 16  
	До 18  
	Густой  
	1550  
	150 
	130  
	20   

	
	
	
	Средней  
густоты  
	1000  
	100 
	85  
	15   

	
	
	
	Редкий  
	570   
	50 
	43  
	7   

	5. Тонкомерный 
(подлесок)     
	До 11  
	До 12  
	Густой  
	4090  
	60 
	52  
	8   

	
	
	
	Средней  
густоты  
	8260  
	45 
	38  
	7   

	
	
	
	Редкий  
	2400  
	30 
	26  
	4   


--------------------------------

<*> Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.

1.73. Необходимость разделки древесины, полученной от валки леса и устройства разделочных площадок, устанавливается проектом. Затраты по расчистке от леса и кустарника мест, отведенных под разделочные площадки, когда последние не могут быть размещены на расчищаемой просеке, следует включать в объем работ по лесоочистке.

Водопонижение

1.74. Расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению, установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водоподъемников длиной от 4 до 30 м с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадных труб, а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора.

1.75. Расценки предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и обсадных труб в грунты 2 и 3 группы согласно табл. 1-9 Технической части.

Таблица 1-9

Классификация грунтов и способы погружения иглофильтров

	Группа 
грунтов
	Наименование грунтов 
	Способ погружения иглофильтра       

	2   
	Пески крупнозернистые 
	Гидравлическое погружение иглофильтра     
без устройства песчано-гравийной обсыпки  

	3   
	Пески гравелистые     
	Гидравлическое погружение иглофильтра с   
применением сжатого воздуха без устройства
песчано-гравийной обсыпки                 

	4   
	Пески тонкозернистые  
и супеси              
	Гидравлическое погружение обсадных труб,  
установка в трубах иглофильтров с         
устройством песчано-гравийной обсыпки     

	5   
	Глинистые             
	Погружение иглофильтра в предварительно   
пробуренную скважину с устройством        
песчано-гравийной обсыпки                 


При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах 3 группы следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию передвижных компрессоров, принимая время их работы равным времени работы насосов, предусмотренных для гидравлического погружения настоящим сборником.

1.76. Гидропогружение и установка легких иглофильтров в скважины длиной до 4 м выполняется вручную.

Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка УГБ-50м. Этим же станком предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м.

1.77. Установка и извлечение эжекторов приняты в расценках с помощью автомобильного крана.

1.78. Бурение скважин с креплением или без крепления обсадными трубами для установки в них иглофильтров следует учитывать дополнительно по сборнику ФЕР-2001-04 "Скважины".

1.79. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения (P) следует определять по формуле:

P = (1,2 x K x H x B)/12,

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;

K - количество иглофильтров, предусмотренное проектом;

H - годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;

B - продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная проектом (в месяцах).

1.80. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторных установок, эксплуатации эжекторов в зависимости от количества, типа и времени их работы следует определять по проектным данным.

1.81. Затраты на земляные работы по устройству берм и площадок для размещения водопонизительных установок следует определять по соответствующим расценкам настоящего сборника.

1.82. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок должны приниматься по сборнику ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

1.83. Затраты на устройство водопонизительных скважин в зависимости от их проектной конструкции и количества определяются по сборнику ФЕР-2001-04 "Скважины".

1.84. Затраты на эксплуатацию глубинных насосов при водопонижении должны определяться исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами и классификации грунтов по трудности разработки согласно табл. 1-1 Технической части.

При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клыком с предварительным рыхлением грунтов клыком размеры траншей по дну следует определять из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.

Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует определять при глубине выемки и крутизне откосов по таблице 1-10.

Таблица 1-10

	Виды грунтов       
	Крутизна откоса (отношение его высоты     
к заложению) при глубине выемки, м, не более  

	
	1,5      
	3       
	5       

	Насыпные неуплотненные   
	1:0,67     
	1:1      
	1:1,25     

	Песчаные и гравийные     
	1:0,5     
	1:1      
	1:1      

	Супесь                   
	1:0,25     
	1:0,67     
	1:0,85     

	Суглинок                 
	1:0      
	1:0,5     
	1:0,75     

	Глина                    
	1:0      
	1:0,25     
	1:0,5     

	Лессы и лессовидные      
	1:0      
	1:0,5     
	1:0,5     


Примечания. 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 2.1 и табл. 1-10, должна устанавливаться проектом.

3. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

При определении объемов работ по разработке грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы котлованов, либо траншей, необходимо руководствоваться п. 3.1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", в соответствии с которыми размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых при выемке, а также возможности перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

2.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять дополнительно.

2.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

Объем недобора и способ его разработки следует принимать в соответствии с главой СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и проектом организации строительства.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-042) учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора - для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным дополнительно, с учетом требований п. 1.28 Технической части.

2.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

2.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.6. Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.

2.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.

2.8. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям пп. 2.6 и 2.7, должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2.9. Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, следует принимать в соответствии с указаниями главы 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.10. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

2.11. Дальность перемещения грунта следует принимать: при работе скреперов - равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров - расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).

2.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических - сборник ФЕР-2001-38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений"), следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

2.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.

2.14. Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.

2.15. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно в соответствии с проектными данными.

2.16. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м - 1,5; 3 м - 1,4.

2.17. В расценках табл. 02-017 учтены особенности работы экскаватора при черпании грунта из-под воды. Затраты на устройство и содержание сланей следует учитывать дополнительно по табл. 01-017.

2.18. Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяется по проектным данным.

2.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в табл. 1-11 Технической части.

Таблица 1-11

	Наименование работ           
	Коэффициенты к профильному   
объему насыпи          

	
	при типе болота         

	
	1     
	2     
	3     

	1. Отсыпка подводной и надводной части  
насыпи на болотах протяженностью     
до 1 км                              
	1,02   
	1,06   
	1,1    

	2. То же, на болотах протяженностью     
свыше 1 км                           
	1,13   
	1,14   
	1,19   


Примечание. Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возвышающейся над поверхностью болота 1 типа на 0,5 м, болота 2 и 3 типа - на 0,8 м.

2.20. В расценках табл. 02-019 учтено перемещение грунта для отсыпки всего объема насыпи в пределах болота, включая и надводную часть, а также содержание землевозных дорог. На участках, где нет землевозной дороги на сланях (при перемещении по отсыпаемой насыпи или грунтовой дороге без сланей), нормы расхода бревен строительных исключаются.

2.21. При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную расценками табл. 01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срезки 0,1 м.

2.22. Объем работ по открытию и закрытию "кулис" (табл. 01-122) определяется независимо от объема срезаемого и перемещаемого при планировке грунта.

2.23. Расценки табл. с 02-001 по 02-003 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.

2.24. Расценки 4 - 7 табл. 02-027 - планировка площадей ручным способом - следует применять при объемах работ до 3000 м2 и в стесненных условиях, затрудняющих работу машин.

2.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, расценки 4 табл. 02-041 следует увеличивать пропорционально числу поливов.

2.26. Расценки 1 - 4 и 9 - 12 табл. 02-062 предусматривают рытье траншей под путями в поперечном направлении и распространяются на всю длину траншей, включая междупутья и откосы насыпи.

Расценки 5 - 8 табл. 02-062 должны применяться только в тех случаях, когда грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грунта, должны применяться расценки на разработку траншей в обычных условиях.

2.27. В расценках табл. 02-101 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к расценкам указанной таблицы следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.213 Технической части.

2.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:

а) при укладке грунта в отвалы - по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;

б) при укладке грунта в сооружение или в штабель - по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует учитывать в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного сооружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) - по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, следует принимать на 12% больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.29.

2.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и проектного объема насыпи штабеля) устанавливаются по проектным данным в соответствии с действующими нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые расценками.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера - при необходимости его обогащения в соответствии с общесоюзными нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей, при отсутствии требований на обогащение грунта, следует принимать согласно средневзвешенному гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм - 20% и фракции менее 0,01 мм - 100%. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3%. Потери грунта при намыве гидротехнических земляных сооружений следует определять по методике, приведенной в СНиП 2.06.05-84. При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также их количественное содержание устанавливается проектом;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1 - 2%). При намыве под воду к потерям грунта следует относить все фракции грунта менее 0,05 мм. Потери других фракций грунта следует определять в соответствии со СНиП 3.02.01-87;

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25%;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в размере 0,5% для крупного и средней крупности песка и 1% для мелкого и пылеватого песка;

е) потери на унос грунта ветром и на перемыв проектного профиля сооружения следует определять по п. 5 табл. 11 и п. 5.34 главы СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-накопителе.

3. Коэффициенты к расценкам

┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐

│  Условия применения  │Номер таблиц (расценок) │      Коэффициенты       │

│                      │                        ├────────┬────────┬───────┤

│                      │                        │к нормам│к стои- │к стои-│

│                      │                        │затрат  │мости   │мости  │

│                      │                        │труда и │эксплуа-│мате-  │

│                      │                        │оплате  │тации   │риаль- │

│                      │                        │рабочих-│машин   │ных    │

│                      │                        │строи-  │(в т.ч. │ресур- │

│                      │                        │телей   │оплате  │сов    │

│                      │                        │        │труда   │       │

│                      │                        │        │рабочих,│       │

│                      │                        │        │управ-  │       │

│                      │                        │        │ляющих  │       │

│                      │                        │        │машиной)│       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│          1           │           2            │   3    │   4    │   5   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка грунта     │                        │        │        │       │

│экскаваторами и       │                        │        │        │       │

│бульдозерами при      │                        │        │        │       │

│работе:               │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│на гидроэнергетическом│                        │        │        │       │

│строительстве         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.1.                  │01-002 - 01-004,        │   -    │   1    │   -   │

│                      │01-031 (1 - 4, 9 - 12), │        │        │       │

│                      │01-034 (1 - 3, 7 - 9)   │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.2.                  │01-012 - 01-014         │   -    │   1    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.3.                  │01-016, 01-030 (5 - 8,  │   -    │   1    │   -   │

│                      │13 - 16), 01-033 (4 - 6,│        │        │       │

│                      │10 - 12), 01-036 (2)    │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.4.                  │01-030 (1 - 4, 9 - 12), │   -    │  0,95  │   -   │

│                      │01-033 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │01-036 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.5.                  │01-031 (5 - 8, 13 - 16),│   -    │  0,94  │   -   │

│                      │01-034 (4 - 6, 10 - 12) │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.6.                  │01-032 (1 - 4, 9 - 12), │   -    │  0,94  │   -   │

│                      │01-035 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │01-036 (3)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.7.                  │01-032 (5 - 8, 13 - 16),│   -    │   1    │   -   │

│                      │01-035 (4 - 6, 10 - 12),│        │        │       │

│                      │01-036 (4)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│на сооружении магист- │                        │        │        │       │

│ральных трубопроводов │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.8.                  │01-002 (13 - 18),       │   -    │  1,2   │   -   │

│                      │03-001 (7 - 9)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.9.                  │01-003 (1 - 6),         │   -    │  1,06  │   -   │

│                      │03-002 (1 - 3)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.10.                 │01-003 (7 - 12),        │   -    │  1,06  │   -   │

│                      │03-001 (4 - 6)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.11.                 │01-003 (13 - 18),       │   -    │  1,05  │   -   │

│                      │03-002 (7 - 9)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.12.                 │01-012 (13 - 18),       │   -    │  1,18  │   -   │

│                      │03-011 (7 - 9)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.13.                 │01-013 (1 - 6),         │   -    │  1,06  │   -   │

│                      │03-012 (1 - 3)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.14.                 │01-013 (7 - 12),        │   -    │  1,06  │   -   │

│                      │03-012 (4 - 6)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.15.                 │01-013 (13 - 18),       │   -    │  1,06  │   -   │

│                      │03-012 (7 - 9)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.16.                 │01-031 (1 - 4, 9 - 12), │   -    │   1    │   -   │

│                      │01-034 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │03-029 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │03-032 (1 - 3, 7 - 9)   │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.17.                 │01-030 (1 - 4, 9 - 12), │   -    │   1    │   -   │

│                      │01-033 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │01-036 (1),             │        │        │       │

│                      │03-028 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │03-031 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │03-034 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.18.                 │01-031 (5 - 8, 13 - 16),│   -    │   1    │   -   │

│                      │01-034 (4 - 6, 10 - 12),│        │        │       │

│                      │03-029 (4 - 6, 10 - 12),│        │        │       │

│                      │01-032 (4 - 6, 10 - 12) │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.19.                 │01-032 (1 - 4, 9 - 12), │   -    │   1    │   -   │

│                      │01-035 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │01-036 (3),             │        │        │       │

│                      │03-030 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │01-033 (1 - 3, 7 - 9),  │        │        │       │

│                      │03-034 (3)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│на водохозяйственном  │                        │        │        │       │

│строительстве         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.20.                 │01-002 (13 - 18),       │   -    │  1,03  │   -   │

│                      │01-012 (13 - 18)        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.21.                 │01-003 (1 - 6)          │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.22.                 │01-003 (7 - 12)         │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.23.                 │01-003 (13 - 18)        │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.24.                 │01-004 (1 - 3)          │   -    │  0,97  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.25.                 │01-004 (4 - 6),         │   -    │  1,05  │   -   │

│                      │01-014 (4 - 6)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.26.                 │01-013 (1 - 6)          │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.27.                 │01-013 (7 - 12)         │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.28.                 │01-013 (13 - 18)        │   -    │  0,95  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.29.                 │01-014 (1 - 3)          │   -    │  0,99  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.30.                 │01-016, 01-030          │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.31.                 │01-031 (1 - 4, 9 - 12)  │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.32.                 │01-031 (5 - 8, 13 - 18) │   -    │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.33. Разработка      │01-002 (7, 13),         │  1,25  │  1,25  │   -   │

│грунта экскаваторами  │01-003 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│с грейферным ковшом   │01-004 (1),             │        │        │       │

│в грунтах 1 группы    │01-012 (7, 13),         │        │        │       │

│                      │01-013 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-014 (1),             │        │        │       │

│                      │03-001 (4, 7),          │        │        │       │

│                      │03-002 (1, 4, 7),       │        │        │       │

│                      │03-003(1),              │        │        │       │

│                      │03-011 (4, 7),          │        │        │       │

│                      │03-012 (1, 4, 7),       │        │        │       │

│                      │03-013 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.34. То же, в грунтах│01-002 (8, 14),         │  1,45  │  1,45  │   -   │

│2 группы              │01-003 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-004 (2),             │        │        │       │

│                      │01-012 (8, 14),         │        │        │       │

│                      │01-013 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-014 (2),             │        │        │       │

│                      │03-001 (5, 8),          │        │        │       │

│                      │03-002 (2, 5, 8),       │        │        │       │

│                      │03-003 (2),             │        │        │       │

│                      │03-011 (5, 8),          │        │        │       │

│                      │03-012 (2, 5, 8),       │        │        │       │

│                      │03-013 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.35. Устройство тран-│01-003, 01-004, 01-013, │  1,2   │  1,2   │   -   │

│шей под многонитевые  │01-014, 01-058, 01-059, │        │        │       │

│трубопроводы с полками│03-002, 03-003, 03-012, │        │        │       │

│для прокладки         │01-013, 03-056, 03-057  │        │        │       │

│коммуникаций на разных│                        │        │        │       │

│горизонтах            │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.36. Устройство      │01-003, 01-004, 01-013, │  1,25  │  1,25  │   -   │

│траншей прямоугольного│01-014, 01-058, 01-059, │        │        │       │

│сечения               │03-002, 03-003, 03-012, │        │        │       │

│                      │03-013, 03-056, 03-057  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.37. Разработка      │01-003, 01-004, 01-013, │  1,2   │  1,2   │   -   │

│грунта экскаваторами: │01-014, 03-002, 03-003, │        │        │       │

│в котлованах при      │03-012, 01-013          │        │        │       │

│объеме котлована до   │                        │        │        │       │

│300 м3 или при площади│                        │        │        │       │

│котлована до 100 м2,  │                        │        │        │       │

│при объеме котлована  │                        │        │        │       │

│до 3000 м3 в случае,  │                        │        │        │       │

│если одновременно в   │                        │        │        │       │

│пределах разрабатывае-│                        │        │        │       │

│мого котлована        │                        │        │        │       │

│производятся работы   │                        │        │        │       │

│по устройству фунда-  │                        │        │        │       │

│ментов, внутренних    │                        │        │        │       │

│коммуникаций и прочие │                        │        │        │       │

│строительно-монтажные │                        │        │        │       │

│работы; при глубине   │                        │        │        │       │

│котлована до 3 м      │                        │        │        │       │

│независимо от объема  │                        │        │        │       │

│котлована или его     │                        │        │        │       │

│площади               │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.38. св. 1,4 до 2,2 м│01-005 (1 - 4)          │   -    │  0,87  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.39. св. 1,3 до 1,8 м│01-005 (5 - 8)          │   -    │  0,92  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.40. св. 1,4 до 2 м  │01-005 (9 - 16)         │   -    │  0,88  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка траншей    │                        │        │        │       │

│траншейными роторными │                        │        │        │       │

│экскаваторами         │                        │        │        │       │

│глубиной:             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.41. св. 2,2 до 3 м  │01-005 (1 - 4)          │   -    │  0,75  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.42. св. 1,8 до 2,2 м│01-005 (5 - 8)          │   -    │  0,77  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.43. св. 2 до 2,5 м  │01-005 (9 - 16)         │   -    │  0,77  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.44. Разработка      │01-011 (1 - 6)          │  0,81  │  0,81  │   -   │

│грунта экскаваторами  │                        │        │        │       │

│с прямой лопатой в    │                        │        │        │       │

│отвал (затраты бульдо-│                        │        │        │       │

│зеров и расход щебня  │                        │        │        │       │

│из норм исключаются)  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.45. То же           │01-011 (7 - 18)         │  0,81  │  0,81  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.46. Разработка      │01-001 - 01-004,        │  1,1   │  1,1   │   -   │

│вязких грунтов        │01-011 - 01-014,        │        │        │       │

│повышенной влажности, │01-042 - 01-044,        │        │        │       │

│сильно налипающих на  │01-049                  │        │        │       │

│стенки и зубья ковша  │                        │        │        │       │

│одноковшовых          │                        │        │        │       │

│экскаваторов (кроме   │                        │        │        │       │

│грунтов 5 - 6 группы) │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.47. То же,          │01-005,                 │  1,25  │  1,25  │   -   │

│многоковшовых и       │01-131 - 01-135         │        │        │       │

│дреноукладчиков       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.48. Разработка      │01-001 - 01-005,        │  1,2   │  1,2   │   -   │

│грунтов экскаваторами │01-011 - 01-014,        │        │        │       │

│одноковшовыми и много-│01-042 - 01-044,        │        │        │       │

│ковшовыми при работе  │01-049                  │        │        │       │

│в забоях с мокрой     │                        │        │        │       │

│глинистой подошвой,   │                        │        │        │       │

│с передвижкой экскава-│                        │        │        │       │

│торов по щитам, авто- │                        │        │        │       │

│самосвалов по сланям  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.49. То же, в забоях │01-001 - 01-005,        │  1,1   │  1,1   │   -   │

│с мокрой подошвой     │01-011 - 01-014,        │        │        │       │

│из прочих грунтов     │01-042 - 01-044,        │        │        │       │

│                      │01-049                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.50. Разработка      │01-001 - 01-005,        │  1,32  │  1,32  │   -   │

│вязких грунтов        │01-011 - 01-014,        │        │        │       │

│повышенной влажности, │01-042 - 01-044,        │        │        │       │

│сильно налипающих на  │01-049                  │        │        │       │

│стенки и зубья ковша  │                        │        │        │       │

│одноковшовых экскава- │                        │        │        │       │

│торов, с одновременным│                        │        │        │       │

│применением щитов под │                        │        │        │       │

│экскаваторы и сланей  │                        │        │        │       │

│под автосамосвалы при │                        │        │        │       │

│глинистой подошве     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.51. То же, при      │01-001 - 01-005,        │  1,21  │  1,21  │   -   │

│подошве из прочих     │01-011 - 01-014,        │        │        │       │

│грунтов               │01-042 - 01-044, 01-049 │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.52. Разработка      │01-005, 01-131 - 01-135 │  1,5   │  1,5   │   -   │

│вязких грунтов        │                        │        │        │       │

│повышенной влажности, │                        │        │        │       │

│сильно налипающих на  │                        │        │        │       │

│стенки и зубья ковшей │                        │        │        │       │

│или на катки и ленту  │                        │        │        │       │

│транспортера много-   │                        │        │        │       │

│ковшовых экскаваторов,│                        │        │        │       │

│с одновременным       │                        │        │        │       │

│применением щитов     │                        │        │        │       │

│под экскаваторы при   │                        │        │        │       │

│глинистых грунтах     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.53. То же, при      │01-005,                 │  1,38  │  1,38  │   -   │

│прочих грунтах        │01-131 - 01-135         │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. Для обес- │                        │        │        │       │

│печения передвижения  │                        │        │        │       │

│экскаваторов и авто-  │                        │        │        │       │

│самосвалов в забоях с │                        │        │        │       │

│мокрой подошвой,      │                        │        │        │       │

│помимо коэффициентов, │                        │        │        │       │

│приведенных в         │                        │        │        │       │

│пп. 48 - 53 настоящей │                        │        │        │       │

│таблицы, следует      │                        │        │        │       │

│дополнительно учиты-  │                        │        │        │       │

│вать по табл. 01-017  │                        │        │        │       │

│затраты на устройство │                        │        │        │       │

│и содержание щитов    │                        │        │        │       │

│и сланей.             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.54. Разработка      │01-002 - 01-004         │  1,1   │  1,1   │   -   │

│грунтов одноковшовыми │                        │        │        │       │

│экскаваторами из-под  │                        │        │        │       │

│воды при глубине воды │                        │        │        │       │

│от 0,2 до 0,5 м       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.55. То же, при      │01-002 - 01-004         │  1,25  │  1,25  │   -   │

│глубине воды до 2 м   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.56. То же, при      │01-002 - 01-004         │  1,4   │  1,4   │   -   │

│глубине воды до 4 м   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.57. То же, при      │01-002 - 01-004         │  1,7   │  1,7   │   -   │

│глубине воды более 4 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. При раз-  │                        │        │        │       │

│работке грунта из-под │                        │        │        │       │

│воды коэффициенты,    │                        │        │        │       │

│приведенные в пп. 46, │                        │        │        │       │

│50, 51 настоящей      │                        │        │        │       │

│таблицы, не должны    │                        │        │        │       │

│применяться.          │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.58. Разработка      │01-002 (7, 13),         │  1,38  │  1,38  │   -   │

│грунта экскаваторами  │01-003 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│с грейферным ковшом   │01-004 (1),             │        │        │       │

│из-под воды в грунтах │01-012 (7, 13),         │        │        │       │

│1 группы при глубине  │01-013 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│воды от 0,2 до 0,5 м  │01-014 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.59. То же, при      │01-002 (7, 13),         │  1,56  │  1,56  │   -   │

│глубине воды до 2 м   │01-003 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-004 (1),             │        │        │       │

│                      │01-012 (7, 13),         │        │        │       │

│                      │01-013 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-014 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.60. То же, при      │01-002 (7, 13),         │  1,75  │  1,75  │   -   │

│глубине воды до 4 м   │01-003 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-004 (1),             │        │        │       │

│                      │01-012 (7, 13),         │        │        │       │

│                      │01-013 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-014 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.61. То же, при      │01-002 (7, 13),         │  2,12  │  2,12  │   -   │

│глубине воды более 4 м│01-003 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-004 (1),             │        │        │       │

│                      │01-012 (7, 13),         │        │        │       │

│                      │01-013 (1, 7, 13),      │        │        │       │

│                      │01-014 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.62. Разработка      │01-002 (8, 14),         │  1,6   │  1,6   │   -   │

│грунта экскаваторами  │01-003 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│с грейферным ковшом   │01-004 (2),             │        │        │       │

│из-под воды, в грунтах│01-012 (8, 14),         │        │        │       │

│2 группы при глубине  │01-013 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│воды от 0,2 до 0,5 м  │01-014 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.63. То же, при      │01-002 (8, 14),         │  1,81  │  1,81  │   -   │

│глубине воды до 2 м   │01-003 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-004 (2),             │        │        │       │

│                      │01-012 (8, 14),         │        │        │       │

│                      │01-013 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-014 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.64. То же, при      │01-002 (8, 14),         │  2,03  │  2,03  │   -   │

│глубине воды до 4 м   │01-003 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-004 (2),             │        │        │       │

│                      │01-012 (8, 14),         │        │        │       │

│                      │01-013 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-014 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.65. То же, при      │01-002 (8, 14),         │  2,46  │  2,46  │   -   │

│глубине воды более 4 м│01-003 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-004 (2),             │        │        │       │

│                      │01-012 (8, 14),         │        │        │       │

│                      │01-013 (2, 8, 14),      │        │        │       │

│                      │01-014 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.66. Разработка      │01-003, 01-004,         │  1,2   │  1,2   │   -   │

│одноковшовыми         │01-013, 01-014          │        │        │       │

│экскаваторами объема  │                        │        │        │       │

│грунта, находящегося  │                        │        │        │       │

│на расстоянии до 2 м  │                        │        │        │       │

│от поверхности комму- │                        │        │        │       │

│никаций или мешающих  │                        │        │        │       │

│предметов, а также    │                        │        │        │       │

│объема грунта, находя-│                        │        │        │       │

│щегося от мешающего   │                        │        │        │       │

│наземного предмета    │                        │        │        │       │

│(деревьев, столбов    │                        │        │        │       │

│и т.д.) в пределах    │                        │        │        │       │

│вылета стрелы         │                        │        │        │       │

│экскаватора           │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.67. Разработка пред-│01-002 (2, 8, 14),      │  1,15  │  1,15  │   -   │

│варительно разрыхлен- │01-003 (2, 8),          │        │        │       │

│ных вечномерзлых      │01-058 (2), 01-059 (2), │        │        │       │

│грунтов 1 группы      │01-060 (2), 01-061 (2), │        │        │       │

│одноковшовыми         │01-062 (2), 01-063 (2), │        │        │       │

│экскаваторами с ковшом│01-064 (2), 01-065 (2), │        │        │       │

│вместимостью 2,5; 1,6;│01-066 (2), 01-067 (2)  │        │        │       │

│1,25; 1; 0,65 м3 при  │                        │        │        │       │

│работе в отвал        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.68. То же, 2 группы │01-002 (3, 9, 15),      │  1,2   │  1,2   │   -   │

│                      │01-003 (3, 9),          │        │        │       │

│                      │01-058 (3), 01-059 (3), │        │        │       │

│                      │01-060 (3), 01-061 (3), │        │        │       │

│                      │01-062 (3), 01-063 (3), │        │        │       │

│                      │01-064 (3), 01-065 (3), │        │        │       │

│                      │01-066 (3), 01-067 (3)  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.69. То же, 3 группы │01-002 (4, 10, 16),     │  1,3   │  1,3   │   -   │

│                      │01-003 (4, 10),         │        │        │       │

│                      │01-058 (4), 01-059 (4), │        │        │       │

│                      │01-060 (4), 01-061 (4), │        │        │       │

│                      │01-062 (4), 01-063 (4), │        │        │       │

│                      │01-064 (4), 01-065 (4), │        │        │       │

│                      │01-066 (4), 01-067 (4)  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.70. Разработка пред-│01-012 (2, 8, 14),      │  1,2   │  1,2   │   -   │

│варительно разрыхлен- │01-013 (2, 8)           │        │        │       │

│ных вечномерзлых      │                        │        │        │       │

│грунтов 1 группы      │                        │        │        │       │

│экскаваторами с ковшом│                        │        │        │       │

│вместимостью 2,5; 1,6;│                        │        │        │       │

│1,25; 1; 0,65 м3      │                        │        │        │       │

│с погрузкой на        │                        │        │        │       │

│автосамосвалы         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.71. То же, 2 группы │01-012 (3, 9, 15),      │  1,3   │  1,3   │   -   │

│                      │01-013 (3, 9)           │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.72. То же, 3 группы │01-012 (4, 10, 16),     │  1,4   │  1,4   │   -   │

│                      │01-013 (4, 10)          │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.73. Разработка      │01-023 (2, 4, 6, 8,     │  0,6   │  1,12  │   -   │

│скреперами прицепными │10, 12),                │        │        │       │

│и самоходными сухих   │01-024 (2, 4, 6, 8,     │        │        │       │

│сыпучих (барханных и  │10, 12)                 │        │        │       │

│дюнных) песков и сухих│                        │        │        │       │

│пылеватых лессовидных │                        │        │        │       │

│суглинков             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.74. То же           │01-023 (14, 16, 18, 20, │  0,6   │  1,33  │   -   │

│                      │22, 24)                 │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.75. Разработка      │01-023, 01-024,         │  1,15  │  1,15  │   -   │

│грунта бульдозерами   │01-030 - 01-032,        │        │        │       │

│и скреперами, а также │01-046, 01-086          │        │        │       │

│планировка орошаемых  │                        │        │        │       │

│площадей и рисовых    │                        │        │        │       │

│чеков с устройством   │                        │        │        │       │

│валиков в сыпучих     │                        │        │        │       │

│или вязких пере-      │                        │        │        │       │

│увлажненных грунтах   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.76. При перемещении │01-030 (9 - 11,         │   -    │  0,85  │   -   │

│бульдозерами ранее    │13 - 15),               │        │        │       │

│разрыхленных грунтов, │01-031 (9 - 11,         │        │        │       │

│за исключением        │13 - 15),               │        │        │       │

│взорванной скальной   │01-032 (9 - 11,         │        │        │       │

│породы, сыпучих       │13 - 15),               │        │        │       │

│барханных и дюнных    │01-086 (9 - 11, 13 - 15)│        │        │       │

│песков                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.77. Перемещение     │01-030 - 01-032,        │   -    │  1,2   │   -   │

│грунта бульдозерами   │01-086                  │        │        │       │

│по пути с подъемом    │                        │        │        │       │

│от 10 до 20%          │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.78. То же, при      │01-030 - 01-032,        │   -    │  1,4   │   -   │

│подъемах св. 20%      │01-086                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.79. Засыпка траншей │01-033 (3, 6, 9, 12),   │   -    │  1,1   │   -   │

│и котлованов бульдо-  │01-034 (3, 6, 9, 12),   │        │        │       │

│зером ранее разрыхлен-│01-035 (3, 6, 9, 12),   │        │        │       │

│ными вечномерзлыми    │01-087 (3, 6, 9, 12)    │        │        │       │

│грунтами 1м, 2м, 3м   │                        │        │        │       │

│групп, с перемещением │                        │        │        │       │

│до 5 м и на каждые    │                        │        │        │       │

│последующие 5 м       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.80. Окончательная   │01-036 (1)              │   -    │  1,34  │   -   │

│планировка поверхности│                        │        │        │       │

│бульдозерами по       │                        │        │        │       │

│нивелировочным        │                        │        │        │       │

│отметкам              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.81. То же           │01-036 (2, 3)           │   -    │  1,48  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.82. То же           │01-036 (4),             │   -    │  1,55  │   -   │

│                      │01-088 (1, 2)           │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Уширение выемок и     │                        │        │        │       │

│отсыпка насыпей под   │                        │        │        │       │

│вторые главные пути   │                        │        │        │       │

│или дополнительные    │                        │        │        │       │

│пути на раздельных    │                        │        │        │       │

│пунктах железных дорог│                        │        │        │       │

│в условиях движения   │                        │        │        │       │

│поездов по соседнему  │                        │        │        │       │

│пути, при числе       │                        │        │        │       │

│поездов в сутки:      │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.83. от 14 до 36     │01-042 - 01-044, 01-047,│  1,01  │  1,01  │   -   │

│                      │01-049, 02-021, 02-027, │        │        │       │

│                      │02-029, 02-04 (2),      │        │        │       │

│                      │02-062                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.84. от 37 до 72     │01-042 - 01-044, 01-047,│  1,05  │  1,05  │   -   │

│                      │01-049, 02-021, 02-027, │        │        │       │

│                      │02-029, 02-04 (2),      │        │        │       │

│                      │02-062                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.85. от 73 до 112    │01-042 - 01-044, 01-047,│  1,07  │  1,07  │   -   │

│                      │01-049, 02-021, 02-027, │        │        │       │

│                      │02-029, 02-04 (2),      │        │        │       │

│                      │02-062                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.86. от 113 до 140   │01-042 - 01-044, 01-047,│  1,1   │  1,1   │   -   │

│                      │01-049, 02-021, 02-027, │        │        │       │

│                      │02-029, 02-04 (2),      │        │        │       │

│                      │02-062                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.87. более 140       │01-042 - 01-044, 01-047,│  1,14  │  1,14  │   -   │

│                      │01-049, 02-021, 02-027, │        │        │       │

│                      │02-029, 02-04 (2),      │        │        │       │

│                      │02-062                  │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Транспортирование     │                        │        │        │       │

│грунтов по железной   │                        │        │        │       │

│дороге широкой колеи  │                        │        │        │       │

│с использованием или  │                        │        │        │       │

│пересечением главных, │                        │        │        │       │

│а также станционных   │                        │        │        │       │

│путей при числе       │                        │        │        │       │

│поездов в сутки:      │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.88. от 14 до 36     │01-043                  │  1,15  │  1,15  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.89. от 37 до 72     │01-043                  │  1,35  │  1,35  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.90. от 73 до 112    │01-043                  │  1,5   │  1,5   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.91. от 113 до 140   │01-043                  │  1,7   │  1,7   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.92. более 140       │01-043                  │   2    │   2    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.93. Обратная засыпка│01-078                  │  0,85  │   -    │   -   │

│грунта в траншеи при  │                        │        │        │       │

│работе экскаваторов со│                        │        │        │       │

│сланей на заболоченных│                        │        │        │       │

│и обводненных участках│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.94. Разработка      │01-081                  │  1,05  │  1,1   │   -   │

│траншей на полках при │                        │        │        │       │

│продольном уклоне     │                        │        │        │       │

│более 15 град.        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.95. То же           │01-082                  │  1,05  │  1,2   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.96. Устройство полок│01-084                  │  1,05  │  1,15  │   -   │

│при продольном уклоне │                        │        │        │       │

│более 15 град.        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.97. То же           │01-085                  │  1,1   │  1,2   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.98. Разработка      │01-093                  │  1,2   │  1,2   │   -   │

│грунта экскаваторами  │                        │        │        │       │

│с погрузкой в         │                        │        │        │       │

│автосамосвалы         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.99. Устройство      │01-093                  │  1,1   │  1,1   │   -   │

│каналов одноковшовыми │                        │        │        │       │

│экскаваторами         │                        │        │        │       │

│глубиной более        │                        │        │        │       │

│учтенной в нормах     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.100. Устройство     │01-093                  │  1,15  │  1,15  │   -   │

│каналов одноковшовыми │                        │        │        │       │

│экскаваторами на      │                        │        │        │       │

│косогорах             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.101. Очистка каналов│01-093                  │  1,28  │  1,28  │   -   │

│от наносов в пределах │                        │        │        │       │

│первоначального       │                        │        │        │       │

│(проектного) профиля  │                        │        │        │       │

│одноковшовыми экска-  │                        │        │        │       │

│ваторами с отсыпкой   │                        │        │        │       │

│грунта в отвал        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.102. То же, с       │01-093                  │  1,1   │  1,1   │   -   │

│заросшими откосами    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.103. Уширение и     │01-093                  │  1,07  │  1,07  │   -   │

│углубление действующих│                        │        │        │       │

│каналов (реконст-     │                        │        │        │       │

│рукция), углубление   │                        │        │        │       │

│и расчистка русел     │                        │        │        │       │

│водоприемников одно-  │                        │        │        │       │

│ковшовыми экскава-    │                        │        │        │       │

│торами. Планировка    │                        │        │        │       │

│орошаемых площадей    │                        │        │        │       │

│кулисным способом при │                        │        │        │       │

│объеме "кулис" на 1 га│                        │        │        │       │

│планируемой площади,  │                        │        │        │       │

│м3:                   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.104. до 300 м3      │01-112                  │  1,06  │  1,06  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.105. То же,         │01-112                  │  1,1   │  1,1   │   -   │

│до 900 м3             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.106. То же, более   │01-112                  │  1,27  │  1,27  │   -   │

│900 м3                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.107. Планировка     │01-118 - 01-120         │  1,15  │  1,15  │   -   │

│рисовых чеков площадью│                        │        │        │       │

│свыше 10 га с         │                        │        │        │       │

│устройством валиков   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.108. Планировка     │01-118 - 01-120         │  1,25  │  1,25  │   -   │

│рисовых чеков площадью│                        │        │        │       │

│свыше 10 га           │                        │        │        │       │

│с устройством валиков │                        │        │        │       │

│в плавнях             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.109. Устройство     │01-129, 01-130          │  1,12  │   -    │   -   │

│закрытого дренажа     │                        │        │        │       │

│вручную из керамичес- │                        │        │        │       │

│ких труб в грунтах    │                        │        │        │       │

│с наличием погребенной│                        │        │        │       │

│древесины и корней    │                        │        │        │       │

│крупных деревьев      │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка грунта     │                        │        │        │       │

│гидромониторно-       │                        │        │        │       │

│насосно-землесосными  │                        │        │        │       │

│установками в грунтах │                        │        │        │       │

│групп:                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.110. 1-й, предвари- │01-144                  │  0,76  │  0,76  │   -   │

│тельно намытого или   │                        │        │        │       │

│разрыхленного         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.111. 1-й            │01-144                  │  0,85  │  0,85  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.112. 3-й            │01-144                  │  1,16  │  1,16  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.113. 4-й            │01-144                  │  1,45  │  1,45  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.114. 5-й            │01-144                  │  1,9   │  1,9   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.115. 6-й            │01-144                  │  2,25  │  2,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка грунта     │                        │        │        │       │

│плавучими землесосными│                        │        │        │       │

│снарядами в грунтах   │                        │        │        │       │

│групп:                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.116. 1-й, предвари- │01-145                  │  0,7   │  0,7   │   -   │

│тельно намытого или   │                        │        │        │       │

│разрыхленного         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.117. 1-й            │01-145                  │  0,78  │  0,78  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.118. 3-й            │01-145                  │  1,26  │  1,26  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.119. 4-й            │01-145                  │  1,59  │  1,59  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.120. 5-й            │01-145                  │  2,04  │  2,04  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.121. 6-й            │01-145                  │  2,48  │  2,48  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.122. 7-й            │01-145                  │  2,91  │  2,91  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.123. 8-й            │01-145                  │  3,35  │  3,35  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Дополнительная        │                        │        │        │       │

│транспортировка грунта│                        │        │        │       │

│землесосными станциями│                        │        │        │       │

│перекачки при работе  │                        │        │        │       │

│совместно с           │                        │        │        │       │

│землесосными снарядами│                        │        │        │       │

│в грунтах групп:      │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.124. 1-й, предвари- │01-146                  │  0,7   │  0,7   │   -   │

│тельно намытого или   │                        │        │        │       │

│разрыхленного         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.125. 1-й            │01-146                  │  0,78  │  0,78  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.126. 3-й            │01-146                  │  1,26  │  1,26  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.127. 4-й            │01-146                  │  1,59  │  1,59  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.128. 5-й            │01-146                  │  2,04  │  2,04  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.129. 6-й            │01-146                  │  2,48  │  2,48  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.130. 7-й            │01-146                  │  2,91  │  2,91  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.131. 8-й            │01-146                  │  3,35  │  3,35  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Дополнительная        │                        │        │        │       │

│транспортировка грунта│                        │        │        │       │

│землесосными станциями│                        │        │        │       │

│перекачки при работе  │                        │        │        │       │

│совместно с гидро-    │                        │        │        │       │

│мониторно-насосно-    │                        │        │        │       │

│землесосными установ- │                        │        │        │       │

│ками в грунтах групп: │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.132. 1-й, предвари- │01-147                  │  0,76  │  0,76  │   -   │

│тельно намытого или   │                        │        │        │       │

│разрыхленного         │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.133. 1-й            │01-147                  │  0,85  │  0,85  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.134. 3-й            │01-147                  │  1,16  │  1,16  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.135. 4-й            │01-147                  │  1,45  │  1,45  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.136. 5-й            │01-147                  │  1,9   │  1,9   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.137. 6-й            │01-147                  │  2,25  │  2,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Потери грунта, %:     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.138. 5              │01-144 - 01-147         │  1,05  │  1,05  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.139. 10             │01-144 - 01-147         │  1,11  │  1,11  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.140. 15             │01-144 - 01-147         │  1,18  │  1,18  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.141. 20             │01-144 - 01-147         │  1,25  │  1,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.142. 25             │01-144 - 01-147         │  1,33  │  1,33  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. Величина  │                        │        │        │       │

│коэффициентов при     │                        │        │        │       │

│других значениях      │                        │        │        │       │

│потерь грунта опреде- │                        │        │        │       │

│ляется по формуле:    │                        │        │        │       │

│К = 100/(100 - А), где│                        │        │        │       │

│А - суммарный процент │                        │        │        │       │

│потерь грунта, прини- │                        │        │        │       │

│маемый по данным      │                        │        │        │       │

│проекта.              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.143. Разработка     │01-144, 01-147          │  1,1   │  1,1   │   -   │

│грунта гидромониторно-│                        │        │        │       │

│насосно-землесосными  │                        │        │        │       │

│установками при высоте│                        │        │        │       │

│забоя от 3 до 5 м     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.144. То же, при     │01-144, 01-147          │  0,8   │  0,8   │   -   │

│высоте забоя более    │                        │        │        │       │

│15 м                  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.145. Разработка     │                        │        │        │       │

│грунта плавучими      │                        │        │        │       │

│землесосными снарядами│                        │        │        │       │

│при высоте подводного │                        │        │        │       │

│и надводного забоев   │                        │        │        │       │

│в зависимости от      │                        │        │        │       │

│производительности,   │                        │        │        │       │

│м3/ч, в пределах:     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│80         1,8 - 2,4 м│01-145, 01-146          │  1,25  │  1,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│140 - 200  2,4 - 3,2 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│400        3,6 - 4,8 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│600        4,8 - 6,4 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.146. То же,         │                        │        │        │       │

│в пределах:           │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│80         1,2 - 1,8 м│01-145, 01-146          │  1,67  │  1,67  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│140 - 200  1,6 - 2,4 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│400        2,4 - 3,6 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│600        3,2 - 4,8 м│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.147. Укладка грунта │01-144 - 01-147         │  1,05  │  1,05  │   -   │

│послойно грунтоопорным│                        │        │        │       │

│способом и методом    │                        │        │        │       │

│"набивки гребня"      │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.148. При работе     │01-144 - 01-147         │  1,1   │  1,1   │   -   │

│гидромониторных       │                        │        │        │       │

│установок, земснарядов│                        │        │        │       │

│и землесосных станций │                        │        │        │       │

│перекачки в комплексе │                        │        │        │       │

│с передвижными дизель-│                        │        │        │       │

│ными электростанциями │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.149. Разработка     │01-144 - 01-147         │  1,1   │  1,1   │   -   │

│грунта в профилиро-   │                        │        │        │       │

│ванных выемках        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка и          │                        │        │        │       │

│транспортирование     │                        │        │        │       │

│грунта при совместной │                        │        │        │       │

│работе с землесосными │                        │        │        │       │

│станциями перекачки:  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.150. При работе     │01-144 - 01-147         │  1,05  │  1,05  │   -   │

│одной ступени         │                        │        │        │       │

│перекачки             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.151. При работе двух│01-144 - 01-147         │  1,1   │  1,1   │   -   │

│ступеней перекачки    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.152. При работе трех│01-144 - 01-147         │  1,15  │  1,15  │   -   │

│ступеней перекачки    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. Целесо-   │                        │        │        │       │

│образность применения │                        │        │        │       │

│более двух ступеней   │                        │        │        │       │

│перекачки определяется│                        │        │        │       │

│проектом.             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.153. Намыв грунта в │01-144 - 01-147         │  0,9   │  0,9   │   -   │

│отвал без устройства  │                        │        │        │       │

│обвалования или в     │                        │        │        │       │

│водоем                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.154. Намыв грунта   │01-144, 01-147          │  0,95  │  0,95  │   -   │

│в подводную часть     │                        │        │        │       │

│сооружения            │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.155. То же          │01-145, 01-146          │  0,93  │  0,93  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.156. Намыв грунта   │01-144, 01-147          │  0,94  │  0,94  │   -   │

│в отвал с устройством │                        │        │        │       │

│обвалования, в        │                        │        │        │       │

│штабель, односторонний│                        │        │        │       │

│намыв, намыв свободным│                        │        │        │       │

│или пляжным откосом   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.157. То же          │01-145, 01-146          │  0,93  │  0,93  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.158. Намыв насыпей  │01-144 - 01-147         │  1,05  │  1,05  │   -   │

│земляного полотна     │                        │        │        │       │

│железнодорожного пути │                        │        │        │       │

│(автодороги) на общем │                        │        │        │       │

│земляном полотне с    │                        │        │        │       │

│существующим путем    │                        │        │        │       │

│(автодорогой) в одном │                        │        │        │       │

│уровне                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.159. То же, выше    │01-144 - 01-147         │  1,1   │  1,1   │   -   │

│существующего пути    │                        │        │        │       │

│(автодороги)          │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.160. Добыча способом│01-144 - 01-147         │  0,9   │  0,9   │   -   │

│гидромеханизации      │                        │        │        │       │

│нерудных материалов с │                        │        │        │       │

│укладкой их в штабель │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка грунтов    │                        │        │        │       │

│в выемках и карьерах, │                        │        │        │       │

│засоренных пнями,     │                        │        │        │       │

│корнями, топляками,   │                        │        │        │       │

│деревьями, болотной   │                        │        │        │       │

│и водяной раститель-  │                        │        │        │       │

│ностью, валунами,     │                        │        │        │       │

│камнями, вызывающими  │                        │        │        │       │

│простои машин         │                        │        │        │       │

│и установок гидромеха-│                        │        │        │       │

│низации продолжитель- │                        │        │        │       │

│ностью более 5%       │                        │        │        │       │

│рабочей смены, при    │                        │        │        │       │

│общей продолжитель-   │                        │        │        │       │

│ности остановок, %:   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.161. 5 - 10         │01-144 - 01-148         │  1,02  │  1,02  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.162. 10 - 15        │01-144 - 01-148         │  1,05  │  1,05  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.163. 15 - 20        │01-144 - 01-148         │  1,1   │  1,1   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.164. 20 - 25        │01-144 - 01-148         │  1,15  │  1,15  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.165. 25 - 30        │01-144 - 01-148         │  1,2   │  1,2   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. Продол-   │                        │        │        │       │

│жительность остановок │                        │        │        │       │

│машин и установок     │                        │        │        │       │

│гидромеханизации из-за│                        │        │        │       │

│засоренности грунтов  │                        │        │        │       │

│в карьерах и выемках  │                        │        │        │       │

│следует устанавливать │                        │        │        │       │

│проектом на основании │                        │        │        │       │

│материалов инженерно- │                        │        │        │       │

│геологических         │                        │        │        │       │

│изысканий и аналогов. │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.166. Разработка     │01-144 - 01-147         │  1,2   │  1,2   │   -   │

│грунтов в обводненных │                        │        │        │       │

│карьерах, засоренных  │                        │        │        │       │

│взрывоопасными        │                        │        │        │       │

│предметами            │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.167. При разработке │01-145, 01-146          │  0,95  │  0,95  │   -   │

│грунтов земснарядами, │                        │        │        │       │

│оборудованными        │                        │        │        │       │

│эжектирующими         │                        │        │        │       │

│устройствами, при     │                        │        │        │       │

│глубине забоя до 12 м │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.168. При разработке │01-145 - 01-148         │  1,1   │  1,1   │  1,1  │

│грунтов земснарядами  │                        │        │        │       │

│совместно с гидравли- │                        │        │        │       │

│ческой установкой     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Устройство каналов    │                        │        │        │       │

│при глубине           │                        │        │        │       │

│разрабатываемого слоя:│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.169. до 0,5         │01-148                  │   -    │  1,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.170. от 0,71 до 1 м │01-148                  │   -    │  0,9   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.171. более 1 м      │01-148                  │   -    │  0,7   │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Устройство каналов при│                        │        │        │       │

│высоте выброса грунта:│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.172. от 2,01 до 3 м │01-148                  │   -    │  1,1   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.173. от 3,01 до 5 м │01-148                  │   -    │  1,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.174. более 5 м      │01-148                  │   -    │  1,33  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Устройство каналов    │                        │        │        │       │

│при дальности транс-  │                        │        │        │       │

│портирования пульпы:  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.175. от 51 до 100 м │01-148                  │   -    │  1,33  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.176. от 101 до 150 м│01-148                  │   -    │  1,54  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.177. более 150 м    │01-148                  │   -    │   2    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.178. Устройство     │01-148                  │   -    │  1,1   │   -   │

│каналов при минималь- │                        │        │        │       │

│ной ширине прорезей   │                        │        │        │       │

│и котлованов по урезу │                        │        │        │       │

│воды менее 10 м       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.179. Разработка     │02-017 (1)              │  1,03  │  1,36  │   -   │

│торфа с погрузкой на  │                        │        │        │       │

│транспортные средства │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.180. Планировка     │02-027 (4 - 7)          │  0,6   │  0,6   │   -   │

│насыпных грунтов      │                        │        │        │       │

│вручную               │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.181. Мощение        │02-043 (1 - 6)          │  0,9   │   -    │   -   │

│горизонтальных        │                        │        │        │       │

│поверхностей          │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.182. Укрепление     │02-046 (1 - 6),         │  0,9   │   -    │   -   │

│горизонтальных        │02-047 (1 - 3)          │        │        │       │

│поверхностей бетонными│                        │        │        │       │

│плитами               │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разработка и обратная │                        │        │        │       │

│засыпка вручную сильно│                        │        │        │       │

│налипающего на        │                        │        │        │       │

│инструменты грунта:   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.183. 1 группы       │02-055 (1, 7),          │  1,1   │  1,1   │   -   │

│                      │02-056 (1, 7),          │        │        │       │

│                      │02-057 (1),             │        │        │       │

│                      │02-058 (1, 5),          │        │        │       │

│                      │02-061 (1), 02-063 (1), │        │        │       │

│                      │02-064 (1)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.184. 2 группы       │02-055 (2, 8),          │  1,15  │  1,15  │   -   │

│                      │02-056 (2, 8),          │        │        │       │

│                      │02-057 (2),             │        │        │       │

│                      │02-058 (2, 6),          │        │        │       │

│                      │02-061 (2), 02-063 (2), │        │        │       │

│                      │02-064 (2)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.185. 3 группы       │02-055 (3, 9),          │  1,2   │  1,2   │   -   │

│                      │02-056 (3, 9),          │        │        │       │

│                      │02-057 (3),             │        │        │       │

│                      │02-058 (3, 7),          │        │        │       │

│                      │02-061 (3), 02-063 (3), │        │        │       │

│                      │02-064 (3)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.186. 4 группы       │02-055 (4, 10),         │  1,25  │  1,25  │   -   │

│                      │02-056 (4, 10),         │        │        │       │

│                      │02-057 (4),             │        │        │       │

│                      │02-058 (4, 8),          │        │        │       │

│                      │02-061 (4), 02-063 (4), │        │        │       │

│                      │02-064 (4)              │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│Примечание. Коэффици- │                        │        │        │       │

│енты, приведенные     │                        │        │        │       │

│в графе 4 пп. 3.183 - │                        │        │        │       │

│3.186 применяются     │                        │        │        │       │

│только к расценкам    │                        │        │        │       │

│табл. 02-063 и 02-064 │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.187. Доработка      │02-055 - 02-058         │  1,2   │   -    │   -   │

│вручную, зачистка дна │                        │        │        │       │

│и стенок с выкидкой   │                        │        │        │       │

│грунта в котлованах   │                        │        │        │       │

│и траншеях, разрабо-  │                        │        │        │       │

│танных механизиро-    │                        │        │        │       │

│ванным способом       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.188. Разработка     │02-055 - 02-058         │  1,3   │   -    │   -   │

│грунта в местах,      │                        │        │        │       │

│находящихся на        │                        │        │        │       │

│расстоянии до 1 м от  │                        │        │        │       │

│незащищенных кабелей  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.189. То же, от      │02-055 - 02-058         │  1,15  │   -    │   -   │

│кабелей, проложенных  │                        │        │        │       │

│в трубопроводах или   │                        │        │        │       │

│коробах, а также от   │                        │        │        │       │

│водопроводных и       │                        │        │        │       │

│канализационных труб  │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.190. То же, в       │02-055 - 02-058         │  1,5   │   -    │   -   │

│местах, находящихся на│                        │        │        │       │

│расстоянии до 2 м от  │                        │        │        │       │

│наружного рельса при  │                        │        │        │       │

│пересечении трамвайных│                        │        │        │       │

│и железнодорожных     │                        │        │        │       │

│путей без прекращения │                        │        │        │       │

│движения по ним       │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.191. Разработка     │02-055 - 02-058, 02-063 │  1,2   │  1,2   │   -   │

│грунта на проезжей    │                        │        │        │       │

│части улиц и дорог    │                        │        │        │       │

│при наличии           │                        │        │        │       │

│систематического      │                        │        │        │       │

│движения транспорта   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.192. Разработка     │02-055 (1 - 4),         │  0,8   │   -    │   -   │

│траншей глубиной до   │02-056 (1 - 4)          │        │        │       │

│2 м с вертикальными   │                        │        │        │       │

│стенками без креплений│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.193. Разработка     │02-055 (1 - 4, 7 - 10)  │  1,1   │   -    │   -   │

│грунта в траншеях     │                        │        │        │       │

│шириной менее 1 м при │                        │        │        │       │

│наличии креплений     │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.194. Разработка     │02-065                  │  1,12  │  1,12  │   -   │

│скального грунта      │                        │        │        │       │

│отбойными молотками   │                        │        │        │       │

│при ширине траншей до │                        │        │        │       │

│1 м и глубине до 2 м, │                        │        │        │       │

│разработка скального  │                        │        │        │       │

│грунта отбойными      │                        │        │        │       │

│молотками при ширине  │                        │        │        │       │

│траншей более 1 м     │                        │        │        │       │

│и глубине до 3 м      │                        │        │        │       │

│в грунтах:            │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.195. 4р группы      │02-065 (1)              │  1,4   │  1,4   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.196. 5р, 5 группы   │02-065 (2, 3)           │  1,3   │  1,3   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.197. 6, 7 группы    │02-065 (4, 5)           │  1,2   │  1,2   │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.198. Планировка     │02-082                  │  0,8   │  0,8   │   -   │

│площадей с            │                        │        │        │       │

│разрыхлением насыпных │                        │        │        │       │

│смерзшихся грунтов    │                        │        │        │       │

│отбойными молотками   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.199. Разрыхление    │02-089                  │   -    │  1,2   │   -   │

│мерзлого грунта клин- │                        │        │        │       │

│молотком на площадях  │                        │        │        │       │

│шириной 3 м и менее   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.200. Нарезка        │02-090 (1, 4)           │   -    │  1,1   │   -   │

│буровыми установками  │                        │        │        │       │

│прорезей в мерзлых    │                        │        │        │       │

│грунтах, замерзших в  │                        │        │        │       │

│состоянии повышенной  │                        │        │        │       │

│влажности             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.201. То же          │02-090 (2, 3, 5, 6)     │   -    │  1,25  │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.202. Нарезка        │02-090 (1 - 3)          │   -    │  0,64  │   -   │

│буровыми установками  │                        │        │        │       │

│в мерзлом грунте      │                        │        │        │       │

│прорезей длиной более │                        │        │        │       │

│5 м и глубиной до 1 м │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.203. То же, глубиной│02-090 (1 - 3)          │   -    │  0,52  │   -   │

│до 1,5 м              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.204. Нарезка в      │02-090 (1 - 3)          │   -    │  1,31  │   -   │

│мерзлом грунте про-   │                        │        │        │       │

│резей длиной до 5 м   │                        │        │        │       │

│и глубиной до 0,5 м   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.205. То же, глубиной│02-090 (1 - 3)          │   -    │  0,95  │   -   │

│до 1 м                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.206. То же, глубиной│02-090 (1 - 3)          │   -    │  0,78  │   -   │

│до 1,5 м              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.207. Нарезка в      │02-090 (4 - 6)          │   -    │  1,14  │   -   │

│мерзлом грунте        │                        │        │        │       │

│прорезей длиной более │                        │        │        │       │

│2 м и глубиной до 1 м │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.208. То же, глубиной│02-090 (4 - 6)          │   -    │  1,2   │   -   │

│до 1,5 м              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.209. Нарезка в      │02-090 (4 - 6)          │   -    │  1,47  │   -   │

│мерзлом грунте        │                        │        │        │       │

│прорезей длиной до 2 м│                        │        │        │       │

│и глубиной до 0,5 м   │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.210. То же, глубиной│02-090 (4 - 6)          │   -    │  1,78  │   -   │

│до 1 м                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.211. То же, глубиной│02-090 (4 - 6)          │   -    │  1,84  │   -   │

│до 1,5 м              │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.212. Трелевка       │02-100                  │  0,8   │  0,8   │   -   │

│хлыстов по            │                        │        │        │       │

│раскорчеванной просеке│                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.213. Разделка       │02-101                  │  0,8   │  0,7   │   -   │

│древесины без         │                        │        │        │       │

│заготовки дров        │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.214. Погрузка       │                        │        │        │       │

│вручную неуплотненного│                        │        │        │       │

│грунта в транспортные │                        │        │        │       │

│средства:             │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│а) в забое            │02-060 (1), 02-093 (1)  │  1,66  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (2), 02-093 (2)  │  2,21  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (3), 02-093 (3)  │  2,53  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (4), 02-093 (4)  │  3,1   │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (5)              │  1,7   │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (6)              │  1,68  │   -    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация  подпунктов  дана  в  соответствии  с  официальным  текстом

документа.

│а) в бортовые         │02-060 (1, 5),          │  0,91  │   -    │   -   │

│автомобили            │02-093 (1)              │        │        │       │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (2), 02-093 (2)  │  0,93  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (3), 02-093 (3)  │  0,94  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (4), 02-093 (4)  │  0,95  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-60 (6)               │  0,92  │   -    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.215. Выгрузка       │                        │        │        │       │

│вручную неуплотненного├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│грунта из автомобилей │02-060 (1, 4),          │  0,62  │   -    │   -   │

│бортовых              │02-093 (1, 4)           │        │        │       │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-060 (2, 3),          │  0,64  │   -    │   -   │

│                      │02-093 (2, 3)           │        │        │       │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-60 (5)               │  0,57  │   -    │   -   │

│                      ├────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│                      │02-60 (6)               │  0,60  │   -    │   -   │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.216. При разработке │01-01-145-3 -           │  1,09  │  1,09  │  1,09 │

│грунтов электрическими│            01-01-145-9,│        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│3500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.217. При разработке │01-01-145-1,            │  1,14  │  1,14  │  1,14 │

│грунтов дизельными    │01-01-145-2,            │        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│3500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.218. При разработке │01-01-145-3 -           │  1,22  │  1,22  │  1,22 │

│грунтов электрическими│            01-01-145-9,│        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│2500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.219. При разработке │01-01-145-1,            │  1,34  │  1,34  │  1,34 │

│грунтов дизельными    │01-01-145-2,            │        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│2500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году                │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.220. При разработке │01-01-145-3 -           │  1,36  │  1,36  │  1,36 │

│грунтов электрическими│            01-01-145-9,│        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│2000 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году в районах      │                        │        │        │       │

│Крайнего Севера и     │                        │        │        │       │

│приравненных к ним    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.221. При разработке │01-01-145-1,            │  1,55  │  1,55  │  1,55 │

│грунтов дизельными    │01-01-145-2,            │        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│2000 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году в районах      │                        │        │        │       │

│Крайнего Севера и     │                        │        │        │       │

│приравненных к ним    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.222. При разработке │01-01-145-3 -           │  1,6   │  1,6   │  1,6  │

│грунтов электрическими│            01-01-145-9,│        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│1500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году в районах      │                        │        │        │       │

│Крайнего Севера и     │                        │        │        │       │

│приравненных к ним    │                        │        │        │       │

├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤

│3.223. При разработке │01-01-145-1,            │  1,9   │  1,9   │  1,9  │

│грунтов дизельными    │01-01-145-2,            │        │        │       │

│земснарядами менее    │01-01-146, 01-01-147,   │        │        │       │

│1500 календарных часов│01-01-148               │        │        │       │

│в году в районах      │                        │        │        │       │

│Крайнего Севера и     │                        │        │        │       │

│приравненных к ним    │                        │        │        │       │

└──────────────────────┴────────────────────────┴────────┴────────┴───────┘

┌────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │     Наименование     │ Прямые  │         В том числе, руб.         │Затраты │

│  расценок  │   и характеристика   │затраты, ├────────┬──────────────────┬───────┤ труда  │

│            │  строительных работ  │  руб.   │ оплата │   эксплуатация   │мате-  │рабочих,│

│            │    и конструкций     │         │ труда  │      машин       │риалы  │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────────┤         │рабочих ├─────────┬────────┼───────┤        │

│    Коды    │    Наименование и    │         │        │  всего  │в т.ч.  │расход │        │

│ неучтенных │    характеристика    │         │        │         │оплата  │неуч-  │        │

│ материалов │не учтенных расценками│         │        │         │труда   │тенных │        │

│            │ материалов, единица  │         │        │         │маши-   │мате-  │        │

│            │      измерения       │         │        │         │нистов  │риалов │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│     1      │          2           │    3    │   4    │    5    │   6    │   7   │   8    │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│                                  изменения к расценкам                                   │

│                                                                                          │

│                      Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ                       │

│                  (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ,                   │

│                             МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)                              │

│                                                                                          │

│Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы                  │

│в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом                            │

│вместимостью 0,65 м3; 0,5 м3                                                              │

│                                                                                          │

│                                        напечатано:                                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы                        │

│             в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами                        │

│             с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:                                │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-01-020-10│ 4                    │     6720│       -│     6720│   907,2│      -│       -│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│                                      следует читать:                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы                        │

│             в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами                        │

│             с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:                                │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-01-020-10│ 4                    │  6726,00│    0,00│  6726,00│  908,01│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│                      Таблицу 01-01-021 читать в следующей редакции                       │

│                                                                                          │

│Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000                         │

│до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                     │

│вместимостью 1,0; 0,65; 0,5 м3                                                            │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом                         │

│             вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:                                         │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-01-021-01│ 1                    │  3058,09│    0,00│  3058,09│  605,34│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-02│ 2                    │  3540,94│    0,00│  3540,94│  700,92│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-03│ 3                    │  4506,66│    0,00│  4506,66│  892,08│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-04│ 4                    │  5955,22│    0,00│  5955,22│ 1178,82│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-05│ 5                    │  7242,84│    0,00│  7242,84│ 1433,70│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-06│ 6                    │  8852,36│    0,00│  8852,36│ 1752,30│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом                         │

│             вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-01-021-07│ 1                    │  3559,82│    0,00│  3559,82│  382,32│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-08│ 2                    │  4301,45│    0,00│  4301,45│  461,97│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-09│ 3                    │  5191,41│    0,00│  5191,41│  557,55│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-10│ 4                    │  6600,51│    0,00│  6600,51│  708,89│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-11│ 5                    │  9715,35│    0,00│  9715,35│ 1043,42│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-12│ 6                    │ 10086,17│    0,00│ 10086,17│ 1083,24│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом                         │

│             вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:                                         │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-01-021-13│ 1                    │  3363,00│    0,00│  3363,00│  454,01│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-14│ 2                    │  4071,00│    0,00│  4071,00│  549,59│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-15│ 3                    │  5192,00│    0,00│  5192,00│  700,92│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-16│ 4                    │  6726,00│    0,00│  6726,00│  908,01│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-17│ 5                    │  8850,00│    0,00│  8850,00│ 1194,75│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-01-021-18│ 6                    │ 10493,00│    0,00│ 10493,00│ 1416,56│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│                                  изменения к расценкам                                   │

│                                                                                          │

│                 Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ,                  │

│                           СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                        напечатано:                                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 01-02-100. Трелевка древесины                                                     │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 100 хвостов                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                      следует читать:                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 01-02-100. Трелевка древесины                                                     │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 100 хлыстов                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                  дополнения к расценкам                                  │

│                                                                                          │

│                     Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА                     │

│              ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ)              │

│                                                                                          │

│                Подраздел 3.1. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА                 │

│                                  ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ                                   │

│                                                                                          │

│Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал                     │

│экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью                      │

│2,5; 1,6; 1,25 м3                                                                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м3,                │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-001-01│ 1м                   │  8350,71│   43,98│  8306,73│ 1204,34│      -│    4,97│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-02│ 2м                   │ 13087,04│   53,99│ 13033,05│ 1711,94│      -│     6,1│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-03│ 3м                   │ 16813,50│   66,02│ 16747,48│ 2110,86│      -│    7,46│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 - 1,6) м3,             │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-001-04│ 1м                   │  9307,04│   32,14│  9274,90│ 1332,03│      -│    4,12│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-05│ 2м                   │ 14039,67│   38,45│ 14001,22│ 1839,27│      -│    4,93│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-06│ 3м                   │ 17761,76│   46,10│ 17715,66│ 2237,80│      -│    5,91│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 - 1,5) м3,             │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-001-07│ 1м                   │  9709,03│   31,90│  9677,13│ 1413,54│      -│    4,09│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-08│ 2м                   │ 14442,45│   39,00│ 14403,45│ 1921,32│      -│       5│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-001-09│ 3м                   │ 18164,45│   46,57│ 18117,88│ 2320,85│      -│    5,97│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал                     │

│экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью                      │

│1; 0,65; 0,5 м3                                                                           │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3,                            │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-002-01│ 1м                   │ 11610,43│   43,99│ 11566,44│ 1768,37│      -│    5,64│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-02│ 2м                   │ 16346,50│   53,74│ 16292,76│ 2275,97│      -│    6,89│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-03│ 3м                   │ 20074,05│   66,85│ 20007,20│ 2674,89│      -│    8,57│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,                         │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-002-04│ 1м                   │ 13874,14│   64,74│ 13809,40│ 1483,11│      -│     8,3│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-05│ 2м                   │ 18617,46│   81,74│ 18535,72│ 1990,71│      -│   10,48│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-06│ 3м                   │ 22353,28│  103,12│ 22250,16│ 2389,64│      -│   13,22│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,                          │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-002-07│ 1м                   │ 13592,65│   83,85│ 13508,80│ 1664,82│      -│   10,75│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-08│ 2м                   │ 18340,97│  105,85│ 18235,12│ 2172,42│      -│   13,57│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-002-09│ 3м                   │ 22083,95│  134,39│ 21949,56│ 2571,35│      -│   17,23│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал                     │

│экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью                      │

│0,4; 0,25 м3                                                                              │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м3,             │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-003-01│ 1м                   │  8772,81│   51,64│  8721,17│ 1006,83│      -│    6,62│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-003-02│ 2м                   │ 14377,24│   66,61│ 14310,63│ 1627,56│      -│    8,54│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-003-03│ 3м                   │ 19402,68│   89,08│ 19313,60│ 2195,37│      -│   11,42│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"                │

│             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,                         │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-003-04│ 1м                   │  9030,93│   77,77│  8953,16│ 1147,82│      -│    9,97│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-003-05│ 2м                   │ 14696,22│  100,31│ 14595,91│ 1806,73│      -│   12,86│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-003-06│ 3м                   │ 20018,03│  138,06│ 19879,97│ 2467,27│      -│    17,7│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными                 │

│роторными экскаваторами                                                                   │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине                        │

│             траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:                             │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-004-01│ 1м                   │  7239,07│    0,00│  7239,07│  784,76│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-02│ 2м                   │ 12400,52│    0,00│ 12400,52│ 1341,23│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-03│ 3м                   │ 16896,25│    0,00│ 16896,25│ 1827,90│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине                        │

│             траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:                             │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-004-04│ 1м                   │  9512,55│    0,00│  9512,55│  834,04│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-05│ 2м                   │ 14905,07│    0,00│ 14905,07│ 1380,34│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-06│ 3м                   │ 20257,45│    0,00│ 20257,45│ 1873,33│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине                        │

│             траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:                             │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-004-07│ 1м                   │  8800,03│    0,00│  8800,03│  726,14│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-08│ 2м                   │ 14471,70│    0,00│ 14471,70│ 1267,56│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-004-09│ 3м                   │ 19860,03│    0,00│ 19860,03│ 1726,20│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой                 │

│на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими                        │

│карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве                                │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом               │

│             вместимостью (6,3 - 10) м3, группа грунтов:                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-010-01│ 1м                   │ 13544,55│   22,47│ 13520,02│  932,76│   2,06│    2,39│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-02│ 2м                   │ 18322,21│   28,76│ 18290,36│ 1449,63│   3,09│    3,06│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-03│ 3м                   │ 22136,70│   40,80│ 22092,81│ 1867,87│   3,09│    4,34│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом               │

│             вместимостью 5 (5 - 5,2) м3, группа грунтов:                                 │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-010-04│ 1м                   │ 12094,55│   29,48│ 12063,01│  996,17│   2,06│    3,25│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-05│ 2м                   │ 16865,17│   37,55│ 16824,53│ 1511,26│   3,09│    4,14│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-06│ 3м                   │ 20629,22│   46,53│ 20579,60│ 1917,90│   3,09│    5,13│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом               │

│             вместимостью 4,6 м3, группа грунтов:                                         │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-010-07│ 1м                   │ 11827,93│   32,20│ 11793,67│ 1025,54│   2,06│    3,55│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-08│ 2м                   │ 16604,80│   41,09│ 16560,62│ 1541,88│   3,09│    4,53│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-010-09│ 3м                   │ 20368,16│   50,07│ 20315,00│ 1950,00│   3,09│    5,52│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов                             │

│с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                                │

│вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3                                                            │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом               │

│             вместимостью 2,5 (1,5 - 3,0) м3, группа грунтов:                             │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-011-01│ 1м                   │ 12357,48│   49,91│ 12305,51│ 1345,10│   2,06│    5,64│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-02│ 2м                   │ 17143,09│   61,77│ 17078,23│ 1861,30│   3,09│    6,98│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-03│ 3м                   │ 20928,95│   76,38│ 20849,48│ 2270,41│   3,09│    8,63│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 - 1,6) м3,                     │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-011-04│ 1м                   │ 11786,75│   37,91│ 11746,78│ 1445,00│   2,06│    4,86│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-05│ 2м                   │ 16584,83│   47,03│ 16534,71│ 1962,70│   3,09│    6,03│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-06│ 3м                   │ 20366,41│   55,77│ 20307,55│ 2372,08│   3,09│    7,15│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25 - 1,5) м3,                    │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-011-07│ 1м                   │ 10841,58│   38,61│ 10799,88│ 1635,41│   3,09│    4,95│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-08│ 2м                   │ 15646,27│   48,75│ 15593,40│ 2154,35│   4,12│    6,25│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-011-09│ 3м                   │ 19439,81│   58,81│ 19375,85│ 2566,71│   5,15│    7,54│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой                 │

│на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3,                          │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-012-01│ 1м                   │ 12712,15│   49,92│ 12659,14│ 1978,76│   3,09│     6,4│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-02│ 2м                   │ 17539,99│   62,40│ 17473,47│ 2502,37│   4,12│       8│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-03│ 3м                   │ 21378,91│   77,84│ 21295,92│ 2920,45│   5,15│    9,98│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3,                       │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-012-04│ 1м                   │ 15048,98│   72,38│ 14973,51│ 1645,51│   3,09│    9,28│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-05│ 2м                   │ 19909,76│   89,00│ 19816,64│ 2173,17│   4,12│   11,41│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-06│ 3м                   │ 23846,54│  116,69│ 23724,70│ 2607,97│   5,15│   14,96│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3,                     │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-012-07│ 1м                   │ 15288,52│   95,94│ 15189,49│ 1921,66│   3,09│    12,3│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-08│ 2м                   │ 20187,17│  117,62│ 20065,43│ 2456,48│   4,12│   15,08│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-012-09│ 3м                   │ 24261,65│  247,81│ 24008,69│ 2897,77│   5,15│   31,77│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой                 │

│на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3                  │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3,                    │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-013-01│ 1м                   │ 10325,93│  128,47│ 10194,37│ 1261,71│   3,09│   16,47│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-013-02│ 2м                   │ 16253,75│  161,93│ 16087,70│ 1938,47│   4,12│   20,76│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-013-03│ 3м                   │ 21970,05│  218,09│ 21746,81│ 2619,27│   5,15│   27,96│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы             │

│             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:                 │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-013-04│ 1м                   │ 19505,26│  191,80│ 19310,37│ 2400,61│   3,09│   24,59│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-013-05│ 2м                   │ 25598,01│  244,30│ 25349,59│ 3138,76│   4,12│   31,32│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-013-06│ 3м                   │ 31829,23│  340,24│ 31483,84│ 3959,97│   5,15│   43,62│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог                        │

│на каждые 0,5 км длины                                                                    │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины,                │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-014-01│ 1м                   │   132,07│    0,00│   121,77│   13,37│  10,30│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-014-02│ 2м                   │   143,97│    0,00│   131,61│   14,45│  12,36│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-014-03│ 3м                   │   153,41│    0,00│   138,99│   15,26│  14,42│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-015. Работа на отвале                                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Работа на отвале, группа грунтов:                                            │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-015-01│ 1м                   │   293,98│   23,32│   268,60│   46,94│   2,06│    2,99│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-015-02│ 2м                   │   359,11│   28,47│   326,52│   57,17│   4,12│    3,65│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-015-03│ 3м                   │   385,67│   30,26│   349,23│   61,06│   6,18│    3,88│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами                  │

│прицепными                                                                                │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами              │

│             прицепными с ковшом емкостью:                                                │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-021-01│ 3 м3,                │  8462,67│   62,24│  8400,43│ 1112,13│      -│    7,98│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-02│ 3 м3,                │ 13383,99│   64,19│ 13319,80│ 1655,24│      -│    8,23│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-03│ 3 м3,                │ 17162,11│   66,22│ 17095,89│ 2065,50│      -│    8,49│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-04│ 4,5 м3,              │  8937,59│   50,08│  8887,51│ 1066,85│      -│    6,42│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-05│ 4,5 м3,              │ 13931,01│   54,60│ 13876,41│ 1609,84│      -│       7│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-06│ 4,5 м3,              │ 17936,98│   59,51│ 17877,47│ 2048,70│      -│    7,63│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-07│ 7 м3,                │  8024,04│   34,32│  7989,72│  928,34│      -│     4,4│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-08│ 7 м3,                │ 13022,73│   38,84│ 12983,89│ 1471,79│      -│    4,98│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-09│ 7 м3,                │ 17045,37│   43,99│ 17001,38│ 1911,34│      -│    5,64│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-10│ 8 м3,                │  7512,22│   28,24│  7483,98│  875,46│      -│    3,62│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-11│ 8 м3,                │ 12469,10│   32,60│ 12436,50│ 1416,56│      -│    4,18│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-12│ 8 м3,                │ 16379,09│   37,67│ 16341,42│ 1843,02│      -│    4,83│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-13│ 10 м3,               │  7530,69│   21,76│  7508,93│  808,03│      -│    2,79│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-14│ 10 м3,               │ 12515,34│   25,27│ 12490,07│ 1342,18│      -│    3,24│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-15│ 10 м3,               │ 16524,74│   26,21│ 16498,53│ 1771,28│      -│    3,36│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-16│ 15 м3,               │  8386,87│   17,86│  8369,01│  789,17│      -│    2,29│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-17│ 15 м3,               │ 13558,41│   21,22│ 13537,19│ 1323,02│      -│    2,72│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-18│ 15 м3,               │ 17796,20│   25,19│ 17771,01│ 1752,82│      -│    3,23│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м                            │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-021-19│ 01-03-021-01         │   134,59│    3,20│   131,39│   24,17│      -│    0,41│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-20│ 01-03-021-02         │   144,36│    3,43│   140,93│   25,92│      -│    0,44│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-21│ 01-03-021-03         │   154,87│    3,67│   151,20│   27,81│      -│    0,47│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-22│ 01-03-021-04         │   164,88│    2,73│   162,15│   22,32│      -│    0,35│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-23│ 01-03-021-05         │   178,78│    3,04│   175,74│   24,19│      -│    0,39│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-24│ 01-03-021-06         │   193,74│    3,35│   190,39│   26,21│      -│    0,43│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-25│ 01-03-021-07         │   123,68│    2,03│   121,65│   16,42│      -│    0,26│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-26│ 01-03-021-08         │   138,93│    2,34│   136,59│   18,43│      -│     0,3│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-27│ 01-03-021-09         │   156,39│    2,73│   153,66│   20,74│      -│    0,35│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-28│ 01-03-021-10         │    90,02│    1,72│    88,30│   12,82│      -│    0,22│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-29│ 01-03-021-11         │   104,14│    1,95│   102,19│   14,83│      -│    0,25│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-30│ 01-03-021-12         │   120,24│    2,18│   118,06│   17,14│      -│    0,28│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-31│ 01-03-021-13         │    87,98│    1,17│    86,81│    8,93│      -│    0,15│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-32│ 01-03-021-14         │   103,61│    1,40│   102,21│   10,51│      -│    0,18│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-33│ 01-03-021-15         │   122,13│    1,72│   120,41│   12,38│      -│    0,22│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-34│ 01-03-021-16         │   127,48│    0,86│   126,62│    7,56│      -│    0,11│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-35│ 01-03-021-17         │   161,38│    1,17│   160,21│    9,56│      -│    0,15│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-021-36│ 01-03-021-18         │   203,11│    1,56│   201,55│   12,03│      -│     0,2│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами                  │

│самоходными                                                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами              │

│             прицепными с ковшом емкостью:                                                │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-022-01│ 8 м3,                │ 11736,58│   59,05│ 11677,53│ 1357,02│      -│    7,57│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-02│ 8 м3,                │ 17088,80│   65,83│ 17022,97│ 1942,70│      -│    8,44│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-03│ 8 м3,                │ 21788,98│   73,40│ 21715,58│ 2467,19│      -│    9,41│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-04│ 15 м3,               │ 10427,27│   26,36│ 10400,91│  939,25│      -│    3,38│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-05│ 15 м3,               │ 15873,08│   30,73│ 15842,35│ 1493,94│      -│    3,94│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-06│ 15 м3,               │ 20416,01│   35,80│ 20380,21│ 1947,55│      -│    4,59│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам                │

│             с переходными покрытиями добавлять к расценке:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-022-07│ 01-03-022-01         │   437,00│    6,40│   430,60│   58,86│      -│    0,82│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-08│ 01-03-022-02         │   451,75│    6,71│   445,04│   60,83│      -│    0,86│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-09│ 01-03-022-03         │   488,14│    7,02│   481,12│   65,76│      -│     0,9│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-10│ 01-03-022-04         │   352,33│    2,65│   349,68│   23,18│      -│    0,34│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-11│ 01-03-022-05         │   382,25│    2,81│   379,44│   25,15│      -│    0,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-12│ 01-03-022-06         │   414,64│    2,96│   411,68│   27,29│      -│    0,38│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам                │

│             с покрытиями низшего типа добавлять к расценке:                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-022-13│ 01-03-022-01         │   576,14│    8,42│   567,72│   77,60│      -│    1,08│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-14│ 01-03-022-02         │   607,96│    8,97│   598,99│   81,87│      -│    1,15│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-15│ 01-03-022-03         │   640,99│    9,52│   631,47│   86,31│      -│    1,22│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-16│ 01-03-022-04         │   442,24│    3,28│   438,96│   29,10│      -│    0,42│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-17│ 01-03-022-05         │   469,83│    3,59│   466,24│   30,91│      -│    0,46│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-022-18│ 01-03-022-06         │   499,90│    3,90│   496,00│   32,88│      -│     0,5│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│                4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ                │

│                                                                                          │

│Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами                │

│мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)                                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами             │

│             мощностью:                                                                   │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-028-01│ 59 (80) кВт (л.с.),  │  6420,04│    0,00│  6420,04│  764,24│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-02│ 59 (80) кВт (л.с.),  │ 11258,71│    0,00│ 11258,71│ 1296,54│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-03│ 59 (80) кВт (л.с.),  │ 15114,95│    0,00│ 15114,95│ 1726,65│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-04│ 79 (108) кВт (л.с.), │  6239,86│    0,00│  6239,86│  705,54│      -│        │

│            │группа грунтов 1 м    │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-05│ 79 (108) кВт (л.с.), │ 11081,40│    0,00│ 11081,40│ 1233,24│      -│        │

│            │группа грунтов 2 м    │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-06│ 79 (108) кВт (л.с.), │ 14879,04│    0,00│ 14879,04│ 1647,13│      -│        │

│            │группа грунтов 3 м    │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять                  │

│             к расценке:                                                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-028-07│ 01-03-028-01         │   615,13│    0,00│   615,13│  135,27│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-08│ 01-03-028-02         │   664,24│    0,00│   664,24│  146,07│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-09│ 01-03-028-03         │   695,55│    0,00│   695,55│  152,96│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-10│ 01-03-028-04         │   419,25│    0,00│   419,25│   75,46│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-11│ 01-03-028-05         │   474,46│    0,00│   474,46│   85,39│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-028-12│ 01-03-028-06         │   492,86│    0,00│   492,86│   88,70│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами                │

│мощностью 96(130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)                                        │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами             │

│             мощностью:                                                                   │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-029-01│ 96 (130) кВт (л.с.), │  6667,76│    0,00│  6667,76│  757,72│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-02│ 96 (130) кВт (л.с.), │ 11518,43│    0,00│ 11518,43│ 1283,70│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-03│ 96 (130) кВт (л.с.), │ 15336,50│    0,00│ 15336,50│ 1699,29│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-04│ 121 (165) кВт (л.с.),│  6227,04│    0,00│  6227,04│  670,14│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-05│ 121 (165) кВт (л.с.),│ 11034,15│    0,00│ 11034,15│ 1186,65│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-06│ 121 (165) кВт (л.с.),│ 14829,37│    0,00│ 14829,37│ 1594,49│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м                            │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-029-07│ 01-03-029-01         │   766,87│    0,00│   766,87│  117,22│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-08│ 01-03-029-02         │   870,50│    0,00│   870,50│  133,06│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-09│ 01-03-029-03         │   901,59│    0,00│   901,59│  137,81│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-10│ 01-03-029-04         │   403,92│    0,00│   403,92│   44,55│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-11│ 01-03-029-05         │   444,31│    0,00│   444,31│   49,01│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-029-12│ 01-03-029-06         │   471,24│    0,00│   471,24│   51,98│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов                             │

│бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м                          │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-030-01│ 132 (180) кВт (л.с.),│  6189,71│    0,00│  6189,71│  664,98│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-02│ 132 (180) кВт (л.с.),│ 10996,14│    0,00│ 10996,14│ 1181,23│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-03│ 132 (180) кВт (л.с.),│ 14754,63│    0,00│ 14754,63│ 1584,63│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-04│ 243 (330) кВт (л.с.),│  6389,58│    0,00│  6389,58│  657,97│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-05│ 243 (330) кВт (л.с.),│ 11181,97│    0,00│ 11181,97│ 1169,55│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-06│ 243 (330) кВт (л.с.),│ 14991,83│    0,00│ 14991,83│ 1574,37│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м                            │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-030-07│ 01-03-030-01         │   389,85│    0,00│   389,85│   42,05│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-08│ 01-03-030-02         │   417,89│    0,00│   417,89│   45,07│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-09│ 01-03-030-03         │   440,58│    0,00│   440,58│   47,52│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-10│ 01-03-030-04         │   565,26│    0,00│   565,26│   35,62│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-11│ 01-03-030-05         │   592,17│    0,00│   592,17│   37,32│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-030-12│ 01-03-030-06         │   619,09│    0,00│   619,09│   39,01│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-031. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами                              │

│мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)                                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м                    │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-031-01│ 59 (80) кВт (л.с.),  │   466,56│    0,00│   466,56│  102,60│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-02│ 59 (80) кВт (л.с.),  │   544,53│    0,00│   544,53│  119,75│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-03│ 59 (80) кВт (л.с.),  │   636,00│    0,00│   636,00│  139,86│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-04│ 79 (108) кВт (л.с.), │   280,04│    0,00│   280,04│   50,40│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-05│ 79 (108) кВт (л.с.), │   334,44│    0,00│   334,44│   60,19│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-06│ 79 (108) кВт (л.с.), │   380,85│    0,00│   380,85│   68,54│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 5 м                             │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-031-07│ 01-03-031-01         │   261,52│    0,00│   261,52│   57,51│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-08│ 01-03-031-02         │   268,89│    0,00│   268,89│   59,13│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-09│ 01-03-031-03         │   275,64│    0,00│   275,64│   60,62│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-10│ 01-03-031-04         │   138,42│    0,00│   138,42│   24,91│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-11│ 01-03-031-05         │   148,02│    0,00│   148,02│   26,64│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-031-12│ 01-03-031-06         │   156,82│    0,00│   156,82│   28,22│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-032. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами                              │

│мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м                    │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-032-01│ 96 (130) кВт (л.с.), │   556,78│    0,00│   556,78│   85,10│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-02│ 96 (130) кВт (л.с.), │   632,15│    0,00│   632,15│   96,62│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-03│ 96 (130) кВт (л.с.), │   695,27│    0,00│   695,27│  106,27│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-04│ 121 (165) кВт (л.с.),│   287,64│    0,00│   287,64│   31,73│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-05│ 121 (165) кВт (л.с.),│   336,60│    0,00│   336,60│   37,13│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-06│ 121 (165) кВт (л.с.),│   386,78│    0,00│   386,78│   42,66│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 5 м                             │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-032-07│ 01-03-032-01         │   268,50│    0,00│   268,50│   41,04│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-08│ 01-03-032-02         │   304,30│    0,00│   304,30│   46,51│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-09│ 01-03-032-03         │   316,55│    0,00│   316,55│   48,38│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-10│ 01-03-032-04         │   140,76│    0,00│   140,76│   15,53│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-11│ 01-03-032-05         │   156,67│    0,00│   156,67│   17,28│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-032-12│ 01-03-032-06         │   165,24│    0,00│   165,24│   18,23│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами                              │

│мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)                                      │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м                    │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-033-01│ 132 (180) кВт (л.с.),│   264,35│    0,00│   264,35│   28,51│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-02│ 132 (180) кВт (л.с.),│   313,75│    0,00│   313,75│   33,84│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-03│ 132 (180) кВт (л.с.),│   340,45│    0,00│   340,45│   36,72│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-04│ 243 (330) кВт (л.с.),│   384,18│    0,00│   384,18│   24,21│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-05│ 243 (330) кВт (л.с.),│   428,23│    0,00│   428,23│   26,99│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-06│ 243 (330) кВт (л.с.),│   484,51│    0,00│   484,51│   30,53│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 5 м                             │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-033-07│ 01-03-033-01         │   136,18│    0,00│   136,18│   14,69│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-08│ 01-03-033-02         │   146,86│    0,00│   146,86│   15,84│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-09│ 01-03-033-03         │   153,54│    0,00│   153,54│   16,56│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-10│ 01-03-033-04         │   198,21│    0,00│   198,21│   12,49│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-11│ 01-03-033-05         │   208,00│    0,00│   208,00│   13,11│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-033-12│ 01-03-033-06         │   217,78│    0,00│   217,78│   13,72│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-034. Планировка площадей бульдозерами                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности                               │

│             за 1 проход бульдозера                                                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Планировка площадей бульдозерами мощностью:                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-034-01│ 59 (80) кВт (л.с.)   │    23,33│    0,00│    23,33│    5,13│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-034-02│ 79 (108) кВт (л.с.)  │    20,00│    0,00│    20,00│    3,60│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-034-03│ 132 (180) кВт (л.с.) │    25,37│    0,00│    25,37│    2,74│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-034-04│ 243 (330) кВт (л.с.) │    29,36│    0,00│    29,36│    1,85│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах                    │

│с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами"                                 │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры                   │

│             экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью:                           │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-040-01│ 1 м3,                │ 12579,86│   27,69│ 12552,17│ 1946,15│      -│    3,55│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-02│ 1 м3,                │ 17364,75│   33,46│ 17331,29│ 2462,09│      -│    4,29│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-03│ 1 м3,                │ 21246,04│   41,89│ 21204,15│ 2889,64│      -│    5,37│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-04│ 0,65 м3,             │ 14828,59│   33,46│ 14795,13│ 1660,43│      -│    4,29│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-05│ 0,65 м3,             │ 19613,25│   39,00│ 19574,25│ 2177,17│      -│       5│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-06│ 0,65 м3,             │ 22622,10│   47,35│ 22574,75│ 2510,86│      -│    6,07│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-07│ 0,5 м3,              │ 14550,85│   56,32│ 14494,53│ 1841,99│      -│    7,22│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-08│ 0,5 м3,              │ 19346,66│   73,01│ 19273,65│ 2359,82│      -│    9,36│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-040-09│ 0,5 м3,              │ 23236,44│   89,93│ 23146,51│ 2787,69│      -│   11,53│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых                 │

│грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи                           │

│железнодорожными составами широкой колеи                                                  │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом               │

│             вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными              │

│             составами широкой колеи, группа грунтов:                                     │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-041-01│ 1м                   │ 33389,00│ 4692,26│ 28474,09│ 2220,38│ 222,65│   585,8│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-041-02│ 2м                   │ 41214,20│ 4878,09│ 36077,06│ 2870,14│ 259,05│     609│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-041-03│ 3м                   │ 47345,37│ 5305,50│ 41736,07│ 3362,60│ 303,80│  662,36│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом               │

│             вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными              │

│             составами широкой колеи, группа грунтов:                                     │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-041-04│ 1м                   │ 43228,30│ 6058,12│ 36539,38│ 3333,33│ 630,80│  756,32│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-041-05│ 2м                   │ 52288,11│ 6318,29│ 45248,95│ 4050,89│ 720,87│   788,8│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-041-06│ 3м                   │ 60808,28│ 7005,87│ 52955,46│ 4658,90│ 846,95│  874,64│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами"             │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами"                   │

│             с ковшом вместимостью:                                                       │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-042-01│ 1 м3,                │ 13475,58│   24,34│ 13451,24│ 2120,52│      -│    3,12│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-02│ 1 м3,                │ 18259,69│   29,33│ 18230,36│ 2638,14│      -│    3,76│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-03│ 1 м3,                │ 22210,29│   36,66│ 22173,63│ 3077,95│      -│     4,7│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-04│ 0,65 м3,             │ 14982,80│   29,25│ 14953,55│ 1688,58│      -│    3,75│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-05│ 0,65 м3,             │ 19766,76│   34,09│ 19732,67│ 2205,66│      -│    4,37│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-06│ 0,65 м3,             │ 22837,46│   41,42│ 22796,04│ 2552,61│      -│    5,31│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-07│ 0,5 м3,              │ 14702,09│   49,14│ 14652,95│ 1870,26│      -│     6,3│

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-08│ 0,5 м3,              │ 19496,58│   64,51│ 19432,07│ 2388,45│      -│    8,27│

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-042-09│ 0,5 м3,              │ 23454,74│   79,40│ 23375,34│ 2828,58│      -│   10,18│

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами                        │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами                              │

│             при двухсторонних резервах, группа грунтов:                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-043-01│ 1м                   │  7010,61│    0,00│  7010,61│  816,29│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-043-02│ 2м                   │ 12269,47│    0,00│ 12269,47│ 1400,90│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-043-03│ 3м                   │ 17011,89│    0,00│ 17011,89│ 1944,34│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│              Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами                             │

│              при односторонних резервах, группа грунтов:                                 │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-043-04│ 1м                   │  8254,87│    0,00│  8254,87│ 1016,82│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-043-05│ 2м                   │ 13789,17│    0,00│ 13789,17│ 1642,90│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-043-06│ 3м                   │ 18564,87│    0,00│ 18564,87│ 2194,03│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением                      │

│             грунта до 20 м, группа грунтов:                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-044-01│ 1м                   │  6838,34│    0,00│  6838,34│  813,28│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-044-02│ 2м                   │ 11740,68│    0,00│ 11740,68│ 1352,00│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-044-03│ 3м                   │ 15569,53│    0,00│ 15569,53│ 1771,96│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:             │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-044-04│ 01-03-044-01         │   440,06│    0,00│   440,06│   79,20│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-044-05│ 01-03-044-02,        │   506,46│    0,00│   506,46│   91,15│      -│        │

│            │01-03-044-03          │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках                          │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 100 м3 грунта                                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-045-01│ 1м                   │  1900,62│  270,23│  1630,39│  173,70│      -│   31,68│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-045-02│ 2м                   │  2652,84│  391,78│  2261,06│  246,63│      -│   45,93│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-045-03│ 3м                   │  3389,53│  567,93│  2821,60│  313,74│      -│   66,58│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных                          │

│и нагорных канав                                                                          │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разработка продольных водоотводных и нагорных канав,                         │

│             группа грунтов:                                                              │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-046-01│ 1м                   │ 20876,12│ 6876,29│ 13999,83│ 1517,48│      -│  806,13│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-046-02│ 2м                   │ 29005,65│10279,50│ 18726,15│ 2024,34│      -│  1205,1│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-046-03│ 3м                   │ 38967,63│16527,05│ 22440,58│ 2423,56│      -│ 1937,52│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:                            │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-047-01│ 1м                   │ 18163,85│ 3511,74│ 14633,51│ 1631,77│  18,60│  430,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-047-02│ 2м                   │ 23988,88│ 4552,95│ 19414,23│ 2148,45│  21,70│  557,96│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-047-03│ 3м                   │ 29747,28│ 6358,44│ 23357,84│ 2589,97│  31,00│  779,22│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами                        │

│для трубопроводов диаметром 300 - 700 мм в вечномерзлых грунтах                           │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами               │

│             для трубопроводов диаметром 300 - 700 мм, группа грунтов:                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-053-01│ 1м                   │ 26840,55│ 1440,79│ 25399,76│ 2317,14│      -│  186,39│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-053-02│ 2м                   │ 40933,38│ 2013,74│ 38919,64│ 3660,66│      -│  260,51│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-053-03│ 3м                   │ 53734,48│ 2552,99│ 51181,49│ 4792,77│      -│  330,27│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-053-04│ 01-03-053-01         │  4118,12│  399,64│  3718,48│  368,15│      -│    51,7│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-053-05│ 01-03-053-02         │  6500,20│  510,18│  5990,02│  608,04│      -│      66│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-053-06│ 01-03-053-03         │  8558,50│  646,23│  7912,27│  803,25│      -│    83,6│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами                        │

│для трубопроводов диаметром 800 - 1000 мм в вечномерзлых грунтах                          │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами                 │

│             для трубопроводов диаметром 800 - 1000 мм, группа грунтов:                   │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-054-01│ 1м                   │ 38506,24│ 1980,04│ 36526,20│ 3422,77│      -│  256,15│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-054-02│ 2м                   │ 57853,65│ 2755,20│ 55098,45│ 5325,90│      -│  356,43│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-054-03│ 3м                   │ 76725,83│ 3437,69│ 73288,14│ 7037,73│      -│  444,72│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-054-04│ 01-03-054-01         │  5244,08│  549,14│  4694,94│  484,73│      -│   71,04│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-054-05│ 01-03-054-02         │  8489,62│  669,26│  7820,36│  821,95│      -│   86,58│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-054-06│ 01-03-054-03         │ 11621,89│  841,80│ 10780,09│ 1118,27│      -│   108,9│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами                        │

│для трубопроводов диаметром 1200 - 1400 мм в вечномерзлых грунтах                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами               │

│             для трубопроводов диаметром 1200 - 1400 мм, группа грунтов:                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-055-01│ 1м                   │ 48561,30│ 3955,52│ 44605,78│ 3639,63│      -│  511,71│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-055-02│ 2м                   │ 71618,58│ 5191,08│ 66427,50│ 5826,36│      -│  671,55│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-055-03│ 3м                   │ 96167,94│ 6683,36│ 89484,58│ 7809,26│      -│   864,6│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-055-04│ 01-03-055-01         │  6454,64│  583,54│  5871,10│  592,79│      -│   75,49│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-055-05│ 01-03-055-02         │ 10267,58│  758,70│  9508,88│  995,55│      -│   98,15│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-055-06│ 01-03-055-03         │ 13638,62│  955,58│ 12683,04│ 1331,76│      -│  123,62│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром                    │

│300 - 600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах                           │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов                     │

│             диаметром 300 - 600 мм одноковшовыми экскаваторами                           │

│             с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-056-01│ 1м                   │ 28843,12│ 1222,89│ 27620,23│ 2896,83│      -│   158,2│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-056-02│ 2м                   │ 36713,42│ 1415,05│ 35298,37│ 3751,52│      -│  183,06│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-056-03│ 3м                   │ 42635,11│ 1727,19│ 40907,92│ 4381,56│      -│  223,44│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-056-04│ 01-03-056-01         │  7606,63│  462,33│  7144,30│  743,18│      -│   59,81│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-056-05│ 01-03-056-02         │  9669,74│  623,66│  9046,08│  945,14│      -│   80,68│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-056-06│ 01-03-056-03         │ 11063,68│  793,10│ 10270,58│ 1082,30│      -│   102,6│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром                    │

│700 - 800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах                           │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов                     │

│             диаметром 700 - 800 мм одноковшовыми экскаваторами                           │

│             с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-057-01│ 1м                   │ 39762,35│ 1764,45│ 37997,90│ 3984,93│      -│  228,26│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-057-02│ 2м                   │ 51529,92│ 2437,04│ 49092,88│ 5190,48│      -│  315,27│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-057-03│ 3м                   │ 59646,25│ 3066,65│ 56579,60│ 6022,22│      -│  396,72│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-057-04│ 01-03-057-01         │  7236,00│  436,75│  6799,25│  707,94│      -│    56,5│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-057-05│ 01-03-057-02         │  9443,91│  550,30│  8893,61│  935,96│      -│   71,19│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-057-06│ 01-03-057-03         │ 11006,16│  663,85│ 10342,31│ 1098,77│      -│   85,88│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов                       │

│             диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами                             │

│             с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-058-01│ 1м                   │ 59995,70│ 2707,82│ 57287,88│ 6002,51│      -│   350,3│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-058-02│ 2м                   │ 76892,78│ 3721,07│ 73171,71│ 7728,08│      -│  481,38│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-058-03│ 3м                   │ 88214,61│ 4670,47│ 83544,14│ 8887,86│      -│   604,2│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-058-04│ 01-03-058-01         │  9826,63│  620,18│  9206,45│  962,69│      -│   80,23│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-058-05│ 01-03-058-02         │ 12938,61│  751,20│ 12187,41│ 1287,23│      -│   97,18│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-058-06│ 01-03-058-03         │ 15317,11│  951,72│ 14365,39│ 1528,61│      -│  123,12│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм            │

│одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах             │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов                       │

│             диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами                             │

│             с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-059-01│ 1м                   │ 55723,60│ 2562,65│ 53160,95│ 7109,64│      -│  331,52│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-059-02│ 2м                   │ 72573,68│ 3528,90│ 69044,78│ 8835,21│      -│  456,52│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-059-03│ 3м                   │ 59413,54│ 4428,59│ 54984,95│ 7325,64│      -│  572,91│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-059-04│ 01-03-059-01         │  9872,55│  600,62│  9271,93│ 1158,98│      -│    77,7│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-059-05│ 01-03-059-02         │ 12971,47│  718,58│ 12252,89│ 1483,52│      -│   92,96│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-059-06│ 01-03-059-03         │ 15207,08│  909,05│ 14298,03│ 1713,83│      -│   117,6│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов                       │

│             диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами                             │

│             с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-060-01│ 1м                   │ 51976,54│ 2436,81│ 49539,73│ 6522,58│      -│  315,24│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-060-02│ 2м                   │ 68281,91│ 3411,09│ 64870,82│ 8173,05│      -│  441,28│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-060-03│ 3м                   │ 79594,07│ 4323,78│ 75270,29│ 9340,93│      -│  559,35│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-060-04│ 01-03-060-01         │  8744,26│  583,46│  8160,80│ 1048,11│      -│   75,48│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-060-05│ 01-03-060-02         │ 11851,68│  709,92│ 11141,76│ 1372,77│      -│   91,84│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-060-06│ 01-03-060-03         │ 14219,43│  899,69│ 13319,74│ 1614,40│      -│  116,39│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов                     │

│             диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами                             │

│             с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:                               │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-061-01│ 1м                   │ 72417,91│ 3380,41│ 69037,50│ 7214,13│      -│  437,31│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-061-02│ 2м                   │ 91095,89│ 4437,33│ 86658,56│ 9127,76│      -│  574,04│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-061-03│ 3м                   │103723,28│ 5613,37│ 98109,91│10406,34│      -│  726,18│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-061-04│ 01-03-061-01         │ 11334,97│  497,89│ 10837,08│ 1135,22│      -│   64,41│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-061-05│ 01-03-061-02         │ 14739,59│  628,91│ 14110,68│ 1491,62│      -│   81,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-061-06│ 01-03-061-03         │ 17174,23│  757,85│ 16416,38│ 1749,47│      -│   98,04│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах                                                  │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов                     │

│             диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                    │

│             вместимостью 1 м3, группа грунтов:                                           │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-062-01│ 1м                   │ 68423,11│ 3194,65│ 65228,46│ 8695,62│      -│  413,28│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-062-02│ 2м                   │ 87033,44│ 4155,65│ 82877,79│10612,22│      -│   537,6│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-062-03│ 3м                   │ 99620,42│ 5319,55│ 94300,87│11887,83│      -│  688,17│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-062-04│ 01-03-062-01         │ 10805,48│  519,92│ 10285,56│ 1328,00│      -│   67,26│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-062-05│ 01-03-062-02         │ 14220,08│  660,92│ 13559,16│ 1684,40│      -│    85,5│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-062-06│ 01-03-062-03         │ 16563,65│  698,79│ 15864,86│ 1942,25│      -│    90,4│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов                     │

│             диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                    │

│             вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-063-01│ 1м                   │ 62562,70│ 3046,01│ 59516,69│ 7922,93│      -│  394,05│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-063-02│ 2м                   │ 80170,27│ 3705,45│ 76464,82│ 9736,96│      -│  479,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-063-03│ 3м                   │ 93107,56│ 5188,53│ 87919,03│11031,42│      -│  671,22│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-063-04│ 01-03-063-01         │  9852,32│  506,24│  9346,08│ 1203,79│      -│   65,49│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-063-05│ 01-03-063-02         │ 13251,68│  632,00│ 12619,68│ 1560,15│      -│   81,76│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-063-06│ 01-03-063-03         │ 15667,85│  742,47│ 14925,38│ 1818,02│      -│   96,05│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах                                                  │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов                     │

│             диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                    │

│             вместимостью 1 м3, группа грунтов:                                           │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-064-01│ 1м                   │ 76487,39│ 5220,53│ 71266,86│ 9500,36│      -│  675,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-064-02│ 2м                   │ 97069,14│ 6865,63│ 90203,51│11532,34│      -│  888,18│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-064-03│ 3м                   │112219,44│ 9094,19│103125,25│12980,71│      -│ 1176,48│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-064-04│01-03-064-01          │ 10932,56│  683,95│ 10248,61│ 1297,43│      -│   88,48│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-064-05│01-03-064-02          │ 14772,66│  873,49│ 13899,17│ 1694,73│      -│     113│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-064-06│01-03-064-03          │ 17595,18│ 1092,71│ 16502,47│ 1986,27│      -│  141,36│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов                              │

│диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                                    │

│вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах                                               │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1 км траншеи                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов                     │

│             диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом                    │

│             вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-065-01│ 1м                   │ 76394,76│ 5028,06│ 71366,70│ 9565,78│      -│  650,46│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-065-02│ 2м                   │ 97044,89│ 6675,01│ 90369,88│11594,15│      -│  863,52│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-065-03│ 3м                   │112136,14│ 8857,19│103278,95│13038,84│      -│ 1145,82│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять                      │

│             или исключать к расценке:                                                    │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-065-04│ 01-03-065-01         │ 10992,01│  652,10│ 10339,91│ 1318,46│      -│   84,36│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-065-05│ 01-03-065-02         │ 14847,57│  857,10│ 13990,47│ 1715,69│      -│  110,88│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-065-06│ 01-03-065-03         │ 17659,43│ 1065,66│ 16593,77│ 2005,87│      -│  137,86│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах                   │

│с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами                │

│при продольных уклонах от 6 до 15 градусов                                                │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением                 │

│             грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных                   │

│             уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:                                 │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-066-01│ 1м                   │ 13915,58│  211,69│ 13703,89│ 1486,35│      -│    27,6│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-066-02│ 2м                   │ 18828,68│  335,18│ 18493,50│ 2007,32│      -│    43,7│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-066-03│ 3м                   │ 22895,16│  596,11│ 22299,05│ 2421,09│      -│   77,72│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах                   │

│с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов                                          │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне                   │

│             от 6 до 15 градусов, группа грунтов:                                         │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-067-01│ 1м                   │ 14543,10│  231,33│ 14311,77│ 1554,80│      -│   30,16│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-067-02│ 2м                   │ 19428,26│  341,01│ 19087,25│ 2074,28│      -│   44,46│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-067-03│ 3м                   │ 23420,91│  556,38│ 22864,53│ 2485,08│      -│   72,54│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми                  │

│экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой                   │

│грунта в отвал                                                                            │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом                        │

│             вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов                  │

│             с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:                                   │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-068-01│ 1м                   │ 14276,68│  269,00│ 14007,68│ 1545,73│      -│    34,8│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-068-02│ 2м                   │ 19165,24│  367,95│ 18797,29│ 2067,12│      -│    46,4│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-068-03│ 3м                   │ 23084,77│  524,33│ 22560,44│ 2476,73│      -│   66,12│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми                  │

│экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов                              │

│с погрузкой грунта на автосамосвалы                                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом                        │

│             вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов                  │

│             с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:                         │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-069-01│ 1м                   │ 13699,77│  168,71│ 13531,06│ 1469,48│      -│   20,88│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-069-02│ 2м                   │ 18531,49│  224,95│ 18306,54│ 1988,96│      -│   27,84│

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-069-03│ 3м                   │ 22411,21│  327,39│ 22083,82│ 2399,76│      -│   39,78│

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-070. Разработка предварительно разрыхленного                                │

│вечномерзлого грунта бульдозерами                                                         │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м                   │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-070-01│ 303 (410) кВт (л.с.),│   487,58│    0,00│   487,58│   29,44│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-02│ 303 (410) кВт (л.с.),│   520,08│    0,00│   520,08│   31,40│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-03│ 303 (410) кВт (л.с.),│   552,59│    0,00│   552,59│   33,36│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-04│ 340 (450) кВт (л.с.),│   570,77│    0,00│   570,77│   31,40│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-05│ 340 (450) кВт (л.с.),│   606,44│    0,00│   606,44│   33,36│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-06│ 340 (450) кВт (л.с.),│   713,46│    0,00│   713,46│   39,25│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м                            │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-070-07│ 01-03-070-01         │   390,06│    0,00│   390,06│   23,55│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-08│ 01-03-070-02         │   422,57│    0,00│   422,57│   25,51│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-09│ 01-03-070-03         │   455,07│    0,00│   455,07│   27,47│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-10│ 01-03-070-04         │   428,08│    0,00│   428,08│   23,55│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-11│ 01-03-070-05         │   463,75│    0,00│   463,75│   25,51│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-070-12│ 01-03-070-06         │   499,42│    0,00│   499,42│   27,47│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-071. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами                              │

│в вечномерзлых грунтах                                                                    │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м                    │

│             бульдозерами мощностью:                                                      │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-071-01│ 303 (410) кВт (л.с.),│   292,55│    0,00│   292,55│   17,66│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-02│ 303 (410) кВт (л.с.),│   325,05│    0,00│   325,05│   19,62│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-03│ 303 (410) кВт (л.с.),│   357,56│    0,00│   357,56│   21,59│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-04│ 340 (450) кВт (л.с.),│   321,06│    0,00│   321,06│   17,66│      -│        │

│            │группа грунтов 1м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-05│ 340 (450) кВт (л.с.),│   356,73│    0,00│   356,73│   19,62│      -│        │

│            │группа грунтов 2м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-06│ 340 (450) кВт (л.с.),│   392,40│    0,00│   392,40│   21,59│      -│        │

│            │группа грунтов 3м     │         │        │         │        │       │        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м                            │

│             добавлять к расценке:                                                        │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-071-07│ 01-03-071-01         │    97,52│    0,00│    97,52│    5,89│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-08│ 01-03-071-02         │   130,02│    0,00│   130,02│    7,85│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-09│ 01-03-071-03         │   130,02│    0,00│   130,02│    7,85│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-10│ 01-03-071-04         │   107,02│    0,00│   107,02│    5,89│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-11│ 01-03-071-05         │   142,69│    0,00│   142,69│    7,85│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-071-12│ 01-03-071-06         │   142,69│    0,00│   142,69│    7,85│      -│        │

├────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┤

│Таблица 01-03-072. Планировка площадей бульдозерами                                       │

│                                                                                          │

│             Измеритель: 1000 м3 грунта                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Планировка площадей бульдозерами мощностью:                                  │

├────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┤

│01-03-072-01│ 303 (410) кВт (л.с.) │    23,64│    0,00│    23,64│    1,43│      -│        │

├────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤

│01-03-072-02│ 340 (450) кВт (л.с.) │    25,94│    0,00│    25,94│    1,43│      -│        │

└────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┘

Сборник N 4. СКВАЖИНЫ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.       │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬───────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате-  │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы  │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼───────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч-  │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных │        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате-  │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов │        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │   7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┤

│                             изменения к расценкам                              │

│                                                                                │

│                           Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН                            │

│                                                                                │

│                                   напечатано:                                  │

│                                                                                │

│Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин                         │

│длиной до 130 м установкой УЛБ-130                                              │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┤

│04-01-064-01│Устройство лучевых│ 1974,27│  27,75│1033,81│ 78,72│ 912,71│     2,8│

│            │дренажных скважин │        │       │       │      │       │        │

│            │длиной до 130 м   │        │       │       │      │       │        │

│            │установкой УЛБ-130│        │       │       │      │       │        │

│ (103-9080) │Трубы стальные    │       -│(0,101)│      -│     -│       │       -│

│            │обсадные          │        │       │       │      │       │        │

│            │               (м)│        │       │       │      │       │        │

│ (109-9034) │Долота шнековые   │       -│ (0,67)│      -│     -│       │       -│

│            │             (шт.)│        │       │       │      │       │        │

│ (109-9050) │Фильтры           │       -│ (1,02)│      -│     -│       │       -│

│            │             (шт.)│        │       │       │      │       │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┤

│                                 следует читать:                                │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┤

│04-01-064-01│Устройство лучевых│ 1163,46│  27,75│1039,69│ 78,70│  96,02│     2,8│

│            │дренажных скважин │        │       │       │      │       │        │

│            │длиной до 130 м   │        │       │       │      │       │        │

│            │установкой УЛБ-130│        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│ (103-9080) │Трубы стальные    │       -│      -│      -│     -│(0,101)│       -│

│            │обсадные          │        │       │       │      │       │        │

│            │               (м)│        │       │       │      │       │        │

│ (109-9034) │Долота шнековые   │       -│      -│      -│     -│(0,067)│       -│

│            │             (шт.)│        │       │       │      │       │        │

│ (109-9050) │Фильтры           │       -│      -│      -│     -│ (1,02)│       -│

│            │               (м)│        │       │       │      │       │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┘

Сборник N 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │        В том числе, руб.        │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты, ├───────┬────────────────┬────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.   │оплата │  эксплуатация  │мате-   │рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда │     машин      │риалы   │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих├─────────┬──────┼────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │       │  всего  │в т.ч.│расход  │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │       │         │оплата│неучтен-│        │

│ материалов │   не учтенных    │         │       │         │труда │ных ма- │        │

│            │    расценками    │         │       │         │маши- │териалов│        │

│            │   материалов,    │         │       │         │нистов│        │        │

│            │единица измерения │         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4   │    5    │  6   │   7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                               изменения к расценкам                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     напечатано:                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-083. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм,                   │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм,                         │

│             длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-083-01│1                 │ 20003,04│  59,89│ 13017,27│110,57│ 6925,88│    6,11│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-02│2                 │ 24112,31│  76,03│ 17110,40│142,63│ 6925,88│    7,78│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-03│3                 │ 40701,22│ 140,85│ 33634,49│272,08│ 6925,88│   14,52│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-04│4                 │ 50926,87│ 180,98│ 43820,01│347,26│ 6925,88│    18,7│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-05│5                 │ 72889,67│ 266,49│ 65697,30│523,26│ 6925,88│   27,58│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-06│6                 │ 88009,26│ 302,17│ 80781,22│641,42│ 6925,88│   31,29│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-07│7                 │112303,45│ 416,60│104960,97│830,84│ 6925,88│   43,19│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

│                                                                                    │

│Таблица 05-01-083. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм,                   │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм, длиной 30 м             │

│             установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                                 │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-083-01│1                 │ 20000,11│  58,78│ 13017,27│110,60│ 6924,06│    6,11│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-02│2                 │ 24109,30│  74,84│ 17110,40│142,68│ 6924,06│    7,78│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-03│3                 │ 40698,23│ 139,68│ 33634,49│272,17│ 6924,06│   14,52│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-04│4                 │ 50971,25│ 179,89│ 43867,30│352,36│ 6924,06│    18,7│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-05│5                 │ 72886,68│ 265,32│ 65697,30│523,43│ 6924,06│   27,58│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-06│6                 │ 88006,29│ 301,01│ 80781,22│641,64│ 6924,06│   31,29│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-083-07│7                 │112300,52│ 415,49│104960,97│831,12│ 6924,06│   43,19│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│        -│       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                     напечатано:                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-084. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм,                  │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм,                        │

│             длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-084-01│1                 │ 13598,82│  32,02│  8375,35│ 73,04│ 5184,45│    3,98│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-02│2                 │ 17327,42│  53,49│ 12089,48│102,13│ 5184,45│    5,47│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-03│3                 │ 27980,84│  95,10│ 22701,29│185,26│ 5184,45│    9,80│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-04│4                 │ 35742,61│ 125,42│ 30432,74│245,83│ 5184,45│   12,95│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-05│5                 │ 57049,54│ 208,75│ 51658,34│412,09│ 5184,45│   21,61│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-06│6                 │ 73866,84│ 274,55│ 68407,84│543,32│ 5184,45│   28,46│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-07│7                 │ 96010,62│ 360,94│ 90465,23│716,12│ 5184,45│   37,44│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-084. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм,                  │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм,                        │

│             длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-084-01│1                 │ 13597,06│  38,29│  8375,35│ 73,06│ 5183,42│    3,98│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-02│2                 │ 17325,52│  52,62│ 12089,48│102,17│ 5183,42│    5,47│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-03│3                 │ 27978,99│  94,28│ 22701,29│185,33│ 5183,42│     9,8│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-04│4                 │ 35740,74│ 124,58│ 30432,74│245,92│ 5183,42│   12,95│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-05│5                 │ 57047,66│ 207,89│ 51656,35│412,24│ 5183,42│   21,61│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-06│6                 │ 73865,05│ 273,79│ 68407,84│543,51│ 5183,42│   28,46│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-084-07│7                 │ 96008,82│ 360,17│ 90465,23│716,36│ 5183,42│   37,44│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                     напечатано:                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-085. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм,                  │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм,                        │

│             длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-085-01│1                 │ 11419,88│  32,05│  7210,56│ 61,76│ 4177,27│    3,21│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-02│2                 │ 13169,97│  38,77│  8953,93│ 75,43│ 4177,27│    3,91│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-03│3                 │ 22377,67│  74,84│ 18125,56│147,28│ 4177,27│    7,66│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-04│4                 │ 29606,78│ 103,08│ 25326,43│203,68│ 4177,27│   10,60│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-05│5                 │ 37368,56│ 133,41│ 33057,88│264,26│ 4177,27│   13,75│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-06│6                 │ 40488,38│ 145,49│ 36165,62│ 288,6│ 4177,27│   15,01│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-07│7                 │ 50152,86│ 183,54│ 45792,05│364,01│ 4177,27│   18,96│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-085. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм,                  │

│длиной 30 м установкой "JUNTTAN"                                                    │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 сваи                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм,                        │

│             длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-085-01│1                 │ 11418,37│  30,98│  7210,55│ 61,78│ 4176,84│    3,22│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-02│2                 │ 13168,37│  37,61│  8953,92│ 75,44│ 4176,84│    3,91│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-03│3                 │ 22376,08│  73,69│ 18125,55│147,31│ 4176,84│    7,66│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-04│4                 │ 29605,23│ 101,97│ 25326,42│203,74│ 4176,84│    10,6│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-05│5                 │ 37366,99│ 132,28│ 33057,87│264,33│ 4176,84│   13,75│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-06│6                 │ 40486,86│ 144,40│ 36165,62│288,68│ 4176,84│   15,01│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-085-07│7                 │ 50151,28│ 182,40│ 45792,04│364,12│ 4176,84│   18,96│

│ (204-9120) │Каркасы арматурные│         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (т)│         │       │         │      │        │        │

│ (401-9021) │Бетон (класс      │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │по проекту)       │         │       │         │      │        │        │

│            │              (м3)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                     напечатано:                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-087. Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм                │

│с толщиной стенки 10 мм установкой "JUNTTAN"                                        │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 т сваи                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм                      │

│             с толщиной стенки 10 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах группы:         │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-087-01│1                 │  4992,91│  39,69│  2881,28│ 25,14│ 2071,94│    3,44│

│ (103-9011) │Трубы стальные    │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (м)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-087-02│2                 │  5600,99│  41,38│  3487,67│ 29,89│ 2071,94│     3,6│

│ (103-9011) │Трубы стальные    │         │       │         │      │(Проект)│       -│

│            │               (м)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 05-01-087. Погружение свай из стальных труб диаметром                       │

│720 мм с толщиной стенки 10 мм установкой "JUNTTAN"                                 │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 т сваи                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм                      │

│             с толщиной стенки 10 мм установкой "JUNTTAN"                           │

│             в грунтах группы:                                                      │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-087-01│1                 │  4985,56│  32,34│  2881,28│ 25,14│ 2071,94│    3,44│

│ (103-9011) │Трубы стальные    │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (м)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-087-02│2                 │  5593,45│  33,84│  3487,67│ 29,90│ 2071,94│     3,6│

│ (103-9011) │Трубы стальные    │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │               (м)│         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│                               дополнения к расценкам                               │

│                                                                                    │

│Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин                               │

│для устройства свай                                                                 │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1м3 скважины                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай                 │

│             диаметром до 800 мм в грунтах:                                         │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-090-01│ устойчивых       │   644,72│  68,45│   573,57│  19,6│     2,7│    6,73│

│            │2-й категории     │         │       │         │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤

│05-01-090-02│ неустойчивых     │  1208,65│ 110,62│  1074,81│ 43,22│   23,22│   11,19│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения                     │

│основания скважин под сваи                                                          │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м3 щебня                                                 │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-091-01│Втрамбовывание    │  1005,94│  80,96│   880,99│ 32,04│   43,99│    8,49│

│            │щебня для         │         │       │         │      │        │        │

│            │устройства        │         │       │         │      │        │        │

│            │уширения основания│         │       │         │      │        │        │

│            │скважин под сваи  │         │       │         │      │        │        │

│ (408-0007) │Щебень из         │        -│      -│        -│     -│(Проект)│       -│

│            │природного камня  │         │       │         │      │        │        │

│            │для строительных  │         │       │         │      │        │        │

│            │работ марка 1200, │         │       │         │      │        │        │

│            │фракция           │         │       │         │      │        │        │

│            │20 - 40 мм, м3    │         │       │         │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов                       │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 м сваи                                                   │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┤

│05-01-092-01│Задавливание свай │   808,01│ 122,19│   293,75│ 40,56│  392,07│   11,69│

│            │диаметром 219 мм  │         │       │         │      │        │        │

│            │при усилении      │         │       │         │      │        │        │

│            │фундаментов       │         │       │         │      │        │        │

└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┘

дополнения к расценкам

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.       │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬───────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате-  │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы  │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼───────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч-  │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных │        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате-  │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов │        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │   7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┤

│Таблица 05-03-005. Укрепление грунта методом устройства                         │

│горизонтальных грунтоцементных свай по технологии "Jet grouting"                │

│                                                                                │

│             Измеритель: 1 м сваи                                               │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┤

│05-03-005-01│Укрепление грунта │ 7821,73│  15,29│7658,29│152,59│ 148,15│    1,71│

│            │методом устройства│        │       │       │      │       │        │

│            │горизонтальных    │        │       │       │      │       │        │

│            │грунтоцементных   │        │       │       │      │       │        │

│            │свай по технологии│        │       │       │      │       │        │

│            │"Jet grouting":   │        │       │       │      │       │        │

│ (101-9540) │Цемент, т         │       -│      -│      -│     -│    (П)│       -│

│ (101-2433) │Добавка КДСЦ, т   │       -│      -│      -│     -│    (П)│       -│

│ (411-0001) │Вода, м3          │       -│      -│      -│     -│    (П)│       -│

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┘

Сборник N 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.       │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬───────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате-  │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы  │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼───────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч-  │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных │        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате-  │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов │        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │   7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┤

│                             изменения к расценкам                              │

│                                                                                │

│                Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ                 │

│                                   МОНОЛИТНЫЕ                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   напечатано:                                  │

│                                                                                │

│Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений                   │

│                                                                                │

│             Измеритель: 1 м2 поверхности                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┤

│06-01-067-01│Обработка поверх- │ 1995,47│ 468,78│1305,79│  3,62│ 220,90│   48,73│

│            │ности песко-      │        │       │       │      │       │        │

│            │струйным аппаратом│        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│06-01-067-02│Торкретирование   │ 5052,41│1118,61│2741,73│128,15│1192,07│  116,28│

│            │поверхности при   │        │       │       │      │       │        │

│            │толщине слоя      │        │       │       │      │       │        │

│            │до 20 мм          │        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│06-01-067-03│На каждые 5 мм    │  507,89│  77,63│ 207,35│ 21,06│ 222,91│    8,07│

│            │увеличения толщины│        │       │       │      │       │        │

│            │слоя торкретиро-  │        │       │       │      │       │        │

│            │вания добавлять   │        │       │       │      │       │        │

│            │к расценке        │        │       │       │      │       │        │

│            │06-01-067-02      │        │       │       │      │       │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┤

│                                 следует читать:                                │

│                                                                                │

│Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений                   │

│                                                                                │

│             Измеритель: 1 м2 поверхности                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┤

│06-01-067-01│Обработка поверх- │ 3115,28│ 468,78│2425,60│190,34│ 220,90│   48,73│

│            │ности песко-      │        │       │       │      │       │        │

│            │струйным аппаратом│        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│06-01-067-02│Торкретирование   │ 6814,07│1118,61│4503,39│419,86│1192,07│  116,28│

│            │поверхности при   │        │       │       │      │       │        │

│            │толщине слоя      │        │       │       │      │       │        │

│            │до 20 мм          │        │       │       │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤

│06-01-067-03│На каждые 5 мм    │  673,64│  77,63│ 373,10│ 38,38│ 222,91│    8,07│

│            │увеличения толщины│        │       │       │      │       │        │

│            │слоя торкретиро-  │        │       │       │      │       │        │

│            │вания добавлять   │        │       │       │      │       │        │

│            │к расценке        │        │       │       │      │       │        │

│            │06-01-067-02      │        │       │       │      │       │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┘

Сборник N 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │        В том числе, руб.         │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты, ├────────┬────────────────┬────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.   │ оплата │  эксплуатация  │мате-   │рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда  │     машин      │риалы   │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих ├────────┬───────┼────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │        │ всего  │в т.ч. │расход  │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │        │        │оплата │неучтен-│        │

│ материалов │   не учтенных    │         │        │        │труда  │ных ма- │        │

│            │    расценками    │         │        │        │маши-  │териалов│        │

│            │   материалов,    │         │        │        │нистов │        │        │

│            │единица измерения │         │        │        │       │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4    │   5    │   6   │   7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┤

│                                изменения к расценкам                                │

│                                                                                     │

│                   Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     напечатано:                                     │

│                                                                                     │

    КонсультантПлюс: примечание.

    Изменениями  и  дополнениями   к  Федеральным  единичным  расценкам  на

строительные   работы.   Выпуск 1,   рассмотренными   Письмом  Росстроя  от

22.06.2006 N ВК-2398/02, таблица 07-01-020 была изложена в новой редакции.

│Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий                 │

│и покрытий, балок, стропильных конструкций                                           │

│                                                                                     │

│             Измеритель: 100 шт. сборных конструкций                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий                       │

│             и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных               │

│             элементов в здании до 8 т:                                              │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┤

│07-01-020-10│ до 9 м           │ 54016,74│15363,60│17388,65│2134,08│21264,49│ 1463,20│

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│07-01-020-11│ до 12 м          │ 73040,76│20616,75│18800,46│2174,44│33623,55│ 1963,50│

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┤

│             Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий            │

│             при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов                │

│             в здании более 8 т:                                                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┤

│07-01-020-17│ до 9 м           │ 92262,62│15363,60│55634,53│2598,84│21264,49│ 1463,20│

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│07-01-020-18│ до 12 м          │112010,00│20616,75│57769,70│2647,99│33623,55│ 1963,50│

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                   │

│                                                                                     │

│Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий                 │

│и покрытий, балок, стропильных конструкций                                           │

│                                                                                     │

│             Измеритель: 100 шт. сборных конструкций                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий            │

│             при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов                │

│             в здании до 8 т:                                                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┤

│07-01-020-10│ с полками,       │ 53229,16│15363,60│13048,34│1421,55│24817,22│  1463,2│

│            │длиной до 9 м     │         │        │        │       │        │        │

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│07-01-020-11│ с полками,       │ 68247,86│20616,75│14007,56│1449,63│33623,55│  1963,5│

│            │длиной до 12 м    │         │        │        │       │        │        │

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┤

│             Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий            │

│             при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов                │

│             в здании более 8 т:                                                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┤

│07-01-020-17│ с полками,       │78705,44 │15363,60│38524,62│1731,13│24817,22│1463,2  │

│            │длиной до 9 м     │         │        │        │       │        │        │

│ (440-9001) │Конструкции       │-        │-       │-       │-      │(100)   │-       │

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│07-01-020-18│ с полками,       │ 94227,34│20616,75│39987,04│1765,33│33623,55│  1963,5│

│            │длиной до 12 м    │         │        │        │       │        │        │

│ (440-9001) │Конструкции       │        -│       -│       -│      -│   (100)│       -│

│            │сборные           │         │        │        │       │        │        │

│            │железобетонные    │         │        │        │       │        │        │

│            │             (шт.)│         │        │        │       │        │        │

└────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘

Сборник N 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │       В том числе, руб.       │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате-   │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы   │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход  │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неучтен-│        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │ных ма- │        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │териалов│        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│        │        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │   7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                          изменения к Технической части                          │

│                                                                                 │

│Изменения к Технической части:                                                   │

│                                                                                 │

│                                                                     Приложение 1│

│                                                                                 │

│                            Коэффициенты к расценкам                             │

│                                                                                 │

│      Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций,       │

│       запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению,        │

│       согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений       │

│                               при проектировании                                │

│                                                                                 │

│                                   напечатано:                                   │

│ ┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐    │

│ │Коэффициенты надежности по назначению  │    1,0    │   0,95   │    0,9    │    │

│ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤    │

│ │Коэффициенты к расценкам               │    1,0    │   1,03   │   1,06    │    │

│ └───────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    │

│                                                                                 │

│                              следует читать:                                    │

│ ┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐    │

│ │Коэффициенты надежности по назначению  │    1,0    │   0,95   │    0,9    │    │

│ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤    │

│ │Коэффициенты к расценкам               │     1     │   0,97   │   0,94    │    │

│ └───────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    │

│                                                                                 │

│                         дополнения к Технической части                          │

│                                                                                 │

│Дополнения к Технической части пп. 1.41 - 1.43                                   │

│                                                                                 │

│п. 1.41. Расценки  таблицы 02-014  предназначены  для  определения  прямых       │

│затрат   и   сметной   стоимости   при   выполнении   работ   по   монтажу       │

│металлоконструкций   резервуаров   стальных   вертикальных  цилиндрических       │

│для  нефти  и  нефтепродуктов  емкостью  5000 м3 и 10000 м3 в соответствии       │

│с  требованиями  "Правил  устройства  вертикальных цилиндрических стальных       │

│резервуаров для нефти и нефтепродуктов" ПБ 03-605-03.                            │

│п. 1.42. Расценками  таблицы 02-014  учтены  затраты   на  гидравлические,       │

│пневматические  испытания, а также  испытания  вакуум-аппаратом. Остальные       │

│виды и объемы  контроля  проводятся  согласно  ПБ 03-605-03  и  требований       │

│проекта производства работ и учитываются дополнительно.                          │

│    Расценками учтены затраты  на врезку люков (лазов) в стенке и световых       │

│люков в кровле резервуара,  патрубков  замерного  люка,  а также монтажных       │

│патрубков.   Врезка   остальных   люков   и   патрубков,   в   том   числе       │

│приемораздаточных учитывается дополнительно.                                     │

│п. 1.43. Расценками  таблицы   02-014   не   учтены   затраты  на   монтаж       │

│металлоконструкций лестниц  и площадок. Затраты на эти работы определяются       │

│дополнительно по соответствующим таблицам данного сборника.                      │

│                                                                                 │

│                             дополнения к расценкам                              │

│                                                                                 │

│                              Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ                               │

│                                                                                 │

│Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических       │

│для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки                             │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 т конструкций                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических             │

│             для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:                │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-02-013-01│ до 1000 м3       │ 7335,75│1396,08│2625,20│261,94│ 3314,47│     126│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-02│ до 2000 м3       │ 5349,17│1139,02│2164,82│212,56│ 2045,33│   102,8│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-03│ до 3000 м3       │ 5129,09│1055,92│1946,41│191,72│ 2126,76│    95,3│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-04│ до 5000 м3       │ 4684,08│ 963,63│2124,00│159,65│ 1596,45│   86,97│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-05│ до 10000 м3      │ 4653,54│ 706,79│2290,03│152,14│ 1656,72│   63,79│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-06│ до 20000 м3      │ 4552,33│ 615,38│2905,36│219,11│ 1031,59│   55,54│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-07│ до 30000 м3      │ 3367,88│ 563,97│1945,05│136,17│  858,86│    50,9│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│             Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических             │

│             для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:         │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-02-013-08│ до 50000 м3      │ 4206,79│ 549,90│2858,72│213,73│  798,17│   49,63│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-013-09│ до 100000 м3     │ 2953,83│ 414,72│2065,28│156,44│  473,83│   37,43│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных             │

│вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов                           │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 т конструкций                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных                  │

│             цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3:     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-02-014-01│ днище из рулонных│ 1263,56│ 211,66│ 840,55│ 44,92│  211,35│   20,45│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-02│ днище из листовых│ 2116,35│ 452,71│1541,95│118,85│  121,69│   43,74│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-03│ стенка из одного │ 2439,22│ 183,33│1878,43│ 84,33│  377,46│   17,46│

│            │рулона            │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-04│ стенка из        │ 2493,86│ 185,92│1941,97│ 89,91│  365,97│   18,21│

│            │рулонных заготовок│        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-05│ кровля из щитовых│10142,27│ 578,24│9163,94│282,55│  400,09│   55,07│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-06│ кровля           │ 9508,31│ 688,73│8395,10│258,05│  424,48│   64,73│

│            │комбинированная из│        │       │       │      │        │        │

│            │щитовых заготовок │        │       │       │      │        │        │

│            │и карт листового  │        │       │       │      │        │        │

│            │настила           │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-07│ кровля из        │ 7321,14│ 763,46│6188,56│212,48│  369,12│   72,71│

│            │рулонных заготовок│        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│             Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных                  │

│             цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3:    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-02-014-08│ днище из рулонных│ 3192,94│ 280,26│2778,62│119,61│  134,06│   26,34│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-09│ днище из листовых│ 2304,28│ 514,50│1667,63│125,19│  122,15│   49,71│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-10│ стенка из двух   │ 1878,26│ 123,10│1677,99│ 83,24│   77,17│    12,6│

│            │рулонов           │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-11│ стенка из        │ 1819,70│ 201,95│1534,65│ 89,77│   83,10│   19,78│

│            │рулонных заготовок│        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-12│ кровля из щитовых│ 3388,18│ 583,38│2576,21│198,43│  228,59│   55,56│

│            │заготовок         │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-02-014-13│ кровля           │ 3729,90│ 683,30│2764,02│208,69│  282,58│   64,22│

│            │комбинированная из│        │       │       │      │        │        │

│            │щитовых заготовок │        │       │       │      │        │        │

│            │и карт листового  │        │       │       │      │        │        │

│            │настила           │        │       │       │      │        │        │

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                              изменения к расценкам                              │

│                                                                                 │

│                  Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   напечатано:                                   │

│                                                                                 │

│Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных            │

│и дымовых труб, опор башенного и портального типов                               │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 т конструкций                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных                      │

│             диаметром 3250 мм из листовой стали высотой:                        │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-06-033-02│ до 45 м          │ 1181,79│ 569,03│ 249,70│ 15,80│  363,06│   57,42│

│ (201-9002) │Конструкции       │        │       │       │      │     (1)│        │

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-06-033-03│ до 250 м         │ 1116,09│ 429,63│ 374,83│ 31,19│  311,63│   41,51│

│ (201-9002) │Конструкции       │        │       │       │      │     (1)│        │

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                 следует читать:                                 │

│                                                                                 │

│Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных            │

│и дымовых труб, опор башенного и портального типов                               │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 т конструкций                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных                      │

│             диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой:                     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-06-033-02│ до 45 м          │ 1183,00│ 569,03│ 255,70│ 15,80│  358,27│   57,42│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-06-033-03│ до 250 м         │ 1120,20│ 429,63│ 382,25│ 31,19│  308,32│   41,51│

│ (201-9002) │Конструкции       │       -│      -│      -│     -│     (1)│       -│

│            │стальные (т)      │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                             дополнения к расценкам                              │

│                                                                                 │

│               Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ               │

│                                                                                 │

│Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали     │

│помещений АЭС, не подконтрольных Ростехнадзору                                   │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Конструкции облицовок:                                              │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-001-01│ пол              │14797,64│4635,34│3763,74│228,99│ 6398,56│     454│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-001-02│ стены            │15792,39│5482,77│4506,13│241,41│ 5803,49│     537│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-001-03│ потолок          │13461,68│6462,93│3039,10│169,75│ 3959,65│     633│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали            │

│помещений АЭС, не подконтрольных Ростехнадзору                                   │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Конструкции облицовок:                                              │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-002-01│ пол              │ 7497,81│2907,34│3563,55│284,01│ 1026,92│     289│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-002-02│ стены            │ 8406,71│3777,70│3506,18│217,87│ 1122,83│     370│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-002-03│ потолок          │ 8613,38│4982,48│2563,04│164,06│ 1067,86│     488│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали     │

│помещений АЭС, подконтрольных Ростехнадзору                                      │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Конструкции облицовок:                                              │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-003-01│ пол              │16572,87│5412,28│4447,97│243,53│ 6712,62│     538│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-003-02│ стены            │18161,63│6388,10│5492,11│258,68│ 6281,42│     635│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-003-03│ потолок          │15820,86│7705,96│3760,75│171,99│ 4354,15│     766│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали            │

│помещений АЭС, подконтрольных Ростехнадзору                                      │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Конструкции облицовок:                                              │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-004-01│ пол              │ 8782,89│3792,62│3590,57│216,07│ 1399,70│     377│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-004-02│ стены            │10034,26│4431,14│4079,30│224,61│ 1523,82│     434│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│09-07-004-03│ потолок          │10621,42│5942,22│3074,72│157,53│ 1604,48│     582│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС,                       │

│не подконтрольных Ростехнадзору                                                  │

│                                                                                 │

│             Измеритель: м3 помещения                                            │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-005-01│Гидравлическое    │  105,56│  93,89│   8,20│  0,00│    3,47│    9,76│

│            │испытание         │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС,                       │

│подконтрольных Ростехнадзору                                                     │

│                                                                                 │

│             Измеритель: м3 помещения                                            │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-006-01│Гидравлическое    │  125,64│ 112,36│   9,81│  0,00│    3,47│   11,68│

│            │испытание         │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионно-стойкой     │

│стали помещений АЭС, не подконтрольных Ростехнадзору                             │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-010-01│Конструкции       │32522,77│1143,09│ 867,25│  4,19│30512,43│     117│

│            │облицовок (пол,   │        │       │       │      │        │        │

│            │стены, потолок)   │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали      │

│помещений АЭС, не подконтрольных Ростехнадзору                                   │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-011-01│Конструкции       │ 7807,62│ 627,22│ 475,23│  3,51│ 6705,17│    65,2│

│            │облицовок (пол,   │        │       │       │      │        │        │

│            │стены, потолок)   │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионно-стойкой     │

│стали помещений АЭС, подконтрольных Ростехнадзору                                │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-012-01│Конструкции       │32848,46│1221,25│ 958,57│  4,19│30668,64│     125│

│            │облицовок (пол,   │        │       │       │      │        │        │

│            │стены, потолок)   │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали      │

│помещений АЭС, подконтрольных Ростехнадзору                                      │

│                                                                                 │

│             Измеритель: т                                                       │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│09-07-013-01│Конструкции       │ 8019,52│ 662,41│ 509,29│  3,51│ 6847,82│    67,8│

│            │облицовок (пол,   │        │       │       │      │        │        │

│            │стены, потолок)   │        │       │       │      │        │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┘

Сборник N 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

дополнения к Технической части

Дополнения к Технической части пп. 1.18 - 1.21

п. 1.18. Расценки разделов 05 и 06 предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по устройству перегородок, подвесных потолков, облицовок стен комплектными системами КНАУФ, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве.

п. 1.19. В расценках разделов 05 и 06 учтено выполнение полного комплекса основных работ, а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе: перестановка столиков-подмостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м.

п. 1.20. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.19 нормируется дополнительно.

п. 1.21. Расценки разделов 05 и 06 разработаны на основании СНиП 82-01-95 "Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения" и РДС 82-201-96 "Правила разработки норм расхода материалов в строительстве" с использованием рабочих чертежей узлов, справочных и нормативных данных, технологии производства работ, разработанной и внедренной фирмой КНАУФ, сортамента и свойств нормируемых материалов, СНиП на проектирование и производство работ.

Расценками учтен чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ (согласно РДС 82-202-96 и дополнения к нему).

п. 1.22. Расценки разделов 05 и 06 предусматривают выполнение работ на высоте до 4 м.

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │       В том числе, руб.        │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты, ├───────┬──────────────┬─────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.   │оплата │ эксплуатация │материалы│рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда │    машин     │         │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих├───────┬──────┼─────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │       │ всего │в т.ч.│расход   │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │       │       │оплата│неучтен- │        │

│ материалов │   не учтенных    │         │       │       │труда │ных ма-  │        │

│            │    расценками    │         │       │       │маши- │териалов │        │

│            │   материалов,    │         │       │       │нистов│         │        │

│            │единица измерения │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4   │   5   │  6   │    7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│                               изменения к расценкам                               │

│                                                                                   │

│Расценки Таблицы ГЭСН 10-04-011 "Устройство перегородок высотой до 3 м             │

│в общественных зданиях" следует считать недействительными.                         │

│                                                                                   │

│                         Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                    напечатано:                                    │

│                                                                                   │

│Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних                 │

│дверных проемах                                                                    │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 проемов                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах       │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-01-047-04│ в перегородках   │241319,35│ 481,56│ 362,43│ 13,67│240475,36│  160,52│

│            │и деревянных      │         │       │       │      │         │        │

│            │нерубленных стенах│         │       │       │      │         │        │

│            │площадью проема   │         │       │       │      │         │        │

│            │до 3 м2           │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-01-047-05│ в перегородках   │235031,34│ 302,97│ 314,04│  6,77│234414,33│  100,99│

│            │и деревянных      │         │       │       │      │         │        │

│            │нерубленных стенах│         │       │       │      │         │        │

│            │площадью проема   │         │       │       │      │         │        │

│            │более 3 м2        │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│                                  следует читать:                                  │

│                                                                                   │

│Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних                 │

│дверных проемах                                                                    │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 проемов                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах       │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-01-047-04│ в перегородках   │159768,74│1383,68│ 481,46│ 14,18│157903,60│  160,52│

│            │и деревянных      │         │       │       │      │         │        │

│            │нерубленных стенах│         │       │       │      │         │        │

│            │площадью проема   │         │       │       │      │         │        │

│            │до 3 м2           │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-01-047-05│ в перегородках и │157327,48│ 870,53│ 392,80│  7,02│156064,15│  100,99│

│            │деревянных        │         │       │       │      │         │        │

│            │нерубленных стенах│         │       │       │      │         │        │

│            │площадью проема   │         │       │       │      │         │        │

│            │более 3 м2        │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│                              дополнения к расценкам                               │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Раздел 05. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ             │

│                 ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"                 │

│                                                                                   │

│Таблица 10-05-001. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-001-01│ глухих           │  7428,51│ 888,86│  24,12│  0,00│  6515,53│      98│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-001-02│ с одним дверным  │  8376,69│ 934,21│  33,56│  0,00│  7408,92│     103│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-001-03│ с двумя дверными │  8649,67│ 943,28│  33,82│  0,00│  7672,57│     104│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-001-04│ с тремя дверными │  8398,94│ 943,28│  38,61│  0,00│  7417,05│     104│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-002. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-002-01│ глухих           │ 10764,93│1197,24│  10,31│  0,00│  9557,38│     132│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-002-02│ с одним дверным  │ 11895,50│1233,52│  13,62│  0,00│ 10648,36│     136│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-002-03│ с двумя дверными │ 12300,21│1242,59│  13,10│  0,00│ 11044,52│     137│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2       │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-002-04│ с тремя дверными │ 12166,57│1251,66│  10,92│  0,00│ 10903,99│     138│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-003. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-003-01│ глухих           │ 14794,79│1560,04│  12,22│  0,00│ 13222,53│     172│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-003-02│ с одним дверным  │ 16130,07│1596,32│  16,00│  0,00│ 14517,75│     176│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-003-03│ с двумя дверными │ 16659,96│1605,39│  15,52│  0,00│ 15039,05│     177│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-004. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом         │

│и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)                                    │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом               │

│             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):                      │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-004-01│ глухих           │ 13175,90│1650,74│  15,08│  0,00│ 11510,08│     182│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-004-02│ с одним дверным  │ 15024,31│1705,16│  20,36│  0,00│ 13298,79│     188│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-004-03│ с двумя дверными │ 15619,46│1723,30│  20,64│  0,00│ 13875,52│     190│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-004-04│ с тремя дверными │ 15317,47│1732,37│  15,23│  0,00│ 13569,87│     191│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-005. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом         │

│и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки           │

│(С 115-2)                                                                          │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом               │

│             и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист                     │

│             в середине перегородки (С 115-2):                                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-005-01│ глухих           │ 15046,29│1931,91│  15,78│  0,00│ 13098,60│     213│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-005-02│ с одним дверным  │ 17000,32│1986,33│  21,00│  0,00│ 14992,99│     219│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-005-03│ с двумя дверными │ 17680,86│2013,54│  21,56│  0,00│ 15645,76│     222│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-005-04│ с тремя дверными │ 17337,68│2013,54│  16,07│  0,00│ 15308,07│     222│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-006. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом         │

│с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой                   │

│с обеих сторон (С 116)                                                             │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-006-01│Устройство глухих │ 18228,43│1668,88│  15,64│  0,00│ 16543,91│     184│

│            │перегородок с     │         │       │       │      │         │        │

│            │двойным металли-  │         │       │       │      │         │        │

│            │ческим каркасом с │         │       │       │      │         │        │

│            │пространством для │         │       │       │      │         │        │

│            │пропуска коммуни- │         │       │       │      │         │        │

│            │каций и двухслой- │         │       │       │      │         │        │

│            │ной обшивкой с    │         │       │       │      │         │        │

│            │обеих сторон      │         │       │       │      │         │        │

│            │(С 116)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-007. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между          │

│гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)                                     │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали                   │

│             толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами                         │

│             с обеих сторон (С 118):                                               │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-007-01│ глухих           │ 19686,79│2058,89│  20,21│  0,00│ 17607,69│     227│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-007-02│ с одним дверным  │ 21002,44│2086,10│  26,22│  0,00│ 18890,12│     230│

│ (120-9016) │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│            │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-007-03│ с двумя дверными │ 21642,67│2140,52│  25,70│  0,00│ 19476,45│     236│

│ (120-9016) │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│            │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-008. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)        │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу                   │

│             из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):               │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-008-01│ одним слоем с    │  5178,34│ 752,81│  18,13│  0,00│  4407,40│      83│

│            │оконным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-008-02│ двумя слоями с   │  6863,14│ 943,28│  11,90│  0,00│  5907,96│     104│

│            │оконным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-008-03│ одним слоем с    │  5181,54│ 734,67│  22,27│  0,00│  4424,60│      81│

│            │дверным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-008-04│ двумя слоями с   │  6931,93│ 897,93│  12,66│  0,00│  6021,34│      99│

│            │дверным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-009. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)                    │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС        │

│             профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):                 │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-009-01│ с оконным проемом│  5815,69│ 643,97│  16,00│  0,00│  5155,72│      71│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-009-02│ с дверным проемом│  5945,15│ 607,69│  10,12│  0,00│  5327,34│      67│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-010. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)                     │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС        │

│             профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):                  │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-010-01│ с оконным проемом│  7629,49│ 807,23│  19,91│  0,00│  6802,35│      89│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-010-02│ с дверным проемом│  7807,34│ 761,88│  10,60│  0,00│  7034,86│      84│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков                                   │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 потолка                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство подвесных потолков:                                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-05-011-01│ двухуровневых    │  5880,28│ 834,44│   8,77│  0,00│  5037,07│      92│

│            │(П 112)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9015) │Тяга подвесов, шт.│        -│      -│      -│     -│    (183)│       -│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-05-011-02│ одноуровневых    │  5933,50│ 879,79│  16,53│  0,00│  5037,18│      97│

│            │(П 113)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9015) │Тяга подвесов, шт.│        -│      -│      -│     -│     (81)│       -│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│             Раздел 06. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ             │

│                ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"                │

│                                                                                   │

│Таблица 10-06-031. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-031-01│ глухих           │ 10161,38│ 943,28│  24,12│  0,00│  9193,98│     104│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-031-02│ с одним дверным  │ 11298,78│ 979,56│  33,56│  0,00│ 10285,66│     108│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-031-03│ с двумя дверными │ 11678,58│ 988,63│  33,82│  0,00│ 10656,13│     109│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-031-04│ с тремя дверными │ 11383,30│ 997,70│  38,66│  0,00│ 10346,94│     110│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-032. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-032-01│ глухих           │ 14603,86│1306,08│  10,31│  0,00│ 13287,47│     144│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-032-02│ с одним дверным  │ 15974,59│1333,29│  13,62│  0,00│ 14627,68│     147│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-032-03│ с двумя дверными │ 16545,55│1360,50│  13,10│  0,00│ 15171,95│     150│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-032-04│ с тремя дверными │ 16412,76│1360,50│  10,92│  0,00│ 15041,34│     150│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-033. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-033-01│ глухих           │ 22757,56│1705,16│  12,22│  0,00│ 21040,18│     188│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-033-02│ с одним дверным  │ 24590,43│1732,37│  16,00│  0,00│ 22842,06│     191│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-033-03│ с двумя дверными │ 25483,92│1750,51│  15,52│  0,00│ 23717,89│     193│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-034. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом         │

│и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)                                      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом               │

│             и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-034-01│ глухих           │ 16960,41│1705,16│  15,08│  0,00│ 15240,17│     188│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-034-02│ с одним дверным  │ 19057,99│1759,58│  20,30│  0,00│ 17278,11│     194│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-034-03│ с двумя дверными │ 19810,46│1786,79│  20,72│  0,00│ 18002,95│     197│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-034-04│ с тремя дверными │ 19509,24│1786,79│  15,23│  0,00│ 17707,22│     197│

│            │проемами и дефор- │         │       │       │      │         │        │

│            │мационным швом    │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (206)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-035. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом         │

│с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой                   │

│с обеих сторон (С 366)                                                             │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-035-01│Устройство глухих │ 20607,98│1687,02│  15,64│  0,00│ 18905,32│     186│

│            │перегородок с     │         │       │       │      │         │        │

│            │двойным металли-  │         │       │       │      │         │        │

│            │ческим каркасом с │         │       │       │      │         │        │

│            │пространством для │         │       │       │      │         │        │

│            │пропуска коммуни- │         │       │       │      │         │        │

│            │каций и двухслой- │         │       │       │      │         │        │

│            │ной обшивкой      │         │       │       │      │         │        │

│            │с обеих сторон    │         │       │       │      │         │        │

│            │(С 366)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м)       │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-036. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом       │

│и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм                │

│между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)                             │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом             │

│             и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали                   │

│             толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами                       │

│             с обеих сторон (С 367):                                               │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-036-01│ глухих           │ 27866,22│2149,59│  20,21│  0,00│ 25696,42│     237│

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-036-02│ с одним дверным  │ 29727,61│2176,80│  26,22│  0,00│ 27524,59│     240│

│            │проемом           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-036-03│ с двумя дверными │ 30654,11│2204,01│  25,70│  0,00│ 28424,40│     243│

│            │проемами          │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9016) │Материалы         │        -│      -│      -│     -│    (103)│       -│

│            │теплоизоляционные │         │       │       │      │         │        │

│            │из минеральных    │         │       │       │      │         │        │

│            │волокон (м2)      │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-037. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)      │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу                   │

│             из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):             │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-037-01│ одним слоем с    │  6322,67│ 789,09│  18,13│  0,00│  5515,45│      87│

│            │оконным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-037-02│ двумя слоями с   │  9021,07│1088,40│  11,90│  0,00│  7920,77│     120│

│            │оконным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-037-03│ одним слоем с    │  6363,54│ 761,88│  22,27│  0,00│  5579,39│      84│

│            │дверным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-037-04│ двумя слоями с   │  9138,88│ 970,49│  12,66│  0,00│  8155,73│     107│

│            │дверным проемом   │         │       │       │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-038. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)                  │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС        │

│             профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):               │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-038-01│ с оконным проемом│  6795,43│ 653,04│  16,00│  0,00│  6126,39│      72│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-038-02│ с дверным проемом│  6970,30│ 625,83│  10,12│  0,00│  6334,35│      69│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-039. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу             │

│из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)                   │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС        │

│             профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-039-01│ с оконным проемом│  9577,46│ 879,79│  19,91│  0,00│  8677,76│      97│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-039-02│ с дверным проемом│  9868,09│ 834,44│  10,60│  0,00│  9023,05│      92│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┤

│Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков                                   │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 потолка                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство подвесных потолков:                                        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┤

│10-06-040-01│ двухуровневых    │  7082,52│ 907,00│  10,43│  0,00│  6165,09│     100│

│            │(П 212)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9015) │Тяга подвесов, шт.│        -│      -│      -│     -│    (148)│       -│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┤

│10-06-040-02│ одноуровневых    │  7057,79│ 952,35│  15,16│  0,00│  6090,28│     105│

│            │(П 213)           │         │       │       │      │         │        │

│ (120-9015) │Тяга подвесов, шт.│        -│      -│      -│     -│     (67)│       -│

└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┘

Сборник N 11. ПОЛЫ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.      │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬─────────────┬───────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │эксплуатация │мате-  │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │   машин     │риалы  │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├──────┬──────┼───────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │всего │в т.ч │расход │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │      │оплата│неуч-  │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │      │труда │тенных │        │

│            │    расценками    │        │       │      │маши- │мате-  │        │

│            │   материалов,    │        │       │      │нистов│риалов │        │

│            │единица измерениа │        │       │      │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │  5   │  6   │   7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│                             дополнения к расценкам                            │

│                                                                               │

│                                 Раздел 1. ПОЛЫ                                │

│                                                                               │

│Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток         │

│                                                                               │

│             Измеритель: 100 м2 покрытия                                       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением   │

│             раствора в построечных условиях из плиток:                        │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│11-01-027-05│ рельефных        │10527,31│1046,88│122,13│ 50,34│9358,30│  119,78│

│            │неглазурованных   │        │       │      │      │       │        │

│            │керамических для  │        │       │      │      │       │        │

│            │полов многоцветных│        │       │      │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│11-01-027-06│ гладких          │ 9027,91│1046,88│122,13│ 50,34│7858,90│  119,78│

│            │неглазурованных   │        │       │      │      │       │        │

│            │керамических для  │        │       │      │      │       │        │

│            │полов одноцветных │        │       │      │      │       │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│                            изменения к расценкам                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                  напечатано:                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне                                       │

│                                                                               │

│             Измеритель: 100 м                                                 │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Нарезка швов в бетоне                                             │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│11-01-044-01│ при устройстве   │ 4293,83│  80,59│898,71│ 48,72│3314,52│    9,71│

│            │полов методом     │        │       │      │      │       │        │

│            │вакуумирования    │        │       │      │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│11-01-044-02│ с заполнением    │ 1089,06│  80,59│898,71│ 48,72│ 109,78│    9,71│

│            │швов герметиком   │        │       │      │      │       │        │

│            │"Siraflex" при    │        │       │      │      │       │        │

│            │устройстве        │        │       │      │      │       │        │

│            │полимерных        │        │       │      │      │       │        │

│            │наливных полов    │        │       │      │      │       │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│                            следует читать:                                    │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне                                       │

│                                                                               │

│             Измеритель: 100 м                                                 │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Нарезка швов в бетоне                                             │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│11-01-044-01│ при устройстве   │ 4083,80│  80,59│688,69│ 37,80│3314,52│    9,71│

│            │полов методом     │        │       │      │      │       │        │

│            │вакуумирования    │        │       │      │      │       │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│11-01-044-02│ с заполнением    │  879,06│  80,59│688,69│ 37,80│ 109,78│    9,71│

│            │швов герметиком   │        │       │      │      │       │        │

│            │"Siraflex" при    │        │       │      │      │       │        │

│            │устройстве        │        │       │      │      │       │        │

│            │полимерных        │        │       │      │      │       │        │

│            │наливных полов    │        │       │      │      │       │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┘

Сборник N 12. КРОВЛИ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │       В том числе, руб.       │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате-   │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы   │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход  │        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неучтен-│        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │ных ма- │        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │териалов│        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│        │        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │   7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                         дополнения к Технической части                          │

│                                                                                 │

│Дополнить Общие указания Технической части п. 1.13                               │

│                                                                                 │

│    1.13. Расценками 12-01-007-11  и  12-01-007-12  учтен  полный комплекс       │

│работ по устройству  кровли  из  линокрома, включая  устройство примыканий       │

│к стенам, шахтам, слуховым окнам, трубам и водосточным воронкам.                 │

│                                                                                 │

│                 3. Коэффициенты к расценкам пп. 3.1, 3.2 читать                 │

│                              в следующей редакции:                              │

├───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┤

│Условия применения │Шифр расценки│                  Коэффициенты                 │

│                   │             ├────────────┬────────────────────┬─────────────┤

│                   │             │  к нормам  │    к стоимости     │ к стоимости │

│                   │             │затрат труда│ эксплуатации машин │материальных │

│                   │             │  и оплате  │(в т.ч. оплате труда│  ресурсов   │

│                   │             │  рабочих-  │рабочих, управляющих│             │

│                   │             │ строителей │      машиной)      │             │

├───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│         1         │      2      │     3      │         4          │      5      │

├───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│3.1. Здания шириной│12-01-007-10,│    1,05    │        1,05        │    1,056    │

│до 12 метров       │12-01-007-11,│            │                    │             │

│                   │12-01-007-12 │            │                    │             │

├───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│3.2. Здания шириной│12-01-007-10,│    0,95    │        0,95        │    0,943    │

│более 24 метров    │12-01-007-11,│            │                    │             │

│                   │12-01-007-12 │            │                    │             │

├───────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────┤

│                                Раздел 1. КРОВЛИ                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             дополнения к расценкам                              │

│                                                                                 │

│Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов                            │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 кровли                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство кровли из линокрома для зданий шириной                   │

│             от 12 до 24 метров:                                                 │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-007-11│ в два слоя       │ 9193,29│ 649,29│ 141,35│ 15,12│ 8402,65│   74,29│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-007-12│ в один слой      │ 6670,30│ 454,48│  99,63│ 10,67│ 6116,19│      52│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                              изменения к расценкам                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   напечатано:                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-015. Устройство пароизоляции                                       │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство пароизоляции обмазочной:                                 │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-015-04│ в один слой      │  591,92│  91,93│  34,13│  0,95│  465,86│   10,51│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-015-05│ добавлять на     │  335,33│  41,03│  23,10│  0,42│  271,20│    4,69│

│            │каждый последующий│        │       │       │      │        │        │

│            │слой              │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                 следует читать:                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-015. Устройство пароизоляции                                       │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство пароизоляции:                                            │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-015-04│ обмазочной в один│ 1158,21│  91,86│  34,36│  0,95│ 1031,99│   10,51│

│            │слой              │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-015-05│ на каждый        │  901,54│  40,99│  23,22│  0,41│  837,33│    4,69│

│            │последующий слой  │        │       │       │      │        │        │

│            │добавлять к рас-  │        │       │       │      │        │        │

│            │ценке 12-01-015-04│        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   напечатано:                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек                               │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 стяжек                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных:                  │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-017-01│ толщиной 15 мм   │ 1438,43│ 212,35│ 225,02│ 20,53│ 1001,06│   27,22│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-017-02│ добавлять или    │   56,46│   0,78│   2,66│  0,32│   53,02│     0,1│

│            │исключать на      │        │       │       │      │        │        │

│            │каждый 1 мм       │        │       │       │      │        │        │

│            │изменения толщины │        │       │       │      │        │        │

│            │к 12-01-017-01    │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                 следует читать:                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек                               │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 стяжек                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство выравнивающих стяжек:                                    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-017-01│ цементно-песчаных│ 1291,61│ 234,64│ 225,00│ 21,86│  831,97│   27,22│

│            │толщиной 15 мм    │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-017-02│ на каждый 1 мм   │   64,30│   8,62│   2,66│  0,34│   53,02│       1│

│            │изменения толщины │        │       │       │      │        │        │

│            │добавлять или     │        │       │       │      │        │        │

│            │исключать к рас-  │        │       │       │      │        │        │

│            │ценке 12-01-017-01│        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                   напечатано:                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-023. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным            │

│покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам                      │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 кровли                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием),      │

│             в зависимости от сложности, по готовым прогонам:                    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-023-01│ простая кровля   │17050,16│ 115,59│ 116,18│ 10,67│16818,39│   38,53│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-023-02│ средней сложности│20093,35│ 141,69│ 116,18│ 10,67│19835,48│   47,23│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-023-03│ сложная кровля   │21987,23│ 141,69│ 116,18│ 10,67│21729,36│   47,23│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                                 следует читать:                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 12-01-023. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным            │

│покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам                      │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 100 м2 кровли                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием),      │

│             в зависимости от сложности, по готовым прогонам:                    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-023-01│ простая кровля   │ 9597,62│ 332,13│ 115,24│ 10,67│ 9150,25│   38,53│

│ (101-4128) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │коньковый элемент,│        │       │       │      │        │        │

│            │разжелобки, профи-│        │       │       │      │        │        │

│            │ли с покрытием    │        │       │       │      │        │        │

│            │(м2)              │        │       │       │      │        │        │

│ (101-4127) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │заглушка коньковая│        │       │       │      │        │        │

│            │из оцинкованной   │        │       │       │      │        │        │

│            │стали (шт.)       │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-023-02│ средней сложности│10416,64│ 355,40│ 115,24│ 10,67│ 9946,00│   41,23│

│ (101-4128) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │коньковый элемент,│        │       │       │      │        │        │

│            │разжелобки, профи-│        │       │       │      │        │        │

│            │ли с покрытием    │        │       │       │      │        │        │

│            │(м2)              │        │       │       │      │        │        │

│ (101-4127) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │заглушка коньковая│        │       │       │      │        │        │

│            │из оцинкованной   │        │       │       │      │        │        │

│            │стали (шт.)       │        │       │       │      │        │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┤

│12-01-023-03│ сложная кровля   │11700,36│ 407,12│ 115,24│ 10,67│11178,00│   47,23│

│ (101-4128) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │коньковый элемент,│        │       │       │      │        │        │

│            │разжелобки, профи-│        │       │       │      │        │        │

│            │ли с покрытием    │        │       │       │      │        │        │

│            │(м2)              │        │       │       │      │        │        │

│ (101-4127) │Дополнительные    │       -│      -│      -│     -│     (П)│       -│

│            │элементы металло- │        │       │       │      │        │        │

│            │черепичной кровли:│        │       │       │      │        │        │

│            │заглушка коньковая│        │       │       │      │        │        │

│            │из оцинкованной   │        │       │       │      │        │        │

│            │стали (шт.)       │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│                             дополнения к расценкам                              │

│                                                                                 │

│Таблица 12-01-024. Устройство кровли с применением мастики "Покров-1"            │

│с 2-х слойным покрытием                                                          │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 м2 покрытия                                           │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-024-01│Устройство кровли │  136,95│   2,07│   0,00│  0,00│  134,88│    0,22│

│            │с применением     │        │       │       │      │        │        │

│            │мастики "Покров-1"│        │       │       │      │        │        │

│            │с 2-хслойным      │        │       │       │      │        │        │

│            │покрытием         │        │       │       │      │        │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 12-01-025. Устройство примыканий из 2-х слоев битумно-полимерной         │

│мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным       │

│составом                                                                         │

│                                                                                 │

│             Измеритель: 1 м2 покрытия                                           │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬────────┤

│12-01-025-01│Устройство примы- │   75,14│   3,85│   0,00│  0,00│   71,29│     0,4│

│            │каний из 2-х слоев│        │       │       │      │        │        │

│            │битумно-полимерной│        │       │       │      │        │        │

│            │мастики с армирую-│        │       │       │      │        │        │

│            │щими прокладками  │        │       │       │      │        │        │

│            │из стеклоткани и  │        │       │       │      │        │        │

│            │покрытием свето-  │        │       │       │      │        │        │

│            │защитным составом │        │       │       │      │        │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┘

Сборник N 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

изменения к Технической части

Изменения к Технической части п. 3.20

3. Коэффициенты к расценкам

напечатано:

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    Условия    │Номер таблиц (расценок) │          Коэффициенты          │

│  применения   │                        ├──────────┬────────────┬────────┤

│               │                        │ к нормам │к стоимости │к стои- │

│               │                        │  затрат  │эксплуатации│мости   │

│               │                        │ труда и  │   машин    │мате-   │

│               │                        │  оплате  │  (в т.ч.   │риальных│

│               │                        │ рабочих- │оплате труда│ресурсов│

│               │                        │строителей│  рабочих,  │        │

│               │                        │          │управляющих │        │

│               │                        │          │  машиной)  │        │

├───────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤

│       1       │           2            │    3     │     4      │   5    │

├───────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤

│3.20. Окраска  │04-001, 04-002,         │   1,1    │    1,1     │   -    │

│стен и потолков│04-004, 04-005 (01,     │          │            │        │

│в помещениях   │03, 05, 07, 09),        │          │            │        │

│высотой от 4   │04-024 (01, 08),        │          │            │        │

│до 8 м         │04-025 (01, 08, 10),    │          │            │        │

│               │4-026 (01, 06, 08),     │          │            │        │

│               │04-027 (01, 05),        │          │            │        │

│               │04-028 (01),            │          │            │        │

│               │04-038 (01, 04, 08),    │          │            │        │

│               │04-039 (01, 05),        │          │            │        │

│               │04-040 (01, 04, 07),    │          │            │        │

│               │04-041 (01, 04),        │          │            │        │

│               │04-047, 04-048 (05 - 14)│          │            │        │

└───────────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┘

следует читать:

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    Условия    │Номер таблиц (расценок) │          Коэффициенты          │

│  применения   │                        ├──────────┬────────────┬────────┤

│               │                        │ к нормам │к стоимости │к стои- │

│               │                        │  затрат  │эксплуатации│мости   │

│               │                        │ труда и  │   машин    │мате-   │

│               │                        │  оплате  │  (в т.ч.   │риальных│

│               │                        │ рабочих- │оплате труда│ресурсов│

│               │                        │строителей│  рабочих,  │        │

│               │                        │          │управляющих │        │

│               │                        │          │  машиной)  │        │

├───────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤

│       1       │           2            │    3     │     4      │   5    │

├───────────────┼────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤

│3.20. Окраска  │04-001, 04-002, 04-004, │   1,1    │    1,1     │   -    │

│стен и потолков│04-005 (01, 03, 05, 07, │          │            │        │

│в помещениях   │09), 04-024 (01, 08),   │          │            │        │

│высотой        │04-025 (01, 08, 10),    │          │            │        │

│от 3,5 м до 8 м│4-026 (01, 06, 08),     │          │            │        │

│               │04-027 (01, 05),        │          │            │        │

│               │04-028 (01),            │          │            │        │

│               │04-038 (01, 04, 08),    │          │            │        │

│               │04-039 (01, 05),        │          │            │        │

│               │04-040 (01, 04, 07),    │          │            │        │

│               │04-041 (01, 04),        │          │            │        │

│               │04-047, 04-048 (05 - 14)│          │            │        │

└───────────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┘

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 1.47 отсутствует. Возможно, имеется в виду пункт 1.32.

Изменения к Технической части п. 1.47

п. 1.47 читать в следующей редакции: При устройстве подвесных потолков типа "Армстронг" с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к расценкам затрат труда и оплате рабочих-строителей ФЕР 15-01-047-15 применять коэффициент 1,2.

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │       В том числе, руб.        │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │ затраты,├────────┬─────────────┬─────────┤ труда  │

│            │строительных работ│   руб.  │ оплата │эксплуатация │мате-    │рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда  │    машин    │риалы    │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих ├──────┬──────┼─────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │        │всего │в т.ч.│расход   │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │        │      │оплата│неучтен- │        │

│ материалов │   не учтенных    │         │        │      │труда │ных ма-  │        │

│            │    расценками    │         │        │      │маши- │териалов │        │

│            │   материалов,    │         │        │      │нистов│         │        │

│            │единица измерения │         │        │      │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4    │  5   │  6   │    7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┤

│                               изменения к расценкам                               │

│                                                                                   │

│                           Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                    напечатано:                                    │

│                                                                                   │

│Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы           │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 полов                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство полов из полированных плит различной формы:                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┤

│15-01-035-01│ мраморных типа   │ 56927,25│ 8806,13│132,82│ 62,95│ 47988,30│  862,50│

│            │"брекчия"         │         │        │      │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│15-01-035-02│ гранитных типа   │120234,58│12093,75│135,82│ 63,80│108005,01│ 1184,50│

│            │"брекчия"         │         │        │      │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┤

│                                  следует читать:                                  │

│                                                                                   │

│Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы           │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 полов                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство полов из полированных плит различной формы:                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┤

│15-01-035-01│ мраморных типа   │ 60630,82│ 8806,13│132,82│ 65,27│ 51691,87│   862,5│

│            │"брекчия"         │         │        │      │      │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│15-01-035-02│ гранитных типа   │128752,33│12093,75│135,82│ 66,33│116522,76│  1184,5│

│            │"брекчия"         │         │        │      │      │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┤

│                  Таблицу 15-07-016 читать в следующей редакции:                   │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                   │

│Таблица 15-07-016. Облицовка стен листовыми материалами                            │

│                                                                                   │

│             Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности                           │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┤

│15-07-016-01│Облицовка стен    │  2386,53│  620,54│  6,20│  4,19│  1759,79│      71│

│            │гипсокартонными   │         │        │      │      │         │        │

│            │листами на клею   │         │        │      │      │         │        │

└────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┘

Сборник N 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │        В том числе, руб.         │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты, ├───────┬────────────────┬─────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.   │оплата │  эксплуатация  │материалы│рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда │     машин      │         │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих├────────┬───────┼─────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │       │ всего  │в т.ч. │расход   │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │       │        │оплата │неучтен- │        │

│ материалов │   не учтенных    │         │       │        │труда  │ных ма-  │        │

│            │    расценками    │         │       │        │маши-  │териалов │        │

│            │   материалов,    │         │       │        │нистов │         │        │

│            │единица измерения │         │       │        │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4   │   5    │   6   │    7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                изменения к расценкам                                │

│                                                                                     │

    КонсультантПлюс: примечание.

    В  официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка:  Раздел 1

в ФЕР-2001-22 отсутствует.

│                           Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     напечатано:                                     │

│                                                                                     │

│Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением         │

│при помощи асбестоцементных муфт                                                     │

│                                                                                     │

│             Измеритель: 1 км трубопровода                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением               │

│             при помощи асбестоцементных муфт диаметром:                             │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬────────┤

│22-01-001-01│ 100 мм           │ 29283,39│3331,56│  530,18│  27,40│ 25421,65│  362,52│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-02│ 150 мм           │ 45095,38│3863,11│  559,07│  30,79│ 40673,20│  420,36│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-03│ 200 мм           │ 70435,70│3676,18│ 2415,31│ 184,52│ 64344,21│  400,02│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-04│ 250 мм           │ 91867,69│4425,90│ 2849,51│ 227,05│ 84592,28│   481,6│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-05│ 300 мм           │117480,07│4878,79│ 3059,65│ 248,31│109541,63│  530,88│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-06│ 350 мм           │141436,93│6134,51│ 6790,12│ 554,60│128512,30│  667,52│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-07│ 400 мм           │199405,75│6155,09│ 7531,40│ 627,50│185719,26│  669,76│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-08│ 500 мм           │291943,48│7853,41│12079,54│ 901,63│272010,53│  854,56│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                   │

│                                                                                     │

│Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением         │

│при помощи асбестоцементных муфт                                                     │

│                                                                                     │

│             Измеритель: 1 км трубопровода                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением               │

│             при помощи асбестоцементных муфт диаметром:                             │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬────────┤

│22-01-001-01│ 100 мм           │ 28546,17│3327,93│  536,20│  24,77│ 24682,04│  362,52│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-02│ 150 мм           │ 44101,83│3858,90│  567,33│  26,52│ 39675,60│  420,36│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-03│ 200 мм           │ 69711,58│3672,18│ 3053,99│ 228,89│ 62985,41│  400,02│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-04│ 250 мм           │ 90914,39│4421,09│ 3672,61│ 283,22│ 82820,69│   481,6│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-05│ 300 мм           │118374,29│4873,48│ 3959,18│ 307,21│109541,63│  530,88│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-06│ 350 мм           │143563,88│6127,83│ 8923,75│ 707,53│128512,30│  667,52│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-07│ 400 мм           │201841,26│6148,40│ 9973,60│ 799,14│185719,26│  669,76│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│22-01-001-08│ 500 мм           │293519,80│7844,86│13664,41│1151,77│272010,53│  854,56│

└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

Сборник N 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

┌────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые  │        В том числе, руб.        │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты, ├───────┬───────────────┬─────────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.   │оплата │ эксплуатация  │материалы│рабочих,│

│            │  и конструкций   │         │ труда │     машин     │         │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤         │рабочих├───────┬───────┼─────────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │         │       │ всего │в т.ч. │расход   │        │

│ неучтенных │ и характеристика │         │       │       │оплата │неучтен- │        │

│ материалов │   не учтенных    │         │       │       │труда  │ных ма-  │        │

│            │    расценками    │         │       │       │маши-  │териалов │        │

│            │   материалов,    │         │       │       │нистов │         │        │

│            │единица измерения │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│     1      │        2         │    3    │   4   │   5   │   6   │    7    │   8    │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                         изменения и дополнения к расценкам                         │

│                                                                                    │

│                     Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     напечатано:                                    │

│                                                                                    │

│Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог            │

│механизированным способом с применением дорожного бетона                            │

│                                                                                    │

│             1000 м2 основания                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                  │

│             механизированным способом с применением дорожного бетона               │

│             низких марок (тощего), толщина слоя 16 см:                             │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-016-09│ профилировщиками │110018,17│ 987,45│7455,72│ 905,70│101575,00│  118,97│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-016-10│ автогрейдерами   │100331,63│ 354,39│1829,43│ 221,92│ 98147,81│   42,29│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

│                                                                                    │

│Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог            │

│механизированным способом с применением дорожного бетона                            │

│                                                                                    │

│             1000 м2 основания                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                  │

│             механизированным способом с применением  дорожного бетона              │

│             низких марок (тощего):                                                 │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-016-09│ профилировщиками,│128091,64│ 987,45│7456,19│ 906,03│119648,00│  118,97│

│            │толщина слоя 16 см│         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-016-10│ автогрейдерами,  │118406,51│ 354,39│1831,31│ 221,91│116220,81│   42,29│

│            │толщина слоя 16 см│         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-016-11│При изменении     │   101,42│  22,12│  27,82│   2,97│    51,48│    2,64│

│            │толщины слоя на   │         │       │       │       │         │        │

│            │каждый 1,0 см     │         │       │       │       │         │        │

│            │добавлять (умень- │         │       │       │       │         │        │

│            │шать) к расценке  │         │       │       │       │         │        │

│            │27-06-016-10      │         │       │       │       │         │        │

│ (401-9015) │Бетон жесткий     │        -│      -│      -│      -│  (12,13)│       -│

│            │(малоцементный)   │         │       │       │       │         │        │

│            │укатываемый (м3)  │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                     напечатано:                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов                          │

│                                                                                    │

│             1000 м2 основания                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство оснований городских проездов:                               │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-017-03│из жесткого       │120280,59│2385,23│3107,85│  364,3│115086,75│  272,91│

│            │(малоцементного)  │         │       │       │       │         │        │

│            │укатываемого      │         │       │       │       │         │        │

│            │бетона толщиной   │         │       │       │       │         │        │

│            │16 см             │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять (вычитать):        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-017-04│к расценке        │   7019,5│  44,57│    4,5│   0,91│  6970,42│     5,1│

│            │26-06-017-03      │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов                          │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1000 м2 основания                                          │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-017-03│Устройство осно-  │  7573,46│2385,23│3741,30│ 351,82│  1446,93│  272,91│

│            │ваний городских   │         │       │       │       │         │        │

│            │проездов из жест- │         │       │       │       │         │        │

│            │кого (малоцемент- │         │       │       │       │         │        │

│            │ного) укатываемого│         │       │       │       │         │        │

│            │бетона толщиной   │         │       │       │       │         │        │

│            │16 см             │         │       │       │       │         │        │

│ (401-9015) │Бетон жесткий     │        -│      -│      -│      -│    (194)│       -│

│            │(малоцементный)   │         │       │       │       │         │        │

│            │укатываемый (м3)  │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-017-04│При изменении     │    92,59│  44,57│   4,85│   0,27│    43,17│     5,1│

│            │толщины слоя на   │         │       │       │       │         │        │

│            │каждый 1,0 см     │         │       │       │       │         │        │

│            │добавлять         │         │       │       │       │         │        │

│            │(уменьшать)       │         │       │       │       │         │        │

│            │к расценке        │         │       │       │       │         │        │

│            │27-06-017-03      │         │       │       │       │         │        │

│ (401-9015) │Бетон жесткий     │        -│      -│      -│      -│   (12,1)│       -│

│            │(малоцементный)   │         │       │       │       │         │        │

│            │укатываемый (м3)  │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                               дополнения к расценкам                               │

│                                                                                    │

│Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих                     │

│асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика "Титан-325"                 │

│и перегружателя "Шаттл-Багги SB-2500C"                                              │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1000 м2 покрытия                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных          │

│             смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных         │

│             материалов:                                                            │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-029-01│ 2,5 - 2,9 т/м3   │ 71845,77│ 181,89│7971,65│ 404,71│ 63692,23│   20,86│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-029-02│ 3 т/м3 и более   │ 64719,92│ 181,89│7971,65│ 404,71│ 56566,38│   20,86│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных          │

│             смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:        │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-029-03│ 2,5 - 2,9 т/м3   │ 59714,40│ 181,89│7971,65│ 404,71│ 51560,86│   20,86│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-029-04│ 3 т/м3 и более   │ 62766,99│ 181,89│7971,65│ 404,71│ 54613,45│   20,86│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│Таблица 27-06-030. Нормы для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении          │

│толщины слоя на 0,5 см                                                              │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1000 м2 покрытия                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:      │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-06-030-01│ к расценке       │  7371,27│   3,28│ 296,45│  17,97│  7071,54│    0,35│

│            │27-06-029-01      │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-030-02│ к расценке       │  6458,91│   3,28│ 296,45│  17,97│  6159,18│    0,35│

│            │27-06-029-02      │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-030-03│ к расценке       │  5832,09│   3,28│ 296,45│  17,97│  5532,36│    0,35│

│            │27-06-029-03      │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-06-030-04│ к расценке       │  6212,51│   3,28│ 296,45│  17,97│  5912,78│    0,35│

│            │27-06-029-04      │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                            Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ                            │

│                                                                                    │

│Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки                         │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 10 м2                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки            │

│             при укладке на 1 м2, шт.:                                              │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-07-005-01│ 40               │   116,95│  99,86│  13,84│   0,65│     3,25│    10,5│

│ (440-9137) │Плитка тротуарная │        -│      -│      -│      -│   (10,2)│       -│

│            │(м2)              │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-07-005-02│ 55               │   132,38│ 115,29│  13,84│   0,65│     3,25│    11,8│

│ (440-9137) │Плитка тротуарная │        -│      -│      -│      -│   (10,2)│       -│

│            │(м2)              │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-07-005-03│ 90               │   199,85│ 182,76│  13,84│   0,65│     3,25│    17,9│

│ (440-9137) │Плитка тротуарная │        -│      -│      -│      -│   (10,2)│       -│

│            │(м2)              │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             Измеритель: 1 м реза                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм:                                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-07-005-04│ на отрезном      │   132,65│   4,32│   2,53│   2,16│   125,80│    0,39│

│            │станке            │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-07-005-05│ угловой шлифо-   │   131,93│   5,68│   0,45│   0,00│   125,80│    0,59│

│            │вальной машинкой  │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке:                      │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-07-005-06│ 27-07-005-04     │    27,54│   0,22│   0,36│   0,27│    26,96│    0,02│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-07-005-07│ 27-07-005-05     │    18,41│   0,38│   0,06│   0,00│    17,97│    0,04│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                            Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            читать в следующей редакции:                            │

│                                                                                    │

│Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений       │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 1 т металлоконструкций                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройства удерживающих металлических барьерных ограждений:            │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-09-007-01│ дорожной группы  │ 14579,32│ 302,78│ 970,56│ 186,54│ 13305,98│   33,53│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-09-007-02│ мостовой группы  │ 17192,54│1079,54│1019,86│ 272,55│ 15093,49│  118,38│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                               изменения к расценкам                                │

│                                                                                    │

│                       Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                     напечатано:                                    │

│                                                                                    │

│Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит       │

│со сплошным покрытием                                                               │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью:              │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-12-010-01│ до 3 м2          │  5790,26│1306,19│4344,26│ 522,68│   139,81│  155,87│

│ (440-9138) │Плиты сборные     │         │       │       │       │ (Проект)│        │

│            │железобетонные    │         │       │       │       │         │        │

│            │              (м3)│         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-12-010-02│ более 3 м2       │  1746,48│ 429,31│1251,96│ 149,98│    65,21│   51,23│

│ (440-9138) │Плиты сборные     │         │       │       │       │ (Проект)│        │

│            │железобетонные    │         │       │       │       │         │        │

│            │              (м3)│         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью:                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-12-010-03│ до 3 м2          │  5858,58│1148,25│4710,33│ 519,14│        -│  139,52│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-12-010-04│ более 3 м2       │  1957,19│ 314,88│1642,31│ 149,09│        -│   38,26│

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│                                   следует читать:                                  │

│                                                                                    │

│Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит       │

│со сплошным покрытием                                                               │

│                                                                                    │

│             Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью:              │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-12-010-01│ до 3 м2          │  5902,25│1306,19│4456,25│ 536,36│   139,81│  155,87│

│ (440-9138) │Плиты сборные     │        -│      -│      -│      -│      (П)│       -│

│            │железобетонные    │         │       │       │       │         │        │

│            │(м2)              │         │       │       │       │         │        │

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-12-010-02│ более 3 м2       │  5091,23│1169,18│3856,84│ 463,92│    65,21│  139,52│

│ (440-9138) │Плиты сборные     │        -│      -│      -│      -│      (П)│       -│

│            │железобетонные    │         │       │       │       │         │        │

│            │(м2)              │         │       │       │       │         │        │

├────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│             Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью:                │

├────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│27-12-010-03│ до 3 м2          │  4630,06│ 421,62│4208,44│ 294,45│     0,00│   51,23│

├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│27-12-010-04│ более 3 м2       │  3289,38│ 314,88│2974,50│ 213,18│     0,00│   38,26│

└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘

Сборник N 29. ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ

дополнения к расценкам

Раздел 2. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.      │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬──────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ зксплуатация │мате- │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼──────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход│        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч- │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных│        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате- │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов│        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │  7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│Таблица 29-02-046. Устройство монолитных железобетонных конструкций            │

│транспортного тоннеля в деревометаллической опалубке при свайном креплении     │

│грунта                                                                         │

│                                                                               │

│             Измеритель: 1 м3 бетона                                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Устройство монолитных железобетонных конструкций                  │

│             в деревометаллической опалубке при свайном креплении грунта:      │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│29-02-046-01│ лотка переменного│ 5386,64│ 166,24│4910,56│145,12│309,84│   16,62│

│            │профиля           │        │       │       │      │      │        │

│ (401-0218) │Бетон гидротехни- │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │ческий, класс В30,│        │       │       │      │      │        │

│            │W8, F300 (м3)     │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0026) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │25 - 28 мм (т)    │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0025) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │20 - 22 мм (т)    │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0022) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │12 мм (т)         │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0002) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │гладкая класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-I, диаметром    │        │       │       │      │      │        │

│            │8 мм (т)          │        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│29-02-046-02│ стен с установкой│ 9962,06│ 477,81│8538,95│269,73│ 945,3│   47,57│

│            │контрфорсов       │        │       │       │      │      │        │

│            │с креплением      │        │       │       │      │      │        │

│            │наружной опалубки │        │       │       │      │      │        │

│            │к ограждающим     │        │       │       │      │      │        │

│            │конструкциям      │        │       │       │      │      │        │

│            │котлована         │        │       │       │      │      │        │

│ (401-0218) │Бетон гидротехни- │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │ческий, класс В30,│        │       │       │      │      │        │

│            │W8, F300 (м3)     │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0025) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │20 - 22 мм (т)    │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0022) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │12 мм (т)         │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0002) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │гладкая класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-I, диаметром    │        │       │       │      │      │        │

│            │8 мм (т)          │        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│29-02-046-03│ перекрытия       │ 7617,94│ 226,55│7083,24│216,33│308,15│   22,47│

│            │переменного       │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля с устрой- │        │       │       │      │      │        │

│            │ством усиленных   │        │       │       │      │      │        │

│            │подмостей         │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0002) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │гладкая класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-I, диаметром    │        │       │       │      │      │        │

│            │8 мм (т)          │        │       │       │      │      │        │

│ (401-0218) │Бетон гидротехни- │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │ческий, класс В30,│        │       │       │      │      │        │

│            │W8, F300 (м3)     │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0026) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │25 - 28 мм (т)    │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0025) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │20 - 22 мм (т)    │        │       │       │      │      │        │

│ (204-0022) │Горячекатаная     │       -│      -│      -│     -│   (П)│       -│

│            │арматурная сталь  │        │       │       │      │      │        │

│            │периодического    │        │       │       │      │      │        │

│            │профиля класса    │        │       │       │      │      │        │

│            │А-III, диаметром  │        │       │       │      │      │        │

│            │12 мм (т)         │        │       │       │      │      │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┘

Сборник N 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.      │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬──────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате- │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼──────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход│        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч- │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных│        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате- │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов│        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │  7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│                             изменения к расценкам                             │

│                                                                               │

│                            Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                  напечатано:                                  │

│                                                                               │

│Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъектирования           │

│                                                                               │

│             Измеритель: 1 м3 кладки опоры                                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Восстановление                                                    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│30-08-051-01│ подводной части  │ 3065,36│  96,21│2505,77│268,87│461,38│    8,86│

│            │опор мостов мето- │        │       │       │      │      │        │

│            │дом инъектирования│        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│30-08-051-02│ надводной части  │ 2938,75│ 139,95│2104,73│266,81│694,07│   15,85│

│            │опор мостов мето- │        │       │       │      │      │        │

│            │дом инъектирования│        │       │       │      │      │        │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│                                следует читать:                                │

│                                                                               │

│Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъектирования           │

│                                                                               │

│             Измеритель: 1 м3 кладки опоры                                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Восстановление                                                    │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│30-08-051-01│ подводной части  │ 2958,99│  85,23│2423,47│257,78│450,29│    8,86│

│            │опор мостов мето- │        │       │       │      │      │        │

│            │дом инъектирования│        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│30-08-051-02│ надводной части  │ 2907,64│ 152,48│2104,69│266,96│650,47│   15,85│

│            │опор мостов мето- │        │       │       │      │      │        │

│            │дом инъектирования│        │       │       │      │      │        │

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┘

Сборник N 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

изменения к расценкам

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │     В том числе, руб.     │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬────────────┬──────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │эксплуатация│мате- │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │   машин    │риалы │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├─────┬──────┼──────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │всего│в т.ч.│расход│        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │     │оплата│неуч- │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │     │труда │тенных│        │

│            │    расценками    │        │       │     │маши- │мате- │        │

│            │   материалов,    │        │       │     │нистов│риалов│        │

│            │единица измерения │        │       │     │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │  5  │  6   │  7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┤

│                            изменения к расценкам                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                 напечатано:                                 │

│                                                                             │

│Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей             │

│                                                                             │

│             Измеритель: 1 стойка                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных         │

│             на напряжение:                                                  │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬────────┤

│34-02-061-01│ до 240 В         │  324,86│  62,82│    -│     -│262,04│    6,53│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┤

│34-02-061-02│ свыше 240 В      │  583,53│ 117,36│    -│     -│466,17│   12,20│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┤

│                               следует читать:                               │

│                                                                             │

│Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей             │

│                                                                             │

│             Измеритель: 1 стойка                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных         │

│             на напряжение:                                                  │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬────────┤

│34-02-061-01│ до 240 В         │  399,36│  62,82│ 0,00│  0,00│336,54│    6,53│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┤

│34-02-061-02│ свыше 240 В      │  621,05│ 117,36│ 0,00│  0,00│503,69│    12,2│

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┘

Сборник N 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

┌────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┐

│   Номера   │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.      │Затраты │

│  расценок  │ и характеристика │затраты,├───────┬──────────────┬──────┤ труда  │

│            │строительных работ│  руб.  │оплата │ эксплуатация │мате- │рабочих,│

│            │  и конструкций   │        │ труда │    машин     │риалы │ чел.-ч │

├────────────┼──────────────────┤        │рабочих├───────┬──────┼──────┤        │

│    Коды    │   Наименование   │        │       │ всего │в т.ч.│расход│        │

│ неучтенных │ и характеристика │        │       │       │оплата│неуч- │        │

│ материалов │   не учтенных    │        │       │       │труда │тенных│        │

│            │    расценками    │        │       │       │маши- │мате- │        │

│            │   материалов,    │        │       │       │нистов│риалов│        │

│            │единица измерения │        │       │       │      │      │        │

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│     1      │        2         │   3    │   4   │   5   │  6   │  7   │   8    │

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│                             изменения к расценкам                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.

    В  официальном  тексте  документа,  видимо, допущена опечатка: Раздел 4

в ФЕР-2001-46 отсутствует.

│                        Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                  напечатано:                                  │

│                                                                               │

│Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций              │

│объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков                                │

│                                                                               │

│             Измеритель: 1 м3                                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3            │

│             при помощи отбойных молотков из бетона марки:                     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│46-04-003-01│ 100              │  685,21│ 103,30│ 559,46│ 47,72│ 22,45│   12,11│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-02│ 150              │ 1509,25│ 204,21│1282,59│109,71│ 22,45│   23,94│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-03│ 200              │ 2282,20│ 295,99│1963,76│168,12│ 22,45│   34,70│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-04│ 250              │ 2967,36│ 382,66│2562,25│219,43│ 22,45│   44,86│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-05│ 300              │ 3317,27│ 443,82│2851,00│244,19│ 22,45│   52,03│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│             Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3                  │

│             при помощи отбойных молотков из бетона марки:                     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│46-04-003-06│ 100              │  639,02│  82,49│ 556,53│ 47,72│     -│    9,67│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-07│ 150              │ 1463,14│ 183,48│1279,66│109,71│     -│   21,51│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-08│ 200              │ 2236,01│ 275,18│1960,83│168,12│     -│   32,26│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-09│ 250              │ 2921,16│ 361,84│2559,32│219,43│     -│   42,42│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-10│ 300              │ 3271,07│ 423,00│2848,07│244,19│     -│   49,59│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│                                следует читать:                                │

│                                                                               │

│Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций              │

│объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков                                │

│                                                                               │

│             Измеритель: 1 м3                                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3                  │

│             при помощи отбойных молотков из бетона марки:                     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│46-04-003-01│ 100              │  770,99│  82,49│ 688,50│ 45,37│  0,00│    9,67│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-02│ 150              │ 1766,56│ 183,48│1583,08│104,32│  0,00│   21,51│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-03│ 200              │ 2700,95│ 275,18│2425,77│159,85│  0,00│   32,26│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-04│ 250              │ 3528,01│ 361,84│3166,17│208,64│  0,00│   42,42│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-05│ 300              │ 3946,39│ 423,00│3523,39│232,18│  0,00│   49,59│

├────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┤

│             Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3            │

│             при помощи отбойных молотков из бетона марки:                     │

├────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┤

│46-04-003-06│ 100              │  817,17│ 103,30│ 691,42│ 45,37│ 22,45│   12,11│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-07│ 150              │ 1812,67│ 204,21│1586,01│104,32│ 22,45│   23,94│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-08│ 200              │ 2747,14│ 295,99│2428,70│159,85│ 22,45│    34,7│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-09│ 250              │ 3574,21│ 382,66│3169,10│208,64│ 22,45│   44,86│

├────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┤

│46-04-003-10│ 300              │ 3992,59│ 443,82│3526,32│232,18│ 22,45│   52,03│

└────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┘

Сборник N 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

┌──────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │   Наименование   │ Прямые │      В том числе, руб.      │Затраты │

│ расценок │ и характеристика │затраты,├───────┬────────────┬────────┤ труда  │

│          │строительных работ│  руб.  │оплата │эксплуатация│мате-   │рабочих,│

│          │  и конструкций   │        │ труда │   машин    │риалы   │ чел.-ч │

├──────────┼──────────────────┤        │рабочих├─────┬──────┼────────┤        │

│   Коды   │   Наименование   │        │       │всего│в т.ч.│расход  │        │

│неучтенных│ и характеристика │        │       │     │оплата│неучтен-│        │

│материалов│   не учтенных    │        │       │     │труда │ных ма- │        │

│          │    расценками    │        │       │     │маши- │териалов│        │

│          │   материалов,    │        │       │     │нистов│        │        │

│          │единица измерения │        │       │     │      │        │        │

├──────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│    1     │        2         │   3    │   4   │  5  │  6   │   7    │   8    │

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┤

│                            изменения к расценкам                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                 напечатано:                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена           │

│существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов           │

│                                                                             │

│           Измеритель: 100 м2 покрытий                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена существующих рулонных кровель на покрытия                   │

│           из наплавляемых материалов:                                       │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┤

│  58-7-6  │ 2 слоя           │15143,88│1405,81│45,50│  4,76│13692,57│  154,87│

├──────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│  58-7-7  │ 1 слой           │10977,91│1329,56│25,91│  2,65│ 9622,44│  146,47│

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┤

│                               следует читать:                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена           │

│существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов           │

│                                                                             │

│           Измеритель: 100 м2 покрытий                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена существующих рулонных кровель на покрытия                   │

│           из наплавляемых материалов:                                       │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┤

│  58-7-6  │ в два слоя       │15144,86│1404,67│47,62│  3,65│13692,57│  154,87│

│(999-9900)│Строительный      │       -│      -│    -│     -│  (0,78)│       -│

│          │мусор, т          │        │       │     │      │        │        │

├──────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│  58-7-7  │ в один слой      │10978,00│1328,48│27,08│  2,03│ 9622,44│  146,47│

│(999-9900)│Строительный      │       -│      -│    -│     -│  (0,78)│       -│

│          │мусор, т          │        │       │     │      │        │        │

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┤

│                           дополнения к расценкам                            │

│                                                                             │

│Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием     │

│аппарата "AIV" с устройством нового покрытия                                 │

│                                                                             │

│           Измеритель: 1 м2 покрытия                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием         │

│           аппарата "AIV" с устройством нового покрытия:                     │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┤

│ 58-27-1  │ в один слой      │   48,41│  14,91│ 6,01│  0,00│   27,49│    1,46│

├──────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 58-27-2  │ в два слоя       │   62,81│  18,21│ 6,01│  0,00│   38,59│    1,81│

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┤

│Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли               │

│с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей   │

│                                                                             │

│           Измеритель: 1 м2                                                  │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┤

│ 58-28-1  │Подготовка и      │   26,51│  11,03│ 1,64│  0,00│   13,84│    1,08│

│          │проварка основания│        │       │     │      │        │        │

│          │рулонной кровли   │        │       │     │      │        │        │

│          │с использованием  │        │       │     │      │        │        │

│          │аппарата "AIV"    │        │       │     │      │        │        │

│          │для последующего  │        │       │     │      │        │        │

│          │покрытия рулонной │        │       │     │      │        │        │

│          │кровлей           │        │       │     │      │        │        │

└──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┘

Сборник N 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

┌──────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │   Наименование   │ Прамые │     В том числе, руб.     │Затраты │

│ расценок │ и характеристика │затраты,├───────┬────────────┬──────┤ труда  │

│          │строительных работ│  руб.  │оплата │эксплуатация│мате- │рабочих,│

│          │  и конструкций   │        │ труда │   машин    │риалы │ чел.-ч │

├──────────┼──────────────────┤        │рабочих├─────┬──────┼──────┤        │

│   Коды   │   Наименование   │        │       │всего│в т.ч.│расход│        │

│неучтенных│ и характеристика │        │       │     │оплата│неуч- │        │

│материалов│   не учтенных    │        │       │     │труда │тенных│        │

│          │    расценками    │        │       │     │маши- │мате- │        │

│          │   материалов,    │        │       │     │нистов│риалов│        │

│          │единица измерения │        │       │     │      │      │        │

├──────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┤

│    1     │        2         │   3    │   4   │  5  │  6   │  7   │   8    │

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┤

│                           изменения к расценкам                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                напечатано:                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен            │

│                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза   │

│           с расчисткой старой краски:                                     │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬────────┤

│  62-7-5  │ до 35%           │ 1132,39│ 442,15│ 6,52│  1,69│683,72│   51,19│

├──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┤

│                              следует читать:                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен            │

│                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:              │

├──────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬────────┤

│  62-7-5  │ за два раза с    │ 1132,21│ 441,26│ 7,23│  1,35│683,72│   51,19│

│          │расчисткой старой │        │       │     │      │      │        │

│          │краски до 35%     │        │       │     │      │      │        │

└──────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┘

Сборник N 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

┌──────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │   Наименование   │ Прямые  │        В том числе, руб.         │Затраты │

│ расценок │ и характеристика │затраты, ├───────┬─────────────────┬────────┤ труда  │

│          │строительных работ│  руб.   │оплата │  эксплуатация   │мате-   │рабочих,│

│          │  и конструкций   │         │ труда │      машин      │риалы   │ чел.-ч │

├──────────┼──────────────────┤         │рабочих├─────────┬───────┼────────┤        │

│   Коды   │   Наименование   │         │       │  всего  │в т.ч. │расход  │        │

│неучтенных│ и характеристика │         │       │         │оплата │неуч-   │        │

│материалов│   не учтенных    │         │       │         │труда  │тенных  │        │

│          │    расценками    │         │       │         │маши-  │мате-   │        │

│          │   материалов,    │         │       │         │нистов │риалов  │        │

│          │единица измерения │         │       │         │       │        │        │

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│    1     │        2         │    3    │   4   │    5    │   6   │   7    │   8    │

├──────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                              дополнения к расценкам                               │

│                                                                                   │

│Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных          │

│сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора                                │

│                                                                                   │

│           Измеритель: 100 м трубопровода                                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей        │

│           методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:               │

├──────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│ 66-47-1  │ до 200 мм        │120078,33│4050,89│114146,33│1607,08│ 1881,11│  359,44│

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 66-47-2  │ до 300 мм        │124116,21│4249,13│117539,73│1625,63│ 2327,35│  377,03│

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 66-47-3  │ до 600 мм        │135368,13│4916,88│125923,96│1547,88│ 4527,29│  436,28│

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 66-47-4  │ до 900 мм        │152380,55│5749,28│140383,84│1708,64│ 6247,43│  510,14│

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 66-47-5  │ до 1200 мм       │184906,37│6607,94│167603,12│1784,30│10695,31│  586,33│

├──────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 66-47-6  │ до 1400 мм       │196868,84│7201,08│176870,24│1845,44│12797,52│  638,96│

└──────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘

Приложение 2

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

┌───────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┐

│  Код  │                Наименование                 │ Ед.  │  Базисная  │

│ресурса│                                             │ изм. │ цена, руб. │

│       │                                             │      │------------│

│       │                                             │      │Оплата труда│

│       │                                             │      │машинистов, │

│       │                                             │      │    руб.    │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010311 │Тракторы на гусеничном ходу при работе на    │маш.-ч│       77,20│

│       │других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010312 │Тракторы на гусеничном ходу при работе на    │маш.-ч│       83,10│

│       │других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) │      │       -----│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010313 │Тракторы на гусеничном ходу при работе на    │маш.-ч│      113,45│

│       │других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010315 │Тракторы на гусеничном ходу при работе на    │маш.-ч│      153,97│

│       │других видах строительства 132 кВт (180 л.с.)│      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010316 │Тракторы на гусеничном ходу при работе на    │маш.-ч│      235,40│

│       │других видах строительства 228 кВт (310 л.с.)│      │      ------│

│       │                                             │      │       15,42│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010408 │Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на│маш.-ч│       49,07│

│       │других видах строительства 29 кВт (40 л.с.)  │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│010601 │Тележки тракторные 20 т                      │маш.-ч│       26,87│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020121 │Краны башенные при работе на монтаже         │маш.-ч│      312,21│

│       │технологического оборудования 25 - 75 т      │      │      ------│

│       │                                             │      │       15,42│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020129 │Краны башенные при работе на других видах    │маш.-ч│       86,40│

│       │строительства 8 т                            │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020130 │Краны башенные при работе на других видах    │маш.-ч│       90,80│

│       │строительства 10 т                           │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020132 │Краны башенные при работе на других видах    │маш.-ч│      332,74│

│       │строительства 25 т                           │      │      ------│

│       │                                             │      │       16,44│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020430 │Краны козловые при работе на строительстве   │маш.-ч│      196,09│

│       │тепловых и атомных электростанций 50 т       │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│020811 │Краны мостовые электрические при работе на   │маш.-ч│       73,12│

│       │монтаже технологического оборудования общего │      │       -----│

│       │назначения 10 т                              │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021102 │Краны на автомобильном ходу при работе на    │маш.-ч│      134,65│

│       │монтаже технологического оборудования 10 т   │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021107 │Краны на автомобильном ходу при работе на    │маш.-ч│      823,23│

│       │монтаже технологического оборудования 63 т   │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021130 │Краны на автомобильном ходу при работе на    │маш.-ч│      171,65│

│       │сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т│      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021141 │Краны на автомобильном ходу при работе       │маш.-ч│      111,99│

│       │на других видах строительства 10 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021143 │Краны на автомобильном ходу при работе       │маш.-ч│      115,40│

│       │на других видах строительства 16 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021144 │Краны на автомобильном ходу при работе       │маш.-ч│      476,43│

│       │на других видах строительства 25 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       17,84│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021145 │Краны на автомобильном ходу при работе       │маш.-ч│      673,42│

│       │на других видах строительства 40 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021146 │Краны на автомобильном ходу при работе       │маш.-ч│      823,23│

│       │на других видах строительства 63 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021202 │Краны на гусеничном ходу при работе на       │маш.-ч│      137,15│

│       │монтаже технологического оборудования 25 т   │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021243 │Краны на гусеничном ходу при работе на других│маш.-ч│       96,89│

│       │видах строительства до 16 т                  │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021244 │Краны на гусеничном ходу при работе на других│маш.-ч│      120,04│

│       │видах строительства 25 т                     │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021245 │Краны на гусеничном ходу при работе на других│маш.-ч│      175,56│

│       │видах строительства 40 т                     │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021246 │Краны на гусеничном ходу при работе на других│маш.-ч│      290,50│

│       │видах строительства 50 - 63 т                │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,59│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021312 │Краны на железнодорожном ходу 16 т           │маш.-ч│      193,10│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       31,18│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│021439 │Краны на пневмоколесном ходу при работе      │маш.-ч│      102,51│

│       │на других видах строительства 25 т           │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030101 │Автопогрузчики 5 т                           │маш.-ч│       89,99│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030201 │Домкраты гидравлические грузоподъемностью    │маш.-ч│        0,90│

│       │6,3 т                                        │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030202 │Домкраты гидравлические грузоподъемностью    │маш.-ч│        1,00│

│       │до 25 т                                      │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030301 │Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием    │маш.-ч│        1,05│

│       │до 9,81 кН (1 т)                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030304 │Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием    │маш-ч │        0,90│

│       │29,43 кН (3 т)                               │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030402 │Лебедки электрические тяговым усилием        │маш.-ч│        3,28│

│       │до 12,26 кН (1,25 т)                         │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030404 │Лебедки электрические тяговым усилием        │маш.-ч│        6,90│

│       │до 31,39 кН (3,2 т)                          │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│030406 │Лебедки электрические тяговым усилием        │маш.-ч│       29,08│

│       │78,48 кН (8 т)                               │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│031002 │Автогидроподъемники высотой подъема 18 м     │маш.-ч│      116,58│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│031003 │Автогидроподъемники высотой подъема 22 м     │маш.-ч│      201,86│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│031121 │Подъемники мачтовые строительные 0,5 т       │маш.-ч│       20,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040101 │Электростанции передвижные 2 кВт             │маш.-ч│       22,29│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040102 │Электростанции передвижные 4 кВт             │маш.-ч│       27,11│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040103 │Электростанции передвижные 30 кВт            │маш.-ч│       60,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040106 │Электростанции передвижные 200 кВт           │маш.-ч│      335,76│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040107 │Электростанции передвижные 500 кВт           │маш.-ч│     1096,76│

│       │                                             │      │     -------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040201 │Агрегаты сварочные передвижные с номинальным │маш.-ч│       14,00│

│       │сварочным током 250 - 400 А с бензиновым     │      │       -----│

│       │двигателем                                   │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040202 │Агрегаты сварочные передвижные с номинальным │маш.-ч│       14,00│

│       │сварочным током 250 - 400 А с дизельным      │      │       -----│

│       │двигателем                                   │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040251 │Агрегаты сварочные однопостовые для ручной   │маш.-ч│       11,77│

│       │электродуговой сварки                        │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040400 │Полуавтоматы сварочные с номинальным         │маш.-ч│       16,44│

│       │сварочным током 40 - 500 А                   │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040501 │Установки для сварки аргонодуговой           │маш.-ч│       14,06│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040502 │Установки для сварки ручной дуговой          │маш.-ч│        8,10│

│       │(постоянного тока)                           │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040503 │Установки для сварки автоматической под слоем│маш.-ч│       31,90│

│       │флюса                                        │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040504 │Аппарат для газовой сварки и резки           │маш.-ч│        1,20│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040700 │Аппараты для воздушной плазменной резки      │маш.-ч│       44,98│

│       │металла                                      │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040801 │Выпрямители сварочные многопостовые          │маш.-ч│       34,09│

│       │с количеством постов до 30                   │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│040900 │Трансформаторы сварочные с номинальным       │маш.-ч│        6,20│

│       │сварочным током 315 - 500 А                  │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│041000 │Преобразователи сварочные с номинальным      │маш.-ч│       12,31│

│       │сварочным током 315 - 500 А                  │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│041400 │Электрические печи для сушки сварочных       │маш.-ч│        6,70│

│       │материалов с регулированием температуры      │      │        ----│

│       │в пределах от 80 °C до 500 °C                │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│041803 │Дефектоскопы ультразвуковые                  │маш.-ч│        7,50│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│041900 │Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой │маш.-ч│       61,72│

│       │стали до 80 мм                               │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│042400 │Узлы вакуумные испытательные для контроля    │маш.-ч│       16,88│

│       │герметичности шва                            │      │       -----│

│       │                                             │      │        4,64│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│042901 │Установки для гидравлических испытаний       │маш.-ч│       27,10│

│       │трубопроводов, давление нагнетания низкое    │      │       -----│

│       │0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа          │      │        0,00│

│       │(100 кгс/см2) при работе от передвижных      │      │            │

│       │электростанций                               │      │            │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│050102 │Компрессоры передвижные с двигателем         │маш.-ч│       90,00│

│       │внутреннего сгорания давлением до 686 кПа    │      │       -----│

│       │(7 ат), производительность 5 м3/мин          │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│050201 │Компрессоры передвижные с двигателем         │маш.-ч│       91,63│

│       │внутреннего сгорания давлением 800 кПа       │      │       -----│

│       │(8 ат), производительность 10 м3/мин         │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│050301 │Компрессоры самоходные с двигателем          │маш.-ч│      100,00│

│       │внутреннего сгорания давлением 800 кПа       │      │      ------│

│       │(8 ат), производительность 6,3 м3/мин        │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060115 │Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные  │маш.-ч│      100,18│

│       │при работе на других видах строительства 12 л│      │      ------│

│       │                                             │      │       23,20│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060218 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      124,00│

│       │гусеничном ходу при работе на сооружении     │      │      ------│

│       │магистральных трубопроводов 0,65 м3          │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060219 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      149,60│

│       │гусеничном ходу при работе на сооружении     │      │      ------│

│       │магистральных трубопроводов 1 м3             │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060220 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      170,80│

│       │гусеничном ходу при работе на сооружении     │      │      ------│

│       │магистральных трубопроводов 1,25 м3          │      │       31,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060246 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      103,00│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 0,4 м3                         │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060247 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      100,00│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 0,5 м3                         │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060248 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      125,70│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 0,65 м3                        │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060249 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      136,40│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 1 м3                           │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060250 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      155,30│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 1,25 м3                        │      │       31,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060251 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│      198,40│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 1,6 м3                         │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060326 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│       77,10│

│       │пневмоколесном ходу при работе на            │      │       -----│

│       │водохозяйственном строительстве 0,25 м3      │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060337 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на        │маш.-ч│       70,01│

│       │пневмоколесном ходу при работе на других     │      │       -----│

│       │видах строительства 0,25 м3                  │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060410 │Экскаваторы одноковшовые электрические на    │маш.-ч│      117,50│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 1,25 м3                        │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060411 │Экскаваторы одноковшовые электрические на    │маш.-ч│      248,00│

│       │гусеничном ходу при работе на других видах   │      │      ------│

│       │строительства 2,5 м3                         │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060501 │Экскаваторы одноковшовые электрические       │маш.-ч│      450,00│

│       │карьерные при работе на гидроэнергетическом  │      │      ------│

│       │строительстве 4,6 м3                         │      │       28,79│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060502 │Экскаваторы одноковшовые электрические       │маш.-ч│      508,30│

│       │карьерные при работе на гидроэнергетическом  │      │      ------│

│       │строительстве 5,2 м3                         │      │       28,79│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060504 │Экскаваторы одноковшовые электрические       │маш.-ч│      782,00│

│       │карьерные при работе на гидроэнергетическом  │      │      ------│

│       │строительстве 8 м3                           │      │       28,79│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060902 │Экскаваторы роторные шириной и глубиной      │маш.-ч│      521,10│

│       │для траншей 1200 - 2200 мм                   │      │      ------│

│       │                                             │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060903 │Экскаваторы роторные шириной и глубиной      │маш.-ч│      500,90│

│       │для траншей 1500 - 2200 мм                   │      │      ------│

│       │                                             │      │       28,79│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│060904 │Экскаваторы роторные шириной и глубиной      │маш.-ч│      867,30│

│       │для траншей 2100 - 2500 мм                   │      │      ------│

│       │                                             │      │       30,83│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│061001 │Экскаваторы шнекороторные на тракторе        │маш.-ч│      240,40│

│       │79 кВт (108 л.с.)                            │      │      ------│

│       │                                             │      │       27,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│061202 │Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3  │маш.-ч│      130,87│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,57│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070102 │Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом │маш.-ч│       67,71│

│       │строительстве и горновскрышных работах 79 кВт│      │       -----│

│       │(108 л.с.)                                   │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070116 │Бульдозеры при работе на сооружении          │маш.-ч│       81,40│

│       │магистральных трубопроводов 59 кВт (80 л.с.) │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070118 │Бульдозеры при работе на сооружении          │маш.-ч│      128,50│

│       │магистральных трубопроводов 121 кВт          │      │      ------│

│       │(165 л.с.)                                   │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070121 │Бульдозеры при работе на сооружении          │маш.-ч│      295,50│

│       │магистральных трубопроводов 303 кВт          │      │      ------│

│       │(410 л.с.)                                   │      │       17,84│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070122 │Бульдозеры при работе на сооружении          │маш.-ч│      324,30│

│       │магистральных трубопроводов 340 кВт          │      │      ------│

│       │(450 л.с.)                                   │      │       17,84│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070147 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│       50,00│

│       │строительства 37 кВт (50 л.с.)               │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070148 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│       61,39│

│       │строительства 59 кВт (80 л.с.)               │      │       -----│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070149 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│       80,01│

│       │строительства 79 кВт (108 л.с.)              │      │       -----│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070150 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│       94,21│

│       │строительства 96 кВт (130 л.с.)              │      │       -----│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070152 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│      122,40│

│       │строительства 121 кВт (165 л.с.)             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070153 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│      133,51│

│       │строительства 132 кВт (180 л.с.)             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070154 │Бульдозеры при работе на других видах        │маш.-ч│      244,70│

│       │строительства 243 кВт (330 л.с.)             │      │      ------│

│       │                                             │      │       15,42│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070316 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│       73,40│

│       │при работе на других видах строительства     │      │       -----│

│       │3,0 м3                                       │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070317 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│      104,61│

│       │при работе на других видах строительства     │      │      ------│

│       │4,5 м3                                       │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070318 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│      106,71│

│       │при работе на других видах строительства     │      │      ------│

│       │7,0 м3                                       │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070319 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│       99,21│

│       │при работе на других видах строительства     │      │       -----│

│       │8,0 м3                                       │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070320 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│      140,01│

│       │при работе на других видах строительства     │      │      ------│

│       │10,0 м3                                      │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070321 │Скреперы прицепные (с гусеничным трактором)  │маш.-ч│      258,40│

│       │при работе на других видах строительства     │      │      ------│

│       │15,0 м3                                      │      │       15,42│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070427 │Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при│маш.-ч│      120,28│

│       │работе на других видах строительства 8,0 м3  │      │      ------│

│       │                                             │      │       16,44│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│070429 │Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при│маш.-ч│      248,00│

│       │работе на других видах строительства 15,0 м3 │      │      ------│

│       │                                             │      │       16,44│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│081600 │Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб      │маш.-ч│      100,10│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│100206 │Установки алмазного бурения OO-160E          │маш.-ч│      252,61│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       23,18│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│100207 │Установки для бурения вертикальных скважин   │маш.-ч│      821,68│

│       │GM 75 GL                                     │      │      ------│

│       │                                             │      │       38,82│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│101003 │Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC"│маш.-ч│      222,07│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       42,29│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│101207 │Агрегаты электронасосные с регулированием    │маш.-ч│       22,40│

│       │подачи вручную для строительных растворов,   │      │       -----│

│       │подача до 2 м3/ч, напор 150 м                │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│101402 │Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч,     │маш.-ч│       19,12│

│       │напор до 30 м                                │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110056 │Автобетоносмесители 7 м3                     │маш.-ч│      184,39│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110210 │Бетононасосы при работе на                   │маш.-ч│      510,33│

│       │гидроэнергетическом строительстве,           │      │      ------│

│       │5 - 65 м3/ч                                  │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110300 │Машины для внутриблочной перевозки бетона    │маш.-ч│      158,41│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110810 │Бетоносмесители принудительного действия     │маш.-ч│       15,19│

│       │передвижные 165 л                            │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110811 │Бетоносмесители принудительного действия     │маш.-ч│       21,64│

│       │передвижные 250 л                            │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110901 │Растворосмесители передвижные 65 л           │маш.-ч│       12,39│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│110950 │Цемент-пушка                                 │маш.-ч│       74,03│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│111100 │Вибратор глубинный                           │маш.-ч│        1,90│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│111301 │Вибратор поверхностный                       │маш.-ч│        0,50│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│111500 │Растворонасосы 1 м3/ч                        │маш.-ч│       15,30│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120101 │Автогудронаторы 3500 л                       │маш.-ч│      120,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       23,19│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120202 │Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) │маш.-ч│      123,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120400 │Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.)          │маш.-ч│      131,30│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120801 │Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу   │маш.-ч│      218,38│

│       │с тягачом 15 т                               │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120906 │Катки дорожные самоходные гладкие 8 т        │маш.-ч│       75,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120907 │Катки дорожные самоходные гладкие 13 т       │маш.-ч│      121,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120909 │Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т│маш.-ч│      197,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│120910 │Катки на пневмоколесном ходу 16 т            │маш.-ч│      156,32│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121011 │Котлы битумные передвижные 400 л             │маш.-ч│       30,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121012 │Котлы битумные передвижные 1000 л            │маш.-ч│       50,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121101 │Машины бетоноукладочного комплекта на рельс- │маш.-ч│      127,35│

│       │формах для отделки цементно-бетонных покрытий│      │      ------│

│       │                                             │      │       21,66│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121102 │Машины бетоноукладочного комплекта на рельс- │маш.-ч│       83,99│

│       │формах - профилировщики оснований            │      │       -----│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121103 │Машины бетоноукладочного комплекта на рельс- │маш.-ч│       85,61│

│       │формах - распределители цементобетона        │      │       -----│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121200 │Машины бетоноукладочного комплекта на рельс- │маш.-ч│      245,65│

│       │формах - нарезчики швов в свежеуложенном     │      │      ------│

│       │цементобетоне                                │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121306 │Машины высокопроизводительного               │маш.-ч│      215,94│

│       │бетоноукладочного комплекта - машины для     │      │      ------│

│       │нанесения пленкообразующих материалов        │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│121601 │Машины поливомоечные 6000 л                  │маш.-ч│      110,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│122899 │Виброплита                                   │маш.-ч│        9,16│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│131800 │Платформы широкой колеи с роликовым          │маш.-ч│       70,00│

│       │транспортером                                │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│132601 │Платформы широкой колеи 71 т                 │маш.-ч│       16,64│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│132801 │Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт   │маш.-ч│      480,00│

│       │(750 л.с.)                                   │      │      ------│

│       │                                             │      │       23,20│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│134041 │Шуруповерт                                   │маш.-ч│        3,00│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│141300 │Установки для устройства лучевых дренажных   │маш.-ч│      392,54│

│       │скважин                                      │      │      ------│

│       │                                             │      │       15,42│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150101 │Агрегаты наполнительно-опрессовочные         │маш.-ч│      129,80│

│       │до 70 м3/ч                                   │      │      ------│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150102 │Агрегаты наполнительно-опрессовочные         │маш.-ч│      287,99│

│       │до 300 м3/ч                                  │      │      ------│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150401 │Горелки газопламенные                        │маш.-ч│        3,50│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150701 │Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм  │маш.-ч│      160,03│

│       │грузоподъемностью 6,3 т                      │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150702 │Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм  │маш.-ч│      152,50│

│       │грузоподъемностью 12,5 т                     │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150801 │Лаборатории для контроля сварных соединений  │маш.-ч│      102,16│

│       │полустационарные                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150901 │Машины для очистки и грунтовки труб диаметром│маш.-ч│      100,93│

│       │150 - 300 мм                                 │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│150902 │Машины для очистки и грунтовки труб диаметром│маш.-ч│      192,70│

│       │350 - 500 мм                                 │      │      ------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│151600 │Установки для открытого водоотлива на базе   │маш.-ч│      162,00│

│       │трактора 700 м3/ч                            │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│153101 │Катки дорожные самоходные гладкие 5 т        │маш.-ч│      112,14│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│160402 │Машины бурильно-крановые на автомобиле,      │маш.-ч│      138,54│

│       │глубина бурения 3,5 м                        │      │      ------│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│161001 │Краны на автомобильном ходу 10 т             │маш.-ч│      136,27│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│161002 │Краны на автомобильном ходу 16 т             │маш.-ч│      175,78│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│161200 │Агрегаты опрессовочные                       │маш.-ч│      129,80│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│190301 │Насосные станции типа СН 500/22/60           │маш.-ч│       77,81│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│210102 │Баржи при работе в закрытой акватории        │маш.-ч│      125,08│

│       │несамоходные 400 - 450 т                     │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│210301 │Водолазные станции на самоходном боте с      │маш.-ч│      371,52│

│       │компрессором при работе в закрытой акватории │      │      ------│

│       │110 кВт (150 л.с.)                           │      │      107,03│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│230102 │Баржи 200 т                                  │маш.-ч│       49,12│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        5,93│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│230301 │Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.)            │маш.-ч│      100,84│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       39,41│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│230302 │Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.)           │маш.-ч│      108,93│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       39,41│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│240804 │Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т  │маш.-ч│       10,92│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│252501 │Насосы для строительных растворов,           │маш.-ч│        4,85│

│       │производительность 4 м3/ч                    │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│253800 │Вентиляторы центробежные для проветривания   │маш.-ч│        8,60│

│       │тоннелей СВМ-5М2                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│310126 │Насос водяной WH20X/DXE                      │маш.-ч│        7,37│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│310202 │Насосы для водопонижения и водоотлива        │маш.-ч│        5,03│

│       │мощностью 8 - 60 м3/ч, напор 21,7 - 4,3 м    │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330206 │Дрели электрические                          │маш.-ч│        1,95│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330208 │Шуруповерты строительно-монтажные            │маш.-ч│        1,40│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330301 │Машины шлифовальные электрические            │маш.-ч│        5,13│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330302 │Машины шлифовальные угловые                  │маш.-ч│        1,78│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330400 │Машины электрозачистные                      │маш.-ч│       10,67│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330804 │Молотки при работе от передвижных            │маш.-ч│       31,33│

│       │компрессорных станций отбойные пневматические│      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330900 │Ножницы листовые кривошипные гильотинные     │маш.-ч│       70,00│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│330901 │Ножницы электрические                        │маш.-ч│       33,59│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331002 │Станок сверлильный                           │маш.-ч│        2,36│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331101 │Трамбовки пневматические при работе          │маш.-ч│        4,91│

│       │от стационарного компрессора                 │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331301 │Вентилятор радиальный общего назначения      │маш.-ч│        3,42│

│       │производительностью 15000 м3/ч               │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331400 │Станок камнерезный универсальный             │маш.-ч│       30,40│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331410 │Аппарат пескоструйный при работе от          │маш.-ч│       17,95│

│       │компрессора давлением 0,6 мПа (6 ат)         │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331441 │Рубанок электрический                        │маш.-ч│        7,01│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331450 │Перфораторы пневматические при работе        │маш.-ч│       14,83│

│       │от передвижных компрессоров                  │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331451 │Перфораторы электрические                    │маш.-ч│        2,08│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331531 │Пила дисковая электрическая                  │маш.-ч│        0,95│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│331601 │Пила с карбюраторным двигателем              │маш.-ч│        5,09│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│333404 │Аппарат "AIV"                                │маш.-ч│       18,21│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│333698 │Степлер                                      │маш.-ч│        0,87│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│333699 │Паяльная лампа                               │маш.-ч│        3,50│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│350155 │Гайковерт электрический                      │маш.-ч│        1,05│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│350401 │Насос вакуумный 3,6 м3/мин                   │маш.-ч│        6,28│

│       │                                             │      │        ----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│350481 │Пресс-ножницы комбинированные                │маш.-ч│       15,40│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│360202 │Станок для гнутья ручной                     │маш.-ч│       14,38│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│370331 │Насос местного или промежуточного водоотлива │маш.-ч│       14,22│

│       │производительностью 50 м3/ч                  │      │       -----│

│       │                                             │      │        3,32│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380111 │Инспекционное оборудование на базе автомобиля│маш.-ч│      226,41│

│       │"Фольксваген"                                │      │      ------│

│       │                                             │      │        7,61│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380182 │Насосный агрегат высокого давления Hammelmann│маш.-ч│     1411,58│

│       │                                             │      │     -------│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380601 │Установки направленного бурения для          │маш.-ч│      847,32│

│       │бестраншейной прокладки типа Навигатор       │      │      ------│

│       │с тяговым усилием 40 Кн                      │      │       37,29│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380602 │Установки направленного бурения для          │маш.-ч│     1825,51│

│       │бестраншейной прокладки типа Навигатор       │      │     -------│

│       │с тяговым усилием 120 Кн                     │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380603 │Установки направленного бурения для          │маш.-ч│     3756,30│

│       │бестраншейной прокладки типа Навигатор       │      │     -------│

│       │с тяговым усилием 200 Кн                     │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380610 │Установка "JUNTTAN РМ26 LC" для устройства   │маш.-ч│     6756,63│

│       │буронабивных свай, погружения железобетонных │      │     -------│

│       │призматических свай, железобетонных          │      │       34,28│

│       │свай-оболочек и металлического шпунта        │      │            │

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380613 │Самоходная буровая установка SM-505          │маш.-ч│     3925,67│

│       │                                             │      │     -------│

│       │                                             │      │       68,92│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380614 │Смесительная установка для приготовления     │маш.-ч│      952,10│

│       │водно-цементного раствора TWM-20/D           │      │      ------│

│       │                                             │      │       42,04│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│380615 │Триплексный насос высокого давления для      │маш.-ч│     2757,10│

│       │перекачивания водного раствора TWC-400/S     │      │     -------│

│       │                                             │      │       23,78│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381202 │Асфальтоукладчик "Титан-325" самоходный      │маш.-ч│      710,73│

│       │на гусеничном ходу                           │      │      ------│

│       │                                             │      │       39,64│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381203 │Перегружатель "Шатл-Багги SB-2500C"          │маш.-ч│     1503,75│

│       │                                             │      │     -------│

│       │                                             │      │       28,05│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381204 │Разогреватель швов ABACUS                    │маш.-ч│       19,40│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381205 │Каток самоходный ABG DD 74 гладковальцевый,  │маш.-ч│      301,36│

│       │7 т                                          │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381206 │Каток самоходный BW-20R, тандемный           │маш.-ч│      120,66│

│       │на пневмоколесном ходу, 12 т                 │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│381207 │Каток самоходный ABG DD 90, тандемный        │маш.-ч│      478,66│

│       │гладковальцевый, 10 т                        │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│382003 │Кран автомобильный "LIEBHERR"                │маш.-ч│      983,20│

│       │грузоподъемностью 90 т                       │      │      ------│

│       │                                             │      │       54,97│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│382004 │Оборудование для вытрамбовывания скважин     │маш.-ч│      397,40│

│       │на базе крана РДК-25                         │      │      ------│

│       │                                             │      │       13,50│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│390512 │Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela)        │маш.-ч│      211,91│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       11,60│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│391602 │Автобетононасос "Putzemeister",              │маш.-ч│      162,00│

│       │производительность 110 - 120 м3/ч            │      │      ------│

│       │                                             │      │       10,06│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│391701 │Компрессор "ATLAS COPCO"                     │маш.-ч│      126,72│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        7,61│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│391751 │Компрессоры передвижные "ATLAS COPCO"        │маш.-ч│      203,20│

│       │XRHS-485 или аналогичного типа, давление     │      │      ------│

│       │2,0 МПа, производительность 60 м3/мин        │      │       15,61│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│393010 │Нарезчик швов FS-520                         │маш.-ч│       44,14│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │       25,10│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│394111 │Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е         │маш.-ч│      800,10│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │       14,40│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400001 │Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т │маш.-ч│       87,17│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400002 │Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т │маш.-ч│      107,30│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400003 │Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т│маш.-ч│      105,42│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400004 │Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т│маш.-ч│      117,92│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400005 │Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с генератором │маш.-ч│      224,74│

│       │ELBE                                         │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400006 │Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном-     │маш.-ч│      309,49│

│       │манипулятором БАКМ 890                       │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400007 │Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-     │маш.-ч│      428,12│

│       │манипулятором "Палфингер" РК 15500 г/п 6 т   │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400051 │Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т │маш.-ч│      111,00│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400052 │Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т│маш.-ч│      112,47│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400053 │Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т│маш.-ч│      138,42│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400102 │Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т      │маш.-ч│      119,36│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400111 │Полуприцепы общего назначения,               │маш.-ч│       12,00│

│       │грузоподъемность 12 т                        │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400112 │Полуприцепы общего назначения,               │маш.-ч│       19,76│

│       │грузоподъемность 15 т                        │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400131 │Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т│маш.-ч│       28,65│

│       │                                             │      │       -----│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400302 │Спецавтомашины типа УАЗ                      │маш.-ч│      114,32│

│       │                                             │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

├───────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤

│400303 │Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе    │маш.-ч│      217,97│

│       │ЗИЛ-433360                                   │      │      ------│

│       │                                             │      │        0,00│

└───────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────┘

Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

	Код   
ресурса 
	Наименование                 
	Ед. изм.
	Сметная 
цена,  
руб.   

	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые             
обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм        
	м2   
	12,43

	101-0034
	Листы асбестоцементные волнистые среднего    
профиля 40/150 толщиной 5,8 мм               
	м2   
	15,30

	101-0036
	Листы асбестоцементные волнистые унифици-    
рованного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм     
	м2   
	24,20

	101-0044
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой     
поверхностью прессованные толщиной 10 мм     
	м2   
	38,30

	101-0059
	Детали к асбестоцементным листам волнистым   
среднего профиля, коньковые перекрываемые    
и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2           
	100 пар 
	498,00

	101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А    
	т    
	32830,00

	101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки
БНК-45/190, БНК-45/180                       
	т    
	1530,00

	101-0092
	Болты с шестигранной головкой диаметром      
резьбы 16 (18) мм                            
	т    
	9680,00

	101-0096
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм     
	т    
	19778,00

	101-0124
	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16 - 18 мм
	т    
	10080,84

	101-0142
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах)  
с цинковым хроматированным покрытием         
3 x 58,5 мм                                  
	т    
	22558,00

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для          
асбестоцементной кровли 4,5 x 120 мм         
	т    
	11978,00

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0 x 40 мм           
	т    
	8475,00

	101-0215
	Герметик высыхающий марки 51-Г-13            
	кг   
	32,77

	101-0216
	Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2"
	т    
	17111,40

	101-0237
	Гудрон (полугудрон)                          
	т    
	1681,00

	101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие        
неглазурованные одноцветные с красителем     
квадратные и прямоугольные                   
	м2   
	67,80

	101-0296
	Плитки керамические для полов рельефные      
глазурованные, декорированные методом        
сериографии, квадратные и прямоугольные      
с многоцветным рисунком толщиной 11 мм       
	м2   
	82,50

	101-0297
	Ковры из плиток керамических для полов       
малоразмерные толщиной 4 - 6 мм              
неглазурованных гладких одноцветных          
	м2   
	59,00

	101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные                 
	т    
	37900,00

	101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1,    
КТ-2                                         
	т    
	2606,90

	101-0324
	Кислород технический газообразный            
	м3   
	6,22

	101-0383
	Краски масляные и алкидные густотертые,      
цинковые МА-011-0                            
	т    
	15707,00

	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия,
сурик железный                               
	т    
	15119,00

	101-0409
	Краска для наружных работ коричневая         
	т    
	17796,96

	101-0416
	Краска для наружных работ серая              
	т    
	30501,99

	101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для     
внутренних работ, МА-25 розово-бежевая,      
светло-бежевая, светло-серая                 
	т    
	15707,00

	101-0469
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые  
к применению для наружных работ, МА-15 темно-
серая                                        
	т    
	20206,21

	101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая,          
нормальной точности 0,7 x 20 - 50 мм         
	т    
	7590,00

	101-0581
	Мазут топочный каменноугольный               
	т    
	968,50

	101-0585
	Масло дизельное моторное М-10ДМ              
	т    
	3997,50

	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая          
	т    
	3390,00

	101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная         
	т    
	3039,70

	101-0616
	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая        
неотверждающаяся МСУ                         
	кг   
	9,83

	101-0618
	Мастика тиоколовая строительного назначения  
марки АМ-0,5                                 
	кг   
	74,58

	101-0620
	Мел природный молотый                        
	т    
	586,47

	101-0621
	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные)      
открытые сшитые 3-слойные                    
	1000 шт.
	2240,00

	101-0627
	Олифа комбинированная марки К-2              
	т    
	20775,00

	101-0628
	Олифа комбинированная марки К-3              
	т    
	16950,00

	101-0631
	Опилки древесные                             
	м3   
	34,92

	101-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из           
металлургического шлака), марка 600,         
фракция 5 - 10 мм                            
	м3   
	74,58

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т    
	5989,00

	101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг         
	т    
	7977,00

	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках диаметром   
6,3 - 6,5 мм                                 
	т    
	4455,20

	101-0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного 
назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм     
	т    
	14690,00

	101-0814
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного 
назначения оцинкованная диаметром            
6,0 - 6,3 мм                                 
	т    
	12110,00

	101-0822
	Проволока черная диаметром 1,6 мм            
	т    
	7840,00

	101-0851
	Пергамин кровельный марки П-350              
	м2   
	3,25

	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой        
посыпкой марки РКК-3506                      
	м2   
	7,46

	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой    
марки РКП-3506                               
	м2   
	6,20

	101-0859
	Рубероид наплавляемый РК-420-1.0             
	м2   
	8,09

	101-0962
	Смазка солидол жировой марки "Ж"             
	т    
	9661,50

	101-0982
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной      
10 - 75 мм, при ширине 100 - 200 мм, из      
углеродистой стали обыкновенного качества    
марки Ст3сп                                  
	т    
	5650,00

	101-1019
	Швеллеры N 40 из стали марки Ст0             
	т    
	4920,00

	101-1033
	Двутавры с параллельными гранями полок       
нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 16 - 18   
	т    
	6800,00

	101-1089
	Прокат угловой горячекатаный нормальной      
точности прокатки немерной длины из стали    
С245                                         
	т    
	5587,05

	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения  
бездобавочный марки 400                      
	т    
	412,00

	101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения  
бездобавочный марки 500                      
	т    
	480,00

	101-1309
	Портландцемент общестроительного назначения  
с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400   
	т    
	568,86

	101-1322
	Портландцемент специального назначения       
сульфатостойкий с минеральными добавками     
марки 500                                    
	т    
	627,62

	101-1371
	Шнуры резиновые прямоугольного сечения       
с площадью сечения от 30 до 50 мм2           
	кг   
	25,86

	101-1399
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм 
длиной 600, 700 - 1050 мм                    
	т    
	13134,00

	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4 x 40 мм      
	т    
	12430,00

	101-1505
	Электроды диаметром 2 мм Э42А                
	т    
	18701,50

	101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42                 
	т    
	9750,00

	101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46                 
	т    
	10170,00

	101-1517
	Электроды диаметром 4 мм Э50                 
	т    
	10362,00

	101-1518
	Электроды диаметром 4 мм Э50А                
	т    
	10542,90

	101-1519
	Электроды диаметром 4 мм Э55                 
	т    
	12650,00

	101-1555
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90,    
БНД 90/130, сорт высший                      
	т    
	1770,00

	101-1564
	Гидроизол                                    
	м2   
	7,83

	101-1580
	Пленкообразующие материалы для дорожных работ
ПМ-100А                                      
	т    
	5527,00

	101-1586
	Сетка из оцинкованной проволоки              
диаметром 2 мм плетеная                      
	м2   
	13,60

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного          
строительства                                
	т    
	1695,00

	101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная              
с зернистостью 40 - 25                       
	м2   
	72,32

	101-1602
	Ацетилен газообразный технический            
	м3   
	38,51

	101-1617
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного     
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм     
	т    
	5230,01

	101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного    
качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм     
	т    
	5763,00

	101-1628
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного    
качества марки ВСт3пс5 толщиной 8 - 20 мм    
	т    
	5763,00

	101-1639
	Сталь угловая равнополочная, марка стали     
ВСт3кп2, размером 25 x 25 x 3 мм             
	т    
	6031,10

	101-1646
	Швеллеры N 16 сталь марки Ст3пс5             
	т    
	6423,20

	101-1659
	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов
размером 350 x 25,4 мм                       
	шт.   
	8986,00

	101-1668
	Рогожа                                       
	м2   
	10,20

	101-1671
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы,
хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг              
	кг   
	15,14

	101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета 
	1000 шт.
	253,80

	101-1682
	Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм     
	т    
	40650,00 

	101-1698
	Углекислый газ                               
	т    
	926,20

	101-1701
	Гермит (шнур диаметром 40 мм)                
	кг   
	17,82

	101-1704
	Войлок строительный                          
	т    
	9774,50

	101-1705
	Пакля пропитанная                            
	кг   
	9,04

	101-1712
	Шпатлевка клеевая                            
	т    
	4294,00

	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные       
	т    
	9040,00

	101-1733
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая    
обыкновенного качества Ст3пс                 
толщиной 9 - 12 мм                           
	т    
	5391,99

	101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие        
неглазурованные многоцветные квадратные      
и прямоугольные                              
	м2   
	67,80

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой              
гидроизоляционный марки ТГ-350               
	м2   
	5,71

	101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 
	м2   
	6,48

	101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп,          
шириной 50 - 200 мм, толщиной 4 - 5 мм       
	т    
	5000,00

	101-1756
	Сталь листовая кровельная СТК-1              
толщиной  0,50 мм                            
	т    
	8900,00

	101-1757
	Ветошь                                       
	кг   
	1,82

	101-1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т    
	2000,00

	101-1783
	Швеллеры N 10 - 14, сталь марки 18сп         
	т    
	5863,89

	101-1786
	Лак битумный БТ-123                          
	т    
	7826,90

	101-1787
	Сталь угловая равнополочная,                 
марка стали 18сп, шириной полок 60 - 100 мм  
	т    
	5146,13

	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная                    
	т    
	1554,20

	101-1805
	Гвозди строительные                          
	т    
	11978,00

	101-1821
	Винты самонарезающие оцинкованные            
размером 4 - 12 мм, ГОСТ 10621-80            
	т    
	33180,00

	101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной        
прокладкой 4,8 x 35 мм                       
	шт.   
	0,20

	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной        
прокладкой 4,8 x 80 мм                       
	шт.   
	0,25

	101-1847
	Замазка защитная                             
	кг   
	9,61

	101-1851
	Резина прессованная                          
	кг   
	28,26

	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа   
0,7 мм                                       
	т    
	11200,00

	101-1897
	Сталь угловая равнополочная,                 
марка стали Ст3сп, шириной полок 50 - 56 мм  
	т    
	5763,00

	101-1901
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм    
	шт.   
	681,60

	101-1914
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм    
	шт.   
	505,50

	101-1922
	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У          
	кг   
	105,56

	101-1929
	Болты анкерные                               
	т    
	10068,00

	101-1943
	Круг отрезной размером 230 x 3 x 22          
	шт.   
	38,20

	101-1946
	Клей плиточный "Старатель-стандарт"          
	кг   
	1,37

	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего   
слоя, изопласт ЭКП-4,5                       
	м2   
	45,20

	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних     
слоев, изопласт ЭПП-4                        
	м2   
	38,42

	101-1971
	Затирка "Старатели" (разной цветности)       
	т    
	6513,00

	101-1976
	Примеси волокнистых веществ                  
	кг   
	25,31

	101-1991
	Сетка стальная плетеная из проволоки         
диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной      
ячейкой 12 мм                                
	м2   
	26,10

	101-1994
	Краски маркировочные МКЭ-4                   
	кг   
	68,87

	101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые  
открытопористые для металлочерепицы          
(1800 x 50 x 50 мм)                          
	м    
	25,00

	101-2016
	Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная   
для зашиты алюминиевой оболочки и брони      
от коррозии                                  
	кг   
	7,40

	101-2029
	Шайбы оцинкованные плоские 20 x 1 мм         
	шт.   
	0,71

	101-2030
	Прокладки толевые уплотнительные 20 x 20 мм  
	шт.   
	0,30

	101-2046
	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм            
	кг   
	31,17

	101-2052
	Лента бутиловая                              
	м    
	6,38

	101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ                         
	м    
	7,60

	101-2054
	Лента бутиловая диффузионная                 
	м    
	7,95

	101-2064
	Шуруп строительный с потайной головкой       
	шт.   
	0,05

	101-2098
	Черепица полимернаполненная                  
(полимерпесчаная), размер 420 x 330 мм       
	1000 шт.
	14170,00

	101-2099
	Черепица битумная полосная Katepal,          
размер 1000 x 317 мм                         
	м2   
	174,00

	101-2111
	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С   
	кг   
	17,92

	101-2114
	Проволока сварочная диаметром 2 мм           
СВ04Х19Н11М3                                 
	кг   
	88,14

	101-2126
	Проволока сварочная СВ08А                    
	кг   
	9,99

	101-2173
	Шланг вакуумный                              
	м    
	33,80

	101-2211
	Пленка радиографическая РТ-5                 
	дм2   
	13,09

	101-2213
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа     
стеклоткань (для верхнего слоя)              
	м2   
	21,50

	101-2214
	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего
слоя)                                        
	м2   
	19,78

	101-2217
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3       
толщиной 6 - 8 мм                            
	т    
	5891,61

	101-2219
	Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)       
	т    
	10299,99

	101-2220
	Мастика "Покров-1"                           
	т    
	37230,00

	101-2221
	Праймер битумный производства "Техно-Николь" 
	т    
	11885,47

	101-2222
	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ      
"Вишера"                                     
	т    
	20815,12

	101-2223
	Светозащитный состав (СЗС)                   
	т    
	22631,58

	101-2417
	Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"                 
	т    
	7180,00

	101-2424
	Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ"         
("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур)          
	100 м2 
	10801,50

	101-2432
	Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС       
	кг   
	213,00

	101-2433
	Добавка КДСЦ                                 
	т    
	П

	101-3271
	Фотопроявитель                               
	л    
	12,10

	101-3272
	Фотофиксаж                                   
	л    
	7,70

	101-3447
	Пластины пористые керамические               
размером 0,35 x 0,25 x 0,02 м                
	шт.   
	22,60

	101-3590
	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеящаяся    
	100 м  
	34,67

	101-3761
	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, 
толщиной 4,0 - 6,0 мм                        
	т    
	30444,77

	101-3762
	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, 
толщиной 8,0 - 22,0 мм                       
	т    
	27997,07

	101-3904
	Поковки строительные для ванной сварки       
	т    
	5615,00

	101-3995
	Электроды УОНИ 13/45                         
	кг   
	15,26

	101-4127
	Дополнительные элементы металлочерепичной    
кровли: заглушка коньковая из оцинкованной   
стали                                        
	шт.   
	П

	101-4128
	Дополнительные элементы металлочерепичной    
кровли: коньковый элемент, разжелобки,       
профили с покрытием                          
	м2   
	П

	101-4129
	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм       
бесцветное                                   
	кг   
	46,27

	101-4136
	Металлочерепица "Монтеррей"                  
	м2   
	70,50

	101-4173
	Дюбели монтажные 10 x 130                    
(10 x 132, 10 x 150) мм                      
	10 шт. 
	7,03

	102-0001
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай 
гидротехнических сооружений и элементов      
мостов диаметром 22 - 34 см, длиной 6,5 м    
	м3   
	703,52

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для      
выработки пиломатериалов и заготовок         
(пластины) толщиной 20 - 24 см, III сорта    
	м3   
	550,00

	102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 40 - 75 мм, I сорта                 
	м3   
	1700,00

	102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 40 - 75 мм, II сорта                
	м3   
	1601,00

	102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 40 - 75 мм, III сорта               
	м3   
	1287,00

	102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 100, 125 мм, II сорта               
	м3   
	1980,00

	102-0031
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 150 мм и более, I сорта             
	м3   
	2308,00

	102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 150 мм и более, II сорта            
	м3   
	2156,00

	102-0048
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 19 - 22 мм, II сорта                
	м3   
	1492,00

	102-0050
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 19 - 22 мм, IV сорта                
	м3   
	832,70

	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 25 мм, III сорта                    
	м3   
	1100,00

	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 32 - 40 мм, II сорта                
	м3   
	1430,00

	102-0058
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 32 - 40 мм, IV сорта                
	м3   
	1010,00

	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 44 мм и более, II сорта             
	м3   
	1320,00

	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 44 мм и более, III сорта            
	м3   
	1056,00

	102-0062
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,       
толщиной 44 мм и более, IV сорта             
	м3   
	770,00

	102-0118
	Доски обрезные хвойных пород                 
длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм,      
толщиной 32 - 40 мм, IV сорта                
	м3   
	620,00

	102-0268
	Фанера бакелизированная марки ФБС,           
толщиной 14 - 18 мм                          
	м3   
	12480,00

	102-0303
	Клинья пластиковые монтажные                 
	шт.   
	0,50

	102-0307
	Бруски обрезные хвойных пород                
длиной 2 - 6,5 м, толщиной 40 - 60 мм,       
II сорта                                     
	м3   
	1250,00

	103-0055
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с   
резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр   
условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм 
	м    
	92,91

	103-0140
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 57 мм,     
толщина стенки 4 мм                          
	м    
	31,88

	103-0156
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 89 мм,     
толщина стенки 4,5 мм                        
	м    
	66,95

	103-0161
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 108 мм,    
толщина стенки 4 мм                          
	м    
	74,25

	103-0163
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 108 мм,    
толщина стенки 5 мм                          
	м    
	90,40

	103-0177
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 159 мм,    
толщина стенки 5 мм                          
	м    
	137,51

	103-0190
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 219 мм,    
толщина стенки 6 мм                          
	м    
	219,85

	103-0192
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 219 мм,    
толщина стенки 8 мм                          
	м    
	299,50

	103-0198
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 273 мм,    
толщина стенки 8 мм                          
	м    
	376,60

	103-0204
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 325 мм,    
толщина стенки 8 мм                          
	м    
	450,00

	103-0205
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 325 мм,    
толщина стенки 9 мм                          
	м    
	477,72

	103-0211
	Трубы стальные электросварные прямошовные    
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм   
из стали марок БСт2кп - БСт4кп и             
БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 377 мм,    
толщина стенки 8 мм                          
	м    
	501,48

	103-0219
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм 
	м    
	672,75

	103-0239
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм
	м    
	1378,68

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм
	м    
	1722,50

	103-0263
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм
	м    
	1935,50

	103-0283
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 1220 мм,                    
толщина стенки 14 мм                         
	м    
	3366,61

	103-0298
	Трубы стальные электросварные прямошовные и  
спирально-шовные больших диаметров группы А  
и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,  
наружный диаметр 1420 мм,                    
толщина стенки 16 мм                         
	м    
	4473,06

	103-0360
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 57 мм,                
толщина стенки 5 мм                          
	м    
	56,97

	103-0373
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 76 мм,                
толщина стенки 3,5 мм                        
	м    
	55,84

	103-0401
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 108 мм,               
толщина стенки 4 мм                          
	м    
	81,61

	103-0437
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 133 мм,               
толщина стенки 4 мм                          
	м    
	93,26

	103-0449
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 152 мм,               
толщина стенки 6 мм                          
	м    
	186,44

	103-0485
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформирован-
ные со снятой фаской из стали марок 15, 20,  
25, наружным диаметром 325 мм,               
толщина стенки 8 мм                          
	м    
	316,50

	103-0678
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 100,   
тип 1                                        
	м    
	19,97

	103-0679
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 150,   
тип 1                                        
	м    
	33,50

	103-0680
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 200,   
тип 1                                        
	м    
	55,18

	103-0681
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 250,   
тип 1                                        
	м    
	72,78

	103-0682
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 300,   
тип 1                                        
	м    
	97,04

	103-0683
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 400,   
тип 1                                        
	м    
	165,32

	103-0684
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 500,   
тип 1                                        
	м    
	244,76

	103-0709
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100  
	шт.   
	8,60

	103-0710
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 150  
	шт.   
	11,60

	103-0711
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 200  
	шт.   
	15,80

	103-0712
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 250  
	шт.   
	20,60

	103-0713
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 300  
	шт.   
	25,80

	103-0714
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400  
	шт.   
	44,20

	103-0715
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500  
	шт.   
	58,80

	103-0742
	Кольца резиновые для асбестоцементных        
напорных муфт САМ                            
	кг   
	28,33

	103-0920
	Трубы стальные бетонолитные инвентарные,     
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм 
	м    
	157,89

	103-1004
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 x 350,   
тип 1                                        
	м    
	113,60

	103-1007
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350  
	шт.   
	30,00

	103-1027
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 750 мм (секция ножевая длиной 2 м)   
	м    
	38320,00

	103-1028
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 750 мм (секция длиной 6 м)           
	м    
	12978,34

	103-1029
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)  
	м    
	51345,00

	103-1030
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 1000 мм (секция длиной 6 м)          
	м    
	17170,00

	103-1031
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)  
	м    
	85750,00

	103-1032
	Трубы стальные обсадные инвентарные,         
диаметр 1500 мм (секция длиной 6 м)          
	м    
	31391,67

	104-0011
	Маты прошивные из минеральной ваты без       
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм
	м3   
	542,40

	104-0042
	Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07,       
ПА-НП-750                                    
	10 м2  
	505,63

	104-0077
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В       
	1000 м2 
	22020,00

	104-0090
	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13  
	1000 м2 
	15914,00

	104-1001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл 
	шт.   
	67,00

	105-0071
	Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип
	шт.   
	266,67

	105-0221
	Рельсы старогодные 1 группы                  
	т    
	2512,48

	106-0002
	Болты путевые с гайками для крепления        
рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм            
	т    
	18450,00

	106-0006
	Костыли сечением 12 x 12 мм из стали кипящих 
марок                                        
	т    
	7270,00

	106-0008
	Накладки для рельсов типа Р-24               
	шт.   
	25,00

	106-0010
	Подкладки для рельсов всех типов             
	шт.   
	10,80

	106-0023
	Шпалы из древесины хвойных пород длиной      
1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2  
	шт.   
	68,00

	109-0012
	Глина бентонитовая марки ПБМГ                
	т    
	926,60

	109-0111
	Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh             
	шт.   
	6325,00

	109-0148
	Шнек диаметром 135 мм                        
	шт.   
	597,00

	110-0123
	Стойки для линий сети проводного вещания     
типа РС-II-1.6                               
	шт.   
	229,99

	110-0125
	Стойки для линий сети проводного вещания типа
РС-III-3.6                                   
	шт.   
	431,22

	110-0130
	Траверсы стальные 4-штырные                  
	шт.   
	37,52

	110-0211
	Траверсы стальные 2-штырные                  
	шт.   
	74,50

	110-0245
	Полимер для стабилизации буровых скважин     
"ФИЛЬТР ЧЕК"                                 
	т    
	30599,52

	110-0246
	Полимер для стабилизации буровых скважин     
"ИЗ МАД"                                     
	т    
	64460,43

	113-0003
	Ацетон технический, сорт 1                   
	т    
	7716,70

	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая           
	т    
	15620,00

	113-0156
	Растворитель марки Р-4                       
	т    
	9420,00

	113-0300
	Композиция "Галополим-02"                    
	кг   
	79,26

	113-0303
	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д   
шириной 100 мм                               
	1000 м 
	24905,00

	113-0304
	Клей резиновый N 88-Н                        
	кг   
	45,00

	113-0307
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 - 0,5 мм  
	т    
	23500,00

	113-0316
	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 
0,2 мм                                       
	м2   
	13,00

	113-0470
	Раствор Эмако                                
	кг   
	23,94

	113-8001
	Кислота уксусная                             
	кг   
	13,09

	120-0001
	Дюбель с шурупом 6/35 мм                     
	шт.   
	0,08

	120-0002
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм                        
	шт.   
	0,70

	120-0004
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм         
	шт.   
	0,02

	120-0005
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм          
	шт.   
	0,02

	120-0006
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм          
	шт.   
	0,03

	120-0007
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм          
	шт.   
	0,05

	120-0008
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30                         
	шт.   
	0,04

	120-0009
	Шуруп для ГВЛ 3,9/45                         
	шт.   
	0,05

	120-0010
	Шуруп для ГВЛ 3,9/25                         
	шт.   
	0,03

	120-0011
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм             
	м2   
	15,00

	120-0012
	Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм              
	м2   
	14,80

	120-0013
	Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм            
	м2   
	16,60

	120-0014
	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм            
	м2   
	20,47

	120-0016
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ     
10 мм                                        
	м2   
	23,52

	120-0017
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ     
12,5 мм                                      
	м2   
	27,29

	120-0018
	Шпаклевка "Фугенфюллер-Гидро"                
	шт.   
	7,20

	120-0019
	Листы гипсоволокнистые малоформатные         
влагостойкие 1500 x 1200 x 10                
	м2   
	25,14

	120-0020
	Шпаклевка "Унифлот"                          
	кг   
	7,46

	120-0021
	Шпаклевка "Фугенфюллер"                      
	кг   
	2,70

	120-0022
	Грунтовка "Тифенгрунд"                       
	кг   
	13,08

	120-0023
	Состав гидроизоляционный "Флэхендихт"        
	кг   
	36,37

	120-0024
	Клей "Перлфикс"                              
	кг   
	1,58

	120-0025
	Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ"                   
	кг   
	2,94

	120-0027
	ПН-профиль 28/27/0,6                         
	м    
	4,00

	120-0028
	Лента разделительная для сопряжения потолка  
из ЛГК со стеной                             
	м    
	1,73

	120-0029
	Лента гидроизоляционная для углов и швов     
	м    
	10,09

	120-0030
	Герметик строительный "RDPRO"                
	шт.   
	13,82

	120-0031
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6          
	м    
	6,16

	120-0032
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6          
	м    
	6,91

	120-0033
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6         
	м    
	8,51

	120-0034
	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм  
	м2   
	4,58

	120-0035
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6              
	м    
	6,86

	120-0036
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6              
	м    
	8,06

	120-0037
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6             
	м    
	9,57

	120-0038
	ПП-профиль 60/27/0,6                         
	м    
	5,50

	120-0039
	ПУ-профиль для защиты углов 31/31            
	м    
	3,18

	120-0040
	Подвес прямой для ПП-профиля                 
	шт.   
	0,68

	120-0041
	ПП-соединитель профилей одноуровневый        
	шт.   
	1,60

	120-0042
	Бруски деревянные 50 x 50                    
	п. м  
	4,17

	120-0043
	Бруски деревянные 60 x 27                    
	п. м  
	2,70

	120-0044
	Бруски деревянные 75 x 50                    
	п. м  
	6,26

	120-0045
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости
стыков ГКЛ и ГВЛ                             
	м    
	0,17

	120-0046
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей  
направляющих "Дихтунгсбанд" 30/30000 мм      
	м    
	0,37

	120-0047
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей  
направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм      
	м    
	0,60

	120-0048
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей  
направляющих "Дихтунгсбанд" 70/30000 мм      
	м    
	0,84

	120-0049
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей  
направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм      
	м    
	1,14

	120-0050
	ПП-соединитель профилей двухуровневый        
	шт.   
	0,67

	120-0051
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60 x 27 мм   
	шт.   
	1,25

	120-0052
	Верхний уголок для крепления несущих         
элементов двери 100 x 123 мм                 
	шт.   
	2,79

	120-0053
	Нижний уголок для крепления несущих элементов
двери 100 x 123 мм                           
	шт.   
	2,79

	120-0060
	ПП-удлинитель профилей 60 x 27               
	м    
	0,59

	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные    
марши, пожарные лестницы                     
	т    
	7571,00

	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием горячекатаных   
профилей, средняя масса сборочной единицы    
до 0,1 т                                     
	т    
	8060,00

	201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием горячекатаных   
профилей, средняя масса сборочной единицы    
от 0,1 до 0,5 т                              
	т    
	7712,00

	201-0757
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием горячекатаных   
профилей, средняя масса сборочной единицы    
от 0,5 до 1 т                                
	т    
	7008,50

	201-0758
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием горячекатаных   
профилей, средняя масса сборочной единицы    
свыше 1 до 3 т                               
	т    
	6965,00

	201-0759
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием горячекатаных   
профилей, средняя масса сборочной единицы    
свыше 3 т                                    
	т    
	6536,60

	201-0762
	Отдельные конструктивные элементы зданий и   
сооружений с преобладанием гнутых профилей,  
средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т   
	т    
	8924,00

	201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием гнутосварных    
профилей и круглых труб, средняя масса       
сборочной единицы до 0,1 т                   
	т    
	11255,00

	201-0764
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием гнутосварных    
профилей и круглых труб, средняя масса       
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т            
	т    
	10508,00

	201-0765
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием гнутосварочных  
профилей и круглых труб, средняя масса       
сборочной единицы от 0,5 до 1 т              
	т    
	9869,85

	201-0766
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием гнутосварочных  
профилей и круглых труб, средняя масса       
сборочной единицы от 1 до 3 т                
	т    
	9364,80

	201-0767
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием гнутосварочных  
профилей и круглых труб, средняя масса       
сборочной единицы свыше 3 т                  
	т    
	9153,96

	201-0769
	Отдельные конструктивные элементы зданий     
и сооружений с преобладанием толстолистовой  
стали, средняя масса сборочной единицы       
от 0,5 до 1 т                                
	т    
	7980,00

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного     
назначения массой не более 50 кг с           
преобладанием толстолистовой стали, собирае- 
мые из двух и более деталей, с отверстиями   
и без отверстий, соединяемые на сварке       
	т    
	11255,00

	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного     
назначения с преобладанием профильного       
проката, собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые   
на сварке                                    
	т    
	10045,00

	201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции,   
масса сборочной единицы до 0,1 т             
	т    
	10508,00

	201-0779
	Прочие индивидуальные сварные конструкции,   
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т      
	т    
	10046,00

	201-0781
	Прочие индивидуальные сварные конструкции,   
масса сборочной единицы свыше 1,0 т          
	т    
	11004,13

	201-0800
	Комплект лесов металлических трубчатых на    
хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без   
щитов настила                                
	компл. 
	882,00

	201-0835
	Подкладки металлические                      
	кг   
	12,60

	201-0857
	Комплект металлоконструкций барьерного       
ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500          
	т    
	1060,72

	201-0858
	Комплект металлоконструкций барьерного       
ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500          
	т    
	1600,20

	203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм                 
	м2   
	35,53

	203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм                 
	м2   
	57,63

	204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая       
класса А-I диаметром 6 мм                    
	т    
	7418,82

	204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая       
класса А-I диаметром 8 мм                    
	т    
	П

	204-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая       
класса А-I диаметром 12 мм                   
	т    
	6508,75

	204-0006
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая       
класса А-I диаметром 16 - 18 мм              
	т    
	5650,00

	204-0007
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая       
класса А-I диаметром 20 - 22 мм              
	т    
	5520,00

	204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического
профиля класса А-III диаметром 12 мм         
	т    
	П

	204-0025
	Горячекатаная арматурная сталь периодического
профиля класса А-III диаметром 20 - 22 мм    
	т    
	7917,00

	204-0026
	Горячекатаная арматурная сталь периодического
профиля класса А-III диаметром 25 - 28 мм    
	т    
	П

	204-0027
	Горячекатаная арматурная сталь периодического
профиля класса А-III диаметром 32 - 40 мм    
	т    
	7664,00

	204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых 
стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и  
гайками или без них), поставляемые отдельно  
	т    
	10100,00

	300-1371
	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм
	шт.   
	4520,00

	300-1373
	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм
	шт.   
	10170,00

	300-1374
	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более    
900 мм                                       
	шт.   
	12204,00

	300-1443
	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые           
гофрированные) диаметром 200 мм              
	м    
	1948,50

	300-1815
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 200 мм                             
	шт.   
	9381,08

	300-1816
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 250 мм                             
	шт.   
	17761,59

	300-1817
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 300 мм                             
	шт.   
	38912,42

	300-1818
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 350 мм                             
	шт.   
	60929,81

	300-1819
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 400 мм                             
	шт.   
	107302,00

	300-1823
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 25 мм                              
	шт.   
	420,22

	300-1824
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 32 мм                              
	шт.   
	459,52

	300-1825
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 40 мм                              
	шт.   
	610,52

	300-1826
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 50 мм                              
	шт.   
	666,03

	300-1827
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 65 мм                              
	шт.   
	1080,92

	300-1828
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 80 мм                              
	шт.   
	1429,31

	300-1829
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 100 мм                             
	шт.   
	1845,05

	300-1830
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку     
диаметром 150 мм                             
	шт.   
	5422,19

	300-3239
	Кран стальной газовый шаровой ручной         
фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом,    
контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм   
	шт.   
	328,00

	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)              
	м3   
	592,76

	401-0008
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)            
	м3   
	700,00

	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более   
40 мм, класс В15 (М200)                      
	м3   
	600,00

	401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм,  
класс В15 (М200)                             
	м3   
	665,00

	401-0051
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм,  
класс В30 (М400)                             
	м3   
	821,79

	401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм,  
класс В15 (М200)                             
	м3   
	665,00

	401-0110
	Бетон дорожный, класс В27,5 (М350)           
	м3   
	839,14

	401-0142
	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, 
класс В5 (М75)                               
	м3   
	583,00

	401-0151
	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, 
класс В30 (М400)                             
	м3   
	911,00

	402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25 
	м3   
	П

	402-0003
	Раствор готовый кладочный цементный марки 75 
	м3   
	496,40

	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3   
	519,80

	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3   
	548,30

	402-0015
	Раствор готовый кладочный цементно-          
известковый марки 100                        
	м3   
	529,41

	402-0061
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный  
	м3   
	424,88

	402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный
1:3                                          
	м3   
	497,00

	402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный
1:2                                          
	м3   
	519,80

	403-0001
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном
вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3       
и более                                      
	м3   
	580,00

	403-0104
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для       
тротуаров, полов и облицовки марки 300,      
толщина 35 мм                                
	м2   
	70,10

	404-0316
	Черепица глиняная коньковая размером         
405 x 238 x 107 мм                           
	1000 шт.
	3800,00

	404-0317
	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 
420 x 330 x 12 мм                            
	1000 шт.
	2634,90

	408-0003
	Щебень из природного камня для строительных  
работ, марка 1400, фракция 20 - 40 мм        
	м3   
	140,90

	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных  
работ, марка 1200, фракция 20 - 40 мм        
	м3   
	П

	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных  
работ, марка 1200, фракция 40 - 70 мм        
	м3   
	103,00

	408-0041
	Щебень из гравия для строительных работ,     
марка Др.8, фракция 5(3) - 10 мм             
	м3   
	246,79

	408-0122
	Песок природный для строительных работ       
средний                                      
	м3   
	55,26

	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3   
	59,99

	408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний                                
	м3   
	70,60

	408-0141
	Песок природный для строительных растворов   
средний                                      
	м3   
	59,99

	408-0161
	Песок для строительных работ из отсевов      
дробления, марка 1000, повышенной крупности  
и крупный                                    
	м3   
	88,78

	408-0401
	Песок кварцевый, фракция 0 - 0,63 мм         
	т    
	257,00

	409-0043
	Песок пористый из металлургического шлака    
(шлаковая пемза), фракция 5 - 10 мм,         
марка 800                                    
	м3   
	170,19

	410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для        
плотного асфальтобетона мелко- и             
крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А   
	т    
	535,50

	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для        
плотного асфальтобетона мелко- и             
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А  
	т    
	452,00

	410-0021
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для        
пористого асфальтобетона щебеночные и        
гравийные), марка I                          
	т    
	459,91

	410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для        
пористого асфальтобетона щебеночные и        
гравийные), марка II                         
	т    
	451,75

	411-0001
	Вода                                         
	м3   
	2,44

	411-0002
	Вода водопроводная                           
	м3   
	3,15

	412-0060
	Плиты полированные различной формы типа      
"брекчия" гранитные                          
	м2   
	493,81

	412-0104
	Изделия архитектурно-строительные из гранита 
и других прочных пород пиленые, 1 группа,    
фактурная обработка лицевой поверхности      
точечная, плиты облицовочные, накрывочные,   
подоконные, проступи, толщина 30 мм          
	м2   
	1270,20

	412-1855
	Плиты полированные различной формы типа      
"брекчия" мраморно-гранитные                 
	м2   
	1135,70

	412-1856
	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм
	м2   
	1076,00

	440-0053
	Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона  
М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с 
раходом арматуры 1,7 кг/м3                   
	м3   
	1410,00

	441-1261
	Якоря железобетонные                         
	м3   
	986,72

	441-8319
	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в        
стальной обечайке                            
	м    
	326,86

	446-2371
	Стойка железобетонная вибрированная ОРУ      
	м3   
	3642,10

	446-2381
	Стойка железобетонная центрифугированная     
ВЛ и ОРУ                                     
	м3   
	3649,90

	446-2431
	Стойка железобетонная сборная под            
электрооборудование                          
	м3   
	3344,80

	500-0020
	Скобы                                        
	10 шт. 
	64,80

	500-0129
	Салфетки хлопчатобумажные                    
	м2   
	5,95

	516-0609
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, 
толщиной 0,8 мм                              
	кг   
	47,37

	530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давле- 
ния среднего типа, наружным диаметром 25 мм  
	10 м  
	58,56

	534-0018
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
100 мм, наружным диаметром 108 мм,           
толщиной стенки 4 мм                         
	шт.   
	62,05

	534-0031
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
150 мм, наружным диаметром 159 мм,           
толщиной стенки 5 мм                         
	шт.   
	149,74

	534-0040
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
200 мм, наружным диаметром 219 мм,           
толщиной стенки 6 мм                         
	шт.   
	224,00

	534-0048
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
250 мм, наружным диаметром 273 мм,           
толщиной стенки 9 мм                         
	шт.   
	409,60

	534-0053
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
300 мм, наружным диаметром 325 мм,           
толщиной стенки 8 мм                         
	шт.   
	544,00

	534-0059
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
350 мм, наружным диаметром 377 мм,           
толщиной стенки 9 мм                         
	шт.   
	803,20

	534-0063
	Отводы 90 град с радиусом кривизны           
R = 1,5Ду на Ру менее или 10 МПа             
(100 кгс/см2), диаметром условного прохода   
400 мм, наружным диаметром 426 мм,           
толщиной стенки 9 мм                         
	шт.   
	1123,20

	536-0151
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 100 мм           
	шт.   
	100,16

	536-0153
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 150 мм           
	шт.   
	128,73

	536-0155
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 200 мм           
	шт.   
	180,17

	536-0156
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 250 мм           
	шт.   
	216,12

	536-0157
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 300 мм           
	шт.   
	315,55

	536-0158
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 350 мм           
	шт.   
	334,36

	536-0159
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для     
стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с 
изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм,  
диаметром условного прохода 400 мм           
	шт.   
	354,04

	537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции    
6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2,    
диаметром 5,5 мм                             
	10 м  
	50,23

	537-0140
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 8,8 мм                      
	10 м  
	90,28

	537-0146
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 15 мм                       
	10 м  
	204,11

	537-0147
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 16,5 мм                     
	10 м  
	230,81

	537-0148
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 17,5 мм                     
	10 м  
	262,50

	537-0150
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 20,5 мм                     
	10 м  
	330,73

	537-0152
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и   
менее, диаметром 23 мм                       
	10 м  
	414,54

	537-0181
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции  
6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2,    
диаметром 28 мм                              
	10 м  
	571,50

	541-0103
	Фиберглассовый армирующий элемент            
	м    
	137,37

	542-0007
	Аргон газообразный, сорт высший              
	м3   
	19,02

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая              
	кг   
	8,48

	542-0077
	Вольфрамовый электрод                        
	кг   
	737,80

	550-0101
	Флюс АН-348а                                 
	кг   
	7,86

	550-0112
	Флюс ОФ6                                     
	кг   
	11,17


Приложение 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера   
расценок  
	Ресурсы по ГЭСН        
	Ресурсы по ФЕР        

	
	код    
	ед. изм. 
	расход  
	код    
	ед. изм. 
	расход 

	1      
	2     
	3    
	4    
	5     
	6    
	7    

	06-01-067-01
	408-9394 
	м3    
	3    
	408-0132 
	м3    
	3    

	06-01-067-02
	408-9394 
	м3    
	5,85   
	408-0132 
	м3    
	5,85  

	06-01-067-03
	408-9394 
	м3    
	0,95   
	408-0132 
	м3    
	0,95  

	06-01-067-05
	101-9045 
	шт.   
	1140   
	101-3447 
	шт.   
	1140  

	06-01-036-01
	408-9040 
	м3    
	105   
	408-0122 
	м3    
	105   

	06-01-036-02
	409-9056 
	м3    
	115   
	409-0043 
	м3    
	115   

	07-01-020-01
	101-9183 
	т    
	0,441  
	101-3904 
	т    
	0,441  

	
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	6,32   
	401-0086 
	м3    
	6,32  

	07-01-020-02
	101-9183 
	т    
	0,449  
	101-3904 
	т    
	0,449  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,25   
	401-0086 
	м3    
	9,25  

	07-01-020-03
	101-9183 
	т    
	0,72   
	101-3904 
	т    
	0,72  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,6   
	401-0086 
	м3    
	9,6   

	07-01-020-04
	101-9183 
	т    
	1,05   
	101-3904 
	т    
	1,05  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	13,3   
	401-0086 
	м3    
	13,3  

	07-01-020-05
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,59   
	401-0086 
	м3    
	0,59  

	07-01-020-06
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,66   
	401-0086 
	м3    
	0,66  

	07-01-020-08
	101-9183 
	т    
	0,441  
	101-3904 
	т    
	0,441  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	6,32   
	401-0086 
	м3    
	6,32  

	07-01-020-09
	101-9183 
	т    
	0,449  
	101-3904 
	т    
	0,449  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,25   
	401-0086 
	м3    
	9,25  

	07-01-020-10
	101-9183 
	т    
	0,72   
	101-3904 
	т    
	0,72  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,6   
	401-0086 
	м3    
	9,6   

	07-01-020-11
	101-9183 
	т    
	1,05   
	101-3904 
	т    
	1,05  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	13,3   
	401-0086 
	м3    
	13,3  

	07-01-020-12
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,61   
	401-0086 
	м3    
	0,61  

	07-01-020-13
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,66   
	401-0086 
	м3    
	0,66  

	07-01-020-14
	101-9851 
	т    
	0,0033  
	101-0409 
	т    
	0,0033 

	07-01-020-15
	101-9183 
	т    
	0,441  
	101-3904 
	т    
	0,441  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	6,32   
	401-0086 
	м3    
	6,32  

	07-01-020-16
	101-9183 
	т    
	0,449  
	101-3904 
	т    
	0,449  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,25   
	401-0086 
	м3    
	9,25  

	07-01-020-17
	101-9183 
	т    
	0,72   
	101-3904 
	т    
	0,72  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	9,6   
	401-0086 
	м3    
	9,6   

	07-01-020-18
	101-9183 
	т    
	1,05   
	101-3904 
	т    
	1,05  

	
	101-9851 
	т    
	0,0035  
	101-0409 
	т    
	0,0035 

	
	401-9021 
	м3    
	13,3   
	401-0086 
	м3    
	13,3  

	07-01-020-19
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,61   
	401-0086 
	м3    
	0,61  

	07-01-020-20
	101-9851 
	т    
	0,003  
	101-0409 
	т    
	0,003  

	
	401-9021 
	м3    
	0,66   
	401-0086 
	м3    
	0,66  

	07-01-020-21
	101-9851 
	т    
	0,0033  
	101-0409 
	т    
	0,0033 

	09-07-001-01
	101-9917 
	м    
	0,36   
	101-2173 
	м    
	0,36  

	
	500-9618 
	м2    
	7,19   
	500-0129 
	м2    
	7,19  

	
	542-9002 
	кг    
	0,2   
	542-0077 
	кг    
	0,2   

	09-07-001-02
	101-9917 
	м    
	0,46   
	101-2173 
	м    
	0,46  

	
	500-9618 
	м2    
	7,89   
	500-0129 
	м2    
	7,89  

	
	542-9002 
	кг    
	0,25   
	542-0077 
	кг    
	0,25  

	09-07-001-03
	101-9917 
	м    
	0,37   
	101-2173 
	м    
	0,37  

	
	500-9618 
	м2    
	6,19   
	500-0129 
	м2    
	6,19  

	
	542-9002 
	кг    
	0,23   
	542-0077 
	кг    
	0,23  

	09-07-002-01
	101-9917 
	м    
	0,38   
	101-2173 
	м    
	0,38  

	
	500-9618 
	м2    
	4,41   
	500-0129 
	м2    
	4,41  

	09-07-002-02
	101-9917 
	м    
	0,45   
	101-2173 
	м    
	0,45  

	
	500-9618 
	м2    
	4,66   
	500-0129 
	м2    
	4,66  

	09-07-002-03
	101-9917 
	м    
	0,49   
	101-2173 
	м    
	0,49  

	
	500-9618 
	м2    
	4,45   
	500-0129 
	м2    
	4,45  

	09-07-003-01
	101-9917 
	м    
	0,36   
	101-2173 
	м    
	0,36  

	
	101-9707 
	л    
	0,34   
	101-3271 
	л    
	0,34  

	
	101-9708 
	л    
	0,34   
	101-3272 
	л    
	0,34  

	
	113-9200 
	кг    
	0,011  
	113-8001 
	кг    
	0,011  

	
	500-9618 
	м2    
	7,41   
	500-0129 
	м2    
	7,41  

	
	542-9002 
	кг    
	0,2   
	542-0077 
	кг    
	0,2   

	09-07-003-02
	101-9917 
	м    
	0,46   
	101-2173 
	м    
	0,46  

	
	101-9707 
	л    
	0,42   
	101-3271 
	л    
	0,42  

	
	101-9708 
	л    
	0,42   
	101-3272 
	л    
	0,42  

	
	113-9200 
	кг    
	0,013  
	113-8001 
	кг    
	0,013  

	
	500-9618 
	м2    
	8,04   
	500-0129 
	м2    
	8,04  

	
	542-9002 
	кг    
	0,25   
	542-0077 
	кг    
	0,25  

	09-07-003-03
	101-9917 
	м    
	0,37   
	101-2173 
	м    
	0,37  

	
	101-9707 
	л    
	0,36   
	101-3271 
	л    
	0,36  

	
	101-9708 
	л    
	0,36   
	101-3272 
	л    
	0,36  

	
	113-9200 
	кг    
	0,011  
	113-8001 
	кг    
	0,011  

	
	500-9618 
	м2    
	6,26   
	500-0129 
	м2    
	6,26  

	
	542-9002 
	кг    
	0,23   
	542-0077 
	кг    
	0,23  

	09-07-004-01
	101-9917 
	м    
	0,38   
	101-2173 
	м    
	0,38  

	
	101-9707 
	л    
	0,3   
	101-3271 
	л    
	0,3   

	
	101-9708 
	л    
	0,3   
	101-3272 
	л    
	0,3   

	
	113-9200 
	кг    
	0,008  
	113-8001 
	кг    
	0,008  

	
	500-9618 
	м2    
	4,93   
	500-0129 
	м2    
	4,93  

	09-07-004-02
	101-9917 
	м    
	0,45   
	101-2173 
	м    
	0,45  

	
	101-9707 
	л    
	0,36   
	101-3271 
	л    
	0,36  

	
	101-9708 
	л    
	0,36   
	101-3272 
	л    
	0,36  

	
	113-9200 
	кг    
	0,01   
	113-8001 
	кг    
	0,01  

	
	500-9618 
	м2    
	5,26   
	500-0129 
	м2    
	5,26  

	09-07-004-03
	101-9917 
	м    
	0,49   
	101-2173 
	м    
	0,49  

	
	101-9707 
	л    
	0,44   
	101-3271 
	л    
	0,44  

	
	101-9708 
	л    
	0,44   
	101-3272 
	л    
	0,44  

	
	113-9200 
	кг    
	0,012  
	113-8001 
	кг    
	0,012  

	
	500-9618 
	м2    
	4,75   
	500-0129 
	м2    
	4,75  

	09-07-010-01
	101-9917 
	м    
	0,175  
	101-2173 
	м    
	0,175  

	
	500-9618 
	м2    
	1,4   
	500-0129 
	м2    
	1,4   

	
	542-9002 
	кг    
	0,139  
	542-0077 
	кг    
	0,139  

	09-07-011-01
	101-9917 
	м    
	0,0625  
	101-2173 
	м    
	0,0625 

	
	500-9618 
	м2    
	0,5   
	500-0129 
	м2    
	0,5   

	09-07-012-01
	101-9917 
	м    
	0,175  
	101-2173 
	м    
	0,175  

	
	101-9707 
	л    
	0,117  
	101-3271 
	л    
	0,117  

	
	101-9708 
	л    
	0,117  
	101-3272 
	л    
	0,117  

	
	113-9200 
	кг    
	0,003  
	113-8001 
	кг    
	0,003  

	
	500-9618 
	м2    
	1,4   
	500-0129 
	м2    
	1,4   

	
	542-9002 
	кг    
	0,139  
	542-0077 
	кг    
	0,139  

	09-07-013-01
	101-9917 
	м    
	0,0625  
	101-2173 
	м    
	0,0625 

	
	101-9707 
	л    
	0,04   
	101-3271 
	л    
	0,04  

	
	101-9708 
	л    
	0,04   
	101-3272 
	л    
	0,04  

	
	113-9200 
	кг    
	0,001  
	113-8001 
	кг    
	0,001  

	
	500-9618 
	м2    
	0,5   
	500-0129 
	м2    
	0,5   

	10-05-001-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-05-001-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	158   
	120-0031 
	м    
	158   

	10-05-001-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	161   
	120-0031 
	м    
	161   

	10-05-001-04
	120-9008 
	м    
	44    
	120-0042 
	п. м   
	44   

	
	120-9010 
	м    
	94    
	120-0047 
	м    
	94   

	
	120-9003 
	м    
	244   
	120-0035 
	м    
	244   

	
	120-9001 
	м    
	159   
	120-0031 
	м    
	159   

	10-05-002-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0031 
	м    
	76   

	10-05-002-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0031 
	м    
	86   

	10-05-002-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0031 
	м    
	89   

	10-05-002-04
	120-9008 
	м    
	44    
	120-0042 
	п. м   
	44   

	
	120-9010 
	м    
	94    
	120-0047 
	м    
	94   

	
	120-9003 
	м    
	244   
	120-0035 
	м    
	244   

	
	120-9001 
	м    
	87    
	120-0031 
	м    
	87   

	10-05-003-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0031 
	м    
	76   

	10-05-003-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0031 
	м    
	86   

	10-05-003-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0031 
	м    
	89   

	10-05-004-01
	120-9010 
	м    
	267   
	120-0047 
	м    
	267   

	
	120-9003 
	м    
	407   
	120-0035 
	м    
	407   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-05-004-02
	120-9008 
	м    
	78    
	120-0042 
	п. м   
	78   

	
	120-9010 
	м    
	253   
	120-0047 
	м    
	253   

	
	120-9003 
	м    
	508   
	120-0035 
	м    
	508   

	
	120-9001 
	м    
	171   
	120-0031 
	м    
	171   

	10-05-004-03
	120-9008 
	м    
	108   
	120-0042 
	п. м   
	108   

	
	120-9010 
	м    
	233   
	120-0047 
	м    
	233   

	
	120-9003 
	м    
	521   
	120-0035 
	м    
	521   

	
	120-9001 
	м    
	179   
	120-0031 
	м    
	179   

	10-05-004-04
	120-9008 
	м    
	88    
	120-0042 
	п. м   
	88   

	
	120-9010 
	м    
	207   
	120-0047 
	м    
	207   

	
	120-9003 
	м    
	487   
	120-0035 
	м    
	487   

	
	120-9001 
	м    
	174   
	120-0031 
	м    
	174   

	10-05-005-01
	120-9010 
	м    
	267   
	120-0047 
	м    
	267   

	
	120-9003 
	м    
	407   
	120-0035 
	м    
	407   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-05-005-02
	120-9008 
	м    
	78    
	120-0042 
	п. м   
	78   

	
	120-9010 
	м    
	253   
	120-0047 
	м    
	253   

	
	120-9003 
	м    
	508   
	120-0035 
	м    
	508   

	
	120-9001 
	м    
	171   
	120-0031 
	м    
	171   

	10-05-005-03
	120-9008 
	м    
	108   
	120-0042 
	п. м   
	108   

	
	120-9010 
	м    
	233   
	120-0047 
	м    
	233   

	
	120-9003 
	м    
	521   
	120-0035 
	м    
	521   

	
	120-9001 
	м    
	179   
	120-0031 
	м    
	179   

	10-05-005-04
	120-9008 
	м    
	88    
	120-0042 
	п. м   
	88   

	
	120-9010 
	м    
	207   
	120-0047 
	м    
	207   

	
	120-9003 
	м    
	487   
	120-0035 
	м    
	487   

	
	120-9001 
	м    
	174   
	120-0031 
	м    
	174   

	10-05-006-01
	120-9010 
	м    
	252   
	120-0047 
	м    
	252   

	
	120-9003 
	м    
	407   
	120-0035 
	м    
	407   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-05-007-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	382   
	120-0035 
	м    
	382   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0031 
	м    
	76   

	10-05-007-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	416   
	120-0035 
	м    
	416   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0031 
	м    
	86   

	10-05-007-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	420   
	120-0035 
	м    
	420   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0031 
	м    
	89   

	10-05-008-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	83    
	120-0046 
	м    
	83   

	10-05-008-02
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	83    
	120-0046 
	м    
	83   

	10-05-008-03
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0043 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	84    
	120-0046 
	м    
	84   

	10-05-008-04
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0043 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	84    
	120-0046 
	м    
	84   

	10-05-009-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	116   
	120-0048 
	м    
	116   

	
	120-9003 
	м    
	225   
	120-0036 
	м    
	225   

	
	120-9001 
	м    
	121   
	120-0032 
	м    
	121   

	10-05-009-02
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0044 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	116   
	120-0048 
	м    
	116   

	
	120-9003 
	м    
	234   
	120-0036 
	м    
	234   

	
	120-9001 
	м    
	122   
	120-0032 
	м    
	122   

	10-05-010-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	116   
	120-0048 
	м    
	116   

	
	120-9003 
	м    
	225   
	120-0036 
	м    
	225   

	
	120-9001 
	м    
	88    
	120-0032 
	м    
	88   

	10-05-010-02
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0044 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0048 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	234   
	120-0036 
	м    
	234   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0032 
	м    
	86   

	10-05-011-02
	120-9010 
	м    
	135   
	120-0046 
	м    
	135   

	10-06-031-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-06-031-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	158   
	120-0031 
	м    
	158   

	10-06-031-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	161   
	120-0031 
	м    
	161   

	10-06-031-04
	120-9008 
	м    
	44    
	120-0042 
	п. м   
	44   

	
	120-9010 
	м    
	94    
	120-0047 
	м    
	94   

	
	120-9003 
	м    
	244   
	120-0035 
	м    
	244   

	
	120-9001 
	м    
	159   
	120-0031 
	м    
	159   

	10-06-032-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0031 
	м    
	76   

	10-06-032-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0031 
	м    
	86   

	10-06-032-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0031 
	м    
	89   

	10-06-032-04
	120-9008 
	м    
	44    
	120-0042 
	п. м   
	44   

	
	120-9010 
	м    
	94    
	120-0047 
	м    
	94   

	
	120-9003 
	м    
	244   
	120-0035 
	м    
	244   

	
	120-9001 
	м    
	87    
	120-0031 
	м    
	87   

	10-06-033-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0047 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	204   
	120-0035 
	м    
	204   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0031 
	м    
	76   

	10-06-033-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0047 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	254   
	120-0035 
	м    
	254   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0031 
	м    
	86   

	10-06-033-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0047 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	260   
	120-0035 
	м    
	260   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0031 
	м    
	89   

	10-06-034-01
	120-9010 
	м    
	267   
	120-0047 
	м    
	267   

	
	120-9003 
	м    
	407   
	120-0035 
	м    
	407   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-06-034-02
	120-9008 
	м    
	78    
	120-0042 
	п. м   
	78   

	
	120-9010 
	м    
	253   
	120-0047 
	м    
	253   

	
	120-9003 
	м    
	508   
	120-0035 
	м    
	508   

	
	120-9001 
	м    
	171   
	120-0031 
	м    
	171   

	10-06-034-03
	120-9008 
	м    
	108   
	120-0042 
	п. м   
	108   

	
	120-9010 
	м    
	233   
	120-0047 
	м    
	233   

	
	120-9003 
	м    
	521   
	120-0035 
	м    
	521   

	
	120-9001 
	м    
	179   
	120-0031 
	м    
	179   

	10-06-034-04
	120-9008 
	м    
	88    
	120-0042 
	п. м   
	88   

	
	120-9010 
	м    
	207   
	120-0047 
	м    
	207   

	
	120-9003 
	м    
	487   
	120-0035 
	м    
	487   

	
	120-9001 
	м    
	174   
	120-0031 
	м    
	174   

	10-06-035-01
	120-9010 
	м    
	252   
	120-0047 
	м    
	252   

	
	120-9003 
	м    
	407   
	120-0035 
	м    
	407   

	
	120-9001 
	м    
	151   
	120-0031 
	м    
	151   

	10-06-036-01
	120-9010 
	м    
	126   
	120-0049 
	м    
	126   

	
	120-9003 
	м    
	382   
	120-0037 
	м    
	382   

	
	120-9001 
	м    
	76    
	120-0033 
	м    
	76   

	10-06-036-02
	120-9008 
	м    
	39    
	120-0042 
	п. м   
	39   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0049 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	416   
	120-0037 
	м    
	416   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0033 
	м    
	86   

	10-06-036-03
	120-9008 
	м    
	54    
	120-0042 
	п. м   
	54   

	
	120-9010 
	м    
	107   
	120-0049 
	м    
	107   

	
	120-9003 
	м    
	420   
	120-0037 
	м    
	420   

	
	120-9001 
	м    
	89    
	120-0033 
	м    
	89   

	10-06-037-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	93    
	120-0046 
	м    
	93   

	10-06-037-02
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	93    
	120-0046 
	м    
	93   

	10-06-037-03
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0043 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	95    
	120-0046 
	м    
	95   

	10-06-037-04
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0043 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	95    
	120-0046 
	м    
	95   

	10-06-038-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	116   
	120-0048 
	м    
	116   

	
	120-9003 
	м    
	225   
	120-0036 
	м    
	225   

	
	120-9001 
	м    
	121   
	120-0032 
	м    
	121   

	10-06-038-02
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0044 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0048 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	234   
	120-0036 
	м    
	234   

	
	120-9001 
	м    
	122   
	120-0032 
	м    
	122   

	10-06-039-01
	120-9019 
	шт.   
	7    
	120-0030 
	шт.   
	7    

	
	120-9010 
	м    
	116   
	120-0048 
	м    
	116   

	
	120-9003 
	м    
	225   
	120-0036 
	м    
	225   

	
	120-9001 
	м    
	88    
	120-0032 
	м    
	88   

	10-06-039-02
	120-9008 
	м    
	37    
	120-0044 
	п. м   
	37   

	
	120-9010 
	м    
	117   
	120-0048 
	м    
	117   

	
	120-9003 
	м    
	234   
	120-0036 
	м    
	234   

	
	120-9001 
	м    
	86    
	120-0032 
	м    
	86   

	10-06-040-02
	120-9010 
	м    
	135   
	120-0046 
	м    
	135   

	11-01-027-01
	101-9874 
	м2    
	102   
	403-0104 
	м2    
	102   

	
	402-9071 
	м3    
	1,3   
	402-0061 
	м3    
	1,3   

	11-01-027-02
	402-9071 
	м3    
	1,3   
	402-0061 
	м3    
	1,3   

	11-01-027-03
	402-9071 
	м3    
	1,3   
	402-0061 
	м3    
	1,3   

	11-01-027-04
	402-9071 
	м3    
	2,2   
	402-0061 
	м3    
	2,2   

	12-01-007-01
	101-9921 
	кг    
	0,4   
	101-1976 
	кг    
	0,4   

	
	101-9922 
	шт.   
	500   
	101-2030 
	шт.   
	500   

	
	101-9923 
	шт.   
	20    
	101-0059 
	100 пар 
	0,1   

	
	402-9071 
	м3    
	0,08   
	402-0004 
	м3    
	0,08  

	12-01-007-02
	101-9921 
	кг    
	0,4   
	101-1976 
	кг    
	0,4   

	
	101-9922 
	шт.   
	500   
	101-2030 
	шт.   
	500   

	
	101-9923 
	шт.   
	20    
	101-0059 
	100 пар 
	0,1   

	
	402-9071 
	м3    
	0,08   
	402-0004 
	м3    
	0,08  

	12-01-007-03
	101-9921 
	кг    
	0,1   
	101-1976 
	кг    
	0,1   

	
	101-9923 
	шт.   
	20    
	101-0059 
	100 пар 
	0,1   

	
	402-9071 
	м3    
	0,02   
	402-0004 
	м3    
	0,02  

	12-01-007-05
	101-9680 
	т    
	0,002  
	101-1481 
	т    
	0,002  

	
	101-9920 
	шт.   
	200   
	101-2029 
	шт.   
	200   

	
	402-9071 
	м3    
	0,27   
	402-0004 
	м3    
	0,27  

	
	404-9096 
	1000 шт. 
	1,02   
	404-0317 
	1000 шт. 
	1,02  

	
	404-9097 
	1000 шт. 
	0,03   
	404-0316 
	1000 шт. 
	0,03  

	12-01-007-06
	101-9490 
	1000 шт. 
	1,04   
	101-2098 
	1000 шт. 
	1,04  

	
	101-9680 
	т    
	0,002  
	101-1481 
	т    
	0,002  

	
	101-9920 
	шт.   
	200   
	101-2029 
	шт.   
	200   

	
	402-9071 
	м3    
	0,27   
	402-0004 
	м3    
	0,27  

	
	404-9097 
	1000 шт. 
	0,03   
	404-0316 
	1000 шт. 
	0,03  

	12-01-007-07
	101-9491 
	м2    
	104   
	101-2099 
	м2    
	104   

	
	101-9680 
	т    
	0,002  
	101-1481 
	т    
	0,002  

	
	201-9005 
	т    
	П    
	201-0774 
	т    
	0,03  

	12-01-007-10
	101-9121 
	м2    
	114 (П) 
	101-1961 
	м2    
	114   

	
	101-9122 
	м2    
	164 (П) 
	101-1962 
	м2    
	164   

	
	402-9071 
	м3    
	1    
	402-0004 
	м3    
	1    

	12-01-017-01
	402-9071 
	м3    
	1,53   
	402-0004 
	м3    
	1,53  

	
	408-9040 
	м3    
	3,06   
	408-0122 
	м3    
	3,06  

	12-01-017-02
	402-9071 
	м3    
	0,102  
	402-0004 
	м3    
	0,102  

	12-01-017-03
	410-9010 
	т    
	3,43   
	410-0021 
	т    
	3,43  

	12-01-017-04
	410-9010 
	т    
	0,23   
	410-0021 
	т    
	0,23  

	12-01-023-01
	101-9495 
	м2    
	122   
	101-4136 
	м2    
	122   

	12-01-023-02
	101-9495 
	м2    
	128   
	101-4136 
	м2    
	128   

	12-01-023-03
	101-9495 
	м2    
	140   
	101-4136 
	м2    
	140   

	15-01-035-01
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-0060 
	м2    
	101   

	15-01-035-02
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-1855 
	м2    
	101   

	15-01-035-03
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-1856 
	м2    
	101   

	15-01-035-04
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-0104 
	м2    
	101   

	15-01-035-05
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-0104 
	м2    
	101   

	15-01-035-06
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-0104 
	м2    
	101   

	15-01-035-07
	412-9180 
	м2    
	101   
	412-0104 
	м2    
	101   

	22-01-001-01
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0678 
	м    
	1008  

	22-01-001-02
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0679 
	м    
	1008  

	22-01-001-03
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0680 
	м    
	1008  

	22-01-001-04
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0681 
	м    
	1008  

	22-01-001-05
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0682 
	м    
	1008  

	22-01-001-06
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-1004 
	м    
	1008  

	22-01-001-07
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0683 
	м    
	1008  

	22-01-001-08
	103-9102 
	м    
	1008   
	103-0684 
	м    
	1008  

	27-06-016-01
	401-9010 
	м3    
	163   
	401-0151 
	м3    
	163   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-02
	401-9010 
	м3    
	184   
	401-0151 
	м3    
	184   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-03
	401-9010 
	м3    
	163   
	401-0151 
	м3    
	163   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-04
	401-9010 
	м3    
	184   
	401-0151 
	м3    
	184   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-05
	401-9010 
	м3    
	204   
	401-0151 
	м3    
	204   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-06
	401-9010 
	м3    
	224   
	401-0151 
	м3    
	224   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-07
	401-9010 
	м3    
	204   
	401-0151 
	м3    
	204   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-08
	401-9010 
	м3    
	224   
	401-0151 
	м3    
	224   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-09
	401-9015 
	м3    
	194 (П) 
	401-0142 
	м3    
	194   

	
	408-9040 
	м3    
	63,3   
	408-0122 
	м3    
	63,3  

	27-06-016-10
	401-9015 
	м3    
	194 (П) 
	401-0142 
	м3    
	194   

	27-06-017-01
	101-9010 
	т    
	0,09   
	101-1555 
	т    
	0,09  

	
	401-9010 
	м3    
	162   
	401-0110 
	м3    
	162   

	
	408-9040 
	м3    
	40    
	408-0122 
	м3    
	40   

	27-06-017-02
	401-9010 
	м3    
	10,2   
	401-0110 
	м3    
	10,2  

	27-12-010-01
	408-9040 
	м3    
	2,53   
	408-0122 
	м3    
	2,53  

	27-12-010-02
	408-9040 
	м3    
	1,18   
	408-0122 
	м3    
	1,18  

	33-02-007-09
	401-9022 
	м3    
	69,6   
	401-0046 
	м3    
	69,6  

	33-02-007-10
	401-9022 
	м3    
	48,3   
	401-0046 
	м3    
	48,3  

	33-02-007-11
	401-9022 
	м3    
	69,6   
	401-0046 
	м3    
	69,6  

	33-02-007-12
	401-9022 
	м3    
	48,3   
	401-0046 
	м3    
	48,3  

	33-02-007-13
	401-9022 
	м3    
	4,93   
	401-0026 
	м3    
	4,93  

	33-02-007-14
	401-9022 
	м3    
	2,98   
	401-0026 
	м3    
	2,98  

	33-02-007-18
	101-9030 
	т    
	0,78   
	204-0059 
	т    
	0,78  

	58-7-1   
	101-9123 
	м2    
	115   
	101-0852 
	м2    
	115   

	58-7-6   
	101-9090 
	т    
	0,0021  
	101-0595 
	т    
	0,0021 

	
	101-9121 
	м2    
	114 (П) 
	101-1961 
	м2    
	114   

	
	101-9122 
	м2    
	134 (П) 
	101-1962 
	м2    
	164   

	
	101-9351 
	т    
	0,1   
	101-1875 
	т    
	0,1   

	
	402-9073 
	м3    
	1,5   
	402-0004 
	м3    
	1,5   

	58-7-7   
	101-9090 
	т    
	0,0021  
	101-0595 
	т    
	0,0021 

	
	101-9121 
	м2    
	134 (П) 
	101-1961 
	м2    
	164   

	
	101-9351 
	т    
	0,1   
	101-1875 
	т    
	0,1   

	
	402-9073 
	м3    
	1,5   
	402-0004 
	м3    
	1,5   

	62-7-1   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0151  
	101-0456 
	т    
	0,0151 

	62-7-2   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0158  
	101-0456 
	т    
	0,0158 

	62-7-3   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0167  
	101-0456 
	т    
	0,0167 

	62-7-4   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0202  
	101-0456 
	т    
	0,0202 

	62-7-5   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0211  
	101-0456 
	т    
	0,0211 

	62-7-6   
	100-0056 
	1000 м2 
	0,0011  
	101-1596 
	м2    
	1,1   

	
	101-9840 
	т    
	0,0219  
	101-0456 
	т    
	0,0219 


