САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПИСЬМО
от 14 января 2010 г. N 2010-01и

О ВВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
С 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

1. Ввести и рекомендовать к применению с 01.01.2010 Региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга (приложение).

2. Региональные индексы рекомендуются для пересчета сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербурге в ЯНВАРЕ 2010 года.

Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:

- к сметной стоимости на 01.01.2000, определенной по новым Территориальным единичным и укрупненным расценкам Санкт-Петербурга;

- к сметной стоимости 1984 года - для переходящих на 2009 год объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, в том числе составленную по укрупненным расценкам, прейскурантам и объектам-аналогам.

3. Составление сметной документации на объекты, начинаемые строительством в 2009 году, необходимо производить базисно-индексным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 СПб) или ресурсным методом на основе сборников Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001). Использование нормативов, введенных в действие Госстроем СССР с 1 января 1984 года, допускается в 2009 году только в исключительных случаях в соответствии с условиями ранее заключенных договоров на строительство, а также на виды работ, отсутствующие в новой сметно-нормативной базе.

4. Индексы на специализированные виды строительно-монтажных работ, не вошедшие в перечень таблицы 1.2, принимаются в пределах индексов "Строительство, в целом", п. 1 табл. 1.1.

Начальник центра

А.И.Штоколов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму Регионального

центра по ценообразованию

в строительстве Санкт-Петербурга

от 14.01.2010 N 2010-01и

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

РАЗДЕЛ I. ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА 01.01.2000 И НА 01.01.1984

1.1. ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

Предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ на объектах с "неразорванным" строительным циклом в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).

Таблица 1.1

----T------------------------------T-------T------T-----------------------¬

¦ N ¦      Наименование видов      ¦Оплата ¦Экспл.¦ Материалы с доставкой ¦

¦п/п¦        строительства,        ¦ труда ¦машин +---------------T-------+

¦   ¦      зданий и сооружений     ¦рабочих¦      ¦  Структурный  ¦   В   ¦

¦   ¦                              ¦       ¦      ¦    интервал   ¦среднем¦

+---+----------------------T-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 1 ¦СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 4,989 - 5,530 ¦ 5,247 ¦

¦   ¦                      +-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦                      ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦121,28 - 134,50¦127,55 ¦

+---+----------------------+-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 2 ¦Панельные   здания   и¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 5,339 - 5,901 ¦ 5,620 ¦

¦   ¦сооружения            +-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦                      ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦123,04 - 136,00¦129,52 ¦

+---+----------------------+-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 3 ¦Кирпичные   здания   и¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 5,302 - 5,833 ¦ 5,556 ¦

¦   ¦сооружения            +-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦                      ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦119,52 - 131,50¦125,24 ¦

+---+----------------------+-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 4 ¦Монолитные   здания  и¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 4,483 - 5,008 ¦ 4,719 ¦

¦   ¦сооружения            +-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦                      ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦120,40 - 134,49¦126,74 ¦

+---+----------------------+-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 5 ¦Промышленные здания  и¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 5,477 - 6,053 ¦ 5,764 ¦

¦   ¦сооружения в каркасном+-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦исполнении            ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦125,98 - 139,23¦132,60 ¦

+---+----------------------+-------+-------+------+---------------+-------+

¦ 6 ¦Деревянные   здания  и¦2000 г.¦ 10,347¦ 6,823¦ 3,361 - 3,715 ¦ 3,538 ¦

¦   ¦сооружения            +-------+-------+------+---------------+-------+

¦   ¦                      ¦1984 г.¦194,86 ¦138,99¦ 76,88 - 84,97 ¦ 80,93 ¦

L---+----------------------+-------+-------+------+---------------+--------

Примечание. П. 5 "каркасные системы" включает несущие металлические и ж/б конструкции, ограждающие конструкции из ж/б, кирпича, панелей типа "сэндвич". П. 1-6 включают и индивидуальные жилые дома.

Внимание! При применении Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001) должны учитываться следующие территориальные поправочные коэффициенты в базисном уровне цен на 01.01.2000:

к оплате труда рабочих-строителей - 1,224;

к эксплуатации строительных машин - 1,054;

к стоимости материалов - 1,160.

1.2. ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1.2

------T--------------------------------T-------T--------T-----------------------¬

¦  N  ¦    Наименование видов работ    ¦Оплата ¦Эксплуа-¦       Материалы       ¦

¦ п/п ¦   и конструктивных элементов   ¦ труда ¦тация   ¦      с доставкой      ¦

¦     ¦                                ¦рабочих¦машин и +---------------T-------+

¦     ¦                                ¦       ¦механиз-¦  Структурный  ¦   В   ¦

¦     ¦                                ¦       ¦мов     ¦   интервал    ¦среднем¦

+-----+------------------------T-------+-------+--------+---------------+-------+

¦1    ¦Земляные работы         ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 5,253 - 5,643 ¦  5,374¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦147,22  ¦ 84,78 - 92,46 ¦ 88,06 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦2.1  ¦Фундаменты ленточные    ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,814 ¦ 6,228 - 7,881 ¦  7,373¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦145,83  ¦135,36 - 146,89¦142,90 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦2.2  ¦Фундаменты  на   свайных¦2000 г.¦ 10,347¦  6,655 ¦ 6,872 - 8,399 ¦  7,562¦

¦     ¦основаниях              +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦135,97  ¦172,78 - 195,54¦178,46 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦3    ¦Несущие  и   ограждающие¦2000 г.¦ 10,347¦  8,193 ¦ 6,495 - 7,759 ¦  7,183¦

¦     ¦конструкции из  сборного+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦бетона и железобетона   ¦1984 г.¦194,86 ¦148,71  ¦141,83 - 151,11¦148,40 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦4    ¦Бетонные и  железобетон-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,319 ¦ 4,511 - 5,549 ¦  5,270¦

¦     ¦ные монолитные конструк-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦ции                     ¦1984 г.¦194,86 ¦139,90  ¦140,86 - 156,79¦148,85 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦5    ¦Строительные металличес-¦2000 г.¦ 10,347¦  5,922 ¦ 5,399 - 5,993 ¦  5,665¦

¦     ¦кие конструкции         +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦139,88  ¦181,47 - 189,23¦186,00 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦6    ¦Конструкции из кирпича и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 5,924 - 6,448 ¦  6,141¦

¦     ¦блоков                  +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦133,96  ¦133,34 - 145,13¦138,22 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦6.1  ¦в том числе  конструкции¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,560 - 3,934 ¦  3,753¦

¦     ¦из      кирпича      НПО¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦"Керамика"              ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦7    ¦Заполнение       оконных¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,656 - 3,111 ¦  2,937¦

¦     ¦проемов (с остеклением) +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 71,63 - 83,90 ¦ 79,20 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦8    ¦Заполнение       дверных¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,868 - 3,177 ¦  3,047¦

¦     ¦проемов                 +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 65,33 - 72,37 ¦ 69,41 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦9    ¦Устройство  перегородок,¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 5,777 - 6,568 ¦  6,081¦

¦     ¦подвесных   потолков   и+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦обшивки   из   гипсокар-¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦115,01 - 130,75¦121,06 ¦

¦     ¦тонных     листов    или¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦гипсоволокнистых плит   ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦10   ¦Деревянные конструкции  ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,942 - 3,252 ¦  3,128¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 85,58 - 94,58 ¦ 90,97 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦11   ¦Комплекс работ по устройству кровель:                                    ¦

+-----+------------------------T-------T-------T--------T---------------T-------+

¦11.1 ¦- рулонных   (в т.ч.  из¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,220 - 4,796 ¦  4,578¦

¦     ¦наплавляемых  материалов+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦типа изофлекс,  изопласт¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦115,89 - 131,71¦125,73 ¦

¦     ¦и т.п.) и мастичных     ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦11.2 ¦-    металлических     и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,028 ¦ 3,148 - 3,518 ¦  3,352¦

¦     ¦металлочерепичных       +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 127,55 ¦ 95,29 - 106,46¦101,46 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦11.3 ¦- из  черепицы  (керами-¦2000 г.¦ 10,347¦  5,612 ¦ 2,882 - 3,276 ¦  3,033¦

¦     ¦ческой  и  полимернапол-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦ненной)                 ¦1984 г.¦194,86 ¦ 129,74 ¦ 62,22 - 70,73 ¦ 65,49 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦11.4 ¦-  из   асбестоцементных¦2000 г.¦ 10,347¦  5,964 ¦ 3,551 - 4,037 ¦  3,738¦

¦     ¦листов                  +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 137,89 ¦ 54,43 - 61,87 ¦ 57,29 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.1 ¦Комплекс    работ     по¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,476 - 4,919 ¦  4,662¦

¦     ¦устройству полов, всего,+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦в том числе:            ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 93,67 - 102,96¦ 97,58 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.2 ¦-     паркетные     полы¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,789 - 3,474 ¦  3,244¦

¦     ¦различных типов         +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 65,36 - 83,96 ¦ 73,32 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.3 ¦-  полы   из   досок   и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,023 - 4,446 ¦  4,241¦

¦     ¦брусков                 +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 98,48 - 108,84¦103,82 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.4 ¦- бетонные, цементные  и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 6,609 - 7,327 ¦  6,978¦

¦     ¦металлоцементные полы   +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦156,28 - 173,25¦165,00 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.5 ¦- полы  из  керамических¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,136 - 5,124 ¦  4,630¦

¦     ¦плиток                  +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 92,65 - 114,77¦103,71 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.6 ¦- полы  с  покрытием  из¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,559 - 4,075 ¦  3,770¦

¦     ¦линолеума  и  полимерных+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦плиток    по    готовому¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 76,23 - 87,28 ¦ 80,75 ¦

¦     ¦основанию               ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.7 ¦- то  же  с  устройством¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,871 - 4,279 ¦  4,138¦

¦     ¦стяжки                  +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 88,44 - 97,75 ¦ 94,53 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.8 ¦- полы асфальтобетонные ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,780 - 5,282 ¦  5,014¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦134,25 - 148,35¦140,82 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦12.9 ¦- полы  из  мраморных  и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,158 - 5,062 ¦  4,377¦

¦     ¦гранитных плит          +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 94,54 - 115,08¦ 99,51 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦13   ¦Внутренняя       отделка¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,866 - 4,569 ¦  4,194¦

¦     ¦панельных  и  монолитных+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦зданий                  ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 81,20 - 95,98 ¦ 88,10 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦14.1 ¦Внутренняя       отделка¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,668 - 5,159 ¦  4,973¦

¦     ¦кирпичных  зданий   (при+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦"сухих" процессах)      ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦101,22 - 111,88¦107,85 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦14.2 ¦Внутренняя       отделка¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,786 - 5,556 ¦  5,037¦

¦     ¦кирпичных  зданий   (при+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦"мокрых" процессах)     ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦107,62 - 124,93¦113,27 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦15   ¦Наружные отделочные работы:                                              ¦

+-----+------------------------T-------T-------T--------T---------------T-------+

¦15.1 ¦- штукатурка с  последу-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,829 ¦ 4,329 - 4,785 ¦  4,557¦

¦     ¦ющей окраской           +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 123,94 ¦105,96 - 117,12¦111,54 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦15.2 ¦- наружная     облицовка¦2000 г.¦ 10,347¦  6,829 ¦ 5,132 - 5,721 ¦  5,402¦

¦     ¦зданий    искусственными+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦плитками                ¦1984 г.¦194,86 ¦ 123,94 ¦103,36 - 115,22¦108,80 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦15.3 ¦- наружная     облицовка¦2000 г.¦ 10,347¦  6,829 ¦ 3,871 - 4,364 ¦  4,075¦

¦     ¦зданий природным  камнем+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦и  линейными   фасонными¦1984 г.¦194,86 ¦ 123,94 ¦ 83,78 - 94,38 ¦ 88,19 ¦

¦     ¦камнями                 ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦15.4 ¦- окраска фасадов       ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,829 ¦ 3,671 - 4,234 ¦  3,864¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 123,94 ¦101,08 - 116,58¦106,40 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦16.1 ¦Внутренние  сантехничес-¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,171 - 3,542 ¦  3,350¦

¦     ¦кие   работы    (включая+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦изоляцию), всего:       ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦110,66 - 123,66¦116,91 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦16.2 ¦- отопление - внутренние¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,442 - 3,707 ¦  3,624¦

¦     ¦устройства              +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦116,77 - 125,75¦122,92 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦16.3 ¦- внутренний водопровод ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,311 - 3,819 ¦  3,485¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦120,93 - 139,48¦127,29 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦16.4 ¦- внутренняя канализация¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,787 - 3,129 ¦  2,941¦

¦     ¦и водостоки             +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 89,79 - 100,83¦ 94,77 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦16.5 ¦- газоснабжение         ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,145 - 3,512 ¦  3,350¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦115,14 - 128,57¦122,64 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦17   ¦Электроосвещение       и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,322 - 3,635 ¦  3,496¦

¦     ¦электросиловое  оборудо-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦вание                   ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 85,06 - 93,09 ¦ 89,54 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦18   ¦Электроосвещение  (вари-¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,162 - 3,495 ¦  3,329¦

¦     ¦ант с электроплитами)  и+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦электросиловое  оборудо-¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 88,93 - 98,29 ¦ 93,61 ¦

¦     ¦вание                   ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦19   ¦Комплекс работ по строи-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 3,751 - 4,146 ¦  3,989¦

¦     ¦тельству и реконструкции+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦наружных сетей:         ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦107,66 - 119,00¦ 114,50¦

¦     ¦- водоснабжения         ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦20   ¦- канализации           ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 4,895 - 7,563 ¦  5,153¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦113,34 - 175,12¦119,31 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦21   ¦- теплоснабжения        ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 3,796 - 4,196 ¦  4,004¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦112,15 - 123,95¦118,30 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦22   ¦- газоснабжения         ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 3,667 - 4,336 ¦  4,015¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦99,17 - 117,28 ¦108,59 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦23   ¦- электроснабжения      ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 4,178 - 4,686 ¦  4,394¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦103,80 - 116,43¦109,18 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦24   ¦Линии электропередачи   ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,510 ¦ 4,621 - 5,108 ¦  4,864¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦148,63  ¦108,82 - 120,28¦114,55 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦25   ¦Наружное освещение      ¦2000 г.¦ 10,347¦  5,979 ¦ 4,603 - 5,087 ¦  4,845¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦139,31  ¦110,44 - 122,06¦116,25 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦26.1 ¦Строительство,  реконст-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 4,344 - 4,802 ¦  4,534¦

¦     ¦рукция и ремонт объектов+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦озеленения  и  благоуст-¦1984 г.¦194,86 ¦147,22  ¦ 96,46 - 106,62¦100,65 ¦

¦     ¦ройства общего пользова-¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦ния, всего, в том числе:¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦26.2 ¦- посадки деревьев, кус-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 3,670 - 4,561 ¦  4,146¦

¦     ¦тарников, цветов (с под-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦готовкой посадочных мест¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦ 87,49 - 108,73¦ 98,85 ¦

¦     ¦и уходом  за  насаждени-¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦ями)                    ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦26.3 ¦-  набивные   щебеночные¦2000 г.¦ 10,347¦  6,559 ¦ 5,938 - 6,734 ¦  6,219¦

¦     ¦дорожки и площадки      +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦147,25  ¦117,00 - 132,67¦122,53 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦26.4 ¦- устройство газонов    ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 3,076 - 3,436 ¦  3,238¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦147,22  ¦ 76,54 - 85,50 ¦ 80,57 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦27   ¦Железные дороги         ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,899 ¦ 3,459 - 4,187 ¦  3,641¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦163,51  ¦117,70 - 142,47¦123,89 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦28   ¦Комплекс    работ     по¦2000 г.¦ 10,347¦  6,675 ¦ 4,317 - 5,416 ¦  4,544¦

¦     ¦трамвайным путям        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦156,54  ¦117,07 - 146,86¦123,23 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦29   ¦в том  числе  устройство¦2000 г.¦ 10,347¦  6,398 ¦ 3,400 - 4,380 ¦  3,470¦

¦     ¦покрытия  в   трамвайных+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦путях из литой асфальто-¦1984 г.¦194,86 ¦170,17  ¦ 217,8 - 280,3 ¦222,14 ¦

¦     ¦бетонной смеси (с учетом¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦стоимости смеси)        ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.1 ¦Строительство,  реконст-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,253 ¦ 5,268 - 5,927 ¦  5,630¦

¦     ¦рукция и ремонт  автомо-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦бильных  дорог,   всего,¦1984 г.¦194,86 ¦154,70  ¦127,86 - 143,75¦136,47 ¦

¦     ¦в том числе:            ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.2 ¦-  земляные   работы   и¦2000 г.¦ 10,347¦  6,558 ¦ 5,253 - 5,643 ¦  5,374¦

¦     ¦дренаж на автодорогах   +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 147,22 ¦ 84,78 - 92,46 ¦ 88,06 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.3 ¦-  устройство  оснований¦2000 г.¦ 10,347¦  7,002 ¦ 5,293 - 6,000 ¦  5,714¦

¦     ¦автодорог и тротуаров, в+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦том   числе   устройство¦1984 г.¦194,86 ¦157,19  ¦107,73 - 122,12¦116,30 ¦

¦     ¦подстилающих и  выравни-¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦вающих слоев оснований  ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.4 ¦-  подготовка  существу-¦2000 г.¦ 10,347¦  6,348 ¦ 4,820 - 5,397 ¦  5,140¦

¦     ¦ющих    оснований    под+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦асфальтобетонные  покры-¦1984 г.¦194,86 ¦154,70  ¦125,11 - 140,08¦133,41 ¦

¦     ¦тия, в том числе устрой-¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦ство выравнивающего слоя¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦из      асфальтобетонной¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦смеси                   ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.5 ¦-       асфальтобетонные¦2000 г.¦ 10,347¦  6,115 ¦ 5,371 - 6,000 ¦  5,658¦

¦     ¦покрытия   автомобильных+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦дорог                   ¦1984 г.¦194,86 ¦162,61  ¦154,67 - 172,78¦162,93 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.6 ¦-       асфальтобетонные¦2000 г.¦ 10,347¦  6,083 ¦ 4,932 - 5,541 ¦  5,334¦

¦     ¦покрытия дорожек, троту-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦аров                    ¦1984 г.¦194,86 ¦161,74  ¦140,96 - 158,37¦152,46 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.7 ¦-  текущий  и  аварийный¦2000 г.¦ 10,347¦  6,996 ¦ 5,366 - 5,924 ¦  5,707¦

¦     ¦ремонт  городских  авто-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦мобильных дорог         ¦1984 г.¦194,86 ¦186,03  ¦156,88 - 173,18¦166,85 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.8 ¦-  бетонные  и   плитные¦2000 г.¦ 10,347¦  5,854 ¦ 6,639 - 7,338 ¦  7,014¦

¦     ¦тротуары                +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦136,52  ¦142,63 - 157,65¦150,70 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.9 ¦-  дороги   из   сборных¦2000 г.¦ 10,347¦  5,986 ¦ 6,034 - 6,592 ¦  6,278¦

¦     ¦железобетонных плит     +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦138,57  ¦131,16 - 143,28¦136,46 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.10¦- укладка гранитных плит¦2000 г.¦ 10,347¦  6,559 ¦ 4,006 - 4,428 ¦  4,217¦

¦     ¦и  изделий  толщиной  до+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦60 мм                   ¦1984 г.¦194,86 ¦151,83  ¦ 91,08 - 100,66¦ 95,87 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦30.11¦-   укладка   гранитного¦2000 г.¦ 10,347¦  6,559 ¦ 4,466 - 4,967 ¦  4,701¦

¦     ¦бордюра                 +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦151,83  ¦103,17 - 126,81¦108,06 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦31   ¦Слаботочные устройства и¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,822 - 3,268 ¦  2,971¦

¦     ¦телефонные сети         +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 90,60 - 104,91¦ 95,37 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦32   ¦Вентиляционные работы   ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 2,382 - 2,708 ¦  2,500¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 94,12 - 107,00¦ 98,79 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦33   ¦Подводно-технические    ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,479 ¦ 6,050 - 6,688 ¦  6,369¦

¦     ¦работы                  +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦166,50  ¦139,22 - 153,88¦146,55 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦34   ¦Строительство и реконст-¦2000 г.¦ 10,347¦  7,518 ¦ 5,168 - 5,875 ¦  5,440¦

¦     ¦рукция мостов и набереж-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦ных                     ¦1984 г.¦194,86 ¦170,05  ¦134,12 - 152,48¦141,18 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦35   ¦Строительство пешеходных¦2000 г.¦ 10,347¦  6,605 ¦ 5,556 - 6,317 ¦  5,849¦

¦     ¦тоннелей  (переходов)  и+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦освоение      подземного¦1984 г.¦194,86 ¦173,64  ¦136,69 - 155,39¦143,88 ¦

¦     ¦пространства            ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦36   ¦Монтаж лифтов           ¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,322 - 3,635 ¦  3,496¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 85,06 - 93,09 ¦ 89,54 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦37   ¦Гидротехнические  работы¦2000 г.¦ 10,347¦  6,734 ¦ 5,418 - 6,159 ¦  5,703¦

¦     ¦и портовые сооружения   +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦169,29  ¦135,07 - 153,56¦142,18 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦38   ¦Теплоизоляционные работы¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,510 - 3,990 ¦  3,695¦

¦     ¦конструкций и  трубопро-+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦водов                   ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 93,84 - 106,68¦ 98,78 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦39   ¦Технологические   трубо-¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 3,347 - 3,611 ¦  3,457¦

¦     ¦проводы                 +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦138,58 - 149,51¦143,16 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦40   ¦Защита строительных кон-¦2000 г.¦ 10,347¦  7,381 ¦ 4,095 - 4,655 ¦  4,311¦

¦     ¦струкций и  оборудования+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦от коррозии  (футеровка,¦1984 г.¦194,86 ¦ 133,96 ¦ 93,34 - 106,10¦ 98,25 ¦

¦     ¦окраска, гуммирование  и¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

¦     ¦металлизация)           ¦       ¦       ¦        ¦               ¦       ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦41   ¦Монтаж  оборудования,  в¦2000 г.¦ 10,347¦  7,512 ¦ 5,156 - 5,861 ¦  5,427¦

¦     ¦целом                   +-------+-------+--------+---------------+-------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦159,18  ¦144,90 - 164,73¦152,53 ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------+---------------+-------+

¦42   ¦Пусконаладочные работы  ¦2000 г.¦ 10,347¦               -                ¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------------------------------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦               -                ¦

+-----+------------------------+-------+-------+--------T-----------------------+

¦43   ¦Прочие работы           ¦2000 г.¦ 10,347¦  6,835 ¦         5,072         ¦

¦     ¦                        +-------+-------+--------+-----------------------+

¦     ¦                        ¦1984 г.¦194,86 ¦ 123,97 ¦        118,33         ¦

L-----+------------------------+-------+-------+--------+------------------------

-----------------------------------------------T--------T-----------------------¬

¦Текущий   коэффициент  к   ценам  1984  г.  на¦   -    ¦        126,76         ¦

¦транспортировку   материалов,  заготовительно-¦        ¦                       ¦

¦складские    расходы,    тару    и   реквизит.¦        ¦                       ¦

¦Применяется на разницу между сметной и оптовой¦        ¦                       ¦

¦ценой в базе 1984 г.                          ¦        ¦                       ¦

+----------------------------------------------+--------+-----------------------+

¦То же к базовым ценам на 01.01.2000           ¦   -    ¦         7,007         ¦

+----------------------------------------------+--------+-----------------------+

¦То   же   по   доставке   карьерных   нерудных¦   -    ¦        132,09         ¦

¦материалов  (щебень,   гравий,   отсев,   ПГС,¦        ¦                       ¦

¦кварцевый песок) при отпускной (оптовой)  цене¦        ¦                       ¦

¦франко-карьер, франко-станция отправления     ¦        ¦                       ¦

L----------------------------------------------+--------+------------------------

1.3. ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 1.3

----T---------------------------------T-------T---------------------------¬

¦ N ¦Наименование видов строительства,¦Сметная¦      Элементы затрат      ¦

¦п/п¦    комплексов и видов работ     ¦ база  +--------T--------T---------+

¦   ¦                                 ¦       ¦ Оплата ¦ Экспл. ¦Материалы¦

¦   ¦                                 ¦       ¦ труда  ¦ машин  ¦ без НДС ¦

¦   ¦                                 ¦       ¦рабочих ¦        ¦         ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 1 ¦                2                ¦   3   ¦   4    ¦   5    ¦    6    ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 1 ¦Комплекс  работ  при  капитальном¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,400  ¦  5,352  ¦

¦   ¦ремонте   жилых   и   гражданских+-------+--------+--------+---------+

¦   ¦зданий <1>                       ¦1984 г.¦ 194,86 ¦132,89  ¦ 128,83  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам  ¦

+---T---------------------------------T-------T--------T--------T---------+

¦ 2 ¦Земляные работы                  ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  5,217  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 84,67   ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 3 ¦Фундаменты                       ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,393  ¦  7,229  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 139,42 ¦ 140,10  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 4 ¦Металлические конструкции        ¦2000 г.¦10,347  ¦ 5,555  ¦  5,892  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦133,73  ¦ 193,44  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 5 ¦Конструкции из кирпича и блоков  ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  5,924  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 135,51  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 6 ¦Оконные и дверные проемы         ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  2,925  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  73,06  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 7 ¦Деревянные конструкции           ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,177  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  90,07  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 8 ¦Кровли металлические             ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,592  ¦  3,287  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦121,94  ¦  99,47  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦ 9 ¦Кровли из рулонных,  мастичных  и¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  4,578  ¦

¦   ¦наплавляемых материалов          +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 125,73  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦10 ¦Кровли из асбестоцементных листов¦2000 г.¦10,347  ¦ 5,595  ¦  3,738  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦131,83  ¦  57,29  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦11 ¦Паркетные полы; полы из досок    ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  2,984  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  76,25  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦12 ¦Полы с покрытием из  линолеума  и¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  4,386  ¦

¦   ¦плиток ПХВ с ремонтом стяжки     +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  95,48  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦13 ¦Полы из керамических плиток      ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  4,368  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 100,69  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦14 ¦Полы  из  мраморных  и  гранитных¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  4,377  ¦

¦   ¦плит                             +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  99,51  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦15 ¦Полы бетонные и цементные        ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  7,138  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 168,78  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦16 ¦Внутренние отделочные работы     ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  5,172  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 109,77  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦17 ¦Фасады  -   штукатурные   работы;¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,406  ¦  4,830  ¦

¦   ¦ремонт швов                      +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦118,49  ¦ 117,45  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦18 ¦Фасады - облицовочные работы     ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,406  ¦  5,402  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦118,49  ¦ 108,80  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦19 ¦Фасады - малярные работы         ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,406  ¦  3,980  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦118,49  ¦ 109,59  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦20 ¦Внутренние    инженерные     сети¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,914  ¦

¦   ¦центрального отопления           +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 127,84  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦21 ¦Внутреннее водоснабжение         ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,351  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 122,39  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦22 ¦Внутренняя канализация и предметы¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,176  ¦

¦   ¦домоустройства                   +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  93,83  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦23 ¦Внутреннее газоснабжение         ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,221  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 117,92  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦24 ¦Наружные сети канализации        ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  4,955  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 116,97  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦25 ¦Наружные сети теплоснабжения     ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  4,004  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 115,98  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦26 ¦Наружные сети газоснабжения      ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  3,936  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 106,46  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦27 ¦Наружные сети водоснабжения      ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  3,911  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 111,17  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦28 ¦Наружные сети электроснабжения до¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  4,394  ¦

¦   ¦10 кВ                            +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦ 109,18  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦29 ¦Вентиляция и кондиционирование   ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  2,600  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦ 101,75  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦30 ¦Электроосвещение и электросиловое¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,329  ¦

¦   ¦оборудование зданий              +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  93,61  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦31 ¦Наружное освещение               ¦2000 г.¦10,347  ¦ 5,609  ¦  4,845  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 133,18 ¦ 116,25  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦32 ¦Слаботочные устройства           ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  2,971  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  95,37  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦33 ¦Теплоизоляционные работы         ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,510  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  93,84  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦34 ¦Защита от коррозии               ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  4,311  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  98,25  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦35 ¦Ремонт внутриквартальных дорожек,¦2000 г.¦10,347  ¦ 5,866  ¦  5,574  ¦

¦   ¦тротуаров, проездов и площадок   +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 147,90 ¦ 135,12  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦36 ¦Озеленение и благоустройство     ¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,152  ¦  4,360  ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦ 140,75 ¦  96,78  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦37 ¦Ремонт и  модернизация  лифтового¦2000 г.¦10,347  ¦ 6,924  ¦  3,201  ¦

¦   ¦оборудования                     +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦128,07  ¦  88,24  ¦

+---+---------------------------------+-------+--------+--------+---------+

¦38 ¦Пусконаладочные работы           ¦2000 г.¦10,347  ¦   -    ¦    -    ¦

¦   ¦                                 +-------+--------+--------+---------+

¦   ¦                                 ¦1984 г.¦ 194,86 ¦   -    ¦    -    ¦

L---+---------------------------------+-------+--------+--------+----------

Примечание к таблице 1.3.

При реконструкции объектов следует использовать индексы табл. 1.1 и 1.2.



<1> Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Применяются напрямую для таких видов работ, как "перегородки", "перекрытия", и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также для определения стоимости по общестроительным работам в специальных работах (холодное, горячее водоснабжение, отопление и т.п.), а также на погрузочно-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора.

1.4. ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ В ЦЕНАХ 1984 И 2000 ГГ. ПО ССН-84 ТЕРрр-2001 СПБ НА РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ (РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ) РАБОТЫ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Таблица 1.4

-----T----------------------------------T----------T------------T---------¬

¦ N  ¦     Наименование видов работ     ¦ Основная ¦Эксплуатация¦Материалы¦

¦п/п ¦    и конструктивных элементов    ¦заработная¦   машин    ¦    с    ¦

¦    ¦                                  ¦  плата   ¦и механизмов¦доставкой¦

¦    ¦                                  ¦          ¦            ¦(без НДС)¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦1   ¦Комплекс  реставрационно-восстано-¦ 194,86   ¦  138,99    ¦  97,17  ¦

¦    ¦вительных  работ   по   памятникам¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦истории и культуры                ¦          ¦            ¦         ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦1.1 ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,823    ¦  5,215  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦Реставрационно-восстановительные работы по видам работ  и  конструктивным¦

¦элементам                                                                ¦

+----T----------------------------------T----------T------------T---------+

¦2   ¦Археологические и  земляные работы¦ 194,86   ¦   147,22   ¦  88,06  ¦

¦    ¦в  зоне   памятников   истории   и¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦культуры                          ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,558    ¦  5,374  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦3   ¦Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций:                ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦3.1 ¦- из бутового камня               ¦ 194,86   ¦  145,83    ¦  66,71  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,814    ¦  4,348  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦3.2 ¦- из кирпича                      ¦ 194,86   ¦  145,83    ¦ 135,36  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,814    ¦  5,863  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦4   ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 138,51  ¦

¦    ¦кирпичных кладок                  ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  5,923  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦5   ¦Реставрация  и  воссоздание конструкций   и    деталей    памятников¦

¦    ¦архитектуры из естественного камня:                                 ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦5.1 ¦- из известняка (мрамора)         ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  77,11  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,961  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦5.2 ¦- из гранита                      ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  99,51  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  4,377  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦6   ¦Реставрация и воссоздание деревянных конструкций:                   ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦6.1 ¦- из дерева мягких пород          ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  90,97  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,128  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦6.2 ¦- из дерева твердых пород         ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  94,65  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,800  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦7   ¦Реставрация и воссоздание кровель:                                  ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦7.1 ¦- из черной и оцинкованной стали  ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 103,48  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,419  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦7.2 ¦- из меди                         ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  78,00  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,334  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦7.3 ¦- деревянных и черепичных         ¦ 194,86   ¦  129,74    ¦  65,49  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   5,612    ¦  3,033  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦8   ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦  139,88    ¦ 186,00  ¦

¦    ¦металлических    конструкций     и¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦декоративных элементов            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   5,922    ¦  5,665  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦9   ¦Реставрация и воссоздание штукатурной отделки:                      ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦9.1 ¦- внутренней                      ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 113,14  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  5,200  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦9.2 ¦- наружной                        ¦ 194,86   ¦   123,94   ¦ 111,54  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,829    ¦  4,557  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦10  ¦Реставрация и воссоздание облицов-¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  84,97  ¦

¦    ¦ки из искусственного мрамора      ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,966  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦11  ¦Реставрация и воссоздание  окраски¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  95,98  ¦

¦    ¦фасадов  и  интерьеров   (малярные¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦работы)                           ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  4,621  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦12  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 102,63  ¦

¦    ¦керамического декора              ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  5,096  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦13  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  70,45  ¦

¦    ¦архитектурно-лепного декора       ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,403  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦14  ¦Реставрация и  воссоздание  резьбы¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  90,97  ¦

¦    ¦по дереву                         ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,128  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦15  ¦Реставрация и  воссоздание  мебели¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  94,65  ¦

¦    ¦из ценных пород дерева            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,800  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦16  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  74,03  ¦

¦    ¦паркетных полов                   ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  2,876  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦17  ¦Реставрация и воссоздание  изделий¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  81,86  ¦

¦    ¦художественного литья  из  цветных¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦металлов                          ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,870  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦18  ¦Чеканные, выколотные  и  давильные¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  54,60  ¦

¦    ¦работы                            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,301  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦19  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  36,93  ¦

¦    ¦инкрустированной поверхности      ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦    -    ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦20  ¦Реставрация и  воссоздание  обивки¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  61,67  ¦

¦    ¦мебели  и   обойных   декоративных¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦элементов (облицовочные работы при¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦реставрации мебели)               ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,302  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦21.1¦Реставрация и воссоздание позолоты¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  30,22  ¦

¦    ¦(без стоимости золота)            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦    -    ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦21.2¦- на стоимость золота весом книжки¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  19,55  ¦

¦    ¦1,25 г                            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦    -    ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦21.3¦- на стоимость золота весом книжки¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  15,54  ¦

¦    ¦2,5 г                             ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦    -    ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦21.4¦- на стоимость золота весом книжки¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  14,94  ¦

¦    ¦4 г                               ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦    -    ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦22  ¦Разные работы                     ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  99,11  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  4,232  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦23  ¦Реставрация и воссоздание  оконных¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 177,36  ¦

¦    ¦и дверных приборов  из  черного  и¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦цветного металлов                 ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  5,401  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦24  ¦Художественная  обработка металли-¦ 194,86   ¦   133,96   ¦ 186,00  ¦

¦    ¦ческих изделий                    ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  5,665  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦25  ¦Реставрация и воссоздание тканей и¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  61,67  ¦

¦    ¦шпалер                            ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,302  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦26  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  81,86  ¦

¦    ¦предметов  декоративно-прикладного¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦искусства из  цветного  металла  и¦          ¦            ¦         ¦

¦    ¦хрустальных подвесок              ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,870  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦27  ¦Реставрация живописи              ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  95,98  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  4,621  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦28  ¦Реставрация     и      воссоздание¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  88,59  ¦

¦    ¦янтарного набора предметов ДПИ    ¦          ¦            ¦         ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  3,949  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦29  ¦Реставрация и воссоздание мозаики ¦ 194,86   ¦   133,96   ¦  91,63  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   7,381    ¦  4,550  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦30  ¦Благоустройство:                                                    ¦

+----+----------------------------------T----------T------------T---------+

¦30.1¦Дорожные работы и дренажи         ¦ 194,86   ¦  154,70    ¦ 136,47  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,253    ¦  5,630  ¦

+----+----------------------------------+----------+------------+---------+

¦30.2¦Озеленение                        ¦ 194,86   ¦  147,22    ¦ 100,65  ¦

¦    +----------------------------------+----------+------------+---------+

¦    ¦То же к ценам 2000 года           ¦ 10,347   ¦   6,558    ¦  4,534  ¦

L----+----------------------------------+----------+------------+----------

Примечания к таблице 1.4:

- При определении договорных цен следует учитывать конкретные особенности реставрационно-восстановительных работ по данному объекту, ведущие как к увеличению, так и к уменьшению стоимости отдельных видов работ.

- Индекс на комплекс реставрационно-восстановительных работ (п. 1 таблицы) возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

- При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов по соответствующим видам работ таблицы 1.2 данного письма.

РАЗДЕЛ II. ИНДЕКСЫ К ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ СМР

В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА 01.01.2000 И НА 01.01.1984

2.1. РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ К ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ СМР В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ 2000 И 1984 ГГ. ПО ОБЪЕКТАМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ <*>



<*> Определение начальной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется по индексам, утверждаемым Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга.

(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств)

Таблица 2.1

-----T--------------------------------------T-----------------------------¬

¦ N  ¦        Наименование объектов         ¦           ИНДЕКСЫ           ¦

¦п/п ¦            и видов работ             +--------T-----------T--------+

¦    ¦                                      ¦на весь ¦в том числе¦к ценам,¦

¦    ¦                                      ¦комплекс¦    по     ¦рекомен-¦

¦    ¦                                      ¦ работ  ¦ стоимости ¦дуемым в¦

¦    ¦                                      ¦  (без  ¦материалов ¦преды-  ¦

¦    ¦                                      ¦  НДС)  ¦ (без НДС) ¦дущем   ¦

¦    ¦                                      ¦        ¦           ¦месяце  ¦

+----+--------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦                 1. Комплексные по зданиям и сооружениям                 ¦

+-----------------------------------T-------T--------T-----------T--------+

¦СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ              ¦2000 г.¦  6,399 ¦    5,247  ¦ 1,000  ¦

¦                                   +-------+--------+-----------+--------+

¦                                   ¦1984 г.¦129,80  ¦  127,55   ¦ 1,000  ¦

+----T------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 1  ¦Жилые дома кирпичные          ¦2000 г.¦  6,681 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦135,56  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 2  ¦Жилые дома монолитные         ¦2000 г.¦  6,193 ¦    4,719  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦137,17  ¦  126,74   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 3  ¦Крупнопанельные   жилые   дома¦2000 г.¦  6,310 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦модернизированных серий:      +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦-  серии  137.II  (пр-ва   ДСК¦1984 г.¦122,20  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

¦    ¦"Блок")                       ¦       ¦        ¦           ¦        ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 4  ¦- серии 121 (пр-ва  Гатчинский¦2000 г.¦  6,393 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦ДСК)                          +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦119,23  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 5  ¦- серии 600.II (пр-ва ДСК-3)  ¦2000 г.¦  6,408 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦124,60  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 6  ¦- серии 606.II (пр-ва ДСК-5)  ¦2000 г.¦  6,409 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦124,87  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 7  ¦-   серии   1.090.1-1   (пр-ва¦2000 г.¦  6,061 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦Гатчинский ССК)               +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦115,29  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 8  ¦Больницы     и     поликлиники¦2000 г.¦  6,773 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦(кирпичные)                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦136,22  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 9  ¦Поликлиники (панельные)       ¦2000 г.¦  6,848 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦139,08  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 10 ¦Школы и ДДУ (панельные)       ¦2000 г.¦  6,571 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦128,97  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 11 ¦Школы и ДДУ (кирпичные)       ¦2000 г.¦  6,481 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦126,01  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 12 ¦ТБК и объекты торговли        ¦2000 г.¦  6,867 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,79  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 13 ¦Объекты связи                 ¦2000 г.¦  6,678 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦134,48  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 14 ¦Производственные   здания    и¦2000 г.¦  6,411 ¦    5,764  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦сооружения                    +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦124,34  ¦  132,60   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 15 ¦Деревянные здания и сооружения¦2000 г.¦  6,068 ¦    3,538  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 126,47 ¦   80,93   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 16 ¦Внутриквартальные    сети    и¦2000 г.¦  6,154 ¦    4,896  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦благоустройство               +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,25  ¦  119,15   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 17 ¦Наружные сети водопровода     ¦2000 г.¦  5,929 ¦    3,989  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦153,25  ¦  114,50   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 18 ¦Наружные сети канализации     ¦2000 г.¦  7,586 ¦    5,153  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦202,74  ¦  119,31   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 19 ¦Наружные сети теплоснабжения  ¦2000 г.¦  5,105 ¦    4,004  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦126,30  ¦  118,30   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 20 ¦Наружные сети газоснабжения   ¦2000 г.¦  6,266 ¦    4,015  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦164,28  ¦  108,59   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 21 ¦Дороги и тротуары             ¦2000 г.¦  6,265 ¦    5,630  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦141,68  ¦  136,47   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦21.1¦Асфальтобетонные      покрытия¦2000 г.¦  5,910 ¦    5,658  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦дорог                         +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦138,11  ¦  162,93   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦21.2¦Асфальтобетонные      покрытия¦2000 г.¦  5,608 ¦    5,334  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦тротуаров                     +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦130,25  ¦  152,46   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.1¦Озеленение,   всего,   в   том¦2000 г.¦  8,151 ¦    4,534  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦числе:                        +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦202,18  ¦  100,65   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.2¦- устройство газонов          ¦2000 г.¦  6,382 ¦    3,238  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦167,77  ¦   80,57   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.3¦-    посадки    деревьев     и¦2000 г.¦  7,146 ¦    4,146  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦кустарников                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦220,46  ¦   98,85   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.4¦- набивные дорожки и площадки ¦2000 г.¦  7,147 ¦    6,219  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦144,16  ¦  122,53   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 23 ¦Наружное освещение            ¦2000 г.¦  5,443 ¦    4,845  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦119,10  ¦  116,25   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 24 ¦Наружные сети электроснабжения¦2000 г.¦  5,381 ¦    4,394  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦119,80  ¦  109,18   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 25 ¦Вывоз свалочных масс          ¦2000 г.¦  7,182 ¦    5,247  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦153,98  ¦  127,55   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 26 ¦Очистные сооружения           ¦2000 г.¦  6,979 ¦    5,247  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦143,95  ¦  127,55   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 27 ¦Устройство трамвайных путей   ¦2000 г.¦  6,229 ¦    4,544  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 142,97 ¦  123,23   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦                            2. По видам работ                            ¦

+----T------------------------------T-------T--------T-----------T--------+

¦ 1  ¦Земляные работы               ¦2000 г.¦  7,642 ¦    5,374  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦185,72  ¦   88,06   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 2  ¦Фундаменты ленточные          ¦2000 г.¦  7,863 ¦    7,373  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦135,60  ¦  142,9    ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 3  ¦Фундаменты     на      свайном¦2000 г.¦  7,809 ¦    7,562  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦основании                     +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 155,55 ¦  178,46   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 4  ¦Кирпичная кладка              ¦2000 г.¦  6,953 ¦    6,141  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦136,94  ¦  138,22   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 5  ¦Монолитные      железобетонные¦2000 г.¦  6,006 ¦    5,27   ¦ 1,000  ¦

¦    ¦конструкции                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦137,54  ¦  148,85   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 6  ¦Кровли                        ¦2000 г.¦  6,452 ¦    4,578  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 156,69 ¦  125,73   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦7.1 ¦Монтажные работы  выше  "0"  в¦2000 г.¦  7,453 ¦    7,183  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦крупнопанельных жилых  зданиях+-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦(ДСК)                         ¦1984 г.¦130,76  ¦  148,40   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦7.2 ¦Монтаж конструкций из сборного¦2000 г.¦  7,442 ¦    7,183  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦железобетона    в    остальных+-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦зданиях                       ¦1984 г.¦128,20  ¦  148,4    ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 8  ¦Монтаж  строительных  металло-¦2000 г.¦  6,166 ¦    5,665  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦конструкций                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦176,51  ¦  186,00   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 9  ¦Полы из линолеума и полимерных¦2000 г.¦  4,867 ¦    3,770  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦плиток                        +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 88,16  ¦   80,75   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 10 ¦Полы паркетные                ¦2000 г.¦  4,398 ¦    3,244  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 82,52  ¦   73,32   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 11 ¦Полы из керамических плиток   ¦2000 г.¦  6,335 ¦    4,630  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦130,52  ¦  103,71   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 12 ¦Полы цементные и бетонные     ¦2000 г.¦  8,036 ¦    6,978  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦178,87  ¦  165,00   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 13 ¦Окна и двери балконные        ¦2000 г.¦  3,926 ¦    2,937  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 83,11  ¦   79,20   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 14 ¦Двери                         ¦2000 г.¦  4,038 ¦    3,047  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 74,58  ¦   69,41   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 15 ¦Перегородки                   ¦2000 г.¦  7,413 ¦    6,081  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,97  ¦  121,06   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 16 ¦Внутренняя отделка            ¦2000 г.¦  8,185 ¦    5,058  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦196,45  ¦   99,05   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 17 ¦Сантехнические          работы¦2000 г.¦  4,608 ¦    3,350  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦внутренние                    +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦139,13  ¦  116,91   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 18 ¦Электроосвещение              ¦2000 г.¦ 4,946  ¦    3,496  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦110,15  ¦   89,54   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 19 ¦То  же,   вариант  с  электро-¦2000 г.¦ 4,624  ¦    3,329  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦плитами                       +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦113,26  ¦   93,61   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 20 ¦Телефонизация                 ¦2000 г.¦ 6,725  ¦    2,971  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦163,98  ¦   95,37   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 21 ¦Радиофикация                  ¦2000 г.¦ 8,663  ¦    2,971  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦209,43  ¦   95,37   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 22 ¦Вентиляционные работы         ¦2000 г.¦ 3,869  ¦    2,500  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦128,81  ¦   98,79   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 23 ¦Разные работы                 ¦2000 г.¦  6,407 ¦    5,762  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦121,56  ¦  129,02   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 24 ¦Электромонтажные работы по ЦТП¦2000 г.¦  5,261 ¦    3,496  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦и ПНС                         +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦128,23  ¦   89,54   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 25 ¦Монтаж лифтов                 ¦2000 г.¦  9,007 ¦    3,496  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦194,92  ¦   89,54   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 26 ¦Технологические трубопроводы  ¦2000 г.¦  4,399 ¦    3,457  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦153,22  ¦  143,16   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 27 ¦Монтаж оборудования котельных ¦2000 г.¦  7,513 ¦    5,389  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦184,04  ¦  151,47   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 28 ¦Теплоизоляционные работы      ¦2000 г.¦  5,396 ¦    3,695  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦118,86  ¦   98,78   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 29 ¦Пусконаладочные работы        ¦2000 г.¦ 10,347 ¦     -     ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦212,63  ¦     -     ¦ 1,000  ¦

L----+------------------------------+-------+--------+-----------+---------

Примечания к таблице 2.1:

- Расчетные индексы указаны без учета НДС.

- Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

- Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по действующим нормативам.

- Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.

- При расчете размера коэффициентов величина накладных расходов принята по нормам от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в составе прямых затрат в соответствии с Методическими указаниями Госстроя России МДС 81-33.2004 с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 N ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве".

- В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

2.2. РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ К ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ СМР В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ 2000 И 1984 ГГ. ПО ОБЪЕКТАМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы на объектах, финансируемых за счет внебюджетных средств)

Таблица 2.2

-----T--------------------------------------T-----------------------------¬

¦ N  ¦        Наименование объектов         ¦           ИНДЕКСЫ           ¦

¦п/п ¦            и видов работ             +--------T-----------T--------+

¦    ¦                                      ¦на весь ¦в том числе¦к ценам,¦

¦    ¦                                      ¦комплекс¦    по     ¦рекомен-¦

¦    ¦                                      ¦ работ  ¦ стоимости ¦дуемым в¦

¦    ¦                                      ¦  (без  ¦материалов ¦преды-  ¦

¦    ¦                                      ¦  НДС)  ¦ (без НДС) ¦дущем   ¦

¦    ¦                                      ¦        ¦           ¦месяце  ¦

+----+--------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦                 1. Комплексные по зданиям и сооружениям                 ¦

+-----------------------------------T-------T--------T-----------T--------+

¦СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ              ¦2000 г.¦  6,458 ¦    5,247  ¦ 1,000  ¦

¦                                   +-------+--------+-----------+--------+

¦                                   ¦1984 г.¦135,26  ¦  127,55   ¦ 1,000  ¦

+----T------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 1  ¦Жилые дома кирпичные          ¦2000 г.¦  6,467 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦138,85  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 2  ¦Жилые дома монолитные         ¦2000 г.¦  5,924 ¦    4,719  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,04  ¦  126,74   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 3  ¦Крупнопанельные   жилые   дома¦2000 г.¦  6,166 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦модернизированных серий:      +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦-  серии  137.II  (пр-ва   ДСК¦1984 г.¦129,53  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

¦    ¦"Блок")                       ¦       ¦        ¦           ¦        ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 4  ¦- серии 121 (пр-ва  Гатчинский¦2000 г.¦  6,256 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦ДСК)                          +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦123,45  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 5  ¦- серии 600.II (пр-ва ДСК-3)  ¦2000 г.¦  6,248 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦131,20  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 6  ¦- серии 606.II (пр-ва ДСК-5)  ¦2000 г.¦  6,249 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦131,21  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 7  ¦-   серии   1.090.1-1   (пр-ва¦2000 г.¦  5,931 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦Гатчинский ССК)               +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦122,66  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 8  ¦Больницы     и     поликлиники¦2000 г.¦  6,543 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦(кирпичные)                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦139,05  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 9  ¦Поликлиники (панельные)       ¦2000 г.¦  6,617 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦142,25  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 10 ¦Школы и ДДУ (панельные)       ¦2000 г.¦  6,381 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦134,53  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 11 ¦Школы и ДДУ (кирпичные)       ¦2000 г.¦  6,295 ¦    5,556  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦131,22  ¦  125,24   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 12 ¦ТБК и объекты торговли        ¦2000 г.¦  6,634 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦143,70  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 13 ¦Объекты связи                 ¦2000 г.¦  6,472 ¦    5,620  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦138,99  ¦  129,52   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 14 ¦Производственные   здания    и¦2000 г.¦  6,271 ¦    5,764  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦сооружения                    +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦131,86  ¦  132,60   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 15 ¦Деревянные здания и сооружения¦2000 г.¦  5,665 ¦    3,538  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 122,39 ¦   80,93   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 16 ¦Внутриквартальные    сети    и¦2000 г.¦  5,863 ¦    4,896  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦благоустройство               +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦138,77  ¦  119,15   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 17 ¦Наружные сети водопровода     ¦2000 г.¦  5,523 ¦    3,989  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦146,78  ¦  114,50   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 18 ¦Наружные сети канализации     ¦2000 г.¦  7,165 ¦    5,153  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦183,75  ¦  119,31   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 19 ¦Наружные сети теплоснабжения  ¦2000 г.¦  4,850 ¦    4,004  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦128,24  ¦  118,30   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 20 ¦Наружные сети газоснабжения   ¦2000 г.¦  5,829 ¦    4,015  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦154,80  ¦  108,59   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 21 ¦Дороги и тротуары             ¦2000 г.¦  6,088 ¦    5,630  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦143,28  ¦  136,47   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦21.1¦Асфальтобетонные      покрытия¦2000 г.¦  5,838 ¦    5,658  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦дорог                         +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦146,92  ¦  162,93   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦21.2¦Асфальтобетонные      покрытия¦2000 г.¦  5,531 ¦    5,334  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦тротуаров                     +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦139,05  ¦  152,46   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.1¦Озеленение,   всего,   в   том¦2000 г.¦  8,151 ¦    4,534  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦числе:                        +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦202,18  ¦  100,65   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.2¦- устройство газонов          ¦2000 г.¦  6,382 ¦    3,238  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦167,77  ¦   80,57   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.3¦-    посадки    деревьев     и¦2000 г.¦  7,146 ¦    4,146  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦кустарников                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦220,46  ¦   98,85   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦22.4¦- набивные дорожки и площадки ¦2000 г.¦  6,909 ¦    6,219  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦144,16  ¦  122,53   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 23 ¦Наружное освещение            ¦2000 г.¦  5,304 ¦    4,845  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦126,36  ¦  116,25   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 24 ¦Наружные сети электроснабжения¦2000 г.¦  5,171 ¦    4,394  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦123,97  ¦  109,18   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦                            2. По видам работ                            ¦

+----T------------------------------T-------T--------T-----------T--------+

¦ 1  ¦Земляные работы               ¦2000 г.¦  7,374 ¦    5,374  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦179,47  ¦   88,06   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 2  ¦Фундаменты ленточные          ¦2000 г.¦  7,735 ¦    7,373  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,94  ¦  142,90   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 3  ¦Фундаменты     на      свайном¦2000 г.¦  7,730 ¦    7,562  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦основании                     +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 162,05 ¦  178,46   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 4  ¦Кирпичная кладка              ¦2000 г.¦  6,759 ¦    6,141  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦140,24  ¦  138,22   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 5  ¦Монолитные      железобетонные¦2000 г.¦  5,832 ¦    5,270  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦конструкции                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦143,48  ¦  148,85   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 6  ¦Кровли                        ¦2000 г.¦  6,137 ¦    4,578  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 156,07 ¦  125,73   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦7.1 ¦Монтажные работы  выше  "0"  в¦2000 г.¦  7,420 ¦    7,183  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦крупнопанельных жилых  зданиях+-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦(ДСК)                         ¦1984 г.¦140,14  ¦  148,40   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦7.2 ¦Монтаж конструкций из сборного¦2000 г.¦  7,377 ¦    7,183  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦железобетона    в    остальных+-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦зданиях                       ¦1984 г.¦137,42  ¦  148,40   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 8  ¦Монтаж  строительных  металло-¦2000 г.¦  6,015 ¦    5,665  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦конструкций                   +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦180,90  ¦  186,00   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 9  ¦Полы из линолеума и полимерных¦2000 г.¦  4,657 ¦    3,770  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦плиток                        +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 91,04  ¦   80,75   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 10 ¦Полы паркетные                ¦2000 г.¦  4,187 ¦    3,244  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 84,78  ¦   73,32   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 11 ¦Полы из керамических плиток   ¦2000 г.¦  6,003 ¦    4,630  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦128,67  ¦  103,71   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 12 ¦Полы цементные и бетонные     ¦2000 г.¦  7,832 ¦    6,978  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦176,82  ¦  165,00   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 13 ¦Окна и двери балконные        ¦2000 г.¦  3,728 ¦    2,937  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 86,70  ¦   79,20   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 14 ¦Двери                         ¦2000 г.¦  3,839 ¦    3,047  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦ 77,56  ¦   69,41   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 15 ¦Перегородки                   ¦2000 г.¦  7,182 ¦    6,081  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦142,47  ¦  121,06   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 16 ¦Внутренняя отделка            ¦2000 г.¦  8,185 ¦    5,058  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦196,45  ¦   99,05   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 17 ¦Сантехнические          работы¦2000 г.¦  4,313 ¦    3,350  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦внутренние                    +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦138,04  ¦  116,91   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 18 ¦Электроосвещение              ¦2000 г.¦ 4,659  ¦    3,496  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦112,26  ¦   89,54   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 19 ¦То  же,   вариант  с  электро-¦2000 г.¦ 4,361  ¦    3,329  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦плитами                       +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦115,75  ¦   93,61   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 20 ¦Телефонизация                 ¦2000 г.¦ 6,725  ¦    2,971  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦153,63  ¦   95,37   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 21 ¦Радиофикация                  ¦2000 г.¦ 8,663  ¦    2,971  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦185,58  ¦   95,37   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 22 ¦Вентиляционные работы         ¦2000 г.¦ 3,549  ¦    2,500  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦125,61  ¦   98,79   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 23 ¦Разные работы                 ¦2000 г.¦  6,276 ¦    5,762  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦129,29  ¦  129,02   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 24 ¦Монтаж лифтов                 ¦2000 г.¦  9,007 ¦    3,496  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦170,84  ¦   89,54   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 25 ¦Технологические трубопроводы  ¦2000 г.¦  4,190 ¦    3,457  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦156,75  ¦  143,16   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 26 ¦Монтаж оборудования котельных ¦2000 г.¦  7,513 ¦    5,389  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦175,10  ¦  151,47   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 27 ¦Теплоизоляционные работы      ¦2000 г.¦  5,037 ¦    3,695  ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦117,90  ¦   98,78   ¦ 1,000  ¦

+----+------------------------------+-------+--------+-----------+--------+

¦ 28 ¦Пусконаладочные работы        ¦2000 г.¦ 10,347 ¦     -     ¦ 1,000  ¦

¦    ¦                              +-------+--------+-----------+--------+

¦    ¦                              ¦1984 г.¦212,63  ¦     -     ¦ 1,000  ¦

L----+------------------------------+-------+--------+-----------+---------

Примечания к таблице 2.2:

- Расчетные индексы указаны без учета НДС.

- Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

- Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по действующим нормативам.

- Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.

- При расчете размера коэффициентов величина накладных расходов принята по нормам от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в составе прямых затрат в соответствии с Методическими указаниями Госстроя России МДС 81-33.2004 с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 N ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве".

- В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ

3.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПРЕЙСКУРАНТНЫМ ЦЕНАМ НА РЕМОНТ, НАЛАДКУ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(Утверждены письмом ГУП "ТЭК СПб" от 18.03.2008 N 31-08/6992 для применения с 1 марта 2008 г.)

Таблица 3.1

----T----------------------------T--------------------T-------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование прейскуранта  ¦ Шифр прейскуранта  ¦  Год  ¦Предельный ¦

¦п/п¦                            ¦                    ¦выпуска¦коэффициент¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 1 ¦Ремонт       энергетического¦Сборник     "Базовые¦2003 г.¦   1,30    ¦

¦   ¦оборудования                ¦цены   по    ремонту¦       ¦           ¦

¦   ¦                            ¦энергетического     ¦       ¦           ¦

¦   ¦                            ¦оборудования" <*>   ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 2 ¦Ремонт       энергетического¦    26-05-204-01    ¦1990 г.¦  41,38    ¦

¦   ¦оборудования                ¦                    ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 3 ¦Ремонт       энергетического¦      26-05-43Э     ¦1990 г.¦  41,38    ¦

¦   ¦оборудования                ¦                    ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 4 ¦Ремонт       энергетического¦      26-05-45      ¦1990 г.¦  34,89    ¦

¦   ¦оборудования и наладка      ¦                    ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 5 ¦Ремонт       энергетического¦      ВСН 23-89     ¦1990 г.¦  34,89    ¦

¦   ¦оборудования                ¦                    ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 6 ¦Наладка      энергетического¦    ВСН 34.70.072   ¦1990 г.¦  34,89    ¦

¦   ¦оборудования                ¦                    ¦       ¦           ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 7 ¦Обследование оборудования   ¦      Вед. СРЭ      ¦1991 г.¦   8,33    ¦

+---+----------------------------+--------------------+-------+-----------+

¦ 8 ¦Обследование оборудования   ¦       ОРГРЭС       ¦1992 г.¦   0,10    ¦

L---+----------------------------+--------------------+-------+------------



<*> Сборник "Базовые цены по ремонту энергетического оборудования" разработан ОАО "Энергоремонт" ЕС России (т.: (495)240-6524, 240-9720).

Примечания к таблице 3.1:

- Указанные коэффициенты учитывают накладные расходы и сметную прибыль, которые дополнительно не начисляются (кроме ценника ВСН 34.70.072).

- При определении стоимости материальных ресурсов, не учтенных прейскурантами, необходимо использовать стоимость материалов согласно Сборнику средних сметных цен на основные строительные ресурсы (ССЦ). Стоимость материальных ресурсов, отсутствующая в данном сборнике, принимается по фактической стоимости согласно бухгалтерских документов, согласованных с заказчиком.

3.2. ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ДОГОВОРНЫХ (ФИКСИРОВАННЫХ) ЦЕН

Месяц формирования начальной стоимости - ЯНВАРЬ 2010 года.

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОЧИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

Таблица 3.2.1

----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Продолжи-¦фев- ¦март ¦ап-  ¦май  ¦июнь ¦июль ¦ав-  ¦сен- ¦ок-  ¦но-  ¦де-  ¦ян-  ¦

¦тельность¦раль ¦2010 ¦рель ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦густ ¦тябрь¦тябрь¦ябрь ¦кабрь¦варь ¦

¦работ    ¦2010 ¦     ¦2010 ¦     ¦     ¦     ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2011 ¦

¦(месяц   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦окончания¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦строи-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦тельства)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦по кален-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦дарному  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦плану    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(графику)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прогноз- ¦  -  ¦1,012¦1,015¦1,017¦1,022¦1,028¦1,033¦1,037¦1,041¦1,044¦1,048¦1,050¦

¦ный ин-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦декс-деф-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦лятор к  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦стоимости¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦СМР      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Продолжи-¦фев- ¦март ¦ап-  ¦май  ¦июнь ¦июль ¦ав-  ¦сен- ¦ок-  ¦но-  ¦де-  ¦ян-  ¦

¦тельность¦раль ¦2011 ¦рель ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦густ ¦тябрь¦тябрь¦ябрь ¦кабрь¦варь ¦

¦работ    ¦2011 ¦     ¦2011 ¦     ¦     ¦     ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2012 ¦

¦(месяц   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦окончания¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦строи-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦тельства)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦по кален-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦дарному  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦плану    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(графику)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прогноз- ¦1,053¦1,056¦1,060¦1,063¦1,065¦1,073¦1,078¦1,081¦1,083¦1,091¦1,095¦1,107¦

¦ный ин-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦декс-деф-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦лятор к  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦стоимости¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦СМР      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 3.2.2

----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Продолжи-¦фев- ¦март ¦ап-  ¦май  ¦июнь ¦июль ¦ав-  ¦сен- ¦ок-  ¦но-  ¦де-  ¦ян-  ¦

¦тельность¦раль ¦2010 ¦рель ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦густ ¦тябрь¦тябрь¦ябрь ¦кабрь¦варь ¦

¦работ    ¦2010 ¦     ¦2010 ¦     ¦     ¦     ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2010 ¦2011 ¦

¦(месяц   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦окончания¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦строи-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦тельства)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦по кален-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦дарному  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦плану    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(графику)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прогноз- ¦  -  ¦1,014¦1,023¦1,028¦1,037¦1,045¦1,053¦1,059¦1,065¦1,069¦1,073¦1,078¦

¦ный ин-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦декс-деф-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦лятор к  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦стоимости¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦СМР      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Продолжи-¦фев- ¦март ¦ап-  ¦май  ¦июнь ¦июль ¦ав-  ¦сен- ¦ок-  ¦но-  ¦де-  ¦ян-  ¦

¦тельность¦раль ¦2011 ¦рель ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦густ ¦тябрь¦тябрь¦ябрь ¦кабрь¦варь ¦

¦работ    ¦2011 ¦     ¦2011 ¦     ¦     ¦     ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2012 ¦

¦(месяц   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦окончания¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦строи-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦тельства)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦по кален-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦дарному  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦плану    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(графику)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прогноз- ¦1,081¦1,085¦1,089¦1,092¦1,096¦1,104¦1,109¦1,113¦1,115¦1,122¦1,127¦1,139¦

¦ный ин-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦декс-деф-¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦лятор к  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦стоимости¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦СМР      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Прогнозные индексы-дефляторы по объектам транспортного строительства распространяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт - автомобильных дорог; железных дорог; метрополитенов; железнодорожных и автодорожных мостов и путепроводов; городских мостов и путепроводов; аэродромов; морских портов и портовых сооружений; объектов речного транспорта, коллекторных тоннелей.

Примечания к таблицам 3.2:

- Применяются к общей стоимости СМР в текущем уровне цен, определенной индексами настоящего письма, и предназначены для расчета твердой (фиксированной) договорной цены на срок производства работ (от 2 до 24 месяцев).

- Порядок расчета твердой (фиксированной) цены:

1) определить начальную стоимость работ с использованием индексов по элементам затрат или комплексным по данному письму;

2) увеличить полученную стоимость СМР в текущем уровне цен на прогнозный индекс-дефлятор по соответствующему сроку производства работ;

3) произвести начисление соответствующих лимитированных и прочих затрат (не учтенных ранее при определении СМР) и предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты:

2% - на объектах жилищно-гражданского и социального назначения;

3% - на объектах производственного назначения.

Для расчетов между заказчиком и подрядчиком (в актах ф. N 2) использовать без расшифровки резерв в размере, согласованном между заказчиком и подрядчиком при определении договорной цены, но не ниже:

1% - для жилых и общественных зданий;

1,5% - для прочих объектов и сооружений.

Учесть налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18%.

- При осуществлении промежуточных (ежемесячных) расчетов за выполненные работы с общей твердой (фиксированной) ценой используются текущие индексы РЦЦС СПб, при этом заказчик производит оплату работ в пределах 95% выполненного объема работ. При сдаче объекта и окончательном расчете в пределах твердой (фиксированной) цены выплачиваются ранее удержанные суммы на промежуточных расчетах.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Предлагаемые индексы сформированы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные и реставрационно-восстановительные работы, предусмотренные типовыми проектными решениями частей зданий и сооружений, повторно применяемыми экономичными индивидуальными проектами, и дифференцированы по унифицированной номенклатуре видов и комплексов работ, соответствующих технологической последовательности строительства и специализации строительно-монтажных (ремонтно-строительных, реставрационных) организаций.

Предназначены для определения стоимости строительства в текущих ценах и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

4.2. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов по отдельным элементам прямых затрат (таблицы раздела I) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.

4.3. При применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. на стоимость прямых затрат, подсчитанную по расценкам и сметным ценам 1984 г., начисляются накладные расходы и плановые накопления по нормам 1984 г., а затем индекс по соответствующему виду строительства и работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам и комплексам работ раздела I.

Аналогично - при применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах на 01.01.2000 на стоимость прямых затрат, подсчитанную по расценкам и сметным ценам на 01.01.2000, начисляются накладные расходы и сметная прибыль по действующим нормативам, а затем индекс по соответствующему виду работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам работ раздела I.

Примечание. Комплексные индексы удорожания СМР по видам объектов строительства и реконструкции должны применяться при расчетах за выполненные работы между заказчиками и генеральными подрядчиками в условиях "неразорванного" строительного цикла. При проведении работ на объектах, достраиваемых после остановки (консервации) работ, а также при смене генподрядчика следует использовать индексы по видам соответствующих работ.

4.4. Оплату выполненных работ рекомендуется производить заказчиком по ценам (индексам) на момент их фактического выполнения подрядчиком, а в случае отставания подрядчика от согласованного календарного плана (графика) работ - по ценам (индексам), действовавшим на момент, когда они должны были быть выполнены по календарному плану (графику), что должно быть отражено в договоре подряда (контракте). В случае задержки оплаты выполненных и принятых работ со стороны и по вине заказчика подрядчик вправе требовать компенсации затрат и инфляционных факторов в соответствии с условиями договора, в котором должны быть предусмотрены соответствующие штрафные санкции за задержку оплаты.

4.5. Индекс к оплате труда рабочих учитывает выплаты в составе фонда оплаты труда (дополнительные отпуска, выслуга лет, аккордная оплата труда), а также дополнительную заработную плату, которые дополнительно не учитываются.

--------------------------------------------------------------------------¬

¦   Для пересчета стоимости эксплуатации машин в  соответствующий  уровень¦

¦цен рекомендуется применять индекс на  эксплуатацию  машин,  а  к  оплате¦

¦труда   механизаторов,   входящей  в  стоимость  эксплуатации   машин   и¦

¦используемой  для  начисления  накладных расходов  и  сметной  прибыли, -¦

¦индекс на оплату труда рабочих.                                          ¦

L--------------------------------------------------------------------------

4.6. Индексы на материалы к сметным ценам 2000 и 1984 годов приведены в виде "ценового поля" показателей, определяющих разброс цен на ресурсы в зависимости от проектных решений и условий поставки (комплектации). Согласование конкретной величины показателя в установленных пределах производится заказчиком и подрядчиком.

Для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенные в административно подчиненных пригородах Санкт-Петербурга (административные районы - Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Ломоносовский, Павловский, Петродворцовый и Пушкинский), а также при осуществлении строительства в Ленинградской области строительными организациями Санкт-Петербурга к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ должны применяться специальные поправочные коэффициенты, приведенные в Общих указаниях по применению единичных расценок (ЕРЕР-84 и ТЕР-2001 СПб).

4.7. При оплате заказчиком материалов, изделий и конструкций для производства строительно-монтажных работ, когда расчеты за выполненные работы производятся с применением индексов по данному письму, из актов выполненных работ после начисления лимитированных затрат исключается стоимость оплаченных заказчиком материалов, пересчитанных с применением к их стоимости соответствующих индексов по статье прямых затрат "Материалы с доставкой", а в случае их включения в сметы (акты выполненных работ) по фактической стоимости - по стоимости, заложенной в сметы (акты выполненных работ). Стоимость материалов поставки заказчика является неотъемлемой частью прямых затрат по смете и входит в базу для исчисления лимитированных затрат.

4.8. Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 N 6) от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе текущих прямых затрат по следующей формуле:

Н = (Зс + Зм) x Из x Нс / 100,

где:

Зс и Зм - суммарная величина основной заработной платы рабочих-строителей и машинистов в уровне сметных цен 1984 г. или на 01.01.2000;

Из - индекс текущего уровня оплаты труда рабочих по отношению к уровню 1984 или 2000 г. (индекс элемента прямых затрат "Оплата труда рабочих");

Нс - норматив накладных расходов, рекомендованный Госстроем России для применения с 01.01.2000 в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, скорректированный согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 N ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве".

При определении стоимости общестроительных работ по надземной части крупнопанельных жилых домов, строительство которых осуществляется силами ДСК, накладные расходы следует применять в размере 160% от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).

--------------------------------------------------------------------------¬

¦   При использовании в локальных  сметах  (сметных  расчетах)  нормативов¦

¦накладных    расходов    по    видам    строительных,     монтажных     и¦

¦ремонтно-строительных  работ  начисление   нормативов   производится   на¦

¦комплексы работ, определяемых в соответствии  с  наименованием  сборников¦

¦ГЭСН (ФЕР, ТЕР)-2001, ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)-2001 и ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр)-2001. ¦

¦   В 2010 году следует продолжать применять коэффициент 0,94 к нормативам¦

¦накладных расходов по приложениям 3, 4, 5 к МДС 81-33.2004 и  по  таблице¦

¦1, приложениям 4 и  5  к  МДС  81-34.2004  (за  исключением  организаций,¦

¦использующих упрощенную  систему  налогообложения,  для  которых  порядок¦

¦применения накладных  расходов  приведен  в п. 4.5 МДС 81-33.2004  или  в¦

¦п. 3.7 МДС 81-34.2004)  согласно   письму   Федерального   агентства   по¦

¦строительству  и ЖКХ от  31.01.2005  N ЮТ-260/06  "О  порядке  применения¦

¦нормативов накладных расходов в строительстве".                          ¦

L--------------------------------------------------------------------------

Индексы изменения сметной стоимости по видам работ и по объектам в целом, установленные в таблицах 2.1 и 2.2 протоколов индексации РЦЦС СПб, учитывают вновь установленные нормативы накладных расходов, в том числе и в базисном уровне по сметно-нормативной базе 2001 года.

4.9. Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положениями Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.02.2001 N 15) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом N АП-5536/06 от 18.11.2004 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве". Указанные положения обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и формы собственности, осуществляющих капитальное строительство за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Санкт-Петербурга, государственных кредитов, получаемых под государственные гарантии, и других средств, поступающих в качестве государственной поддержки. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, положения носят рекомендательный характер.

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат (по аналогии с исчислением накладных расходов).

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% (для крупнопанельных жилых домов - 78%) к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере. Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов).

--------------------------------------------------------------------------¬

¦   Нормативы  сметной  прибыли  по  видам   ремонтно-строительных   работ¦

¦принимаются согласно письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ¦

¦N АП-5536/06 от  18.11.2004  "О  порядке  применения  нормативов  сметной¦

¦прибыли в строительстве" с учетом положений  письма  КЦЦС  от  27.01.2005¦

¦N КЦ/П131  "О  применении  нормативов  сметной  прибыли  при  определении¦

¦сметной стоимости ремонтных работ".                                      ¦

¦   При использовании в локальных  сметах  (сметных  расчетах)  нормативов¦

¦сметной прибыли по видам строительных, монтажных и  ремонтно-строительных¦

¦работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых¦

¦в соответствии с наименованием  сборников  ГЭСН  (ФЕР,  ТЕР)-2001,  ГЭСНм¦

¦(ФЕРм, ТЕРм)-2001, ГЭСНп (ФЕРп, ТЕРп)-2001, ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр)-2001.     ¦

L--------------------------------------------------------------------------

Примечание. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц (т.е. внебюджетных источников), сметная прибыль может определяться как от величины средств на оплату труда рабочих, так и от сметной себестоимости работ в текущем уровне цен. При этом конкретный норматив сметной прибыли предлагается подрядчиком и согласуется заказчиком работ на равноправной основе.

4.10. Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, определяются в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и ГСНр 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.

4.11. Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений, может определяться:

- по расчету, основанному на данных ПОС, в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;

- по нормам, приведенным в ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительных работ и ГСНр 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ, в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 Сводного сметного расчета.

Одновременное использование указанных способов не допускается.

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения могут производиться как за фактически построенные временные здания и сооружения, так и с применением сметных нормативов в зависимости от условий заключаемых договоров (контрактов). Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.

4.12. Возмещение прочих работ и затрат заказчиком может производиться только при их фактическом наличии у подрядчика и при документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период, но не выше размера по нормативным документам Госстроя России для включения в главу 9 ССР "Прочие работы и затраты".

4.13. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав 1-12 ССР в размере не более 2% для объектов социальной сферы и не более 3% для объектов производственного назначения. Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком, может включаться в состав твердой договорной цены на строительную продукцию. При производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ резерв подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

4.14. При определении сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, следует руководствоваться письмом Госстроя России от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

РАЗДЕЛ V. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 5.1

----------------------------------------------------------------T---------¬

¦Расчетный  коэффициент,  применяемый  для   определения   суммы¦ 135,26  ¦

¦средств,  подлежащих  передаче  городу  на  развитие  городской¦         ¦

¦инфраструктуры в ЯНВАРЕ 2010 года, к ценам 1984 года           ¦         ¦

+---------------------------------------------------------------+---------+

¦Расчетный  коэффициент,  применяемый  для   определения   суммы¦  6,458  ¦

¦средств,  подлежащих  передаче  городу  на  развитие  городской¦         ¦

¦инфраструктуры в ЯНВАРЕ 2010 года, к ценам 2000 года           ¦         ¦

L---------------------------------------------------------------+----------

ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ЯНВАРЬ 2010 ГОДА

Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальными условиями труда.

Таблица 5.2

-------T-----------T------T-----------T------T-----------T------T-----------¬

¦Разряд¦ Тарифная  ¦Разряд¦ Тарифная  ¦Разряд¦ Тарифная  ¦Разряд¦ Тарифная  ¦

¦      ¦  ставка,  ¦      ¦  ставка,  ¦      ¦  ставка,  ¦      ¦  ставка,  ¦

¦      ¦руб./чел.-ч¦      ¦руб./чел.-ч¦      ¦руб./чел.-ч¦      ¦руб./чел.-ч¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,0  ¦   90,98   ¦ 2,3  ¦  101,45   ¦ 3,6  ¦  116,19   ¦ 4,9  ¦  138,48   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,1  ¦   91,71   ¦ 2,4  ¦  102,30   ¦ 3,7  ¦  117,65   ¦ 5,0  ¦  140,30   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,2  ¦   92,44   ¦ 2,5  ¦  103,28   ¦ 3,8  ¦  118,99   ¦ 5,1  ¦  142,62   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,3  ¦   93,29   ¦ 2,6  ¦  104,25   ¦ 3,9  ¦  120,45   ¦ 5,2  ¦  144,93   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,4  ¦   94,02   ¦ 2,7  ¦  105,10   ¦ 4,0  ¦  121,79   ¦ 5,3  ¦  147,24   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,5  ¦   94,75   ¦ 2,8  ¦  106,08   ¦ 4,1  ¦  123,62   ¦ 5,4  ¦  149,56   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,6  ¦   95,61   ¦ 2,9  ¦  106,93   ¦ 4,2  ¦  125,44   ¦ 5,5  ¦  151,87   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,7  ¦   96,34   ¦ 3,0  ¦  107,91   ¦ 4,3  ¦  127,39   ¦ 5,6  ¦  154,19   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,8  ¦   97,07   ¦ 3,1  ¦  109,25   ¦ 4,4  ¦  129,22   ¦ 5,7  ¦  156,50   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 1,9  ¦   97,80   ¦ 3,2  ¦  110,71   ¦ 4,5  ¦  131,05   ¦ 5,8  ¦  158,81   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 2,0  ¦   98,65   ¦ 3,3  ¦  112,05   ¦ 4,6  ¦  132,87   ¦ 5,9  ¦  161,01   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 2,1  ¦   99,38   ¦ 3,4  ¦  113,51   ¦ 4,7  ¦  134,70   ¦ 6,0  ¦  163,44   ¦

+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

¦ 2,2  ¦  100,48   ¦ 3,5  ¦  114,85   ¦ 4,8  ¦  136,65   ¦  -   ¦     -     ¦

L------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+------------

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ

------------------------------------T----------------T----------------¬

¦Категории работников - исполнителей¦    Базовая     ¦Тарифная ставка,¦

¦       пусконаладочных работ       ¦тарифная ставка ¦  руб./чел.-ч   ¦

¦                                   ¦ на 01.01.2000  ¦                ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Главный специалист                 ¦     22,36      ¦    231,40      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Ведущий инженер                    ¦     20,72      ¦    214,35      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Инженер I категории                ¦     18,93      ¦    195,83      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Инженер II категории               ¦     17,28      ¦    178,78      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Инженер III категории              ¦     15,49      ¦    160,27      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Техник I категории                 ¦     12,51      ¦    129,46      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦Техник II категории                ¦     11,17      ¦    115,58      ¦

+-----------------------------------+----------------+----------------+

¦В СРЕДНЕМ                          ¦       -        ¦    198,31      ¦

L-----------------------------------+----------------+-----------------

Тарифные ставки являются обязательными в сметных расчетах на объекты бюджетного финансирования. При внебюджетных источниках финансирования объектов разрешается предприятиям и организациям строительного комплекса изменять тарифные ставки, используя приведенные тарифные ставки в качестве ориентиров.

СПРАВКА

О СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ

ДОМОВ МАССОВОГО СПРОСА И ЦЕНАХ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НА ЯНВАРЬ 2010 ГОДА

Принятое значение т.н. "у.е." = 35,71 руб.

(рыночная стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR 0,45)

Принятое значение 1$ = 29,06 руб.

ВНИМАНИЕ! Изменение цен в % рассчитывается по показателям в рублях!

С учетом НДС

I. СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Средние расчетные показатели полной себестоимости строительства жилых домов массового спроса на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий и общей площади зданий (для вновь начинаемых строительством)

Показатели приводятся с учетом простой базовой отделки (окраска, обои, разводка, установка ПДУ, паркет березовый, линолеум, газовые или электроплиты, лифты и т.п.), наружных сетей и благоустройства (относимых на сметную стоимость дома), а также среднего уровня прочих работ и затрат застройщиков в процессе подготовки строительства, производственного цикла и сдачи дома, в том числе среднего уровня отчислений инвесторов (застройщиков) на развитие инфраструктуры.

Учитывая, что многие жилые дома вводятся в эксплуатацию без отделки квартир, поквартирной разводки систем горячего и холодного водоснабжения, установки предметов домоустройства (сантехприборы, плиты и т.п.), для получения показателей без отделки приведенные данные могут быть уменьшены на 6-8%.

При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания показатели рассчитываются только для жилой части здания.

ВНИМАНИЕ! С 1 октября 2006 года в показателях учитываются возросшие затраты застройщиков на получение прав на участок строительства ("пятно застройки") и тарифы за технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, водо- и газоснабжения.

----T------------------------------T---------------------T-----------------------------¬

¦ N ¦       Типы жилых домов       ¦Себестоимость строи- ¦         Примечания          ¦

¦п/п¦                              ¦тельства на 1 кв. м  ¦                             ¦

¦   ¦                              +----------T----------+                             ¦

¦   ¦                              ¦общей пло-¦  общей   ¦                             ¦

¦   ¦                              ¦щади квар-¦ площади  ¦                             ¦

¦   ¦                              ¦тир жилых ¦  зданий  ¦                             ¦

¦   ¦                              ¦зданий    ¦          ¦                             ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 1 ¦Себестоимость    строительства¦37751 руб.¦33598 руб.¦                             ¦

¦   ¦крупнопанельных и сборно-моно-¦          ¦          ¦                             ¦

¦   ¦литных домов за  счет  средств¦          ¦          ¦                             ¦

¦   ¦бюджета Санкт-Петербурга      ¦          ¦          ¦                             ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 2 ¦Крупнопанельные              и¦45485 руб.¦37298 руб.¦ДСК-3; Гатчинские    серии  и¦

¦   ¦объемно-блочные   жилые   дома¦1274 у.е. ¦1045 у.е. ¦др.  Фундаменты   -   сборные¦

¦   ¦типовых и повторно применяемых¦  1565$   ¦  1283$   ¦железобетонные;        стены,¦

¦   ¦проектов высотой 9-16 этажей  ¦          ¦          ¦перекрытия, лестничные марши,¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦площадки,   балконы,    шахты¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦лифтов       -        сборные¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦железобетонные      элементы;¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦кровля - мягкая, рулонная    ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 3 ¦Монолитные жилые дома с навес-¦47290 руб.¦37832 руб.¦Модифицированная  серия  137,¦

¦   ¦ными   трехслойными   панелями¦1324 у.е. ¦1060 у.е. ¦АО "Блок"  и  др.  Фундаменты¦

¦   ¦9-16 этажей  индивидуальных  и¦  1627$   ¦  1302$   ¦- свайные;  внутренние  стены¦

¦   ¦повторно применяемых проектов ¦          ¦          ¦и   перекрытия  -  монолитный¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦каркас;   наружные   стены  -¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦3-слойные  навесные   панели;¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦кровля - мягкая, рулонная    ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 4 ¦Монолитные     жилые      дома¦49194 руб.¦37879 руб.¦Фундаменты - сборные  железо-¦

¦   ¦(монолитный     каркас)      с¦1378 у.е. ¦1061 у.е. ¦бетонные или свайные; стены -¦

¦   ¦ограждающими конструкциями  из¦  1693$   ¦  1303$   ¦газобетонные   с   облицовкой¦

¦   ¦кирпича и блоков (газобетон  и¦          ¦          ¦лицевым кирпичом или наружным¦

¦   ¦т.п., в  т.ч.  с  утеплителем)¦          ¦          ¦утеплителем   с    отделочным¦

¦   ¦9-16 этажей  индивидуальных  и¦          ¦          ¦покрытием; внутренние стены и¦

¦   ¦повторно применяемых проектов ¦          ¦          ¦перекрытия    -    монолитные¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦железобетонные; перегородки -¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦гипсовые   из   пазогребневых¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦плит; кровля - рулонная      ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 5 ¦Кирпичные  жилые   дома   6-12¦60065 руб.¦45649 руб.¦Фундаменты - свайные; стены -¦

¦   ¦этажей    индивидуальных     и¦1682 у.е. ¦1278 у.е. ¦кирпичные;        перекрытия,¦

¦   ¦повторно применяемых проектов ¦  2067$   ¦  1571$   ¦лестничные  марши,  площадки,¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦балконы,   шахты   лифтов   -¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦сборные        железобетонные¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦элементы;    перегородки    -¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦газобетонные;    кровля     -¦

¦   ¦                              ¦          ¦          ¦мягкая, рулонная             ¦

+---+------------------------------+----------+----------+-----------------------------+

¦ 6 ¦СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ     ¦49051 руб.¦38627 руб.¦68% - монолит, 18% -  панель-¦

¦   ¦                              ¦1374 у.е. ¦1082 у.е. ¦ные, 14% - кирпичные         ¦

¦   ¦                              ¦  1688$   ¦  1329$   ¦                             ¦

L---+------------------------------+----------+----------+------------------------------

----T------------------------------T---------------------T-----------------------------¬

¦ N ¦   Наименование показателя,   ¦     Показатель      ¦    Примечания, пояснения    ¦

¦п/п¦      типов жилых домов       ¦                     ¦                             ¦

+---+------------------------------+---------------------+-----------------------------+

¦ 1 ¦              2               ¦         3           ¦              4              ¦

+---+------------------------------+---------------------+-----------------------------+

¦ 7 ¦Изменение    к     предыдущему¦       без изм.      ¦Изменение цен на строительные¦

¦   ¦месяцу, %                     ¦                     ¦материалы   составило  -  без¦

¦   ¦                              ¦                     ¦изм.                         ¦

+---+------------------------------+---------------------+-----------------------------+

¦ 8 ¦То же с начала 2010 года, %   ¦       без изм.      ¦Изменение цен на строительные¦

¦   ¦                              ¦                     ¦материалы   составило  -  без¦

¦   ¦                              ¦                     ¦изм.                         ¦

L---+------------------------------+---------------------+------------------------------

1.2. Средние фактические показатели себестоимости строительства жилых домов на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий (для заканчиваемых строительством в январе 2010 г. и продолжительностью строительства не более 26 месяцев)

При формировании данных использованы отчетная информация территориальных органов Федеральной службы государственной статистики (форма N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов"), показатели актов государственных приемочных комиссий и отчетность застройщиков.

----T--------------------------------T----------T------------------------------¬

¦ N ¦Наименование показателя, типов  ¦Показатель¦    Примечания, пояснения     ¦

¦п/п¦          жилых домов           ¦          ¦                              ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 1 ¦               2                ¦    3     ¦              4               ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 1 ¦Фактическая себестоимость  стро-¦32465 руб.¦                              ¦

¦   ¦ительства   крупнопанельных    и¦          ¦                              ¦

¦   ¦сборно-монолитных домов за  счет¦          ¦                              ¦

¦   ¦средств бюджета Санкт-Петербурга¦          ¦                              ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 2 ¦Крупнопанельные                и¦39117 руб.¦ДСК-3; Гатчинские серии и  др.¦

¦   ¦объемно-блочные    жилые    дома¦          ¦Фундаменты -  сборные  железо-¦

¦   ¦типовых и  повторно  применяемых¦          ¦бетонные;  стены,  перекрытия,¦

¦   ¦проектов высотой 9-16 этажей    ¦          ¦лестничные  марши,   площадки,¦

¦   ¦                                ¦          ¦балконы, шахты лифтов -  сбор-¦

¦   ¦                                ¦          ¦ные  железобетонные  элементы;¦

¦   ¦                                ¦          ¦кровля - мягкая, рулонная     ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 3 ¦Монолитные жилые дома  с  навес-¦40670 руб.¦Модифицированная серия 137, АО¦

¦   ¦ными трехслойными панелями  9-16¦          ¦"Блок"  и  др.  Фундаменты   -¦

¦   ¦этажей индивидуальных и повторно¦          ¦свайные;  внутренние  стены  и¦

¦   ¦применяемых проектов            ¦          ¦перекрытия -  монолитный  кар-¦

¦   ¦                                ¦          ¦кас; наружные стены -  3-слой-¦

¦   ¦                                ¦          ¦ные навесные панели; кровля  -¦

¦   ¦                                ¦          ¦мягкая, рулонная              ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 4 ¦Монолитные жилые дома  (монолит-¦41323 руб.¦Фундаменты -  сборные  железо-¦

¦   ¦ный   каркас)   с   ограждающими¦          ¦бетонные или свайные; стены  -¦

¦   ¦конструкциями   из   кирпича   и¦          ¦газобетонные   с    облицовкой¦

¦   ¦блоков (газобетон и т.п., в т.ч.¦          ¦лицевым кирпичом или  наружным¦

¦   ¦с   утеплителем)   9-16   этажей¦          ¦утеплителем    с    отделочным¦

¦   ¦индивидуальных    и     повторно¦          ¦покрытием; внутренние стены  и¦

¦   ¦применяемых проектов            ¦          ¦перекрытия - монолитные  желе-¦

¦   ¦                                ¦          ¦зобетонные; перегородки - гип-¦

¦   ¦                                ¦          ¦совые из  пазогребневых  плит;¦

¦   ¦                                ¦          ¦кровля - рулонная             ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 5 ¦Кирпичные жилые дома  6-12  эта-¦49253 руб.¦Фундаменты - свайные; стены  -¦

¦   ¦жей  индивидуальных  и  повторно¦          ¦кирпичные;  перекрытия,  лест-¦

¦   ¦применяемых проектов            ¦          ¦ничные марши, площадки, балко-¦

¦   ¦                                ¦          ¦ны,  шахты  лифтов  -  сборные¦

¦   ¦                                ¦          ¦железобетонные элементы; пере-¦

¦   ¦                                ¦          ¦городки - газобетонные; кровля¦

¦   ¦                                ¦          ¦- мягкая, рулонная            ¦

+---+--------------------------------+----------+------------------------------+

¦ 6 ¦СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ       ¦41454 руб.¦                              ¦

L---+--------------------------------+----------+-------------------------------

II. ЦЕНЫ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

2.1. Средние рыночные показатели предложений застройщиков на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий экономкласса (для находящихся в средней стадии строительства в январе 2010 г. и сроком окончания строительства не более 12 месяцев от отчетной даты)

Используются данные наиболее крупных и известных в регионе застройщиков и агентств недвижимости (работающих на первичном рынке), при этом в показателях учитываются возможные скидки застройщиков при единовременной оплате со стороны дольщиков.

----T--------------------------------------------------T------------------¬

¦ N ¦    Наименование показателя, типов жилых домов    ¦    Показатель    ¦

¦п/п¦                                                  ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 1 ¦                         2                        ¦        3         ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 1 ¦Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типо-¦    65318 руб.    ¦

¦   ¦вых и повторно применяемых проектов  высотой  9-16¦    1829 у.е.     ¦

¦   ¦этажей                                            ¦      2248$       ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 2 ¦Монолитные жилые  дома  с  навесными  трехслойными¦    70413 руб.    ¦

¦   ¦панелями 9-16  этажей  индивидуальных  и  повторно¦    1972 у.е.     ¦

¦   ¦применяемых проектов                              ¦      2423$       ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 3 ¦Монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограж-¦    74548 руб.    ¦

¦   ¦дающими конструкциями из кирпича и  блоков  (газо-¦    2088 у.е.     ¦

¦   ¦бетон и т.п., в  т.ч. с утеплителем)  9-16  этажей¦      2565$       ¦

¦   ¦индивидуальных и повторно применяемых проектов    ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 4 ¦Кирпичные жилые дома 6-12 этажей индивидуальных  и¦    69258 руб.    ¦

¦   ¦повторно применяемых проектов                     ¦    1940 у.е.     ¦

¦   ¦                                                  ¦      2383$       ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 5 ¦СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                         ¦    72742 руб.    ¦

¦   ¦                                                  ¦    2037 у.е.     ¦

¦   ¦                                                  ¦      2503$       ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 6 ¦Изменение к предыдущему месяцу, %                 ¦      без изм.    ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 7 ¦То же с начала 2010 года, %                       ¦      без изм.    ¦

L---+--------------------------------------------------+-------------------

III. ЦЕНЫ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

3.1. Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья и старого фонда, отнесенные на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий

Используются данные наиболее крупных и известных в регионе агентств недвижимости и общедоступная аналитическая информация о рынке недвижимости региона.

----T--------------------------------------------------T------------------¬

¦ N ¦    Наименование показателя, типов жилых домов    ¦    Показатель    ¦

¦п/п¦                                                  ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 1 ¦                         2                        ¦        3         ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 1 ¦Крупнопанельные  и  объемно-блочные   жилые   дома¦    71074 руб.    ¦

¦   ¦типовых   массовых   серий   высотой  9-16  этажей¦      2446$       ¦

¦   ¦(застройка с 70-х годов прошлого века)            ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 2 ¦Монолитные жилые  дома  с  навесными  трехслойными¦    72297 руб.    ¦

¦   ¦панелями 9-16  этажей  индивидуальных  и  повторно¦      2488$       ¦

¦   ¦применяемых  проектов  (застройка  с  начала  90-х¦                  ¦

¦   ¦годов прошлого века)                              ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 3 ¦Монолитные жилые дома с ограждающими конструкциями¦    75757 руб.    ¦

¦   ¦из  кирпича  и  блоков  (газобетон)  9-16   этажей¦      2607$       ¦

¦   ¦индивидуальных  и  повторно  применяемых  проектов¦                  ¦

¦   ¦(застройка с начала 90-х годов прошлого века)     ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 4 ¦Кирпичные  жилые  дома  9-16  этажей   типовых   и¦    83040 руб.    ¦

¦   ¦повторно применяемых проектов  (застройка  с  70-х¦      2858$       ¦

¦   ¦годов прошлого века)                              ¦                  ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 5 ¦Старый жилой фонд (застройка  XIX  века  и  первой¦    92291 руб.    ¦

¦   ¦половины XX века)                                 ¦      3176$       ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 6 ¦Изменение к предыдущему месяцу, %                 ¦      без изм.    ¦

+---+--------------------------------------------------+------------------+

¦ 7 ¦То же с начала 2010 года, %                       ¦      без изм.    ¦

L---+--------------------------------------------------+-------------------

PAGE  
4

